Lucrări suplimentare necesare de executat, în Blocurile de studii Nr.1 si 2  	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse 
Lucrări suplimentare necesare de executat, în Blocurile de studii Nr.1 si 2  

Valoarea de deviz                              lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	6,8590			
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,6000			
 3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	123,4620			
 4.	7124010010700	Dulgher	h-om	408,3450			
 5.	7132010010900	Faiantar	h-om	122,2000			
 6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 271,9639			
 7.	7132040012700	Parchetar	h-om	420,3480			
 8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	68,2560			
 9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	336,2796			
 10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	56,9688			
 11.	7422010060100	Timplar	h-om	315,5140			
 12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	260,8696			
		Total manopera					
			Materiale:
 1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,8590			
 2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0175			
 3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0525			
 4.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	3,4307			
 5.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	9,2365			
 6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0525			
 7.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	10 941,8500			
 8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0210			
 9.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	122,4000			
 10.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	240,0000			
 11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	206,4480			
 12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1027			
 13.	22521302602903	Placi din vata minerala gr.100mm densitatea 35kg/m3	m2	112,0560			
 14.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	309,1200			
 15.	2414147327483	Lignolineum	kg	26,3900			
 16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,5770			
 17.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	54,8720			
 18.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	52,7800			
 19.	24302261000001	Fuga	kg	135,2580			
 20.	2430226100700	Grund  alchidic	kg	34,3070			
 21.	2430226101010	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	168,8718			
 22.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	36,8059			
 23.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	32,0775			
 24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	44,8630			
 25.	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	26,3900			
 26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,7000			
 27.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	112,2712			
 28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,8000			
 29.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	405,7740			
 30.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 257,0054			
 31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,2308			
 32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	289,4224			
 33.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	61,8240			
 34.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	464,3858			
 35.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	101,5132			
 36.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 825,9830			
 37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	131,9500			
 38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	181,9392			
 39.	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,8560			
 40.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	10,6468			
 41.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,3426			
 42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,9150			
 43.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 789,1000			
 44.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 239,6000			
 45.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	240,0000			
 46.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	327,1905			
 47.	2875276305105	Conector	buc	54,9672			
 48.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 898,4960			
 49.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	147,7600			
 50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2798			
 51.	4100126202818	 Apa	m3	1,9102			
 52.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,2050			
		Total materiale de construcţii					
			Utilaje de construcţii:
 1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	787,5000			
 2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,3718			
 3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5520			
 4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,0853			
 5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,8064			
 6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	15,2750			
 7.	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	91,6500			
 8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,3120			
		Total utilaje de construcţii					
 
Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect: 	Investitor: 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul 1. Pardoseli (Bloc 1)					
1	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400			
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,4150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
		Cheltuieli directe	 lei				
2	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0040			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
		Cheltuieli directe	 lei				
3	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
		Cheltuieli directe	 lei				
4	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15cm
	m				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010			
		Cheltuieli directe	 lei				
5	CG04A1
	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri  batute alaturat grosimea 35mm,  pe rigle 120x60mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0350			
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000			
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
		Cheltuieli directe	 lei				
6	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500			
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000			
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000			
		Cheltuieli directe	 lei				
7	RCsK09B
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3200			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000			
		Cheltuieli directe	 lei				
8	CN17C
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1300			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
		Cheltuieli directe	 lei				
		2. Capitolul 2. Tavane (Sala sportiva Bloc 2)					
9	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
		Cheltuieli directe	 lei				
10	IzF10E
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din placi din vata minerala gr.100mm, densitatea 35kg/m3, standard EN 1602, conductibilitate termica 0,044 W/mK, standard SM SR EN 12677, rezistenta la compresiune 25 kPa EN 826, clasa antiincendiara A,
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400			
	22521302602903	Placi din vata minerala gr.100mm densitatea 35kg/m3	m2	1,0150			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,5600			
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,8000			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00093			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,8700			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300			
		Cheltuieli directe	 lei				
11	CK50B K=2 Manopera
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umiditate, grosime 9,5 mm, montate pe structura tavanului existent: suprafete tavanelor plane (Nota: Se exclud resursele: 2840136312702 Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m; 2840136312703 Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m;  2822115708000 Element de sustinere; 2875276305105 Conector. )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900			
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500			
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000			
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000			
		Cheltuieli directe	 lei				
12	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umiditate, grosime 9,5 mm, montate pe structura tavanului existent: suprafete tavanelor plane (Captusirea grinzilor in 2 straturi pe carcasa din profile zincate) K=2 (Materiale: Gipscarton)
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900			
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500			
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,7400			
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600			
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000			
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000			
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000			
	2875276305105	Conector	buc	4,4400			
		Cheltuieli directe	 lei				
13	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - tavan
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
		Cheltuieli directe	 lei				
14	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor - 2mm
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
		Cheltuieli directe	 lei				
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund  a  tavanelor
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
		Cheltuieli directe	 lei				
16	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   cu emulsie de tip Selectone
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
		Cheltuieli directe	 lei				
17	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001			
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003			
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030			
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000			
		Cheltuieli directe	 lei				
					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.