CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
3. Obiectul achiziţiilor: «Реконструкция кровли здания с к.к. 9601212.028.01 расположенного в мун.Комрат, ул. Невского №13а (ИКЦ «Дом музей им. С. Топала»)»
Deviz-oferta  № 2-1
012/25 - SAC
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Демонтажные работы

	
	

	1
	RpCI42C


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, РАS, ПВХ и т.д.) 


	m2
	201,0000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	88,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	88,4400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,0250

	2
	RpCH32B


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов) 


	m2
	201,0000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	56,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,1100

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	14,0700

	3
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка фронтона из кирпича)  


	m3
	10,1000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,5450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	35,3500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,2120

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8080

	4
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен над крыльцом) 


	m2
	17,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,5720

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1710

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,0260

	5
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок в чердачном помещении) 


	m2
	71,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	93,7200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,7100

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,2600

	6
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна) 


	m2
	7,6000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,5960

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,5960

	7
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кирпичных столбов балкона)  


	m3
	0,9000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1080

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0720

	8
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлических стоек балкона, труба Ф100мм 3 шт.) 

Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300


	kg
	140,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,1200

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0577

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0865

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0280

	9
	RpCB18C


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами:  фундаментов, стен, колонн и т.д.) / балкона 


	m3
	1,8200

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	18,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,3700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0364

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3640

	10
	RpCB18C


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами:  фундаментов, стен, колонн и т.д.) / приямок 


	m3
	5,4000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	54,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1080

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,0800

	11
	RpCB18C


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами:  фундаментов, стен, колонн и т.д.) / степеней 


	m3
	1,6900

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,9150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0338

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3380

	12
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали)) 


	t
	60,0000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	15,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	60,0000

	13
	TsH92A


	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора в автотранспорт) 


	t
	60,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	81,6000

	14
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) 


	t
	60,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	6,3600

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Демонтажные работы
	            
	

	 
	
	2. Монолитный пояс из железобетона

	
	

	15
	CD50A


	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) 


	m3
	1,3600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,0928

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,2512

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	535,8400

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,3264

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5984

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,5440

	16
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно) 


	m2
	22,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5600

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	17,1000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,1140

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	6,8400

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	6,8400

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,6840

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,1400

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,5700

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	2,2800

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0228

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0228

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0342

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	2,7360

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,4560

	17
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) / А240 d=6mm, SM SREN10080:2014 


	kg
	60,5000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,7475

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2420

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	62,0125

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,6050

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	16,9400

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0605

	18
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) / А240 d=12mm, SM SREN10080:2014 


	kg
	27,1600

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,7926

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1358

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	27,8390

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,2716

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	7,6048

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0272

	19
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) / А400 d=12mm, SM SREN10080:2014 


	kg
	258,1800

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	17,0399

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2909

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	264,6345

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,5818

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	72,2904

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2582

	20
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) / Beton clasa C16/20 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300


	m3
	3,4400

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,6840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5480

	
	2663102100000-1
	Beton clasa C16/20
	m3
	3,6318

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5315

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	2,0640

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,9632

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Монолитный пояс из железобетона
	            
	

	 
	
	3. Кровля

	
	

	21
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) 


	m3
	2,9000

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	58,7250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,5250

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	21,7500

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0290

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	2,6970

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,3480

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	9,8600

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	8,7290

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	7,4820

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	8,7000

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	4,2050

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,4350

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,9570

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,6670

	22
	CE41A


	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) 


	m3
	2,3500

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	50,9480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,6635

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,3760

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,1410

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	1,9505

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	16,9200

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	10,2930

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	7,9430

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	4,6060

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	89,3000

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,3525

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	1,0340

	23
	
	Piese forjate (недостающий вес на соединительные элементы из металла) 


	kg
	57,9000

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	57,9000

	24
	CR04A


	Grinzi la planseele de la magazii, grajduri, etc., executate din lemn  rotund de rasinoase pentru constructii rurale (Составная балка, 120х300 мм) 


	m3
	0,6900

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	10,0050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0350

	
	2010102900600
	Lemn rotund
	m3
	0,8280

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,3800

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	2,7600

	
	2414147327483
	Lignolineum
	kg
	1,3800

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	2,4150

	
	2874115840601
	Piulita  M20
	buc
	2,4150

	
	2874115825651
	Suruburi patrate M 20 x 200
	buc
	2,4150

	25
	CN51D


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев) 


	m3
	0,6900

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1173

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	0,9315

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0007

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0007

	26
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) 


	m3
	5,9400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,0490

	
	1212121212121
	apa
	m3
	1,3662

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	10,0980

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	39,7980

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0713

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	5,9400

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0297

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,3564

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0713

	27
	CE30A


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) / норма 0,0099 м3/м2 


	m2
	219,0000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	49,2750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,3300

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	2,1681

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	26,2800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,5700

	28
	CR03A apl.


	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Прижимная доска 50х25 мм) / удалить ресурс "Rigle de rasinoase" 


	m3
	0,3500

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	7,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7000

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,3500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,7500

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,7500

	
	2874115825455
	Suruburi patrate M 16 x 200
	buc
	1,2250

	
	2874115841069
	Piulite patrate M 16
	buc
	1,2250

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	1,2250

	
	2420157327500
	Lindatox 20 % concentratie
	kg
	1,7500

	29
	CN50B


	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад) 


	m3
	2,5000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,1250

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	24,5000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	12,6000

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0100

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0725

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0200

	30
	CN51B


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов) 


	m3
	2,5000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,9750

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	7,5250

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0025

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0075

	31
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) 

Material marunt=1,0300


	m2
	219,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	43,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,9500

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	259,4055

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	2 706,8400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,1900

	32
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) / цвет согласовать с Бенефициаром 

Material marunt=1,0500


	m2
	219,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	197,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	54,7500

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	264,4425

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	114,9750

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	2 069,5500

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	22,9950

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	9,1980

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	11,4975

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,9500

	33
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) / D125 mm 

Material marunt=1,0300


	m
	52,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	15,6000

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	56,2380

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	74,9840

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	10,7120

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	5,3560

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	10,7120

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	10,7120

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	535,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0400

	34
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) / D100 mm 

Material marunt=1,0200


	m
	56,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	19,6000

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	59,9760

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	28,5600

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	14,2800

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	28,5600

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	14,2800

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	14,2800

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	14,2800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8400

	35
	CK26D apl.


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегозадержатели, L=2000 mm, 22 buc) 


	m
	44,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4400

	
	2743123549027
	Снегозадержатель
	m
	44,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	264,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4400

	36
	CE42A


	Executarea lucarnelor  (Устройство слуховых окон) 


	buc
	2,0000

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	11,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2660

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	8,0000

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	2,0000

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,1200

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,1200

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,2000

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	1,0000

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	2,8000

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,2200

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,3200

	37
	CK23B


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 


	m2
	3,3000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,1780

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2310

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	3,3000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	13,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,5510

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,5445

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,3200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,6400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0660

	38
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) 


	m2
	150,0000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	112,5000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0450

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0150

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0450

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,0180

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,4500

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t
	h-ut
	675,0000

	39
	CE31B


	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) / ресурс "Scinduri geluite si faltuite" с нормой 0,0276 м3/м2 


	m2
	37,0000

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	2,2200

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	66,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,4000

	
	2010102903497
	Scinduri geluite si faltuite
	m3
	1,0212

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	5,5500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5550

	40
	CN16C


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком) 


	m2
	37,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,9000

	
	2430126105046
	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80
	kg
	7,4000

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	2,5900

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,7000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,8500

	41
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) 


	m2
	19,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,8500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	204,7500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5850

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1365

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,4680

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0780

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1560

	42
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +10 мм намета на стены из  раствора) / К=2 на мат. и обор. 

К=2,0000


	m2
	19,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5850

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,2340

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0390

	43
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов) 


	m2
	19,5000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,3400

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	8,0925

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9750

	44
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) 


	m2
	19,5000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	23,7900

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	44,8500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0780

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,1170

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Кровля
	            
	

	 
	
	4. Пожарная лестница

	
	

	45
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)   


	kg
	102,4000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	14,3360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0240

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,0240

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	102,4000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,5120

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8192

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	1,0240

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0480

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,0480

	46
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Распорный болт М14, L=200mm) 


	buc
	12,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4000

	
	28741363133001
	Распорный болт М14, L=200mm
	buc
	12,0000

	47
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )  


	t
	0,1020

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1683

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,3448

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0245

	48
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)   


	t
	0,1020

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,3896

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,5304

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0367

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Пожарная лестница
	            
	

	 
	
	5. Балкон

	
	

	49
	TsA02F


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной< 1,5 м, твердый грунт)  


	m3
	6,8000

	
	9310060019901
	Chesonier
	h-om
	15,3000

	50
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) / А240 d=6mm, SM SREN10080:2014 


	kg
	14,0400

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,9126

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0562

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	14,3910

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,1404

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	3,9312

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0140

	51
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) / А400 d=10mm, SM SREN10080:2014 


	kg
	189,0000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	10,9620

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5670

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	193,7250

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,8900

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	52,9200

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1890

	52
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) / А400 d=12mm, SM SREN10080:2014 


	kg
	107,6000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,2408

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3228

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	110,2900

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,0760

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	30,1280

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1076

	53
	CB09A


	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из трубчатых металлических лесов для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, в зданиях высотой до 20 м включительно, для опалубки установленной на первом этаже высотой креплений до 3 м включительно) 


	m2
	10,0000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	7,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0100

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0050

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0020

	
	2010102918000
	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1000

	
	2874115821227
	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm
	buc
	0,5000

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	0,5000

	
	2874125881265
	Saibe uzuale plate M 12
	kg
	0,0200

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t
	h-ut
	50,0000

	54
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) / Beton clasa C16/20 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300


	m3
	6,4000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	31,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8800

	
	2663102100000-1
	Beton clasa C16/20
	m3
	6,7568

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,9888

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,8400

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,7920

	55
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля: стойки, балки, прогоны, полностью или частично забетонированные ) 


	kg
	780,0000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	148,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,8000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,8000

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	7,8000

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	780,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	3,9000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,2400

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	11,7000

	56
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ограждение балкона)   


	kg
	208,3000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	39,5770

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0830

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,0830

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	208,3000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,0415

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,6664

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	2,0830

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,1660

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	4,1660

	57
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )  


	t
	0,9880

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,6302

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,3394

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,2371

	58
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)   


	t
	0,9880

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,7742

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,1376

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3557

	59
	CE06C1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности  до 40 м2 включительно) / подшивка потолка 

Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500


	m2
	12,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	17,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	14,4900

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	7,5600

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	63,0000

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	63,0000

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2640

	60
	CG47C


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm (Облицовка пола приямка и балкона из керамических плиток на клее (сухая смесь)) / размер и цвет согласовать с Бенефициаром 

Materiale marunte (cirpe)=1,0100


	m2
	24,6000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	29,0280

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	25,5914

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	116,7762

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,4292

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	496,9200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0497

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0344

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,3075

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,5498
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