CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s.Huluboaia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie:___________________________
3. Obiectul achiziţiilor: Gazificarea cazangeriei gradinitei de copii din satul Huluboaia raionul Cahul

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	
	Источник бесперебойного питания Uн=320В, Sн=400 ВA, tраб-90 мин ИПБ-1-400
	buc	1,00	
 2	
	Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРн-24з
	buc	1,00	
 3	
	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20
	buc	1,00	
 4	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4
	buc	8,00	
 5	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4
	buc	2,00	
 6	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В2
	buc	1,00	
 7	
	Выключатель разъеденительный ВН32-3P-20A
	buc	1,00	
 8	
	Пускатель магнитный ПМA-0247
	buc	3,00	
 9	
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
10	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00	
 11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	14,00	
 12	
	Шина соединительная YNS20-3-063
	buc	2,00	
 13	
	Шина PE и N YNN10-14-100
	buc	2,00	
 14	08-03-530-1
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A
	buc	3,00	
 15	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трасформатором 
	buc	1,00	
 16	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж  светильника подвесного с люминисцентными лампами 
	100 buc	0,03	
 17	08-03-593-3
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника 
	100 buc	0,01	
 18	
	Светильник  ALS.OPL 218
	buc	2,00	
 19	
	Светильник  CD 218
	buc	1,00	
 20	
	Светильник  ВЗГ-1х20
	buc	1,00	
 21	
	Лампы ЛЛ 18
	buc	4,00	
 22	
	Лампы ЛК-20
	buc	2,00	
 23	
	Фонарь аккумуляторный 
	buc	1,00	
 24	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,11	
 25	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	1,18	
 26	
	Кабель  ВВГнг(A)-LSLTX сеч. 3 х 1,5 мм2
	м	99,00	
 27	
	Кабель  ВВГнг(A)-LSLTX сеч. 4 х 10 мм2
	м	19,00	
 28	
	Кабель  ВВГнг FRLSLTX сеч. 3 х 1,5 мм2
	м	11,00	
 29	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m Короб стальной оцинкованный  50 х 50 мм
	100 m	0,11	
 30	08-02-144-1
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
	100 buc	0,65	
 31	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa -выключатель одноклавишный открытой установки
	100 buc	0,03	
 32	
	Выключатель открытой установки
	buc	3,00	
 33	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная 
	100 buc	0,02	
 34	
	Розетка штепсельная 
	buc	2,00	
 35	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле
	10 buc	0,30	
 36	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм 
	100 m	0,31	
 37	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Полоса Д-20х4 мм
	100 m	0,20	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
38	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта траншей, заземление)
	m3	7,50	
 39	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	7,50	
 40	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	7,50