CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv din str. Hristo Botev, 2 or. Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziţie_________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea și reparația interioară a blocului sportive al liceului internat republican cu profil sportiv din str. H.Botev or. Chișinău
Rețele căldură,ventilare, climatizare

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie   sanitare                                                                                                                                                                              
	
		1.1. Отопление
	
1	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Vogel & Noot Vonova 33K  900/1600
	buc	20,00	
2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, Voget&Noot Vonova 22K 500/520
	buc	3,00	
3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, Voget&Noot Vonova 22K 500/600
	buc	1,00	
4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, Voget&Noot Vonova 22K 500/720
	buc	4,00	
5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, Voget&Noot Vonova 22K 500/800
	buc	6,00	
6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, Voget&Noot Vonova 22K 500/920
	buc	4,00	
7	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Vogel & Noot Vonova 11K  500/400
	buc	5,00	
8	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект  Vonova FVW 1012 ZE
	buc	43,00	
9	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат.  воздухоотводчик  FIX  MATIC
	buc	43,00	
10	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" пробка  для  радиатора
	buc	43,00	
11	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост. головка HERZ  DISIGN
	buc	42,00	
12	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан  термостат   HERZ  TS - 90 1/2"
	buc	42,00	
13	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Вентиль  ручной (радиаторный ручной)     HERZ  -  GP  15 мм"
	buc	1,00	
14	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Вентиль  (ручной запорный  угловой на обратке)     HERZ  - RL  -  15 мм"
	buc	43,00	
15	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр  грязевик д 50мм
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010
	buc	4,00	
16	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр  грязевик д 20мм
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010
	buc	4,00	
17	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной  вентиль  HERZ  DN" 1/4 "
	buc	16,00	
18	
	Шланг  резиновый  д 25мм  L = 25m
	buc	2,00	
19	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер  для  шланга  HERZ   d  3/4"
	buc	2,00	
20	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан  перепускной угловой д 15 мм
	buc	6,00	
21	ID06A
	Robinet de aerisire   cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de  15 мм/ Автомат.  воздухоотводчик  FIX  MATIC
	buc	4,00	
22	IC36A
	Teava din polipropilena  armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PP-RST STABIPLUS PN 28 (с кислородным барьерным слоем ) в 16х2,2 
	m	48,00	
23	IC36A
	Teava din polipropilena  armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PP-RST STABIPLUS PN 28 (с кислородным барьерным слоем ) в 20х2,8 
	m	113,00	
24	IC36A
	Teava din polipropilena  armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PP-RST STABIPLUS PN 28 (с кислородным барьерным слоем ) в 25х3,5 
	m	44,00	
25	IC36A
	Teava din polipropilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PP-RST STABIPLUS PN 28 (с кислородным барьерным слоем ) в 32 х4,4 
	m	68,00	
26	IC36A
	Teava din polipropilena  armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PP-RST STABIPLUS PN 28 (с кислородным барьерным слоем ) в 40х5,5
	m	31,00	
27	IC36A
	Teava din polipropilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PP-RST STABIPLUS PN 28 (с кислородным барьерным слоем ) в 50х6,9 
	m	50,00	
28	IC36A
	Teava din polipropilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PP-RST STABIPLUS PN 28 (с кислородным барьерным слоем ) в 63х8,6
	m	286,00	
29	IC36A
	Teava din polipropilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PP-RST STABIPLUS PN 28 (с кислородным барьерным слоем ) в 75х8,4
	m	30,00	
30	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 16/20/25 mm
	m	205,00	
31	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  32/40/50/63/75
	m	465,00	
32	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, conductelor de regulare , avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	50,00	
33	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  D=22x10 mm   Dinaflex
Materiale marunte=1,050
	m	161,00	
34	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  D=28x10 mm   Dinaflex
Materiale marunte=1,050
	m	44,00	
35	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  D=35x10 mm   Dinaflex
Materiale marunte=1,050
	m	68,00	
36	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  D=57x20 mm   Dinaflex
Materiale marunte=1,050
	m	81,00	
37	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  D=76x20 mm   Dinaflex
Materiale marunte=1,050
	m	286,00	
38	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  D=89x20 mm   Dinaflex
Materiale marunte=1,050
	m	30,00	
39	CG09A
	Plinte din PVC(декоративный короб для прокладки полипропиленовых труб L = 4 m), montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	344,00	
		1.2. Теплоснабжение  Система П1-В1-П4
	
		1.2.1.  П1-В1 Смесительный узел SUMX 1.6(1) : firma REMAK
	
40	ID01А
	Robinet cu ventil ( трехходовой вентель)  pentru instalatii de incalzire central, VRG 131   15-1.6
	buc	1,00	
41	ID01В
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,   Кран  шаровый  Х 3777  DN   20 мм  Danfoss 
	buc	2,00	
42	SE56A
	Filtru  pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea  фильтр Y222P   д 20мм
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010
	buc	1,00	
43	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной   кран HERZ  DN 3/4"
	buc	2,00	
44	
	Шланг  резиновый  д 25мм  L = 25m
	buc	1,00	
45	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер  для  шланга  HERZ   d  3/4"
	buc	2,00	
46	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат.  воздухоотводчик  FIX  MATIC 548
	buc	4,00	
		1.2.2.  П4- Смесительный узел SUMX 4.0 (1):
	
47	ID01А
	Robinet cu ventil ( трехходовой вентель)  pentru instalatii de incalzire central, VRG 131   20-4
	buc	1,00	
48	ID01В
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,   Кран  шаровый  Х 3777  DN   25 мм  Danfoss 
	buc	2,00	
49	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"  Клапан  обратный NRV EF DN  20 mm  Danfoss
	buc	1,00	
50	SE56A
	Filtru  pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea  фильтр Y222P   д 25мм
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010
	buc	1,00	
51	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"  Клапан  USV   DN 20 mm  Danfoss
	buc	1,00	
52	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной   кран HERZ  DN 3/8"
	buc	2,00	
53	
	Шланг  резиновый  д 25мм  L = 25m
	buc	1,00	
54	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер  для  шланга  HERZ   d  3/4"
	buc	2,00	
55	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат.  воздухоотводчик  FIX  MATIC 548
	buc	2,00	
56	IC11C
	Teava din otel neagra (водогазопроводные )  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm
	m	104,00	
57	IC11D
	Teava din otel neagra (водогазопроводные) sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de  32 mm( К= 1,4 на  фитинги )
	m	272,00	
58	IC11D
	Teava din otel neagra (водогазопроводные) sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de  40 mm( К= 1,4 на  фитинги )
	m	32,00	
59	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  25 mm
	m	104,00	
60	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 32 mm
	m	272,00	
61	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  40 mmmm
	m	32,00	
62	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	50,00	
63	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  D=28x10 mm   Dinaflex
Materiale marunte=1,050
	m	104,00	
64	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  D=35x10 mm   Dinaflex
Materiale marunte=1,050
	m	272,00	
65	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  D=57x20 mm   Dinaflex
Materiale marunte=1,050
	m	32,00	
66	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной  вентиль  HERZ  DN 3/8"
	buc	4,00	
67	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат.  воздухоотводчик  FIX  MATIC
	buc	4,00	
68	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной   клапан  HERZ  DN 3/4"
	buc	2,00	
69	
	Шланг  резинотканевый  д 25мм  L = 25m
	buc	1,00	
70	ID01А
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер  для  шланга  HERZ   d  1/2"
	buc	1,00	
		1.3. Вентиляция   Система П1-В1-П2-П3-В2-ВЕ1-ВЕ2-Д1-Д2
	
		1.3.1. П1- Воздухообрабатывающий Агрегат и Компресорно Конднсатный блок
	
71	VB33A
	Привод воздушного клапана  ON-OFF S 10
	buc	1,00	
72	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele , vopsite si montate in zidarie APN 1300-900 h (наружная решетка)
	buc	1,00	
73	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 600x300 (решетка регулируемоя)
	buc	6,00	
74	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 400x300( решетка регулируемоя)
	buc	30,00	
75	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7  mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1350 - 700 mm, L=3 m (воздуховод из оцинкоанной стали)
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	2,10	
76	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1300 - 500 mm  L=8 m (воздуховод из оцинкованной стали)
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	4,00	
77	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200 - 600 mm L=3m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	1,80	
78	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800 - 600 mm L=30m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	18,00	
79	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800 - 500 mm L=6m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	3,00	
80	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 500 mm L=6m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	3,00	
81	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600 - 400 mm L=18m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	7,20	
82	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 400 mm L=4m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	1,60	
83	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 300 mm L=7m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	2,10	
84	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350 - 300 mm L=56m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	16,80	
85	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350 - 250 mm L=28 m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	7,00	
86	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1300x1200x900 h (короб из оцинкованной стали) mm
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	1,20	
87	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  1200x600/800x600, L=300 mm (Переход)
	m2	0,18	
88	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  800x600/800x500, L=300 mm (Переход)
	m2	0,18	
89	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  800x500/700x500, L=300 mm (Переход)
	m2	0,15	
90	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  750x500/600x400, L=300 mm (Переход)
	m2	0,15	
91	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  600x400/400x400, L=300 mm (Переход)
	m2	0,12	
92	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  600x400/350x300, L=300 mm (Переход)
	m2	0,12	
93	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  400x400/400x300, L=300 mm (Переход)
	m2	0,12	
94	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800-500 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =3 шт
	m2	1,44	
95	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350х300 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =6 шт
	m2	0,63	
96	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300х350 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =6 шт
	m2	0,63	
97	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800х600 mm (отвод 45* из оцинкованной стали) =2 шт
	m2	0,96	
98	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600х400 mm (отвод 45* из оцинкованной стали) =2 шт
	m2	0,48	
99	VA15A
	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 mm grosime (патрубки из цинкованной стали)
	m2	5,50	
100	IzH22A
	Izolarea conductelor de ventilare  cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm  Heralan - Lam
	m2	78,70	
101	F E04 B
	Teava rotunda din cupru, STAS 523/2-80 montata in recipienti si aparate de 15 мм x 2 mm (фреоновый трубопровод из медных труб )
	m	32,00	
102	F E04 B
	Teava rotunda din cupru, STAS 523/2-80 montata in recipienti si aparate de 25мм x 2.8 mm (фреоновый трубопровод из медных труб )
	m	32,00	
		1.3.2. В1 Вентеляторная секция
	
103	VB33A
	Привод воздушного клапана  ON-OFF S 10
	buc	1,00	
104	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele , vopsite si montate in zidarie APN 1300-900 h (наружная решетка)
	buc	1,00	
105	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 600x300 (решетка регулируемоя)
	buc	8,00	
106	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7  mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1350 - 700 mm, L=1 m (воздуховод из оцинкоанной стали)
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	0,70	
107	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200 - 500 mm L=5 m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	2,50	
108	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 900 mm L = 25 m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	22,50	
109	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 500 - 900 mm. L = 16m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	14,40	
110	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 300 - 900 mm. L = 8 m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	7,20	
111	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1300x1850x700 h (короб из оцинкованной стали) mm
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	1,30	
112	VA17G
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700x900/700x800.L=300 mm( Переход )
	m2	0,27	
113	VA17G
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700x900/500x900.L=300 mm( Переход )
	m2	0,54	
114	VA17G
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 500x900/250x900.L=300 mm( Переход )
	m2	0,54	
115	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1350x700 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =1 шт
	m2	0,95	
116	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x900 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =2 шт
	m2	1,30	
117	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x700 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =1 шт
	m2	0,63	
118	VA15A
	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 mm grosime (патрубки из цинкованной стали)
	m2	2,50	
119	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm  Heralan - Lam
	m2	59,00	
		1.3.3. П2- Воздухообрабатывающий агрегат и Компресорно Конденсатный блок
	
120	VB33A
	Привод воздушного клапана  ON-OFF S 10
	buc	1,00	
121	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele , vopsite si montate in zidarie APN 1300-900 h (наружная решетка)
	buc	1,00	
122	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 600x300 (решетка регулируемоя)
	buc	6,00	
123	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7  mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1350 - 700 mm, L=2 m (воздуховод из оцинкоанной стали)
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	1,40	
124	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200 - 500 mm  L=8 m (воздуховод из оцинкованной стали)
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	4,00	
125	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 900 mm L=13 m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	11,70	
126	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500 - 900 mm L=4m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	3,60	
127	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1300x1200x900 h (короб из оцинкованной стали) =1 шт
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	1,20	
128	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  700x900/500x900, L=300 mm (Переход)= 1 шт
	m2	0,27	
129	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  800x500/700x500, L=300 mm (Переход)
	m2	0,15	
130	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-900 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =2 шт
	m2	1,26	
131	VA15A
	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 mm grosime (патрубки из цинкованной стали)
	m2	2,00	
132	IzH22A
	Izolarea conductelor de ventilare  cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm  Heralan - Lam
	m2	25,60	
133	F E04 B
	Teava rotunda din cupru, STAS 523/2-80 montata in recipienti si aparate de 15 мм x 2 mm (фреоновый трубопровод из медных труб )
	m	32,00	
134	F E04 B
	Teava rotunda din cupru, STAS 523/2-80 montata in recipienti si aparate de 25мм x 2.8 mm (фреоновый трубопровод из медных труб )
	m	32,00	
		1.3.4. П3- Воздухообрабатывающий агрегат и Компресорно Конденсатный блок
	
135	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele , vopsite si montate in zidarie  WSG 60-30 (наружная решетка)
	buc	1,00	
136	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 600x200 (решетка регулируемоя)
	buc	4,00	
137	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 500x200 (решетка регулируемоя)
	buc	4,00	
138	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 200x150 (решетка регулируемоя)
	buc	2,00	
139	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7  mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600 - 300 mm, L=14 m (воздуховод из оцинкоанной стали)
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	4,20	
140	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450 - 250 mm  L=5 m (воздуховод из оцинкованной стали)
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	1,25	
141	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 250 mm L=32 m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	8,00	
142	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200 - 150 mm L=6m
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	0,90	
143	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  600x300/450x250, L=300 mm (Переход)= 1 шт
	m2	0,10	
144	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600-300 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =7шт
	m2	1,26	
145	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200-150 mm (отвод 45* из оцинкованной стали) =2шт
	m2	0,10	
146	VA15A
	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 mm grosime (патрубки из цинкованной стали)
	m2	1,40	
147	IzH22A
	Izolarea conductelor de ventilare  cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm  Heralan - Lam
	m2	25,60	
148	F E04 B
	Teava rotunda din cupru, STAS 523/2-80 montata in recipienti si aparate de 15 мм x 2 mm (фреоновый трубопровод из медных труб )
	m	32,00	
149	F E04 B
	Teava rotunda din cupru, STAS 523/2-80 montata in recipienti si aparate de 25мм x 2.8 mm (фреоновый трубопровод из медных труб )
	m	32,00	
		1.3.5. В2  Вытяжка 
	
150	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele , vopsite si montate in zidarie  WSG 60-30 (защитная  решетка)
	buc	1,00	
151	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 600x200 (решетка регулируемоя)
	buc	2,00	
152	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 400х200(решетка регулируемоя)
	buc	4,00	
153	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 200x150 (решетка регулируемоя)
	buc	5,00	
154	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 150x150 (решетка регулируемоя)
	buc	2,00	
155	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 150x100 (решетка регулируемоя)
	buc	4,00	
156	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  500x300/400x250, L=300 mm (Переход)= 1 шт
	m2	0,10	
157	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  400x250/200x350, L=300 mm (Переход)= 1 шт
	m2	0,10	
158	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  mm  250x200/150x100, L=300 mm (Переход)= 1 шт
	m2	0,10	
159	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500-300 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =1шт
	m2	0,15	
160	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500-300 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =1шт
	m2	0,15	
161	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600-300 mm (отвод 90* из оцинкованной стали) =1шт
	m2	0,15	
162	VA15A
	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 mm grosime (патрубки из цинкованной стали)
	m2	4,50	
163	IzH22A
	Izolarea conductelor de ventilare  cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm  Heralan - Lam
	m2	5,25	
		1.3.6. ВE1 , BE2  Заслонка  Воздушная
	
164	VB22A1
	Gura de refulare pe 2 si 3 directii  tip I, din tabla de aluminiu (заслонка воздушная алюминевая) 1800х800 с  эл. приводом Belimo N=0.005 Kwt
	buc	2,00	
		1.3.7. D 1 Осевой Вентелятор
	
165	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  АГС  900х600(решетка инверционная )
	buc	2,00	
166	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2000x800x800 h (короб из оцинкованной стали) =2 шт
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	3,20	
167	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450 - 250 mm  L=5 m (воздуховод из оцинкованной стали)
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	1,25	
168	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare  д 560 мм, L=16 m (воздуховод из оцинкованной стали)
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	9,00	
169	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare  д 560 мм (отвод 90* из оцинкованной стали) =1шт
	m2	0,60	
170	VA15A
	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 mm grosime (патрубки из цинкованной стали)
	m2	1,00	
		1.3.8. D 2 Осевой Вентелятор
	
171	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  АГС  900х600(решетка инверционная )
	buc	2,00	
172	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2000x800x800 h (короб из оцинкованной стали) =2 шт
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	3,20	
173	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare d 560 mm  L=16 m (воздуховод из оцинкованной стали)
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2	9,00	
174	VA10A
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare  д 560 мм (отвод 90* из оцинкованной стали) =1шт
	m2	0,60	
175	VA15A
	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 mm grosime (патрубки из цинкованной стали)
	m2	1,00	
		1.3.9. Probe- Reglari-Transportul manual materiale
	
176	VD01A
	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale
	buc	26,00	
177	VD03C
	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin variatia turatiei motorului electric
	buc	26,00	
178	VD09D2
	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat  prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m , in cazul transportului elementelor sau tronsoanelor mai lungi de 5 m 
	t	50,00	
		2. Lucrari de Montare
	
		2.1. Отопление
	
179	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль  Штремакс (балансовый для регулирования и измерения расхода))  -  GM d  50 мм"
	buc	2,00	
180	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Вентиль  Штремакс(балансовый для регулирования и измерения расхода)  - GM   d 20 мм"
	buc	4,00	
181	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 40 mm
	buc	2,00	
182	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm
	buc	4,00	
183	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Вентиль  Штремакс  - GM   d 3/4
	buc	0,00	
184	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Вентиль  Штремакс  (запорный) - GM   d 50 мм
	buc	4,00	
		2.2. Теплоснабжение  Воздухонагревателей П1-В1
	
185	IA38B
	Pompa de circulatie N=0.06 Kwt (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"  UPS 25-40
	buc	1,00	
186	IA38B
	Сервопривод  N=0.0015 Kwt  YTYD 24- SR
	buc	1,00	
		2.3. Теплоснабжение П4
	
187	IA38B
	Pompa de circulatie N=0.09 Kwt (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2" UPS 25-80
	buc	1,00	
188	IA38B
	Сервопривод  N=0.0015 Kwt  YTYD 24- SR
	buc	1,00	
189	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 мм (запорный вентель)
	buc	2,00	
190	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 мм (запорный вентель)
	buc	2,00	
		2.4. Вентеляция  и Кондеционирования П1
	
191	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip  VVS075-L-FRNC VS с блоком автоматики (левое исполнение) , pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de  Lпр =8400 m3/h. L в =8400  mc/h 3 H=500 Pa
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc	1,00	
192	VC13A
	Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg карманный фильтр М5-300 Bag. Ins/Sld ePM10 50% ISO 16890 Clas E
Materiale marunte=1,008
	buc	1,00	
193	VC27A
	Montarea filtrului rotativ, autocuratator cu reductor de turatie, reglare si turatie, reglare si filtrare a apei de umidificare avind greutatea de 225 sau 250 kg RRG VV So75 HGR R2_SR_ HGR (вращающий регенератор)
Material marunt (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,004
	buc	1,00	
194	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a apei Qt=9.9 kVt (водяной нагреватель)
Materiale marunte si de montaj  (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,005
	buc	1,00	
195	VC17A
	Montarea agregatului de climatizare, tip  DXC VV S 075 2 R-TD SH, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h  (Охладитель с прямым испарением с каплекловителями)
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc	1,00	
196	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, (вентеляторная секция PLUG DD 500 4.004
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
197	VC01A
	Montarea  electromotorului  de tip AC IE1 112 M IMB 3 (электродвигатель)
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
198	VB18C
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  3200 - 4000 mm SLNCR VV SO75 Mod 3 (шумоглушитель)
	buc	1,00	
199	VC12A
	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Клапан  воздушный  отсечной SRK )
Materiale marunte=1,005
	buc	2,00	
200	VB33A
	Гипкая втсавка
	buc	2,00	
201	07-01-035-01
	Agregat sau masina compresor-condensator, masa, t: 0,188 (компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением DX системы П1, тип -400 D/50 Гц  N потр.=9,5 Квт, Q Охл. норм.=29,1 Квт
	buc	1,00	
		2.5. Вентеляция и Кондеционирования  В1
	
202	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, (вентеляторная секция PLUG DD 500 4.004
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
203	VC01A
	Montarea  electromotorului  de tip AC IE1 112 M IMB 3 (электродвигатель)
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
204	VB18C
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  3200 - 4000 mm SLNCR VV SO75 Mod 3 (шумоглушитель)
	buc	1,00	
205	Sistemair
	Клапан  отсечной  воздушный  SRK  50-30 (  В1 ) SRK c электроприводом Belimo  N=0.005 Kwt)
	buc	1,00	
206	Sistemair
	Клапан  отсечной  воздушный  SRK  50-30 (  В1 ) SRK c электроприводом Belimo  N=0.005 Kwt)  700-900 mm
	buc	8,00	
		2.6. Вентеляция П2
	
207	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip  VVS075-L-FRNC VS с блоком автоматики (правое исполнение) , pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de  Lпр =8400 m3/h. L в =8400  mc/h 3 H=500 Pa
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc	1,00	
208	VC13A
	Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg карманный фильтр М5-300 Bag. Ins/Sld ePM10 50% ISO 16890 Clas E
Materiale marunte=1,008
	buc	1,00	
209	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, (вентеляторная секция PLUG DD 500 4.004
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
210	VC01A
	Montarea  electromotorului  de tip AC IE1 112 M IMB 3 (электродвигатель)
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
211	VC17A
	Montarea agregatului de climatizare, tip  DXC VV S 075 2 R-TD SH, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h  (Охладитель с прямым испарением с каплекловителями)
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc	1,00	
212	VB18C
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  3200 - 4000 mm SLNCR VV SO75 Mod 3 (шумоглушитель)
	buc	1,00	
213	Sistemair
	Клапан  отсечной  воздушный  SRK  50-30 (  В1 ) SRK c электроприводом Belimo  N=0.005 Kwt)
	buc	1,00	
214	Sistemair
	Клапан  отсечной  воздушный  SRK  50-30 (  В1 ) SRK c электроприводом Belimo  N=0.005 Kwt)
	buc	1,00	
215	VB33A
	Гипкая втсавка
	buc	2,00	
216	07-01-035-01
	Agregat sau masina compresor-condensator, masa, t: 0,188 (компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением DX системы П1, тип -400 D/50 Гц  N потр.=9,5 Квт, Q Охл. норм.=29,1 Квт
	buc	1,00	
		2.7. Вентеляция П3
	
217	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip  VVS075-L-FRNC VS с блоком автоматики (левое исполнение) , pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de  Lпр =8400 m3/h. L в =8400  mc/h 3 H=500 Pa
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc	1,00	
218	VC13A
	Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg карманный фильтр М5-300 Bag. Ins/Sld ePM10 50% ISO 16890 Clas E
Materiale marunte=1,008
	buc	1,00	
219	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, (вентеляторная секция PLUG DD 500 4.004
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
220	VC01A
	Montarea  electromotorului  de tip AC IE1 112 M IMB 3 (электродвигатель)
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
221	07-01-035-01
	Agregat sau masina compresor-condensator, masa, t: 0,188 (компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением DX системы П1, тип -400 D/50 Гц  N потр.=9,5 Квт, Q Охл. норм.=29,1 Квт
	buc	1,00	
		2.8. Вентеляция В2
	
222	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, (вентеляторная секция ЛЕ60-30-4 L=1710 m3/h. H=430 Pa. N= 1.362 kwt,n=1279 об/мин.
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
223	IA41A
	Reductor de presiune  RTRD4
	buc	1,00	
224	VB33A
	Гипкая втсавка
	buc	2,00	
225	Sistemair
	Клапан  отсечной  воздушный  SRK  50-30 (  В1 ) SRK c электроприводом Belimo  N=0.005 Kwt)
	buc	1,00	
226	VB18C
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  3200 - 4000 mm SLNCR VV SO75 Mod 3 (шумоглушитель)
	buc	1,00	
		2.9. Вентеляция Д1
	
227	VC05D
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie axiale silentioase,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de   L= 11110 m3/h , H=565 Pa, 3-400 B/ 50 Гц  cu motor electric N= 4.0 kwt OCA 501-056
Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050
	buc	1,00	
		2.10. Вентеляция Д2
	
228	VC05D
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie axiale silentioase,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de   L= 11110 m3/h , H=565 Pa, 3-400 B/ 50 Гц  cu motor electric N= 4.0 kwt. OCA 501-056
Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050
	buc	1,00	
		3. Utilaj
	
		3.1. Отопление
	
229	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль  Штремакс (балансовый для регулирования и измерения расхода))  -  GM d  50 мм"
	buc	2,00	
230	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Вентиль  Штремакс(балансовый для регулирования и измерения расхода)  - GM   d 20 мм"
	buc	4,00	
231	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 40 mm
	buc	2,00	
232	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm
	buc	4,00	
233	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Вентиль  Штремакс  - GM   d 3/4
	buc	0,00	
234	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Вентиль  Штремакс  (запорный) - GM   d 50 мм
	buc	4,00	
		3.2. Теплоснабжение  Воздухонагревателей  П1-В1
	
235	IA38B
	Pompa de circulatie N=0.06 Kwt (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"  UPS 25-40
	buc	1,00	
236	IA38B
	Сервопривод  N=0.0015 Kwt  YTYD 24- SR
	buc	1,00	
		3.3. Теплоснабжение П4
	
237	IA38B
	Pompa de circulatie N=0.09 Kwt (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"  UPS 25-80
	buc	1,00	
238	IA38B
	Сервопривод  N=0.0015 Kwt  YTYD 24- SR
	buc	1,00	
239	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 мм (запорный вентель)
	buc	2,00	
240	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 мм (запорный вентель)
	buc	2,00	
		3.4. Вентеляция и Кондиционирование  П1
	
241	VC18A
	Agregat  de conditionare a aerului special, modulat, tip  VVS075-L-FRNC VS с блоком автоматики (левое исполнение) , pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de  Lпр =8400 m3/h. L в =8400  mc/h 3 H=500 Pa    Prais List  VTS Polonia
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc	1,00	
242	114589
	Опциональные элементы для  агрегата  VVSO75-R-FCVC Paris list  VTSPolonia
	buc	1,00	
243	
	Автоматика для VVS075-R-FRHCVS/VVS075-L-SFVR Prais list VTS Polonia
	buc	1,00	
244	
	Модуль управления для VVS075-R-FRHCVS/VVS075-L-SFVR Prais list VTS Polonia
	buc	1,00	
245	VC13A
	Filtru de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg карманный фильтр М5-300 Bag. Ins/Sld ePM10 50% ISO 16890 Clas E
Materiale marunte=1,008
	buc	1,00	
246	VC27A
	Filtru rotativ, autocuratator cu reductor de turatie, reglare si turatie, reglare si filtrare a apei de umidificare avind greutatea de 225 sau 250 kg RRG VV So75 HGR R2_SR_ HGR (вращающий регенератор)
Material marunt (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,004
	buc	1,00	
247	VC29A
	Bateria  de incalzire a apei Qt=9.9 kVt (водяной нагреватель)
Materiale marunte si de montaj  (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,005
	buc	1,00	
248	VC17A
	Agregatde climatizare, tip  DXC VVS075-R-FRHCVS/VVS075-L-SFVR, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h  (Охладитель с прямым испарением с каплеловителями) Prais list VTS Polonia
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc	1,00	
249	VC01A
	Ventilator centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, (вентеляторная секция PLUG DD 500 4.004
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
250	VC01A
	Eectromotor de tip AC IE1 112 M IMB 3 (электродвигатель)
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
251	VB18C
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  3200 - 4000 mm SLNCR VV SO75 Mod 3 (шумоглушитель)
	buc	1,00	
252	Sistemair
	Клапан  отсечной  воздушный  SRK  50-30 (  П1 )
	buc	1,00	
253	07-01-035-01
	Agregat sau masina compresor-condensator, masa, t: 0,188 (компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением DX системы П1, тип Carrier 38 L -400 D/50 Гц  N потр.=9,5 Квт, Q Охл. норм.=29,1 Квт U=380 B Prais list VTS Polonia
	buc	1,00	
254	
	Комплект обвязки по фреону CCU-08 N к агрегату  Carrier 38 L Prais list VTS Polonia
	buc	1,00	
		3.5. Вентеляция  и Кондиционирование В1
	
255	VC01A
	Ventilator centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, (вентеляторная секция PLUG DD 500 4.004
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
256	VC01A
	Electromotor  de tip AC IE1 112 M IMB 3 (электродвигатель)
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
257	VB18C
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  3200 - 4000 mm SLNCR VV SO75 Mod 3 (шумоглушитель)
	buc	1,00	
258	Sistemair
	Клапан  отсечной  воздушный  SRK  50-30 (  В1 ) SRK c электроприводом Belimo  N=0.005 Kwt)
	buc	1,00	
259	Sistemair
	Клапан  отсечной  воздушный  SRK  50-30 (  В1 ) SRK c электроприводом Belimo  N=0.005 Kwt)  700-900 mm
	buc	8,00	
		3.6. Вентеляция  и Кондиционирование П2
	
260	VC18A
	Agregat de conditionare a aerului special, modulat, tip  VVS075-L-FRNC VS с блоком автомати (правое исполнение) , pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de  Lпр =8400 m3/h. L в =8400  mc/h 3 H=500 Pa Prais list VTS Polonia
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc	1,00	
261	114589
	Опциональные элементы для  агрегата  VVSO75-R-FCVC praislist  VTS Polonia
	buc	1,00	
262	
	Автоматика для VVS075-R-FRHCVS/VVS075-L-SFVR Praislist VTS  Polonia
	buc	1,00	
263	
	Модуль управления для VVS075-R-FRHCVS/VVS075-L-SFVR Praislist  VTS Polonia
	buc	1,00	
264	VC13A
	Filtru de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg карманный фильтр М5-300 Bag. Ins/Sld ePM10 50% ISO 16890 Clas E
Materiale marunte=1,008
	buc	1,00	
265	VC01A
	Ventilator centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, (вентеляторная секция PLUG DD 500 4.004
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
266	VC01A
	Electromotor de tip AC IE1 112 M IMB 3 (электродвигатель)
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
267	VC17A
	Agregatde climatizare, tip  DXC VVS075-R-FRHCVS/VVS075-L-SFVR, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h  (Охладитель с прямым испарением с каплеловителями) Praislist VTS Polonia
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc	1,00	
268	VB18C
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  3200 - 4000 mm SLNCR VV SO75 Mod 3 (шумоглушитель)
	buc	1,00	
269	Sistemair
	Клапан  отсечной  воздушный  SRK  50-30 (  В1 ) SRK c электроприводом Belimo  N=0.005 Kwt)
	buc	1,00	
270	07-01-035-01
	Agregat sau masina compresor-condensator, masa, t: 0,188 (компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением DX системы П1, тип Carrier 38 L -400 D/50 Гц  N потр.=9,5 Квт, Q Охл. норм.=29,1 Квт U=380 B Praislist VTS  Polonia
	buc	1,00	
271	
	Комплект обвязки по фреону CCU-08 N к агрегату  Carrier 38 L Prais list VTS Polonia
	buc	1,00	
		3.7. Вентеляция и Кондиционирование  П3
	
272	VC18A
	Agregat de conditionare a aerului special, modulat, tip  VVS075-L-FRNC VS с блоком автоматики (левое исполнение) , pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de  Lпр =8400 m3/h. L в =8400  mc/h 3 H=500 Pa Praislist VTS Polonia
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc	1,00	
273	114589
	Опциональные элементы для  агрегата  VVSO75-R-FCVC praislist  VTS Polonia
	buc	1,00	
274	
	Автоматика для VVS075-R-FRHCVS/VVS075-L-SFVR Praislist VTS  Polonia
	buc	1,00	
275	
	Модуль управления для VVS075-R-FRHCVS/VVS075-L-SFVR Praislist  VTS Polonia
	buc	1,00	
276	VC13A
	Filtrul de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg карманный фильтр М5-300 Bag. Ins/Sld ePM10 50% ISO 16890 Clas E
Materiale marunte=1,008
	buc	1,00	
277	VC01A
	Ventilator centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, (вентеляторная секция PLUG DD 500 4.004
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
278	VC01A
	Electromotor  de tip AC IE1 112 M IMB 3 (электродвигатель)
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
279	07-01-035-01
	Agregat sau masina compresor-condensator, masa, t: 0,188 (компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением DX системы П1, тип Carrier 38 L -400 D/50 Гц  N потр.=9,5 Квт, Q Охл. норм.=29,1 Квт U=380 B Praislist VTS Polonia
	buc	1,00	
280	
	Комплект обвязки по фреону CCU-08 N к агрегату  Carrier 38 L Prais list VTS Polonia
	buc	1,00	
		3.8. Вентеляция  и Кондиционирование В2
	
281	VC01A
	Ventilator centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, (вентеляторная секция ЛЕ60-30-4 L=1710 m3/h. H=430 Pa. N= 1.362 kwt,n=1279 об/мин.
Material marunt si de montaj=1,005
	buc	1,00	
282	IA41A
	Reductor de presiune  RTRD4
	buc	1,00	
283	Sistemair
	Клапан  отсечной  воздушный  SRK  50-30 (  В1 ) SRK c электроприводом Belimo  N=0.005 Kwt)
	buc	1,00	
284	VB18C
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  3200 - 4000 mm SLNCR VV SO75 Mod 3 (шумоглушитель)
	buc	1,00	
		3.9. Вентеляция Д1
	
285	VC05D
	Ventilator axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie axiale silentioase,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de   L= 11110 m3/h , H=565 Pa, 3-400 B/ 50 Гц  cu motor electric N= 4.0 kwt OCA 501-056
Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050
	buc	1,00	
		3.10. Вентеляция Д2
	
286	VC05D
	Ventilator  axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie axiale silentioase,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de   L= 11110 m3/h , H=565 Pa, 3-400 B/ 50 Гц  cu motor electric N= 4.0 kwt. OCA 501-056
Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050
	buc	1,00	

Elaborator Devize Gîncu Ala _____________________________
                                                                   L.Ș. (semnatura)