	Lucrari de reparatii interioare la OMF Draguseni r-nul Straseni
	Formular Nr.1B
WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


CAIET DE SARCINI
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de reparatie


	
	

	
	
	1.1. Demolari


	
	

	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)


	m2
	10,2000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,1420

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,1420

	2
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc


	kg
	12,0000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,2400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0120

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0600

	3
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru (pentru perioada executarilor de reparatie)


	m2
	4,4000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,7040

	4
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat


	buc
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	5
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8500

	6
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"


	buc
	8,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	7
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple


	buc
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8000

	8
	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, existenta in exteriorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"


	m
	24,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,5200

	9
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm


	m
	16,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9600

	10
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm


	m
	6,8000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4080

	11
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm


	m
	8,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6400

	12
	RpCR32A *aplicativ
	Demontarea placilor din pvc inclusiv baghete de pe tavan


	m2
	29,8000



	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,5360

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,4900

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,8940

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,2980

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2980

	13
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice


	m3
	2,4900



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1205

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,3575

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2988

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1992

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,7968

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,7968

	14
	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervazuri)


	m3
	0,1800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,8540

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8190

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0036

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360

	15
	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc


	m3
	0,4500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,7900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1925

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0090

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0675

	16
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din ceramica


	m2
	18,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	14,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0540

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2700

	17
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	206,1500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	24,7380

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,9225

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	10,3075

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,0615

	18
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc


	m2
	71,7500



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	27,9825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,9825

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,5875

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,5875

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demolari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2. Sala proceduri


	
	

	
	
	1.2.1. Tavan


	
	

	19
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	26,8000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,0200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	54,9400

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	107,2000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	28,1400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4020

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2.2. Pereti


	
	

	20
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m


	100m2
	0,1050



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,8302

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,0376

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	529,2000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,2415

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	9,4500

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,2415

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0017

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0315

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4316

	21
	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	1,5000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,1250

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0075

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,4500

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,4500

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0450

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0750

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0375

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1500

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0015

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0015

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0022

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1800

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0300

	22
	CC02A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	10,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,4600

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	10,2500

	23
	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	14,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,3640

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	14,3500

	24
	CA04A
	Beton turnat in buiandrugi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv


	m3
	0,0750



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3712

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0338

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0792

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	21,9390

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0587

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0541

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0263

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0043

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0014

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,0450

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0210

	25
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	4,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5200

	26
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	4,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0600

	27
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	55,6200



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,7868

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	13,9050

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,7810

	28
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	55,6200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	77,8680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,6860

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	584,0100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,6686

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3893

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,3349

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2225

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4450

	29
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	45,1200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	18,0480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4144

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,0829

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1805

	30
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	45,1200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	55,0464

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	322,1568

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1805

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,5645

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7219

	31
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	45,1200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,0240

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	49,6320

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6,7680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0135

	32
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	54,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	56,9646

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	33
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	54,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,6200

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,1000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,7000

	34
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	54,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,7000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	21,6000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,2400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	27,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1080

	35
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )


	m
	18,6000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	8,1840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,0920

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	18,2280

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0186

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0930

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1153

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0279

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0186

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0186

	36
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	5,4000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,0244

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,6200

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	78,8940

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0605

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4266

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1598

	37
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	5,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0800

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	5,9400

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,8100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0016

	38
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	5,4000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	6,5880

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	38,5560

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0216

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4266

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0864

	39
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	5,4000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,4300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5400

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	5,6965

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0054

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0054

	40
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	5,4000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1620

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,8100

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,2700

	41
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	5,4000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,9700

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	2,1600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3240

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,7000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0108

	42
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	1,6200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3240

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,7010

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6480

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	32,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,5346

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0130

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	6,4800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0324

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0194

	43
	CL20A
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2811236306200
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2.3. Pardoseli


	
	

	44
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	26,8000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,7520

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	6,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,3400

	45
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	50,1200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,2530

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5012

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	50,6212

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,2506

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,5012

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,0360

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0351

	46
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	26,8000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6800

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,8844

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	348,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,1256

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2680

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3216

	47
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)


	m2
	26,8000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	21,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2880

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,1792

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	460,9600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,5008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4288

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6432

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3216

	48
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	26,8000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	69,9480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,7720

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	27,6040

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	108,5400

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,0400

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	536,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	24,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2060

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,3216

	49
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv


	m
	20,4000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	8,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0400

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	21,8484

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	7,4970

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	128,5200

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	2,1420

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	6,1200

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,0200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0204

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Sala proceduri
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3. Grup sanitar - Sala proceduri


	
	

	
	
	1.3.1. Tavan


	
	

	50
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	2,8500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4275

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,8425

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	11,4000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	2,9925

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0428

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3.2. Pereti


	
	

	51
	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	0,0750



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0150

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0562

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0004

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,0225

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,0225

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0022

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0038

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0019

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,0075

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,0090

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0015

	52
	CC02A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	5,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,2300

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	5,1250

	53
	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	7,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1820

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	7,1750

	54
	CA04A
	Beton turnat in buiandrugi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv


	m3
	0,0370



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1832

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0166

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0391

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	10,8232

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0290

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0267

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0130

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0021

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0007

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,0222

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0104

	55
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600

	56
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0020

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0300

	57
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	17,4300



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,4402

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	4,3575

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8715

	58
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	17,4300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	24,4020

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2290

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	183,0150

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5229

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1220

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,4183

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0697

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1394

	59
	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)


	m2
	1,6000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3680

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0800

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	0,5920

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	1,5200

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	0,6720

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	80,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	46,4000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	4,4800

	60
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime


	m
	5,4000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,3760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1880

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,2920

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0054

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0270

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0335

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0081

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0054

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0054

	61
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	1,9000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,8234

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,5700

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	27,7590

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0213

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1501

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0562

	62
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	17,4300



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	39,2175

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4860

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	18,3015

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,9720

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	348,6000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	5,7519

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1394

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	69,7200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3486

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2092

	63
	CI14C
	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv


	m
	5,4000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	5,7834

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	1,7010

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	34,0200

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,5670

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	1,6200

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,2700

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0054

	64
	SC13A1
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din beton


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0403

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,1200

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3.3. Pardoseli


	
	

	65
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	2,8500



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,3990

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	0,7125

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1425

	66
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	5,3300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1332

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0533

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	5,3833

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0266

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0533

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1,5990

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0037

	67
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	2,8500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,7100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2850

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0940

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	37,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1197

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0285

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0855

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0342

	68
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)


	m2
	2,8500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4560

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1254

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	49,0200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1596

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0456

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0684

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0342

	69
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	2,8500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,4385

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8265

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	2,9355

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	11,5425

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,8550

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	57,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	2,5650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1282

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0342

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Grup sanitar - Sala proceduri
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4. Cabinet medic / Triaj


	
	

	
	
	1.4.1. Tavan


	
	

	70
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	22,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	45,1000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	88,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	23,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3300

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4.2. Pereti


	
	

	71
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600

	72
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0020

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0300

	73
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	48,8000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	6,8320

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	12,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4400

	74
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	48,8000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	68,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,6400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	512,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3416

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,1712

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1952

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3904

	75
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	48,8000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	19,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,8560

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,1712

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1952

	76
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	48,8000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	59,5360

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	348,4320

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1952

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,8552

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7808

	77
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	48,8000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,7600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	53,6800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	7,3200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0146

	78
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	48,8000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	21,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,8800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	51,4791

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0488

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0488

	79
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	48,8000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,4640

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,3200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4400

	80
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	48,8000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	26,8400

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	19,5200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,9280

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	24,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,4400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0976

	81
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )


	m
	14,2000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	6,2480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,1240

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,9160

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0142

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0710

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0213

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0142

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0142

	82
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	3,5000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,2010

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,0500

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	51,1350

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0392

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2765

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1036

	83
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	3,5000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,7000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	3,8500

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,5250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	84
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	3,5000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,2700

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	24,9900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0140

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2765

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0560

	85
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	3,5000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,5750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	3,6922

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0035

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0035

	86
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	3,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1050

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,5250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1750

	87
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	3,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,9250

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2100

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,7500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070

	88
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	1,6200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3240

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,7010

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6480

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	32,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,5346

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0130

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	6,4800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0324

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0194

	89
	CL20A
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm


	buc
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2811236306200
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4.3. Pardoseli


	
	

	90
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	22,0000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,0800

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	5,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,1000

	91
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	41,1400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,0285

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4114

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	41,5514

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,2057

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,4114

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	12,3420

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0288

	92
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	22,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	13,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,7260

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	286,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,9240

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2640

	93
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)


	m2
	22,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	17,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5200

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,9680

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	378,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,2320

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5280

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2640

	94
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	22,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	57,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,3800

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	22,6600

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	89,1000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	6,6000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	440,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	19,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9900

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2640

	95
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv


	m
	17,8000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	7,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7800

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	19,0638

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	6,5415

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	112,1400

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,8690

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	5,3400

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,8900

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0178

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Cabinet medic / Triaj
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5. Grup sanitar - Pacienti/dizabilitati


	
	

	
	
	1.5.1. Tavan


	
	

	96
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	4,2000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6300

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,6100

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	16,8000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	4,4100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0630

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5.2. Pereti


	
	

	97
	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	0,0750



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0150

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0562

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0004

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,0225

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,0225

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0022

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0038

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0019

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,0075

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,0090

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0015

	98
	CC02A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	5,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,2300

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	5,1250

	99
	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	7,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1820

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	7,1750

	100
	CA04A
	Beton turnat in buiandrugi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv


	m3
	0,0370



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1832

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0166

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0391

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	10,8232

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0290

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0267

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0130

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0021

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0007

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,0222

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0104

	101
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600

	102
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0020

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0300

	103
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	22,6000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,1640

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	5,6500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,1300

	104
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	22,6000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	31,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	237,3000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6780

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1582

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5424

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0904

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1808

	105
	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)


	m2
	1,6000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3680

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0800

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	0,5920

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	1,5200

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	0,6720

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	80,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	46,4000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	4,4800

	106
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime


	m
	5,4000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,3760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1880

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,2920

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0054

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0270

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0335

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0081

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0054

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0054

	107
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	1,9000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,8234

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,5700

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	27,7590

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0213

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1501

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0562

	108
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	22,6000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	50,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5200

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	23,7300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,0400

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	452,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,4580

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1808

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	90,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4520

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2712

	109
	CI14C
	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv


	m
	5,4000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	5,7834

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	1,7010

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	34,0200

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,5670

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	1,6200

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,2700

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0054

	110
	CH06A
	Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm


	buc
	1,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000

	
	2812106305714*1
	Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm
	buc
	1,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000

	111
	CH06A
	Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm


	buc
	1,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000

	
	2812106305714*2
	Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm
	buc
	1,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000

	112
	SC13A1
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din beton


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0403

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,1200

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5.3. Pardoseli


	
	

	113
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	4,2000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,5880

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	1,0500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,2100

	114
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	7,8600



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1965

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0786

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	7,9386

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0393

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0786

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2,3580

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0055

	115
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	4,2000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4200

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1386

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	54,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1764

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1260

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0504

	116
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)


	m2
	4,2000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6720

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1848

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	72,2400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2352

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0672

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1008

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0504

	117
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	4,2000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	10,9620

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2180

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	4,3260

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	17,0100

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,2600

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	84,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	3,7800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1890

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0504

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Grup sanitar - Pacienti/dizabilitati
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6. Hol


	
	

	
	
	1.6.1. Tavan


	
	

	118
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	13,9000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0850

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	28,4950

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	55,6000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	14,5950

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2085

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6.2. Pereti


	
	

	119
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	3,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900

	120
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	3,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,6600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0150

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0300

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0450

	121
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	52,5000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,3500

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	13,1250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6250

	122
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	52,5000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	73,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	551,2500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,5750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3675

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,2600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2100

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4200

	123
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	52,5000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	21,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,3000

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,2600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2100

	124
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	52,5000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	64,0500

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	374,8500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,1475

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8400

	125
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	52,5000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,5000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	57,7500

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	7,8750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0158

	126
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	52,5000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	23,6250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	55,3822

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0525

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0525

	127
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	52,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5750

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,8750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6250

	128
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	52,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	28,8750

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	21,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,1500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	26,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,6250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1050

	129
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )


	m
	36,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	15,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,9200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	35,2800

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0360

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2232

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0540

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0360

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360

	130
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	10,8000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	16,0488

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	3,2400

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	157,7880

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1210

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8532

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,3197

	131
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	10,8000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,1600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	11,8800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	1,6200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0032

	132
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	10,8000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	13,1760

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	77,1120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0432

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8532

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1728

	133
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	10,8000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	4,8600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	11,3929

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0108

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0108

	134
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	10,8000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3240

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,6200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,5400

	135
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	10,8000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,9400

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	4,3200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,6480

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,5400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0216

	136
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime ) *Glafuri exterioare


	m
	8,2000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,6080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8040

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,0360

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0082

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0410

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0508

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0123

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0082

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0082

	137
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	0,8200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,2185

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,2460

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	11,9802

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0092

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0648

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0243

	138
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	1,2300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6765

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4920

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0738

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0615

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0025

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6.3. Pardoseli


	
	

	139
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	13,9000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,9460

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	3,4750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,6950

	140
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	50,1200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,2530

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5012

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	50,6212

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,2506

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,5012

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,0360

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0351

	141
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	13,9000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	8,3400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3900

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,4587

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	180,7000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5838

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1390

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4170

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1668

	142
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)


	m2
	13,9000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	11,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2240

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,6116

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	239,0800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7784

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2224

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3336

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1668

	143
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	13,9000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	36,2790

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,0310

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	14,3170

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	56,2950

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	4,1700

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	278,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	12,5100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6255

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1668

	144
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv


	m
	16,8000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	6,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6800

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	17,9928

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	6,1740

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	105,8400

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,7640

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	5,0400

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,8400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0168

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Hol
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.7. Timplarie


	
	

	145
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv *Demontata anterior


	m2
	2,1000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,5330

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1680

	
	2030112939150*0
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (inclus dispozitiv inchizator usa) *Demontata anterior
	m2
	2,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,0500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3675

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,2600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0420

	146
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1m x 2.1m x3buc)


	m2
	6,3000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,5990

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5040

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	6,3000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	25,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,1500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,1025

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,7800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,3000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1260

	147
	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (*perete despartior sala proceduri)


	m2
	10,3500



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	7,8660

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4140

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	10,3500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	41,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,6560

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,5796

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,1400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,2100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2070

	148
	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (0.5m x 1.8m x2buc *partea superioara semicerc)


	m2
	1,8000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,5300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1620

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	10,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,2690

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4446

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,0800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0360

	149
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm


	m
	6,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi l=500mm
	m
	6,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0600

	150
	CK26A
	Glafuri din aluminiu montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre


	m
	1,2000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0960

	
	2521106718392
	Glafuri din alumiu pentru ferestre
	m
	1,2240

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,8960

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.8. Evacuare deseuri


	
	

	151
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2


	t
	18,0000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	9,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	36,0000

	152
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi


	t
	18,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,4800

	153
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	18,0000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	4,6440

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Evacuare deseuri
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii si asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	 
	

	
	
	Total Lucrari de reparatie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Retele Apa / canalizare / incalzire 


	
	

	154
	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	11,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,1800

	
	2521216720160100
	Teava din material plastic pentru canalizare D110
	m
	11,3300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1650

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1650

	155
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0400

	
	2523156721037100
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D110
	buc
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0900

	156
	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	9,4000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8200

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare D50
	m
	9,6820

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0376

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1128

	157
	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	12,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1200

	
	252315672103750
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50
	buc
	12,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1440

	158
	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm


	buc
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6600

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	2,1000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,2310

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0840

	159
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm


	m
	62,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	19,2200

	
	252121671705020
	Teava din material plastic d20
	m
	63,2400

	
	252315671943020
	Cot din material plastic d20
	buc
	12,4000

	
	252315671945020
	Teu din material plastic d20
	buc
	13,0200

	
	252315671946020
	Reductie din material plastic d20
	buc
	2,4800

	
	252315671940020
	Mufa din material plastic d20
	buc
	2,4800

	
	252315671953020
	Racord drept M x Fe d20
	buc
	62,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,3720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,1240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	1,2772

	160
	SD20A
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"


	buc
	10,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6000

	
	2721204122300
	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2
	buc
	10,1500

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,2030

	161
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"


	buc
	10,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0000

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	10,1500

	162
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S


	buc
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,4000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,1000

	163
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.


	buc
	4,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,4000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	4,1208

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	4,0800

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	4,0800

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	2,4480

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	8,1600

	164
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	4,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,6000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	8,0000

	165
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare demontate anterior)


	buc
	6,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,9000

	
	2822115700000*0
	Radiator demontat anterior
	buc
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0240

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0480

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,3000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	24,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,5000

	166
	RpSF05C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm


	m
	60,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,6000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	 
	

	
	
	Total Retele Apa / canalizare / incalzire 
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3. Retea electrica interioara


	
	

	
	
	3.1. Demontari


	
	

	167
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	13,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,8600

	168
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (sensori)


	buc
	8,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4800

	169
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (inclusiv ventilastor existent)


	buc
	16,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9600

	170
	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp


	m
	80,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,4000

	171
	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,8800

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.2. Lucrari de montare


	
	

	172
	RpEG01A
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,0100

	
	2874117306659
	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.
	buc
	4,0400

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	4,0400

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4040

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200

	173
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu


	buc
	12,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,2400

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	12,1200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	12,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,6000

	174
	RpEC01A
	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit


	buc
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,2400

	
	2523156704099
	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm
	m
	12,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	2,2000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	2,2000

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	24,0000

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,2200

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0140

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0040

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	10,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0300

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,3200

	175
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	71,4000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0063

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,8800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	40,2000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	40,2000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,6000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	3,0000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	20,1000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	54,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	5,4000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3300

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	47,4000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	8,1000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	14,5200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3300

	176
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	1,6000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,5760

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0017

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0320

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,4960

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,2800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	19,5200

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0800

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0320

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,5120

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0640

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0640

	177
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	1,4000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,4360

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0008

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0280

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,4340

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,1200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	17,0800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0700

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0280

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2240

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0280

	178
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	14,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,3400

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	14,2800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	14,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0700

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0700

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	28,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	28,0000

	179
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	7,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,5500

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	7,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	14,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	14,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0350

	180
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)


	buc
	16,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	17,6000

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  LED 60x60 50W
	buc
	16,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	32,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	32,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,2800

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	3,2000

	181
	RpEF15B
	Montarea sensori *demontati anterior (doar manopera)


	buc
	8,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,8000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	76 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	 
	

	
	
	Total Retea electrica interioara
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4. Utilaj


	
	

	182
	pret piata
	Tub gofrat cu sonda d18mm


	m
	300,0000



	
	el001
	Tub gofrat cu sonda d18mm
	m
	300,0000

	183
	pret piata
	Cablu VVGng-P LS 3x2.5 mm cupru


	m
	160,0000



	
	el002
	Cablu VVGng-P LS 3x2.5 mm cupru
	m
	160,0000

	184
	pret piata
	Cablu VVGng-P LS 3x1.5 mm cupru


	m
	140,0000



	
	el003
	Cablu VVGng-P LS 3x1.5 mm cupru
	m
	140,0000

	185
	v001
	Ventilator axiale, de fereastra


	buc
	2,0000



	
	v001
	Ventilator axiale, de fereastra
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Utilaj
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	TVA
	20 %
	

	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


