Sistemul de canalizare si statie de epurare a apelor uzate in sat. Cociulia r-l Cantemir	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 149.2REE
Deviz-oferta № 149.2REE
Retele electrice exterioare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Концевая анкерная опора А0,38					
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-0.3	buc	4,00			
 2	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00			
 3	96
	Кронштейн У4	buc	2,00			
 4	859
	Траверса ТМ46	buc	2,00			
 5	968585
	Хомут Х32	buc	2,00			
 6	1-402
	Анкерный зажим РА-1500	buc	4,00			
 7	111224
	Зажим ZP-2	buc	2,00			
 8	1-407
	зажим MJPT-50	buc	8,00			
 9	11314
	Зажим ПС-1-1	buc	4,00			
 10	1-403
	Кабельный ремешок KR-1	buc	4,00			
 11	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV	1 km	0,90			
 12	365-456
	СИП 3х50+1х54,6	m	900,00			
   		Capitolul 1.2. Угловая промежуточная опора УП0,38					
13	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-0.3	buc	4,00			
 14	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00			
 15	96
	Кронштейн У4	buc	2,00			
 16	25
	Монтажная шпилька MSH 16/265	buc	2,00			
 17	1-404
	Промежуточный зажим с кронщтейном ЕS1500	buc	4,00			
 18	111224
	Зажим ZP-2	buc	2,00			
 19	11314
	Зажим ПС-1-1	buc	4,00			
 20	1113625
	Зажим KZP-2	buc	4,00			
 21	1-403
	Кабельный ремешок KR-1	buc	4,00			
   		Capitolul 1.3. Промежуточная опора П0,38					
22	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-0.3	buc	14,00			
 23	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	14,00			
 24	25
	Монтажная шпилька MSH 16/265	buc	14,00			
 25	1-404
	Промежуточный зажим с кронщтейном ЕS1500	buc	14,00			
 26	111224
	Зажим ZP-2	buc	14,00			
 27	11314
	Зажим ПС-1-1	buc	14,00			
 28	1113625
	Зажим KZP-2	buc	14,00			
 29	1-403
	Кабельный ремешок KR-1	buc	28,00			
   		Capitolul 1.4. Существующая угловая промежуточная  опора  УП10/0,38					
		Capitolul 1.4.1. Железобетонные элементы 					
30	1
	Анкер  АЦ-1	buc	4,00			
 31	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	34,00			
 32	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	33,72			
 33	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,48			
   		Capitolul 1.4.2. Стальные элементы конструкции					
34	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление анкера ОТ25)	kg	7,33			
 35	1114
	Зажим ПС-1-1	buc	4,00			
   		Capitolul 1.4.3. Линейная арматура					
36	614
	Зажим ПН1	buc	4,00			
 37	614
	Лента стальная 0,7*20*2000 STO46	buc	8,00			
 38	614
	Зажим ответвительный К-ОНМ-1	buc	4,00			
     		Capitolul 1.5. Промежуточная опора П10/0,38					
39	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105-3,5	buc	6,00			
 40	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,00			
 41	89
	Траверса ТМ7	buc	6,00			
 42	899
	Траверса ТН10	buc	6,00			
 43	99
	Надставка ТС2	buc	6,00			
 44	69
	Калпачок К-6	buc	36,00			
 45	691
	Калпачок К-5	buc	30,00			
 46	11315
	Зажим ПС-2	buc	6,00			
 47	1113625
	Зажим ПА	buc	42,00			
   		Capitolul 1.6. Существующая промежуточная  опора  П10/0,38					
		Capitolul 1.6.1. Железобетонные элементы 					
48	1
	Анкер  АЦ-1	buc	5,00			
 49	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	42,50			
 50	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	42,15			
 51	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,60			
   		Capitolul 1.6.2. Стальные элементы конструкции					
52	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление анкера ОТ25)	kg	9,16			
 53	1114
	Зажим ПС-1-1	buc	5,00			
 54	89
	Траверса ТМ7	buc	5,00			
 55	99
	Надставка ТС2	buc	5,00			
   		Capitolul 1.6.3. Линейная арматура 					
56	69
	Калпачок К-6	buc	30,00			
 57	11315
	Зажим ПС-2	buc	5,00			
 58	1113625
	Зажим ПА	buc	35,00			
     		Capitolul 1.7. Угловая анкерная опора УА0,38					
59	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-0.3	buc	6,00			
 60	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,00			
 61	25
	Плита МУ103	buc	2,00			
 62	2525
	Плита МУ104	buc	4,00			
 63	96
	Кронштейн У4	buc	4,00			
 64	859
	Траверса ТМ46	buc	2,00			
 65	968585
	Хомут Х32	buc	2,00			
 66	1-402
	Анкерный зажим РА-1500	buc	4,00			
 67	111224
	Зажим ZP-2	buc	2,00			
 68	1-406
	зажим MJPT-35	buc	8,00			
 69	1-407
	зажим MJPT-50	buc	2,00			
 70	11314
	Зажим ПС-1-1	buc	4,00			
 71	1-403
	Кабельный ремешок KR-1	buc	4,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	22,50 %				
		Transportul materialelor	10,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
72	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х500х225, Bzum-TF	buc	1,00			
 73	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00			
 74	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,BH-32	buc	1,00			
 75	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00			
 76	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV 	set	1,00			
 77	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 50A,BA47-29/3/С32	buc	1,00			
 78	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,20			
 79	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,25			
 80	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru10mm	100 m	0,50			
 81	08-02-396-1
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,02			
 82	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,50			
 83	08-02-472-10
	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie(Проводник ЗП2М)	100 m	0,174			
 84	
	Проводник ЗП2М	buc	24,00			
 85	08-02-472-10
	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie(conductor ЗП-1M)	100 m	0,382			
 86	
	conductor ЗП-1M	buc	36,00			
 87	08-02-301-2
	Consola pe stilpi montati У14	buc	9,00			
 88	08-02-301-2
	Consola  КБ1	buc	4,00			
 89	08-02-305-1
	Bratara pe stilp Х1	buc	12,00			
 90	08-02-305-1
	Bratara pe stilp Х3	buc	22,00			
 91	08-02-306-1
	Izolatoare  ШФ20-В	buc	66,00			
 92	08-02-306-1
	Izolatoare  ТФ2001	buc	30,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	22,50 %				
		Transportul materialelor	10,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Utilaj					
93	Preturile firmei
	Contor trifazat  U=380V, ZMR110 Ce 	buc	1,00			
 94	Preturile firmei
	Dulap, Bzum-TF-03-1	buc	1,00			
 95	preturile firmei
	Limitator ОПС1-В 4Р	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)