CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitale a salii de festivitatii in incinta ,,LT Mihail Kogalniceanu" din or. Chisinau
2-4-1 Incalzire
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 


	1
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

	m2
	24,50


	2
	RpIB11C

	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare

	buc
	42,00


	3
	RpIC19B

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"

	m
	60,00


	4
	IB20A

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	40,00


	5
	IB05B

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente, bimetal B500/80

	buc
	20,00


	6
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"

	buc
	20,00


	7
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"

	buc
	20,00


	8
	IC36C

	Teava din polipropilena PPR, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.

	m
	80,00


	9
	IC36C

	Teava din polipropilena PPR, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (fitinguri)

	m
	24,00


	10
	IC35C

	Teava din polipropilena PPR, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	m
	80,00


	11
	IC35C

	Teava din polipropilena PPR, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (fitinguri)

	m
	24,00


	12
	IC35B

	Teava din polipropilena PPR, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm

	m
	20,00


	13
	IC35B

	Teava din polipropilena PPR, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (fitinguri)

	m
	6,00


	14
	IC38B

	Piesa de racordare (robinet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25mm

	buc
	30,00


	15
	IC38A

	Piesa de racordare (robinet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR d20mm

	buc
	10,00


	16
	IC40B

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc d32mm

	buc
	80,00


	17
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc d25mm

	buc
	80,00


	18
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc d20mm

	buc
	20,00


	19
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x6 mm
Materiale marunte=1,050

	m
	80,00


	20
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x6 mm
Materiale marunte=1,050

	m
	80,00


	21
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x6 mm
Materiale marunte=1,050

	m
	20,00


	22
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	100,00


	23
	IE04B

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	80,00


	


	Elaborator    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 



