Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul "Nicolai Botgros" din sat. Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 413/20-2-1-8

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Оборудование
			
		Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации 
			
1	
	Термо-манометр
	шт.	3,00	
 2	
	Манометр
	шт.	14,00	
 3	
	Манометр сигнализирующий ДМ 2010
	шт.	3,00	
 4	
	Напоромер НМП-100
	шт.	1,00	
 5	
	Малогабаритный датчик-реле напора ДЕ-57-6
	шт.	2,00	
 6	
	Датчик - реле уровня РОС-301
	шт.	1,00	
 7	
	Сигнализатор загазованности по метану Страж S10 АЗК
	шт.	1,00	
 8	
	Сигнализатор загазованности по угарному газу Страж S30 АЗК
	шт.	1,00	
 9	
	Сейсмический сенсор SEISMIC M16
	шт.	1,00	
 10	
	GSM-модуль с антенной, с блоком питания Ke-GSM25
	шт.	1,00	
 11	
	Регулятор каскадный и температуры, комуникация по протоколу Open Therm PT 59X
	шт.	1,00	
 12	
	Наконечник BS 95/7
	шт.	1,00	
 13	
	Коннектор TUV
	шт.	3,00	
 14	
	Коннектор 2,54
	шт.	2,00	
 15	
	Оповещатель светозвуковй наружный ЦИКЛОП-3
	шт.	1,00	
 16	
	Штекерный модуль WILO IF-модуль Stratos Stratos Ext off/SBM
	шт.	2,00	
 		Capitolul 1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом
			
17	
	Шкаф для щита управления ЩМП-4-800х650х250 IP 54
	шт.	1,00	
 18	
	Переключатель универсальный УП-5312
	шт.	3,00	
 19	
	Переключатель ALCLR-22
	шт.	3,00	
 20	
	Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый SB-7
	шт.	2,00	
 21	
	Кнопка управления, "Стоп", толкатель красный SB-7
	шт.	2,00	
 22	
	Кнопка управления "Грибок", толкатель зеленый, красный   AEA-22
	шт.	2,00	
 23	
	Реле промежуточное ПЭ37-44У3, ПЭ37-62У3
	шт.	19,00	
 24	
	Реле времени РСВ19-11
	шт.	1,00	
 25	
	Светосигналиный индикатор, белый, AD-22DS
	шт.	1,00	
 26	
	Светосигналиный индикатор, красный, AD-22DS
	шт.	4,00	
 27	
	Светосигналиный индикатор, желтый, AD-22DS
	шт.	7,00	
 28	
	Светосигналиный индикатор,зеленый, AD-22DS
	шт.	4,00	
 29	
	Диод Д-226Б
	шт.	16,00	
 30	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С2, ВА47-29М/1/С5, ВА47-29М/1/С8, ВА47-29М/1/B5
	шт.	16,00	
 31	
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29М/3/С20
	шт.	1,00	
 32	
	Автоматический дифференциальный выключатель АД12/2/16/30
	шт.	1,00	
 33	
	Расцепитель независимый РН47
	шт.	1,00	
 34	
	Переключатель нагрузки СОМО-С-3-25
	шт.	1,00	
 35	
	Контактор малогабаритный КМИ-10910
	шт.	2,00	
 36	
	Приставка контактная ПКИ-40
	шт.	2,00	
 37	
	Реле электротепловое  РТИ-1308
	шт.	2,00	
 38	
	Блок зажимов БЗ 24-4П
	шт.	7,00	
 39	
	Нулевая шина 8/2
	шт.	2,00	
 40	
	Розетка штепсельная 
	шт.	1,00	
 41	
	Электросчетчик трехфазный ZMR110CRefRS
	шт.	1,00	
 		Capitolul 1.3. Щиток аварии ЩА
			
42	
	Шкаф для ПА ЩМП-1-395х310х220
	шт.	1,00	
 43	
	Кнопка управления "Грибок", толкатель зеленый         AEA-22
	шт.	1,00	
 44	
	Кнопка управления "Грибок", толкатель красный         AEA-22
	шт.	1,00	
 45	
	Реле промежуточное ПЭ37-44У3
	шт.	2,00	
 46	
	Светосигналиный индикатор, белый, AD-22DS
	шт.	1,00	
 47	
	Светосигналиный индикатор, красный, AD-22DS
	шт.	4,00	
 48	
	Звонок ЗД 47
	шт.	1,00	
 49	
	Диод Д-226Б
	шт.	6,00	
 50	
	Блок зажимов БЗ 24-4П
	шт.	3,00	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
		Capitolul 2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок
			
51	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda
	шт.	3,00	
 52	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru
	шт.	3,00	
 53	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru 
	шт.	14,00	
 54	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж манометра ДМ2010)
	шт.	3,00	
 55	11-02-032-01
	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 POC-301
	шт.	1,00	
 56	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж напоромера НМП-100)
	шт.	1,00	
 57	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж малогабаритного датчика- реле напора ДE-57-6)
	шт.	2,00	
 58	11-06-001-01
	Panou, Регулятор каскадный и температуры, комуникация по протоколу Open Therm PT X
	шт.	1,00	
 59	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer
	шт.	2,00	
 60	08-01-083-1
	Dispozitiv de blocare-semnalizare ЦИКЛОП-3
	шт.	1,00	
 61	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"   Кран пробковый проходной 11Б12бк Д-15 мм
	шт.	3,00	
 62	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  кран муфтовый трехходовый 14М1-16 
	шт.	21,00	
 63	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	1,07	
 64	08-02-399-1
	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля в мини-каналах 
	100 m	1,05	
 65	08-02-149-1
	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg прокладка кабеля на тросу
	100 m	0,16	
 66	
	Кабель  КВВГнг сеч. 4 х 1,0 мм2
	м	117,00	
 67	
	Кабель  КВВГнг сеч. 5 х 1,0 мм2
	м	11,00	
 68	
	Кабель  КВВГнг сеч. 7 х 1,0 мм2
	м	24,00	
 69	
	Кабель  КВВГнг сеч. 14 х 1,5 мм2
	м	60,00	
 70	
	Кабель  КВВГЭнг сеч. 2 х 0,75 мм2
	м	9,00	
 71	
	Кабель LAPP-LIV-TR сеч. 4х2х0,5 мм2
	м	7,00	
 72	11-06-002-04
	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel импульсные трубные проводки 
	100 m	0,12	
 73	
	Труба стальная бешовная Д-10х1 мм
	м	2,00	
 74	
	Труба стальная бешовная Д-14х2-10 мм
	м	10,00	
 75	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.10х20
	100 m	0,11	
 76	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.17х20
	100 m	0,15	
 77	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба гофрированная ПВХ
	100 m	0,26	
 78	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Короб огнеупорный с крышкой 100х100х3 ммб длина 2,5 м
	100 m	1,05	
 79	08-02-303-7
	Cablu de otel, longitudinal-portant Монтаж троса
	1 km	0,02	
 80	
	Трос оцинкованный Д-8,3 мм
	м	16,00	
 81	11-08-002-04
	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm  присоединение к приборам трубных проводок
	10 buc	4,40	
 82	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Монтаж коробки соединительной мини-каналов) 
	шт.	5,00	
 83	
	Коробка соединительная мини-канала TMK-AD70
	шт.	5,00	
 84	
	Внешний угол мини-канала TMK-YH1020
	шт.	5,00	
 85	08-02-152-1
	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier 
	kg	5,00	
 86	08-02-168-1
	Manson de cuplare, din polivinilclorura, pentru cabluri de control nearmate, cu conductori de arama, sectiunea unui conductor, pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Муфта натяжная)
	шт.	2,00	
 87	
	Муфта натяжная
	шт.	2,00	
 88	08-02-303-5
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din sirma cu izolatie, lungime pina la: 30 m
	шт.	12,00	
 89	
	Трубостойка
	шт.	2,00	
 90	
	Подвес кабельный
	шт.	10,00	
 91	RpCU06B
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2
	м	24,00	
 92	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	м	24,00	
 		Capitolul 2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС
			
93	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 650х500х220 монтаж шкафа
	шт.	1,00	
 94	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления  
	шт.	93,00	
 95	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	шт.	1,00	
 96	11-06-002-01
	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou прокладка провода в щиту
	100 m	0,90	
 97	
	Провод  ПВ1 сеч. 1 х 1,5 мм2
	м	50,00	
 98	
	Провод  ПВ3 сеч. 1 х 1,5 мм2
	м	40,00	
 		Capitolul 2.3. Монтажные работы поста аварии - ЩА
			
99	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 395х310х220 монтаж шкафа
	шт.	1,00	
 100	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в ПА
	шт.	19,00	
 101	11-06-002-01
	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou прокладка провода в щитке
	100 m	0,20	
 102	
	Провод  ПВ1 сеч. 1 х 1,5 мм2
	м	10,00	
 103	
	Провод  ПВ3 сеч. 1 х 1,5 мм2
	м	10,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.