Squar de teren cu nr.cad.3153217164 din mun.Chisinau, com.Stauceni, str.Gratiesti 9/1	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 54-2-1
Deviz-oferta № 54-2-1
                                                 Squar de teren
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Amenajare					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente					
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,65			
 2	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I 	100 m3	0,65			
 3	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t	87,75			
 4	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 	100 m3	0,65			
 5	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2  (  в насыпь 27м3,  в а/с 21м3)	100 m3	0,48			
 6	TsC22B1 K=3
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II 	100 m3	0,27			
 7	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 	100 m3	0,27			
 8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  -  solul  de prisos	100 m3	0,21			
 9	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t	36,75			
 10	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3	0,21			
 11	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -pentru invrzire	100 m3	1,65			
 12	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t	222,75			
 13	TsH05C
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime 	m2	825,00			
 14	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 	100m2	8,25			
 15	TsH12A
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti 	100m2	8,25			
   		Capitolul 1.2. Раvaj					
16	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare  h=15cm	m2	440,00			
 17	DI112 K=3
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 	m2	440,00			
 18	DE13B Кзп =0,5
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm   -  gr.6cm.(мелкоразмерные  плитки) + (adaugat ciment portland M400 saci, (pentru strat) 7,87kg/m2)	m2	440,00			
 19	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15	m	100,00			
 20	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  - BR100x20x8	m	345,00			
   		Capitolul 1.3. Demontarea acoperisului vechi					
21	DG01A
	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip 	m2	225,00			
 22	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton 	m2	225,00			
 23	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton 	m2	124,00			
 24	DG01A
	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip 	m2	124,00			
 25	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 	t	76,00			
 26	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t	76,00			
 27	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,48			
   		Capitolul 1.4. Elemente de exterior					
28	RpEN08A
	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale  - под светильники	m3	71,00			
 29	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 	m3	32,00			
 30	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  	m3	89,00			
 31	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	89,00			
 32	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15(M-200)	m3	13,16			
 33	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	116,33			
 34	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 	kg	95,40			
 35	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  	m2	4,10			
 36	CO07B
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ 	kg	412,98			
 37	CN20A1
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	18,62			
 38	TsH91A
	Instalarea bancilor pe 2 picioare  - tip Rebo	buc	11,00			
 39	TsH91B
	Instalarea urnelor - tip City	buc	12,00			
 40	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor -засыпка мелким гравием  возле скамеек	100m2	0,02			
 41	
	Мелкий гранитный гравий (цветной)	kg	80,00			
   		Capitolul 1.5. Inverzire					
42	TsH238E
	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu  	buc	72,00			
 43	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi 	buc	36,00			
 44	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot. Thuja occidentalis  Globoss 	buc	12,00			
 45	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot. Juniperus Mint Julep 	buc	18,00			
 46	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot. Catalpa  Globusum H180-200cm d 12-14 	buc	6,00			
 47	TsH109C
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti	buc	36,00			
 48	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot Physocarpus Diabolo 	buc	12,00			
 49	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot  Berberis Superba 	buc	24,00			
 50	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 	100 buc	0,36			
 51	TsH95A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	0,36			
    		Прямые затраты	 lei				
		Asigurari sociale  de stat	24,00 %				
		Cheltuieli de depozit	2,00 %				
		Total	100,00 %				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 %				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Utilajelor					
52	 ArtMet
	 Banca pentru parc 	buc	11,00			
 53	Artmet
	Cos de gunoi	buc	12,00			
  		Прямые затраты	 lei				
		Cheltuieli  depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor