Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1
Строительство сетей ЛЭП-0,4КВ

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
1	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
	m3	4,000	
 2	TsD19C
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare
	m3	3,000	
 3	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv
	m3	3,000	
 4	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri
	1 km	0,016	
 5	33-04-030-3
	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor  (ТП448)
	set	2,000	
 6	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare - Заземление
	m3	2,000	
 7	TsD19C
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare - Заземление
	m3	2,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
8	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400/200 A (ТП448)
	buc	6,000	
 9	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	0,400	
 10	08-02-141-4
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg
	100 m	0,400	
 11	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg
	100 m	0,160	
 12	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,400	
 13	
	Caramida
	buc	100,000	
 14	
	Nisip
	m3	1,000	
 15	
	Cablu  AAБ2Л  4*120 mm2
	m	20,000	
 16	
	Cablu  AAБ2Л  4*50 mm2
	m	30,000	
 17	
	Cablu  AВВГ  4*50 mm2
	m	6,000	
 18	08-02-160-2
	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori,  RAYCHEM 4x120 mm2
	buc	4,000	
 19	08-02-160-1
	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori,  - RAYCHEM 4x50 mm2
	buc	4,000	
 20	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000
	buc	1,000	
 21	08-03-521-16
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A
	buc	4,000	
 22	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250/150 A
	buc	6,000	
 23	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250/150 A
	buc	6,000	
 24	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - BZUM-TF
	buc	1,000	
 25	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 100 A
	buc	1,000	
 26	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,000	
 27	08-03-524-7
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, 3P/80 A
	buc	1,000	
 28	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В/3Р
	set	1,000	
 29	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc	0,300	
 30	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,150	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
31	
	Decupla PO3-400 A (TP448)
	buc	2,000	
 32	
	Siguranta  PN2-400/200 A (TP448)
	buc	6,000	
 33	
	Dulap (кабельный ящик на 4 рубильника 400 А и 4 группы предохранителей 250/1500-150 А)
	buc	1,000	
 34	
	Dulap BZUM-TF-01-100-52
	buc	1,000	
 35	
	Contor ZMRG 310 CR.
	buc	1,000	
 36	
	Limitator ОПС1-В-3Р
	buc	1,000	
 
				ALTE CHELTUIELI			
1		Pichetarea traseului			
2		Cheltuieli pentru darea în exploatarea: ridicarea topografică de control			
3		Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la închiderea străzilor şi redicţionarea transportului urban pe alte străzi, se coordonează cu  Poliţia Rutieră			
4		Reglarea şi demararea  utilajului, cu anexarea documentelor necesare	Lei		
5		Marca  utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	Lei		
6		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a reţelelor montate	Lei		
7		Prezentarea pachetului de documente: racordări, coordonări, certificate necesare, procese-verbale  ş.a	Lei		
8		Montarea indicătoarelor : „Atenţie: pericol”, „Trecere este interzisă”, „Pericol de electrocutare” , „Ocolire” ş.a.			
9		Cheltuieli pentru darea în exploatare: pachetul de documente cu coordonările cu „Premier Energy”, Pompieri, etc			
10		Cheltuieli pentru clădiri şi construcţii provizorii: podeţuri, şoproane, ingrădire			
11		Cheltuieli pentru conectarea reţelelor ş.a			
12		Energia electrică şi apă pentru scopuri scopuri generale			

	
INVESTITOR                                                                                 ALEXANDRU PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.