CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatii curente a salii de protocol din incinta edificiului SIS, bul. Stefan cel Mare, 166

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE
	
		1.1. Demontari si evacuari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	40,34	
2	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	72,95	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	188,10	
4	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	8,00	
5	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	12,00	
6	RpCN12A
	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime
	m	60,30	
7	RpVC52A
	Demontarea dulapului de climatizare (2 buc,)
	kg	62,00	
8	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	31,68	
9	TrB05A1-4
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m
	t	6,62	
10	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t	6,62	
11	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	6,62	
		1.2. Pereti
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	188,10	
13	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	171,20	
14	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	16,90	
15	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	188,10	
16	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	98,65	
17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	188,10	
18	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	188,10	
19	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Forma, tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	171,20	
20	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Glafuri la ferestre
	m2	16,90	
21	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	68,70	
		1.3. Tavan
	
22	СF59P
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane in 2 nivele) Forma se va coordona cu beneficiarul
	m2	96,95	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	96,95	
24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	96,95	
25	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	96,95	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	96,95	
27	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	96,95	
		1.4. Pardosea
	
28	CG36A
	ATENTIE Pozitie atribuita Placarea pardoselelor cu placaj (fanera) gros.15mm fixarea prin insurubare (pentru nivelare si consolidare)
	m2	72,95	
29	CG05C1
	Pardoseli din parchet de stejar sau fag cu gros nu mai mica de 12mm  pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet (ATENTIE model decorativ, forma, tipul se va coordona cu beneficiarul)
	m2	72,95	
30	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu lac din 2 componente (dur) prevazut pentru spatii cu trafic intens si rezistenta sporita, in trei straturi. (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	77,77	
31	CG07A
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului
	m2	72,95	
32	CG07B
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor
	m	60,30	
		1.5. Diverse
	
33	CK03B4
	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi peste  35 m (ATENTIE Usi din lemn natural confectionate din specii de lemn tare cu grosimea nu mai mica de 40mm finisate cu 3 straturi de lac de calitatea superioara)
	m2	20,94	
34	CK18A
	Montarea baghetelor din lemn specii tare  pentru usi, model decorativ cu latimea pina la 200mm (наличник)  finisate cu 3 straturi de lac modelul se va coordona cu beneficiarul
	m	28,30	
35	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,  (Toc fereasra din profil 6 camere de aer, cu adincimea de 82 mm cu 3 rinduri de garnitura, geam termopan cu trei rinduri de sticla dintre care cel putin una tip Low-e cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie inclusic plasa antitintar, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.
	m2	19,40	
36	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 250mm)
	m	11,07	
37	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre ATENTIE confectionata din piatra artificiala cu muchiile slefuite, lustruita, latimea  pina la 600mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	11,07	
38	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF (Culoareaa si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	10,64	
		2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE
	
39	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5mmp (VVGng)
	m	96,00	
40	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,avind sectiunea de 3x2,5mmp (V VGng)
	m	156,00	
41	RpED09A
	Montarea cablurilor informationale SF/UTP CAT5e-4P-PVC.
	m	122,00	
42	RpEA02A
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC , avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)
	m	252,00	
43	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (p/tru asigurarea traseului retelelor informationale )
	m	122,00	
44	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor  duble de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)
	buc	3,00	
45	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)
	buc	14,00	
46	RpEE03A
	Montarea prizelor informationale RJ 45  duble cat.6 (,,VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala  (Culoarea alba)
	buc	4,00	
47	RpEE03A
	Montarea prizelor informationale RJ 11  (,,VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba)
	buc	2,00	
48	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B)
	buc	5,00	
49	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu 25A
	buc	3,00	
50	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (12 moduli, plastic)
	buc	1,00	
51	Pret de piata
	Dulap de distributie cu 12 moduli, plastic
	buc	1,00	
52	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi  (Plafoniera Marcello)
	100 buc	0,12	
53	08-03-593-11
	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 Lustra Fenix LP244-5 sau analogic 
	buc	5,00	
54	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, Spoturi bilampi 
	100 buc	0,04	
55	Pret de piata
	Spoturi LED duble incorporate in tavan de gips-carton 
	buc	4,00	
		3. INCALZIRE VENTILARE SI CONDITIONARE
	
56	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	m	24,00	
57	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 90
	buc	12,00	
58	IC37H
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x32x20
	buc	6,00	
59	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	48,50	
60	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (cot 90)
	buc	18,00	
61	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu 20x20x20)
	buc	32,00	
62	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	145,00	
63	IB06C
	Radiatoare VIADRUS TERMO 500/95 10 sectii  sau analogic
	buc	8,00	
64	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul  20mm GIACOMINI R206 B sau analogic
	buc	16,00	
65	SD20A
	Racord PPR 20 - 1/2 metal
	buc	16,00	
66	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 250x250mm
	buc	8,00	
67	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic
	buc	2,00	
		4. UTILAJ
	
68	Pret de piata
	Aparat de aer conditionat de tip split montat pe perete cu puterea termica 18000 BTU, inverter, debit de aer de la 520 la 850 m3/h, in coplect cu toate piesele necesare, bloc exterior, interior (GREE BORA R32 GWH18AAD 18000 BTU sau analogic)
	buc	1,00	
69	Pret de piata
	Aparat de aer conditionat de tip split montat pe perete cu puterea termica 7000 BTU, inverter, debit de aer de la 300 la 550 m3/h, in coplect cu toate piesele necesare, bloc exterior, interior (GREE BORA R32 GWH07AAD 7000 BTU sau analogic)
	buc	1,00	
70	Pret de piata
	Plafoniera Marcello LP410 D40 sau analogic 
	buc	12,00	
71	Pret de piata
	Lustra cu carcasul executat din metal, cu 5 lampi de calitate superioara, Lustra Fenix PL244-5 sau analogic 
	buc	5,00