Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Extinderea retelei de distributie a apei in s. Recea, r-ul Straseni	Investitor 	

Catalog de preþuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme ºi Cod  resurse	Denumire lucrãri, cheltuieli  ºi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mãsurã	Valoare, lei	
					Pe unitate de mãsurã
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sistema A1
					
		1.1. Lucrari de terasament
					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
3	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700			
4	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200			
5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	14211022005255	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
9	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
10	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
11	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
		1.2. Tevi si armaturi
					
12	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 90 mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610			
	252121671000111090	Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 90 mm	m	1,0050			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
13	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 90 mm (REZERVA)
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610			
	252121671000111090	Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 90 mm	m	1,0050			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
14	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 75 mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	252121671000117510	Teava polietilena Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 75 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
15	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 75 mm (REZERVA)
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	252121671000117510	Teava polietilena Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 75 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
16	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 63 mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	252121671000111063	Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 63 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
17	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 63 mm (REZERVA)
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	252121671000111063	Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 63 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
18	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 50 mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	252121671000111050	Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 50 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
19	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 50 mm (REZERVA)
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	252121671000111050	Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 50 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
20	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 32 mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	252121671000111032	Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 32 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
21	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 32 mm (REZERVA)
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	252121671000111032	Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 32 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
22	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Teava PE 100 SDR17 PN6 D110 mm (conducta de drenaj)
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950			
	252121671000110	Teava PE 100 SDR17 PN6 D110 mm (conducta de drenaj)	m	1,0050			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000			
23	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500			
24	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300			
25	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041			
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020			
26	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie (manta) otel 219*4.5 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita si executata mecanizar
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300			
	2521216701000219	Tub de protectie (manta) otel 219*4.5 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,4100			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500			
	2320322600374	Citom	kg	0,0600			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,1500			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030			
27	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Tub de protectie PE PN6 D 50 mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	25212167100011650	Tub de protectie PE PN6 D 50 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
28	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Tub de protectie PE PN6 D 75 mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	25212167100011756	Tub de protectie PE PN6 D 75 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
29	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Tub de protectie PE PN6 D 90 mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610			
	25212167100011690	Tub de protectie PE PN6 D 90 mm	m	1,0050			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
30	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm Tub de protectie PE PN6 D 200 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660			
	25212167010016200	Tub de protectie PE PN6 D 200 mm	m	1,0150			
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125			
31	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 273x6.0 L=200 mm 15 buc * 7.9 =  118.5 kg
	kg				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200			
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. 	kg	1,0000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,0100			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400			
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040			
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040			
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080			
32	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000			
	2523156713811110	Capat flansa D 110 mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800			
33	GD53B
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,7100			
	252315671381180	Capat flansa D 90 mm	buc	1,0100			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,7100			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7100			
34	GD53A
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,6600			
	252315671381175	Capat flansa 75 mm	buc	1,0100			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,6600			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6600			
35	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 63 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315671381161	Capat flansa D 63 mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
36	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 50 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315671381165	Capat flansa D 50 mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
37	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor compresiune cu flansa 50*32 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	25231567138115032	Adaptor compresiune cu flansa 50*32 mm	buc	1,0300			
38	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D110 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2875274428200110	Flansa libera D 110 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
39	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	287527442820090	Flansa libera D 90 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
40	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D63 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	287527442820063	Flansa libera D 63 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
41	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	287527442820050	Flansa libera D 50 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
42	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu flanse  D 100 x 100
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875279415100170	Cruce cu flanseI D 100 x 100	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
43	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527941565580	Teu cu flanse D 80 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
44	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527941565565	Teu cu flanse D 65 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
45	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527941565550	Teu cu flanse D 50 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
46	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65*50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527941565551	Teu cu flanse D 65*50 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
47	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80*50
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527941565526	Teu cu flanse D 80*50	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
48	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 100*50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752794156551050	Teu cu flanse D 100*50 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
49	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse D 100*50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752794156551051	Reductie cu flanse D 100*50 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
50	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse D 80*65 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752794156558065	Reductie cu flanse D 80*65 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
51	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse D 80*50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752794156558050	Reductie cu flanse D 80*50 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
52	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse D 75*50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752794156557550	Reductie cu flanse D 75*50 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
53	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse si filet D 50*32 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752794156555032	Reductie cu flanse si filet D 50*32 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
54	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D100 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2874141730300100	Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D100	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
55	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287414173030080	Vana din fonta  D80 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
56	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D65 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287414173030065	Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D65	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
57	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28743141730130080	Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D50	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
58	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa EF PE100 D90 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	25231567138117513	Mufa EF PE100 D90 mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
59	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE100  D 75 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	252315671381175100	Mufa PE100  D 75 mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
60	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE D63 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	2523156713811265	Mufa PE D63 mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
61	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE D50 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315671381166	Mufa PE D50 mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
62	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE D32 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315671381132	Mufa PE D35 mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
63	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE D63 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315671381163	Dop PE D63 mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
64	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE D32 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315671381133	Dop PE D32 mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
65	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu flansa 50 mm 90*
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2874314173013005090	Cot cu flansa 50 mm 90*	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
66	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE D50 mm 90 gr
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	25231567138115090	Cot PE D63 mm 90 gr	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
67	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE D63 mm 90 gr
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	25231567138116390	Cot PE D63 mm 90 gr	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
68	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 90 gr.
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	25231567138119090	Cot PE, D 90 90 gr.	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
69	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 90*
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000			
	252315671381111090	Cot PE D110 90*	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800			
70	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 45*
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000			
	252315671381111045	Cot PE D110 45*	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800			
71	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 90*
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000			
	252315671381111090	Cot PE D110 90*	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800			
72	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 45*
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000			
	252315671381111045	Cot PE D110 45*	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800			
73	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu picior si flansa hidrant PN10/PN16 D65 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752794156551066	Cot cu picior si flansa hidrant PN10/PN16 D65 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
74	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm
	buc				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300			
	2710403600502	Indicator Hidrant antiincendiar 710*560mm	buc	1,0000			
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000			
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual   S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000			
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150			
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200			
75	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Suport pentru hidrant si vana)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500			
76	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
77	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Ventil de eliminare a aerului 80*32 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2874314173013008032	Ventil de eliminare a aerului 80*32 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
78	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de aerisire D100*32 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2874314173013001032	Clapeta de aerisire D100*32 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
79	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Suport pentru cot)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500			
80	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Beton pentru sprijiniri conducte)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500			
		1.3. Traversare prin metada inchisa 
					
		1.3.1. Устройство котлована под установку для прокола 
					
81	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
82	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
83	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
84	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700			
85	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
86	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
		1.3.2. Монтаж футляров
					
87	GD60C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm
	buc				
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	48,3000			
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,2100			
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,2100			
88	GD59C
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 161-250 mm Tiava din otel D 219*3.0 mm
	m				
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000			
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400			
	2521216716002	Tiava din otel D 219*3.0 mm	m	1,0030			
	4100126202818	Apa	m3	0,5600			
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000			
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400			
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului
					
		1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 18 m2
					
89	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900			
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035			
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940			
90	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750			
91	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138			
92	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307			
93	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000			
	142110220052521	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
94	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
95	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166			
96	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114			
		1.4.2. Demolarea si restabilirea  drumului din piatra sparta 176 m2
					
97	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
98	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000			
	142110220052521	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
99	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
100	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0000			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
		1.5. Constructia caminelor
					
		1.5.1. Terasamente
					
101	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
102	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300			
103	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800			
104	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
105	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
106	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
107	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
108	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307			
109	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
		1.5.2. Camine de apa
					
110	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8900			
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2660			
	2664102101126	Var	kg	0,1100			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500			
111	AcE11A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15
	buc				
	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15	buc	1,0000			
112	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6
	buc				
	266112643310121	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	1,0000			
113	AcE11A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1
	buc				
	26611264331012-15-1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	1,0000			
114	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc				
	26611264331015	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,0000			
115	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,4000			
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2260			
	2664102101126	Var	kg	0,1100			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360			
116	AcE10A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10
	buc				
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000			
117	AcE10A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6
	buc				
	2661126433001216	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	1,0000			
118	AcE10A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1
	buc				
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000			
119	AcE10A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc				
	26611264331015	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,0000			
120	
	Capac din fonta carosabil tip T
	buc				
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000			
121	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600			
122	
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg				
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	1,0100			
123	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800			
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400			
124	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200			
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600			
125	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
126	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500			
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000			
		2. Lucrari de montare
					
127	AcB06B
	Hidrant subteran PN10/PN16 D65 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200			
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360			
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000			
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700			
		3. Costul utilajului
					
128	Pret de piata
	Robinet antiincendiar D65 mm
	buc				
	12111123	Robinet antiincendiar D65 mm	buc	1,0000			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcþia, semnãtura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcþia, semnãtura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.