WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Proiectarea retelelor de aprovizionare cu apa si a sondei arteziene s.Buciumeni r-nul Ungheni.	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 Turn de Apa V=50 m3 H=15 m
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Valoarea utilajului					
1	
	Turn de apa  V=50m3  H=15 m
	buc				
	123	Turn de apa  V=50m3  H=15 m	buc	1,0000			
		2. Lucrari de montare					
2	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.
	t				
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	4,9500			
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800			
		3. Lucrari de constructii					
		3.1. Lucrari terasamente					
		3.1.1. Котлован под опору					
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
4	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
5	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul грунтовая подушка H=1.5 m
	100 m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900			
	4100126202818	Apa	m3	0,4000			
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120			
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400			
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400			
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200			
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800			
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900			
6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
		3.1.2. Обвалование башни					
8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II подвоз грунта для обваловании башни
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
9	TsI50B
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640			
10	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900			
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920			
11	IzF04F  k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0600			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130			
12	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
13	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072			
		3.2. Lucrari de constructii					
14	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000			
	4100126202818	Apa	m3	0,5000			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400			
15	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	266310210000015	Beton 	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500			
16	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200			
17	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006			
18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
19	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
20	IzF04F  k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0600			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130			
21	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
22	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072			
23	AcD23E
	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior Lotoc
	m3				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,4000			
	266310210000015	Beton 	m3	1,0300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500			
	2952270003706	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250			
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000			
24	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe  П3
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	26661228006003	Element  prefabricat  П3	buc	1,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0012			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050			
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500			
		3.3. Conducte si accesori					
25	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89x4.0 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	252121670100080	Teava din otel d89x4.0 mm	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
26	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50x3.0 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	252121670100050	Teava din otel d50x3.0 mm	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
27	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 16x1.4
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	252121670100016	Teava din otel diametrul de 16x1.4	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
28	IzL11A
	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400			
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010			
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I  v.903-65	kg	0,5000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370			
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800			
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300			
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830			
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100			
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390			
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570			
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp 	h-ut	0,2020			
29	GD05A
	Teu sudabil otel  d80x50
	buc				
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800			
	27221033000t8050	Teu sudabil otel  d80x50	buc	1,0000			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600			
30	GD05A
	Teu sudabil otel  d50x50
	buc				
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800			
	27221033000t5050	Teu sudabil otel  d50x50	buc	1,0000			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600			
31	GD05A
	Teu sudabil otel  d80x15
	buc				
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800			
	27221033000t8015	Teu sudabil otel  d80x15	buc	1,0000			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600			
32	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm  Vana din fonta cu flansa D80 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	287411730000080	Vana din fonta cu flansa D80 mm	buc	1,0000			
33	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	2874117300000v50	Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50	buc	1,0000			
34	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura  d80 mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
35	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"  Robinet antiincendiar cu mufa si racord d50 mm
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600			
	2875274201000a50	Robinet antiincendiar cu mufa si racord d50 mm	buc	1,0000			
36	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110100f50	Flanse d50 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
37	SA30A
	Cap de mufa ГМ-50
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000			
	272210410991сь	Cap de mufa ГМ-50	buc	1,0000			
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1400			
38	GD53B
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 45° d90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,7100			
	25231567138114590	Cot sudura cap la cap PE 45° d90 mm	buc	1,0100			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,7100			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7100			
39	GD53B
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 45° d63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,7100			
	25231567138114563	Cot sudura cap la cap PE 45° d63 mm	buc	1,0100			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,7100			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7100			
40	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Adaptor flansa PE d90/80
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	252315671381198	 Adaptor flansa PE d90/80	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
41	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.  Adaptor PE cu flansa 65x50
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	25231567138116550	Adaptor PE cu flansa 65x50	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
42	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm  Supapa de sens d80
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	2874117300000ss80	Supapa de sens d80	buc	1,0000			
43	GD05A
	Cot de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm
	buc				
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800			
	272210330000050	Cot de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm	buc	1,0000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600			
44	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.  TEAVA D. 90/PN10 PE100 SDR17 X 5.4 SM EN 12201-2
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610			
	2521216710001190	TEAVA D. 90/PN10 PE100 SDR17 X 5.4 SM EN 12201-2	m	1,0050			
	25132066215001	Banda de semnalizare "APA" cu fir inox	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
45	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	2521216710001163	Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de semnalizare "APA" cu fir inox	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
46	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300			
47	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500			
48	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m			
	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041			
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020			
		3.4. Scara Sc1					
49	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300			
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	0,1300			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200			
50	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm  Armatura B500B
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	27106023000003	Armatura B500B	kg	1,0250			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
51	CA04K2
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa. 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	1652522025	Beton M C20/25	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1500			
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,5000			
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000			
52	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Balustrade
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton  ELEMENTE "MC"	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
		3.5. Camin BK1					
		3.5.1. Caminel D1.5					
53	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8900			
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2660			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500			
54	Pret
	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)
	buc				
	26611264331015	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000			
55	Pret
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)
	buc				
	266112643312159	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000			
56	Pret
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3)
	buc				
	266612280060179	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3)	buc	1,0000			
57	AcD53A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc				
	26611264331014512101	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000			
58	Pret
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc				
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000			
59	Pret
	Capacul cu rama din fonta(Легкий)
	buc				
	2661126433091cl1	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	1,0000			
		3.5.2. Camin d=-2.0m					
60	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8400			
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,2840			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2590			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800			
61	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc				
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000			
62	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc				
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000			
63	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc				
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000			
64	Pret
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc				
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000			
65	Pretul furnizorului
	Capac din fonta ductila B125
	buc				
	636500	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000			
66	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   ELEMENTE "MC"
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton  ELEMENTE "MC"	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
67	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)