	Lucrari de reparatie etapa I in grupa 5 la IET nr. 68
	

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Peretii si glafuri interioare (grup sanitar)
	
	

	1
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	27.00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	21.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21.60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.081

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.405

	2
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (peretii despartitori)
	m3
	6.05

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2.723

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21.175

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.726

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.484

	3
	CD66C

	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m
	100m2
	0.31

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	45.781

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8.968

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	1562.40

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0.005

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	158.286

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	39.358

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0.713

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	27.90

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0.862

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.314

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1.274

	4
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti pertanti)
	m2
	37.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4.44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5.55

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1.85

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.37

	
	
	Capitolul 1.2. Peretii si glafuri interioare (grupa, vestiar)
	
	

	5
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (peretii lavoar)
	m3
	0.25

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.113

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.875

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.02

	6
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2
	169.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	20.28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25.35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8.45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1.69

	7
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	169.00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	23.66

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	70.135

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8.45

	8
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)
	kg
	169.00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6.76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.845

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	170.69

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0.845

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1.69

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	50.70

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0.101

	9
	pret

	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei
	buc
	1352.00

	
	350212210
	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei
	buc
	1352.00

	10
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	182.30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	182.30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36.46

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	3.828

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1440.17

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	109.38

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4.375

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1.185

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.365

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.912

	11
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm)
	m2
	169.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	67.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20.28

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	4.056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.676

	
	
	Capitolul 1.3. Pardoseli
	
	

	12
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	63.50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7.62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8.255

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.953

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.953

	13
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2
	15.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3.45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.45

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0.45

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.45

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.45

	14
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2
	13.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5.07

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5.07

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.65

	15
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	13.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1.95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.52

	16
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2
	95.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	10.45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10.45

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2.85

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2.85

	17
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3
	1.00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2.10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.05

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0.29

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0.29

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.15

	18
	TsA02D

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare
	m3
	14.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	37.10

	19
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris
	m3
	14.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13.86

	
	1421102200010
	Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm
	m3
	16.10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1.40

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2.94

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5.88

	20
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (sub pereti despartitori)
	m2
	12.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.20

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	11.40

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0.60

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0.96

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	1.08

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0.042

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0.006

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1.44

	21
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (150*150 d.10mm)
	kg
	1730.00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	86.50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5.19

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1773.25

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	259.50

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	17.30

	22
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - sub pereti despartitori
	m3
	3.50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	18.55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.40

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	980.49

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	2.647

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	2.433

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1.03

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	2.10

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	1.137

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0.875

	23
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2
	95.00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	76.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9.50

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	9.737

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2280.00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	6.175

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	5.70

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3.135

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0.19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9.50

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0.57

	24
	RpCE01B

	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate
	m2
	100.00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.00

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	72.10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.206

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.30

	25
	RpCI34A

	Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipol EPP sau similar)
	m2
	100.00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	73.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15.00

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase (Bipol EPP sau similar)
	m2
	121.325

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	31.65

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5.00

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	1.00

	26
	IzF10B

	Strat termoizolator la pardoseli, din placi din polistiren extrudat XPS 50mm, fixat in dibluri (resursele modificate conform formularului desfasurat)
	m2
	95.00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	11.40

	
	2874136313401
	Diblu din material plastic L=100mm
	buc
	570.00

	
	2521302602955
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS 50mm
	m2
	95.95

	27
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)
	kg
	118.80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2.97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.594

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	119.988

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0.594

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1.188

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	35.64

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0.071

	28
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	95.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	57.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9.50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	3.135

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1235.00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3.99

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.95

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2.85

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1.14

	29
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm)
	m2
	95.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	38.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7.60

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2.09

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	817.00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2.66

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.76

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1.14

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.57

	
	
	Capitolul 1.4. Timplarie
	
	

	30
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	8.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.68

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1.68

	
	
	Capitolul 1.5. Instalatii sanitare
	
	

	31
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	3.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2.85

	32
	RpSC10A

	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.88

	33
	RpSD03A

	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc
	4.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3.40

	34
	RpSC03B

	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3.20

	35
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.60

	36
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	3.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3.30

	37
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 
	m
	30.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9.00

	38
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m
	10.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6.40

	39
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	12.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9.48

	40
	RpSE06A

	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la  1000 l
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2.45

	
	
	Capitolul 1.6. Sistema de incalzire
	
	

	41
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2
	9.90

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1.584

	42
	RpIB11C

	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc
	24.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2.40

	43
	RpIC19B

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m
	40.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	15.20

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	12.00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	2.80

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	6.36

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1.16

	44
	RpIC19C

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"
	m
	42.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	17.64

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	12.60

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	4.62

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	8.484

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1.386

	
	
	Capitolul 1.7. Lucrari diverse
	
	

	45
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t
	45.00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	11.25

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	45.00

	46
	TsH92B

	Incarcarea molozulul in auto 
	t
	45.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	49.95

	47
	TsI50C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	45.00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	19.534



						
	                                                                                                         

	

	APROBAT    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
