Schimbarea timplariei din cadrul Institutiei de Educatie Timpurie Nr.20 mun.Balti, str. Cahul 1A		
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-1
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2	63.43	
	7422010060100	Timplar	h-om	13.3203	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	13.3203	
		Total				
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor - glafuri din tabla si pervazuri 
	m	58.60	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5.2740	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.9300	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.5860	
		Total				
3	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din aluminiu cu bariera termica: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi, fereastre cu deschidere sunt echipate cu plase antiinsecte	m2	63.43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	51.7906	
	2030112931108	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	63.4300	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	412.2950	
	2513736621482	Banda izolanta	m	97.6822	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	102.1223	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	32.9836	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	7.3579	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1.8839	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8.8802	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5.7658	
		Total				
4	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m	29.30	
	7422010060100	Timplar	h-om	8.2040	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3440	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	29.8860	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	119.5440	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.2930	
		Total				
5	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
	m	29.30	
	7422010060100	Timplar	h-om	9.3760	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3440	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	29.3000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	117.2000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.2930	
		Total				
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri 
	m2	61.27	
	7122050013400	Zidar	h-om	7.3524	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.1905	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.0635	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.6127	
		Total				
7	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	102.40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	52.2240	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33.7920	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	132.0960	
	2652102100713	Var pasta	m3	0.1434	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.8806	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2253	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1536	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.1536	
		Total				
8	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	35.74	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	43.6028	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	255.1836	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1430	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.8235	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.5718	
		Total				
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	35.74	
	7122050013400	Zidar	h-om	7.1480	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	39.3140	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5.3610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0107	
		Total				
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	35.74	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0722	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5.3610	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.7870	
		Total				
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	35.74	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16.0830	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5740	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	37.7021	
	4100126202818	 Apa	m3	0.0357	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0357	
		Total				
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 
	m2	35.74	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0722	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5.3610	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.7870	
		Total				
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	35.74	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19.6570	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	14.2960	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.1444	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17.8700	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.7870	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0715	
		Total				
14	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri exterioare de ferestre 
	m2	25.53	
	9310060019930	Muncitor	h-om	37.9376	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7.6590	
	2653102101834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	372.9933	
	4100126202818	 Apa	m3	0.2859	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.0169	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.7557	
		Total				
15	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza pe baza ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor (glafuri exterioare) 
	m2	25.53	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11.4885	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.5530	
	2653102101833	Chit pe baza de ciment "Fasad Alb"	kg	26.9316	
	4100126202818	 Apa	m3	0.0255	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0255	
		Total				
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor 
	m2	25.53	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7659	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.8295	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.2765	
		Total				
17	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate  pe glet existent 
	m2	25.53	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11.4885	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	16.3392	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.2765	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12.7650	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.2765	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0766	
		Total