CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s.Huluboaia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie:___________________________
3. Obiectul achiziţiilor: Gazificarea cazangeriei gradinitei de copii din satul Huluboaia raionul Cahul

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Incalzire
			
1	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica  МС-140-АО
	m2	3,00	
 2	
	Radiator МС-140АО
	buc	10,00	
 3	IzA08C
	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei
	m2	3,00	
 4	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	2,00	
 5	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Термостат для регулирование температуры
	buc	2,00	
 6	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de вентиль Д20
	buc	2,00	
 7	ID04Af2
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(15мм) Вентиль для отключения радиатора с возможностью гидравлической настройки и слива воды
	buc	1,00	
 8	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15мм (автоматический воздухоотводчик)
	buc	1,00	
 9	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	4,00	
 10	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	4,00	
 11	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	4,00	
 12	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	1,00	
 13	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2	1,00	
 		Capitolul 2. Ventilare
			
14	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 315 mm
	m2	2,00	
 15	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 300х400
	buc	1,00