Reparatia acoperisului la Gradinita nr. 46	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reparatia acoperisului
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	260,000	
 2	RpCI42D
	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile 
	m2	260,000	
 3	RpCH05A
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle
	m	43,600	
 4	RpCH05B
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase 
	m	28,500	
 5	RpCH05D
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase
	m	27,800	
 6	RpCH05F
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase
	m	24,400	
 7	RpCH06C
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme
	buc	20,000	
 8	RpCH06D
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe
	kg	8,200	
 9	RpCH06E
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane
	kg	7,600	
 10	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.009 ,3/m2
	m2	260,000	
 11	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	2,600	
 12	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	2,600	
 13	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip Gr= 50 mm
	m2	260,000	
 14	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	260,000	
 15	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	260,000	
 16	CE23B4
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic - Rigle de unire R-1
	m	10,400	
 17	CE23C4
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, montarea cu autoturnul telescopic - Rigle de unire R-2
	m	14,000	
 18	CE23D4
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, montarea cu autoturnul telescopic - Rigle de unire R-3
	m	16,300	
 19	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	10,800	
 20	RpCU09C1 k=3
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga
	t	10,800	
 21	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi, frunze
	t	10,800	
 22	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	10,800	

	                                                                                                         

INVESTITOR	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.