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	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1.1
 Solutii constructive (10/04-25-C) Lucrari de consolidare

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Consolidare carcasa ascensor



	1
	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor

	kg
	
	663,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0080
	5,3040

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0025
	1,6575

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0010
	0,6630

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0004
	0,2732

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0006
	0,4097

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0002
	0,1326

	2
	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	24,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	0,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600
	6,2400

	3
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora d.16 l=200mm in set cu piulita si saiba

	buc
	
	24,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	4,8000

	
	28741363133002
	Ancora d.16 l=200mm in set cu piulita si saiba
	buc
	1,0000
	24,0000

	4
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica Hilti HIT RE-500, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	24,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	7,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,4000

	
	600300
	Ancora chimica Hilti HIT RE-500
	kg
	0,0360
	0,8640

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,2400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,3600

	5
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	2,209



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	41,9710

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	8,8360

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	28,7170

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	4,1971

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	2 209,0000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	3,3135

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	9,9405

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	9,9405

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	9,9405

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,2209

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,3314

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	3,3135

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	3,7553

	6
	CP18A
	Sudarea pe contur a elementelor de consolidare din constructii metalice

	m
	
	960,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	1 104,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	96,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,3500
	336,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	1 152,0000

	7
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	2,209



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	16,0815

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	26,5080

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	13,2540

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	1,8556

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	6,6270

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	3,3135

	8
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	64,060



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	92,8870

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	12,8120

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	8,6481

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	3,2671

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	9,6090

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	32,0300

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	121,7140

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidare carcasa ascensor
	

	2. Consolidare goluri de perete (7 buc)



	9
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara

	m
	
	105,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	210,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	52,5000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	22,0500

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	132,3000

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	22,0500

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	52,5000

	10
	RpCB18E
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm

	m3
	
	12,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	12,5000
	157,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,3200
	67,0320

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200
	0,2520

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	2,5200

	11
	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	28,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	1,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600
	7,2800

	12
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora d.16 l=200mm in set cu piulita si saiba

	buc
	
	28,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	5,6000

	
	28741363133002
	Ancora d.16 l=200mm in set cu piulita si saiba
	buc
	1,0000
	28,0000

	13
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica Hilti HIT RE-500, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	28,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	9,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,8000

	
	600300
	Ancora chimica Hilti HIT RE-500
	kg
	0,0360
	1,0080

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,2800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,4200

	14
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	4 842,400



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	920,0560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	48,4240

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	48,4240

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	48,4240

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	4 842,4000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	24,2120

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	38,7392

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	72,6360

	15
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	4,842



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	35,2498

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	58,1040

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	29,0520

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	4,0673

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	14,5260

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	7,2630

	16
	CD71C
	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 240mm

	m3
	
	4,700



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,0700
	19,1290

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	22,5000
	105,7500

	
	14111222010517
	Blocuri BCA 240mm
	m3
	1,0020
	4,7094

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0070
	0,0329

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,0006
	0,0028

	
	28731220007512
	Piese forjate  din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg 
	kg
	0,9000
	4,2300

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	1,1000
	5,1700

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3800
	1,7860

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4200
	1,9740

	17
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф2,0 20x20mm = 1.05 m2/m2

	m2
	
	15,120



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	8,3160

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф2,0 20x20mm
	m2
	1,0500
	15,8760

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	32,5080

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	0,5292

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,2268

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,0756

	18
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	15,120



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	21,1680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	4,5360

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	158,7600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	0,4536

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,1058

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,0605

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,1210

	19
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm

	m2
	
	15,120



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	1,5120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,4536

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	0,3629

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0605

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidare goluri de perete (7 buc)
	

	3. Amenajare



	20
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	7,2240

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,8000

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,1200

	21
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40

	m3
	
	12,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	11,8800

	
	14111222017528
	Piatra sparta fr.20-40
	m3
	1,1500
	13,8000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,2000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,5200

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,0400

	22
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10

	m3
	
	4,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	3,9600

	
	14111222017528
	Piatra sparta fr.20-40
	m3
	1,1500
	4,6000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,4000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,8400

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,6800

	23
	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=40mm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm

	m2
	
	80,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0124
	80,9920

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0316
	2,5280

	
	26611128006510
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm
	m2
	1,0150
	81,2000

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	128,0000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	15,7300
	1 258,4000

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,4000

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0857
	6,8560

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	1,6000

	24
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10

	m3
	
	2,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	2,7720

	
	14111222017528
	Piatra sparta fr.20-40
	m3
	1,1500
	3,2200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,2800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,5880

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,1760

	25
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	80,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	9,6000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	14,4000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	3,8400

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	81,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,2400

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	80,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,2400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Amenajare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


