Lucrări de construcție a sistemei de încălzire și a sursei autonome de caldură a Casei de cultură din s. Vorniceni, r-nul Strășeni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	pret de piata
	Cazan pe gaze naturale Q=41,7kW THERM  45 KD.A Thermona
	buc	3,0000	
 2	pret de piata
	Pompa de circulatie la incalzire  G=2,451 m3/h, H=5,0 m, N=0,130 KW, n=3700 rot/min, Stratos 30/1-8 CAN P10 
	buc	2,0000	
 3	pret de piata
	Pompa de circulatie la incalzire cu convectoare  G=2,506 m3/h, H=5,0 m, N=0,130 KW, n=3700 rot/min, Stratos 30/1-8 CAN P10 
	buc	2,0000	
 4	pret de piata
	Vas de expansiune inchis cu membrana pentru sistema de incalzire  Vi=50 L, Plucru=3 bar, NG 50 Reflex
	buc	2,0000	
 5	pret de piata
	Dozatoare proportionale cu bypass incorparat R 1/2",DOSAPHOS 250
	buc	1,0000	
 6	pret de piata
	Filtru impuritari tip Y DN65 ,ARI-ARmaturen
	buc	1,0000	
 7	pret de piata
	Filtru impuritari tip Y DN40 ,ARI-ARmaturen
	buc	3,0000	
 8	pret de piata
	Filtru impuritari tip Y DN25 ,ARI-ARmaturen
	buc	1,0000	
 9	pret de piata
	Cos de fum D125 Thermona
	set	3,0000	
 10	pret de piata
	Manometru cu indicarea presiunei  ОБМ1
	buc	13,0000	
 11	pret de piata
	Termomanometru cu indicarea presiunii TIM D80 Calor
	buc	7,0000	
 12	pret de piata
	Termometru mecanic cu arc cu  indicarea temperaturii П-4-240-140
	buc	2,0000	
 13	pret de piata
	Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-3-87
	buc	9,0000	
 14	pret de piata
	Borna pentru montarea sondei de temperatura TM4-144-87
	buc	9,0000	
 15	pret de piata
	Separator hidraulic Q=120 kW, d=65 mm, D=195 mm
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
16	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw
	buc	3,0000	
 17	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv
	buc	4,0000	
 18	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 50L
	buc	2,0000	
 19	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" 
	buc	5,0000	
 20	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:  manometru cu robinet de control  
	buc	9,0000	
 21	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda 
	buc	9,0000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
22	IA20A
	Supapa de by-pass DN25 AVDO
	buc	1,0000	
 23	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera  DN65, Socla)
	buc	3,0000	
 24	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera  DN50, Socla)
	buc	12,0000	
 25	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera  DN40, Socla)
	buc	9,0000	
 26	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera  DN25 ,Socla)
	buc	5,0000	
 27	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens  DN50  ARI-ARmaturen)
	buc	6,0000	
 28	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens  DN40  ARI-ARmaturen)
	buc	3,0000	
 29	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa de sens DN25  ARI-ARmaturen)
	buc	1,0000	
 30	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de D25mm ARI-ARmaturen
	buc	2,0000	
 31	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu element de drenare)
	buc	2,0000	
 32	IC24G
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 89x3,5
	m	6,0000	
 33	IC24G
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3,5
	m	8,0000	
 34	IC24F
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5
	m	20,0000	
 35	IC24E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,5
	m	6,0000	
 36	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	40,0000	
 37	SF03A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	40,0000	
 38	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	40,0000	
 39	SA04C
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5x3.2
	m	20,0000	
 40	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	100,0000	
 41	IC41C
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Reazem mobil DN65 h=100mm)
	buc	4,0000	
 42	ID12C
	Robinet cu flanse instalatii de gaze, / Robinet cu sens unic cu flansa DN 80
	buc	8,0000	
 43	IC41C
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Reazem mobil DN32)
	buc	8,0000	
 44	IA18I
	Tub manometric T14x2-20
	m	5,0000	
 45	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Robinet de golire d 25 mm
	buc	12,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.