WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect      	 
Lucrari de reparatie capitala a garajului la CM Soroca	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul1. Finisarea exterioara					
		1.1. Capitolul 1.1 . Demolari.Desfaceri					
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie )
	m2			37,85
—————
37,85	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,92	
2	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea lemnului existent)
	m2			13,14
—————
13,14	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,57	6,83	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200	52,57	6,31	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			14,19
—————
14,19	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88	
4	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a WC existent din blocuri de calcar
	m3			115,65
—————
115,65	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	52,57	92,00	
5	TsI50G
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t			64,55
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,55	
		1.2. Capitolul 1.2. Acoperis					
6	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3			4 337,32
—————
1 182,72	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500	52,57	1 064,49	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,23	
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100	2 833,33	27,78	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 833,33	2 633,33	
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	2 833,33	338,89	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,75	53,55	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	13,30	40,03	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,75	47,25	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500	9,50	13,76	
7	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2			23,71
—————
13,14	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,92	10,57	
8	CE30A1
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle
	m2			53,71
—————
22,87	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	52,57	19,19	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		2 833,33	27,85	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	15,75	2,99	
9	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2			757,80
—————
165,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	52,57	165,80	
	7657688	Vopsea ignifuga	kg	37,0000	16,00	592,00	
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica albastra)
	m2			174,11
—————
60,46	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	79,17	95,59	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,25	11,16	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,73	6,90	
11	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (vopsirea stresinei)
	m2			82,03
—————
65,71	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	52,57	65,71	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,3600	36,00	12,96	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	28,00	3,35	
12	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm
	m			133,50
—————
15,77	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	1,0500	61,25	66,26	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,83	44,46	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc		30,83	7,01	
13	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm
	m			204,28
—————
18,40	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	68,83	73,76	
	2875274000502	Cot burlan	buc		70,83	47,22	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	29,75	15,17	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc		78,33	26,11	
	2875274000503	Cot de capat	buc		70,83	23,61	
14	
	Retinator de zapada LE-310, L=2 m
	buc			158,34
—————
0,00	
	6556767	Retinator de zapada	m	2,0000	79,17	158,34	
		1.3. Capitolul 1.3 Finisarea exterioara					
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -betonocontact
	m2			4,48
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	78787	Betogrund	kg	0,1500	19,38	2,91	
16	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2			178,90
—————
120,91	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,58	0,44	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,63	16,30	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	169,17	6,26	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	0,3800	12,55	4,77	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,55	29,49	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,58	0,73	
17	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2			17,43
—————
6,31	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,80	11,12	
18	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2			115,12
—————
64,13	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,13	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,17	50,99	
19	CI08C
	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)
	m2			394,13
—————
157,71	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	52,57	141,94	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,63	1,66	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,60	5,59	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,36	6,02	
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	208,33	223,15	
		1.4. Capitolul 1.4. Pereu					
20	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (gr 0,1)
	m3			309,16
—————
52,01	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,01	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	223,33	257,14	
21	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3			1 054,21
—————
283,95	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	52,57	260,26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,69	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	284,0000	1,63	476,81	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	169,17	132,24	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	223,33	161,21	
		1.5. Capitolul 1.5. Fereastra si usa de la intrare					
22	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)
	m2			22,12
—————
22,12	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,06	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	52,57	11,06	
23	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2			907,19
—————
29,51	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,57	26,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,77	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	877,68	877,68	
24	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m			125,06
—————
4,72	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,37	
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre 	m	1,0000	120,34	120,34	
25	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m			151,11
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,35	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	130,08	130,08	
26	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 490,86
—————
231,23	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,5400	52,57	186,06	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,97	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,17	
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 234,56	1 234,56	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	39,00	5,49	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	28,00	19,58	
27	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2			77,74
—————
66,28	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	52,57	66,28	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2400	36,00	8,64	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	28,00	2,82	
		2. Capitolul 2. Finisarea interioara					
		2.1. Capitolul 2.1. Pereti si tavane					
28	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			14,20
—————
14,20	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -betonocontact
	m2			4,49
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	78787	Betogrund	kg	0,1500	19,38	2,91	
30	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2			178,90
—————
120,91	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,58	0,44	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,63	16,30	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	169,17	6,26	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	0,3800	12,55	4,77	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,55	29,49	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,58	0,73	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
32	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,06
—————
64,13	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,13	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "HP finis"	kg	1,0549	2,74	2,89	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,46
—————
28,91	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,40	1,20	
		2.2. Capitolu 2.2 Pardoseli					
35	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			65,10
—————
36,79	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,25	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,63	21,19	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,17	7,12	
36	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			322,66
—————
152,46	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,24	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	133,33	137,33	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,36	9,56	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,60	4,98	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,03	0,60	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,70	17,73	
		2.3. Capitolul 2.3.Usi					
37	CK21A
	Usi confectionate din timplarie aluminiu, oarba la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 427,48
—————
49,94	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,8500	52,57	44,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 377,54	1 377,54	
		2.4. Capitolul 2.2 .Electricitate					
38	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp
	m			4,21
—————
4,21	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,57	4,21	
39	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			11,56
—————
11,56	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,56	
40	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc			15,77
—————
15,77	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	52,57	2,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	52,57	13,67	
41	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m			5,26
—————
5,26	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	52,57	5,26	
42	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc			8,45
—————
7,89	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,81	0,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	169,17	0,17	
43	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m			18,93
—————
15,77	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,81	3,08	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	169,17	0,08	
44	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc			4 626,20
—————
4 626,20	
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,57	4 626,20	
45	
	Corp de iluminat
	buc			298,00
—————
0,00	
	76875657	Corp de iluminat	buc	1,0000	298,00	298,00	
46	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc			2 313,00
—————
2 313,00	
	1	Muncitor	h-om	43,9000	52,57	2 313,00	
47	
	Intrerupator
	buc			32,00
—————
0,00	
	76857657	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00	
48	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc			3 950,67
—————
3 855,17	
	1	Muncitor	h-om	73,4000	52,57	3 855,17	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	4,70	95,50	
49	
	Priza
	buc			36,00
—————
0,00	
	76578678	Priza	buc	1,0000	36,00	36,00	
50	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc			89,59
—————
82,01	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490	37,00	1,85	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,70	5,74	
51	
	Automat 25A
	buc			28,00
—————
0,00	
	6587846	Automat 25A	buc	1,0000	28,00	28,00	
52	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc			128,29
—————
124,59	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000	37,00	3,70	
53	
	Dulap
	buc			97,20
—————
0,00	
	6787587	Dulap	buc	1,0000	97,20	97,20	
54	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m			962,03
—————
962,03	
	1	Muncitor	h-om	18,3000	52,57	962,03	
55	
	Cablu VVG 3x2,5mm
	m			10,11
—————
0,00	
	784786567	Cablu VVG 3x2,5	m	1,0000	10,11	10,11	
56	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m			1 314,15
—————
1 251,17	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,57	1 251,17	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,70	62,98	
57	
	Teava PVC gofra
	m			1,17
—————
0,00	
	5254545	Tub gofrat 16mm	m	1,0000	1,17	1,17	

 Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)