	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 6-2 Retele exterioare de apeduct si canalizarea
(denumirea lucrări)   
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Apeduct A1
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de constructie
	
	
	

	
	
	1.1.1. Restabilirea stratului vegetal 
	
	
	

	1
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,30

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 2
	TsI50A

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km
 
	t
	
	49,69

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut.
	0,0500
	

	 3
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
 
	100 m3
	
	0,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,3300
	

	 4
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,30

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 5
	TsI50A

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km
 
	t
	
	49,69

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut.
	0,0500
	

	 6
	TsE04B

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II
 
	100m2
	
	0,59

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut.
	0,0740
	

	 
	
	1.1.2. Lucrari de terasamente
	
	
	

	7
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
 
	100 m3
	
	1,00

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut.
	2,0500
	

	 8
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
 
	m3
	
	3,09

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 9
	TsA16A1

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri  .
 
	m3
	
	22,68

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7900
	

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om.
	0,0800
	

	 10
	TsA16B3

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri
 
	m3
	
	40,82

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,5100
	

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,1500
	

	 11
	TsF05B

	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m
 
	m2
	
	93,96

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3600
	

	
	2811236827395
	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m
	buc
	0,0018
	

	
	2811236310108
	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 
	buc
	0,0030
	

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m 
	m3
	0,0010
	

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0149
	

	 12
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанный грунт)
 
	m3
	
	42,59

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om.
	0,6100
	

	
	142110220052511
	Nisip  (песчанный рунт)
	m3
	1,0250
	

	 13
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	63,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 14
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
 
	m3
	
	63,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	

	 15
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
 
	100 m3
	
	0,45

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	

	 16
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,45

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut.
	9,4300
	

	 17
	pret de piata

	Nisip
 
	m3
	
	6,78

	
	142110220052511
	Nisip  (песчанный рунт)
	m3
	1,0000
	

	 18
	TsC03E2

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,65

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,4400
	

	 19
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
 
	t
	
	109,75

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut.
	0,0760
	

	 
	
	1.1.3. Tevi si armaturi
	
	
	

	20
	AcA52D

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm, PE100 PN10
 
	m
	
	138,50

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1830
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0950
	

	
	252121671000111
	Teava polietilena   PE100 PN10 D110mm
	m
	1,0050
	

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut.
	0,1000
	

	 21
	AcA52C

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm,PE100 PN10
 
	m
	
	12,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1210
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0610
	

	
	2521216710001112
	Teava polietilena   PE100 PN10 D90mm
	m
	1,0050
	

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut.
	0,0400
	

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut.
	0,0400
	

	 22
	GA08C

	Cutie din teava de otel, avind Dn 325x6 mm
 
	m
	
	27,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,1700
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5400
	

	
	252121670100009
	Cutie din otel  D325x6mm 
	m
	1,0200
	

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	6,9500
	

	
	2430226101000
	Grund pentru protectia conductelor metalice 
	kg
	0,1700
	

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm 
	kg
	0,2000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0700
	

	
	2513206621000
	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime
	m2
	1,1500
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0700
	

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	0,3800
	

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut.
	0,3600
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut.
	0,0700
	

	 23
	AcA53B

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (colier electrosudabil) din polietilena, tevii avind diametrul de 250x 90 mm.
 
	buc
	
	1,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,0000
	

	
	25231567138121
	Colier electrosudabil   D250x90
	buc
	1,0100
	

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut.
	0,8000
	

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut.
	0,8000
	

	 24
	AcA53C

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (colier electrosudabil) din polietilena, tevii avind diametrul de 300x110 mm.
 
	buc
	
	1,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	

	
	25231567138122
	Colier electrosudabil   D300x110
	buc
	1,0100
	

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut.
	1,0800
	

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut.
	1,0800
	

	 25
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura din fonta , avind diametrul de 50-100 mm (TФ 100х100
 
	buc
	
	1,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,8900
	

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	4,0000
	

	 26
	AcA26B

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura din fonta , avind diametrul de 125-250 mm   (TФ 250х100)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,8500
	

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	9,0000
	

	 27
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Flansa oarba din otel 100 мм)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,8900
	

	
	2875274110120
	Flansa oarba din otel D100mm
	buc
	1,0000
	

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	4,0000
	

	 28
	AcA53C

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.  (Capat flansa  PE100 PN10   D100)
 
	buc
	
	3,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	

	
	252315671381130
	Capat flansa   PE100 PN10   D100
	buc
	1,0100
	

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut.
	1,0800
	

	 29
	AcA53B

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. (Capat flansa PE100 PN10 D90mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,0000
	

	
	252315671381131
	Capat flansa   PE100 PN10   D90
	buc
	1,0100
	

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut.
	0,8000
	

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut.
	0,8000
	

	 30
	AcA23A

	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat  D100mm )
 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030

	buc
	
	3,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	

	
	28752744282001
	Flansa libera  din otel zincat D100mm
	buc
	1,0000
	

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	

	 31
	AcA23A

	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat  D90mm )
 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030

	buc
	
	1,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	

	
	28752744282002
	Flansa libera  din otel zincat D90mm
	buc
	1,0000
	

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	

	 32
	AcA26B

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura din fonta , avind diametrul de 125-250 mm (adaptor flansa p/t  mufa compresiune ПФРК  250)
 
	buc
	
	2,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,8500
	

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	9,0000
	

	 33
	GA08C

	Cutie din teava de otel, avind Dn 325x6 mm  L=0.2 - 6buc  (trecere prin peretii caminelor)
 
	m
	
	1,20

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,1700
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5400
	

	
	252121670100009
	Cutie din otel  D325x6mm 
	m
	1,0200
	

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	6,9500
	

	
	2430226101000
	Grund pentru protectia conductelor metalice 
	kg
	0,1700
	

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm 
	kg
	0,2000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0700
	

	
	2513206621000
	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime
	m2
	1,1500
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0700
	

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	0,3800
	

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut.
	0,3600
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut.
	0,0700
	

	 34
	GA08F

	Cutie din teava de otel,avind Dn 426 x 7 mm  L=0.2mm- 4 buc. (trecere prin peretii caminelor)
 
	m
	
	0,80

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	3,6700
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5600
	

	
	2521216701000010
	Cutie din otel  D426x7mm 
	m
	1,0200
	

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	10,2500
	

	
	2430226101000
	Grund pentru protectia conductelor metalice 
	kg
	0,2500
	

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm 
	kg
	0,3000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1000
	

	
	2513206621000
	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime
	m2
	1,7000
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	0,3800
	

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut.
	0,4200
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut.
	0,0900
	

	 35
	AcE51C

	Racordarea la conducta existanta . avind diametrul  de 110/300 mm
 Material marunt=1,035

	piesa
	
	1,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,9500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,5600
	

	 36
	AcE51C

	Racordarea la conducta existanta . avind diametrul  de 90/250 mm
 Material marunt=1,035

	piesa
	
	1,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,9500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,5600
	

	 37
	AcF11D

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
 
	m
	
	154,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,0700
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,1500
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0500
	

	 38
	AcF06A

	Intersectiele  cu cabluri electrice  si telefonice  - 15 buc.
 
	m
	
	60,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,8000
	

	
	1029041831
	Подкладка деревянная сеч. 13х150мм ,дл.0,4м
	m3
	
	

	
	20101029041831
	Подкладка деревянная сеч.200х200 ,дл.0,4м
	m3
	
	

	
	27106020000301
	Проволока стальная 
	kg
	
	

	
	201101547892327
	Труба ст. д=42,3х2,8 
	m
	1,0000
	

	 39
	AcF09A

	Placa indicatoare pentru hidranti
 Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,030

	buc
	
	2,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,0300
	

	
	2874115826423
	Surub hexagonal M-6x30 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115840924
	Piulite hexaf.uzual    M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2430116100797
	Grund miniu de plumb V-351
	kg
	0,0150
	

	 40
	CL18A

	Suport pentru tevile din cutie  D300mm - 17buc.
 
	kg
	
	521,90

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	27752763098865
	Saiba 12.01
	buc
	
	

	
	27752763098864
	Piulita  М12х4,6
	buc
	
	

	
	277752763098863
	Surub   М12х60.4,6С
	buc
	
	

	
	27752763098862
	Teava  д=57х3,0мм
	m
	
	

	
	27752763098862
	Colier din otel 1x80 L=0,75m
	kg
	
	

	
	27752763098861
	Colier din otel  1х80,  L=0.7m
	kg
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	 
	
	1.1.4. Camine,  lucrari de constructie
	
	
	

	41
	AcE11A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
 Material marunt  (scoabe, apa)=1,015

	m3
	
	4,20

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,7500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,8900
	

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,1990
	

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1200
	

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0100
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,2660
	

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0800
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut.
	1,8500
	

	 42
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15
 
	buc
	
	3,00

	
	26611264331520
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 
	buc
	1,0000
	

	 43
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-6
 
	buc
	
	2,00

	
	26611264331521
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 
	buc
	1,0000
	

	 44
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9
 
	buc
	
	4,00

	
	26611264331522
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9
	buc
	2,0000
	

	 45
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-1
 
	buc
	
	3,00

	
	26611264331523
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1
	buc
	1,0000
	

	 46
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-01
 
	buc
	
	6,00

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1
	buc
	1,0000
	

	 47
	AcE10A1

	Capatul cu rama din fonta T
 
	buc
	
	3,00

	
	2875274200001
	Capacul cu rama din fonta T
	buc
	1,0000
	

	 48
	AcE10A1

	Scara cu vanguri din otel
 
	kg
	
	24,27

	
	2811236305661
	Scara cu vanguri din otel
	kg
	1,0000
	

	 49
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
 
	t
	
	0,02

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,2000
	

	 
	
	1.1.5. Demolarea si restabilirea drumului
	
	
	

	50
	DG04A

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip
 
	m
	
	3,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	 51
	DE09B

	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm
 K=1,000

	m
	
	3,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1600
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4900
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 
	kg
	1,2500
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800310
	Bordura  
	m
	1,0050
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0900
	

	 52
	

	Demontarea si restabilirea  acoperirii latimea 0.8m-16.0m
 
	buc
	
	0,00

	 53
	DI81A

	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm
 
	m2
	
	12,80

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,3200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2800
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0570
	

	
	2940420007100
	Freza Wirtgen W 1000L
	h-ut.
	0,0500
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0500
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut.
	0,1200
	

	 54
	Dl110

	Amenajarea stratului de egalizare din amestec pietris-nisip  ШГПС С4 pietris M600 h=30.0cm
 
	m3
	
	3,84

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1500
	

	
	1421402200393
	Amestic pietris -nisip ШАГС С4 , pietris M600
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0700
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut.
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0097
	

	 55
	DB13B

	Strat de legatura de  pietris negru M300,  cu asternere mecanica ,h=14см
 
	t
	
	4,23

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,4100
	

	
	11110001000131
	Petris negru M300
	t
	1,0030
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut.
	0,0440
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut.
	0,0440
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut.
	0,0440
	

	 56
	Dl133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice AM-I  ЩМАг-1/2(СТБ 1033-2008)  - 6см
 
	t
	
	1,78

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2100
	

	
	14221022055070
	Beton asfaltic АМ -I ЩМАг-1/2 (СТБ1033-2008)-10см
	t
	1,0100
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut.
	0,0399
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut.
	0,1330
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut.
	0,0326
	

	 57
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
 
	m2
	
	12,80

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 58
	

	Demontarea si restabilirea  acoperirii trotuarului  latimea 0.8m-51.0m
 
	buc
	
	0,00

	 59
	DI81A

	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm
 
	m2
	
	40,80

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,3200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2800
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0570
	

	
	2940420007100
	Freza Wirtgen W 1000L
	h-ut.
	0,0500
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0500
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut.
	0,1200
	

	 60
	Dl109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=3.5cm (trotuar)
 
	m3
	
	1,43

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut.
	0,7750
	

	 61
	Dl118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei  din pietris h=0.1m (trotuar)
 
	m3
	
	4,08

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	0,0239
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut.
	0,0138
	

	 62
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare
 
	m2
	
	40,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm M300
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut.
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0055
	

	 63
	Dl112 k=2

	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111
 K=2,000

	m2
	
	40,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm M300
	m3
	0,0057
	

	 64
	DB16G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica
 
	m2
	
	40,80

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0830
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0090
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0046
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0046
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0046
	

	 
	
	1.2. Utilaj
	
	
	

	65
	HAWLE

	Vana din fonta  Nr.4000E2  PN16  D100 , HAWLE
 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040

	buc
	
	2,00

	
	28741173000015
	Vana din fonta Nr.4000E2 PN16  D100mm ,HAWLE cu timona
	buc
	1,0000
	

	 66
	HAWLE

	Vana din fonta  Nr.4000E2  PN16  D80 , HAWLE
 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040

	buc
	
	1,00

	
	28741173000016
	Vana din fonta Nr.4000E2 PN16  D80mm ,HAWLE
	buc
	1,0000
	

	 67
	

	Teu din fonta ductila cu  flansе  ТФ Д100/100 мм
 
	buc
	
	1,00

	
	28752741101006
	Teu din fonta ductila cu   flansa ТФ  Д100/100мм
	buc
	1,0000
	

	 68
	

	Teu  din fonta ductila cu  flansе  TФ Д250/100 мм
 
	buc
	
	1,00

	
	287527411010061
	Teu  din fonta ductila cu   flansa  TФ  Д250/100мм
	buc
	1,0000
	

	 69
	

	Adaptor p/t mufa compresiune  ПФРК 250
 
	buc
	
	2,00

	
	287527411010062
	Adaptor  flansa p/t mufa compresiune ПФРК 250
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.3. Lucrari de montarea
	
	
	

	70
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 100 mm
 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040

	buc
	
	3,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5500
	

	 
	
	2. Canalizarea C1
	
	
	

	
	
	2.1. Restabilirea stratului vegetal 
	
	
	

	71
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,15

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 72
	TsI50A

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km
 
	t
	
	25,16

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut.
	0,0500
	

	 73
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
 
	100 m3
	
	0,15

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,3300
	

	 74
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,15

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 75
	TsI50A

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km
 
	t
	
	25,16

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut.
	0,0500
	

	 76
	TsE04B

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II
 
	100m2
	
	0,30

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut.
	0,0740
	

	 
	
	2.2. Lucrari de terasamente
	
	
	

	77
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
 
	100 m3
	
	1,55

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut.
	2,0500
	

	 78
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
 
	m3
	
	4,79

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 79
	TsA16B3

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri
 
	m3
	
	189,38

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,5100
	

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,1500
	

	 80
	TsF05B

	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m
 
	m2
	
	865,26

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3600
	

	
	2811236827395
	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m
	buc
	0,0018
	

	
	2811236310108
	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 
	buc
	0,0030
	

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m 
	m3
	0,0010
	

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0149
	

	 81
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанный грунт)
 
	m3
	
	59,49

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om.
	0,6100
	

	
	142110220052511
	Nisip  (песчанный рунт)
	m3
	1,0250
	

	 82
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	189,38

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 83
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
 
	m3
	
	189,38

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	

	 84
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
 
	100 m3
	
	0,81

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	

	 85
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,81

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut.
	9,4300
	

	 86
	pret de piata

	Nisip
 
	m3
	
	2,58

	
	142110220052511
	Nisip  (песчанный рунт)
	m3
	1,0000
	

	 87
	TsC03E2

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,82

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,4400
	

	 88
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
 
	t
	
	138,70

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut.
	0,0760
	

	 
	
	2.3. Tevi si armaturi
	
	
	

	89
	AcD18C

	Montarea tevii din PVC  SN8 , pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 160 mm
 Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,010

	m
	
	162,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,4000
	

	
	25212167000002
	Teava din PVC SN8 д=160мм,
	m
	1,0500
	

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,5000
	

	 90
	AcD18B

	Montarea tevii din PVC  SN4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 110 mm
 Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,020

	m
	
	1,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,3300
	

	
	25212167000004
	Teava din PVC  SN4  д=110мм
	m
	1,0500
	

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,2500
	

	 91
	pret de piata

	Teu   PVC  SN4 ,  D110x110
 Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,010

	buc
	
	1,00

	
	25231566700008
	Teu   PVC   D110x110
	buc
	1,0000
	

	 92
	pret de piata

	Cot din  PVC  SN4 D110
 Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,010

	buc
	
	1,00

	
	25231566700001
	Cot din PVC SN4  D110
	buc
	1,0000
	

	 93
	RpCU05C1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(racordarea)
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	

	 94
	AcD23A

	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (p/t umplerea capetele tevilor la intrare si iesire dincamine,B7.5)
 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010

	m3
	
	0,23

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	9,2000
	

	
	2663102100000
	Beton B7.5
	m3
	1,0300
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut.
	0,3500
	

	
	2952270003706
	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric
	h-ut.
	0,3250
	

	
	2952270003799
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut.
	0,6000
	

	 
	
	2.4. Camine,  lucrari de constructie
	
	
	

	95
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana
 Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

	m3
	
	6,44

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600
	

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,4100
	

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1300
	

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0770
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1600
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,8000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut.
	1,8900
	

	 96
	AcD13A1

	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10
 
	put
	
	8,00

	
	26611264331010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10
	buc
	1,0000
	

	 97
	AcD13A1

	Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-6
 
	put
	
	3,00

	
	26611264331021
	Inel prefabricat pt.camine  КЦ10-6
	buc
	1,0000
	

	 98
	AcD13A1

	Elemente din beton armat prefabricat КЦ10-9
 
	put
	
	13,00

	
	26611264331011
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9
	buc
	1,0000
	

	 99
	AcD13A1

	Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-2
 
	put
	
	8,00

	
	26611264331014
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2
	buc
	1,0000
	

	 100
	AcD13A1

	Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1
 
	put
	
	21,00

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1
	buc
	1,0000
	

	 101
	AcE10A1

	Capatul cu rama din fonta T
 
	buc
	
	8,00

	
	2875274200001
	Capacul cu rama din fonta T
	buc
	1,0000
	

	 102
	AcE10A1

	Scara cu vanguri din otel
 
	kg
	
	69,60

	
	2811236305661
	Scara cu vanguri din otel
	kg
	1,0000
	

	 103
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
 
	t
	
	0,07

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,2000
	

	 
	
	2.5. Demolarea si restabilirea drumului
	
	
	

	104
	DG04A

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip
 
	m
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	 105
	DE09B

	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm
 K=1,000

	m
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1600
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4900
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 
	kg
	1,2500
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800310
	Bordura  
	m
	1,0050
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0900
	

	 106
	

	Demontarea si restabilirea  acoperirii latimea 0.8m-16.0m
 
	buc
	
	0,00

	 107
	DI81A

	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm
 
	m2
	
	1,20

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,3200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2800
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0570
	

	
	2940420007100
	Freza Wirtgen W 1000L
	h-ut.
	0,0500
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0500
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut.
	0,1200
	

	 108
	Dl110

	Amenajarea stratului de egalizare din amestec pietris-nisip  ШГПС С4 pietris M600 h=30.0cm
 
	m3
	
	0,36

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1500
	

	
	1421402200393
	Amestic pietris -nisip ШАГС С4 , pietris M600
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0700
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut.
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0097
	

	 109
	DB13B

	Strat de legatura de  pietris negru M300,  cu asternere mecanica ,h=14см
 
	t
	
	0,40

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,4100
	

	
	11110001000131
	Petris negru M300
	t
	1,0030
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut.
	0,0440
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut.
	0,0440
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut.
	0,0440
	

	 110
	Dl133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice AM-I  ЩМАг-1/2(СТБ 1033-2008)  - 6см
 
	t
	
	0,17

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2100
	

	
	14221022055070
	Beton asfaltic АМ -I ЩМАг-1/2 (СТБ1033-2008)-10см
	t
	1,0100
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut.
	0,0399
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut.
	0,1330
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut.
	0,0326
	

	 111
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
 
	m2
	
	1,20

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 112
	

	Demontarea si restabilirea  acoperirii trotuarului  latimea 0.8m-34.0m
 
	buc
	
	0,00

	 113
	DI81A

	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm
 
	m2
	
	27,20

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,3200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2800
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0570
	

	
	2940420007100
	Freza Wirtgen W 1000L
	h-ut.
	0,0500
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0500
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut.
	0,1200
	

	 114
	Dl109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=3.5cm (trotuar)
 
	m3
	
	0,95

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut.
	0,7750
	

	 115
	Dl118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei  din pietris h=0.1m (trotuar)
 
	m3
	
	2,72

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	0,0239
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut.
	0,0138
	

	 116
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare
 
	m2
	
	27,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm M300
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut.
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0055
	

	 117
	Dl112 k=2

	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111
 K=2,000

	m2
	
	27,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm M300
	m3
	0,0057
	

	 118
	DB16G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica
 
	m2
	
	27,20

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0830
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0090
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0046
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0046
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0046
	

	 
	
	2.6. Lucrari demontarea
	
	
	

	119
	RpAcF38A

	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m
 
	m3
	
	4,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	16,5500
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut.
	0,4000
	

	 120
	AcE07C k=0.8

	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
 K=0,800

	buc
	
	13,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	

	 121
	RpAcA57B

	Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3-M, avind diametrul de 110-160 mm
 
	m
	
	48,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,2300
	

	 122
	TsC03H1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV
 
	100 m3
	
	0,05

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,2500
	

	 123
	TrI1AF08A3

	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 3
 
	t
	
	1,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,4000
	

	 124
	TsI50A7

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 7 km
 
	t
	
	11,20

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut.
	0,1364
	

	 125
	TsC51D

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV
 
	100 m3
	
	0,05

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4000
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0060
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut.
	0,4400
	

	 126
	TrI1AF09C4

	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m   din auto, categoria 1
 
	t
	
	1,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6500
	

	 127
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
 
	100 m3
	
	0,14

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	

	 128
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,14

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut.
	9,4300
	

	 129
	pret de piata

	Nisip
 
	m3
	
	14,30

	
	142110220052511
	Nisip  (песчанный рунт)
	m3
	1,0000
	


 



