CAIET DE SARCINI

Achizitionarea lucrărilor de restabilire  a echipamentelor  SP-1

           Descrierea generală:

1. Obiectul achiziției:  Punerea în  funcțiune a SP-1.
2. Locul, adresa desfășurării lucrărilor:  Stația de pompare nr.1,  mun. Chișinău, str.Otovasca,19.
3. Restaurarea celulei  22  și   punerea  în funcțiune a  Stației de Pompare  nr.1- până la data de  01.10.2026.
4. Termen  de  garanție a lucrărilor  începând  de  la  data  recepției calitative, va  fi de minim
 24 luni, din data  semnării  procesului-verbal de ambele Părți.

5. Documente tehnico – normative ce dictează  necesitatea și reglementează lucrările:
· NE1 – 02:2019 ”Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”;
· HANRE nr.155 din 01.04.2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”;
· NAIE  Ediția 7 ” Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice”.

6. Echipamente, materiale.
- Lucrările vor fi realizate cu  echipamentele și  materialele  Executantului. 
-  Toate materialele și  echipamentele  procurate  trebuie sa  fie noi,  de  calitate  înaltă  și să fie  conforme cu  standardele   în  vigoare  pe  teritoriul  RM.
- La livrarea  echipamentelor  și materialelor la obiectul  supus  reparației  se  va  prezenta certificatul de constanță a performanței al tuturor materialelor.
- După finalizarea lucrărilor vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât  și  deșeurile formate - din contul Executantului.

7. Documente  obligatorii la  depunerea  ofertelor:
· Date generale  despre  participant,  certificat de înregistrare.
· Lista personalului electrotehnic care nemijlocit va efectua lucrările conform cerințelor prezentului Caiet de sarcini, calificate conform pct. 15 NE1 – 02:2019. 
· Perioada de  garanție.
· Deviz de  cheltuieli.
· Declarație  (document confirmativ) cu referire la reprezentarea oficiala pentru utilajul producătorului menționat.  
Notă:
- După un studiu detaliat al consecințelor accidentului,  Executantul  va  face  o  estimare a costurilor care indică  cantitatea  specifică  de  echipamente  și  lucrări  și  va  oferi  devizul  de  cheltuieli.

8. Costul lucrărilor:
9.1 Costul  lucrărilor  va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 195 din 26.12.2024.
https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/
9.2 Condiții  de  executare a lucrărilor  sunt  diferite de  cele  normale. 
În  devizele și   procesele - verbale   k= 1,15  conform p.5  ordinul  intern, (punct  6 ordinul  nr.117 din 03.09.2007 Agenția  Construcții și Dezvoltare a Teritoriului RM).
9.3 Lucrările  vor fi  asigurate  cu apă, electricitate și  aer comprimat  din contul  Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr.195).

9. Structura aproximativă a costurilor:

10.1 LUCRĂRI:
10.1.1 Lucrări  de   construcție
10.1.2 Demontarea  echipamentelor  vechi.
10.1.3 Reparația echipamentului.
10.1.3 Lucrări de  electromontaj echipamentului nou.
10.1.4 Testarea și  punerea în  funcțiune.

10.2 ECHIPAMENTE, MATERIALE 
10.2.1 Întreruptor în vid VD4/R-Sec
 Producător: ABB; Cantitate: 1 bucată; Tensiune nominală: 17.5 kV; Curent nominal: 800 A; Capacitate 
 de rupture la scurtcircuit: 20 kA; Montare: Laterală (R)
10.2.2 Transformatoare de tensiune TJC 5
Producător: ABB; Cantitate: 3 bucăți (set complet); Tip: Monofazice, izolate în rășină; Înfășurarea 
  1 (Măsură): 0.1 / radical(3) kV; 50 VA; Clasă 0.5; Înfășurarea 2 (Protecție/Triunghi deschis): 0.1 / 3 kV; 
 A; Clasă 6P; Accesorii incluse: Rezistență de amortizare (Damping resistor) 600 W, 100 V = 22 Ohm
10.2.3 Transformatoare de curent TPU 50 (DIN Cast Epoxy)
Producător: ABB; Cantitate: 3 bucăți (set complet); Tensiune nominală: 17.5 kV; Raport de 
 transformare:   100/5 A; Putere secundară: 5 VA; Clasa de precizie: Dublă înfășurare 0.5 / 5P10
10.2.4 Transformator de curent homopolar (Earth Fault Ring) TF110P
Producător: SIPIE / ABB; Cantitate: 1 bucată; Diametru interior (fereastră): 110 mm; Raport 
de  transformare: 50/1 A; Putere secundară: 0.5 VA; Clasa de precizie: 5P20
10.2.5 Elemente CLP GSec
Producător: ABB; Cantitate: 1 set; Descriere: Set complet piese interblocare / accesorii
  pentru separator de sarcină GSec
10.2.6 Senzori prezență tensiune VDIS
Producător: ABB; Cantitate: 1 set; Descriere: Sistem complet indicator electronic de prezență tensiune.
10.2.7 Descărcătoar de supratensiune POLIM-D.PI, Ihc=65 kA, 3 bucăți
10.2.8  Materiale conexe/auxiliare.


