CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
3. Obiectul achiziţiilor  Alimentarea cu apa a sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Statii de pompare a fintinii arteziene
	
		1.1. Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura
	
1	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana  d=2' PN=1.6MПа- DIN3352-F4 4 Uniplast sau analog
	buc	3,00	
2	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de retinere reversibila), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (clapeta de retinere)-Italia d=2' PN16
	buc	1,00	
3	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 16(manometru, , filet, robinet cu 3 cai)
	buc	1,00	
4	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare ECMU
	buc	1,00	
5	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Ventuz d=2' PN16)
	buc	1,00	
6	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Suport de sustinere ОГ-50)
	buc	1,00	
7	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Cot din otel D=2")
	buc	1,00	
8	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Flansa d-50)
	buc	8,00	
9	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal otel, D=2"
	buc	2,00	
10	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Segment de conductal din otel L=0.04m, D=2" )
	buc	1,00	
11	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Segment de conductal din otel L=0.15m, D=2")
	buc	3,00	
12	AcA06C
	Водоподъёмные трубы Д=60х5Д-89м и  муфты-13buc.
	m	102,00	
13	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=63x50 mm)
	buc	1,00	
14	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa otel sudabila D=65mm
	buc	1,00	
15	IzD07C
	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei
	m2	0,50	
		2. Demontarea si montarea utilajului 
	
16	AcB03D
	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 2' mm -без стоимости водомера
	buc	1,00	
17	DI54A
	Deplasarea instalatiei de foraj de lа locul parcarii la locul de lucru si inapoi  
	1 km	214,00	
18	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA   установки FA 
	buc	1,00	
19	07-04-030-03
	Насос марки 8AПВМ (demontare)
	buc	1,00	
20	07-04-030-03
	Насос маркиЭЦВ6-6.3-175 –без стоимости насоса
	buc	1,00	
		3.  Procurarea utilajului
	
21	Pret de piata
	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 2' mm-Wolman-sau analog-соимость водомера
	buc	1,00	
22	Hidropompa sau analog
	Pompa submersibilaЭЦВ6-6.3-175
	buc	1,00