Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu energie electrică 0.4kV a clădirii administrative a PAMU Gura Bicului din r-ul Anenii Noi, s. Gura Bicului	Formular Nr.1
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitățile de lucrări No 2-1-1
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum	
					
		1. Lucrari de constructie			
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	
2	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,000	
3		Pilon din beton armat SV-105	buc	1,000	
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din metal	buc	1,000	
5	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,000	
6		Stilp din metal L-6m	buc	1,000	
7	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului 	1000 m	0,125	
8		Cablu Electric СИП-2 3х25+1x35	m	125,000	
9		Consola de ancora  CA 1500	buc	5,000	
10		Clema de sustinere ZAB 2x35  mm2	buc	5,000	
11		BANDA INOX 19*0.7 (50m) 	m	12,000	
12		Clema pentru banda	m	12,000	
		2. Lucrari de montare			
13	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,280	
14		Cablu АВВГнг 4x16 mm2	m	28,000	
15	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,120	
16		Cablu АВВГнг 5x16 mm2	m	10,000	
17		Cablu ВВГнг-LS - 5*10 mm2	m	2,000	
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,090	
19		CANAL METALIC NEPERF 50*50*3000 ARDIC	m	9,000	
20		КРЫШКA НА ЛOТOК осн.50 ARDIC A 05-K-05 	m	9,000	
21	08-03-574-2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,160
	
22		PAPUC de Cablu TA 16-8-5,4	buc	16,000	
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,000
	
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	
25	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV 	set	1,000	
26	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,270	
27	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,680	
28	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	
29	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000	
		3. Utilaj			
31		Panou de evidenta a energiei electrice BZUM	buc	1,000	
32		Contor de energie electrica activ 220/380V, 5-60A	buc	1,000	
33		ОГР-ЛЬ ИМП. ПЕРЕНАПР. ОПС1-B 3Р In=30kA Un=400B Im=60kA 	buc	1,000	
34		Panou de distributie 12 mod	buc	1,000	
35		Intrerupator de sarcina BH-63A	buc	1,000	
36		Intreruptor automat  BA 47-29 	buc	5,000	
37		Intreruptor automat diferential  UZO 16A/30mA/2P	buc	2,000