Reconstructia incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen din str. Alexandru cel Bun nr 7, or. Ialoveni	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii arhitecturale (02/01-2024 - SA)

Intocmit in preţuri  curente 09.02.2024
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de demolare 
	
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice
	m3		2,70
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	1,215	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	4,725	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,324	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	0,216	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	0,864	
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,864	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2		254,09
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,491	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,114	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,705	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,541	
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat, inclusiv plintele
	m2		19,83
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	5,354	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	5,354	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	0,496	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,595	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	0,793	
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie ceramica
	m2		19,55
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	15,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	15,64	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,059	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,293	
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC, inclusiv plintele
	m2		15,73
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	3,618	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	3,618	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,472	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,472	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	0,472	
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		37,31
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	5,597	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	5,597	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,866	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,492	
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn / PVC (usi, ferestre)
	m2		7,99
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	1,678	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	1,678	
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		9,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	1,98	
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,60	
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2		10,20
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600	1,632	
11	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc		12,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1000	1,20	
12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m		36,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3000	10,80	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,3000	10,80	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	2,16	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	4,932	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	0,792	
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	2,85	
14	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	2,55	
15	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm
	m		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	0,18	
16	TsH92B	Incarcarea in auto
	t		29,20
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	32,412	
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t		29,20
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	3,095	
						
		Total				
		Total Lucrari de demolare 		
2. Executarea golurilor in peretii existenti 
	
18	RpAr3E	GNF. Taierea zidariei cu disc diamantat  D-400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm
	m		26,10
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	4,176	
	2881116002702	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	0,157	
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	0,887	
19	RpCG29D1	GNF. Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice
	m3		1,02
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,459	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	1,724	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,122	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	0,082	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	0,326	
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,326	
20	RpCU02A	Buiandrugi din cornier 90x6.0 mm, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni
	kg		75,71
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	2,271	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	2,271	
	2710703519753	Profil normal I 10 mm  OL37 S 565	kg	1,0500	79,496	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	6,057	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	0,757	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	0,606	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	0,757	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,757	
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t		0,076
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	0,553	
	2430126108726	Email PF	kg	12,0000	0,912	
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000	0,456	
	2430226109241	Diluant alhidic D-308  	kg	0,8400	0,064	
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,228	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,114	
22	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor
	buc		9,10
	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	1,638	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	0,182	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,73	
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	0,009	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,005	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	0,001	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	0,182	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,009	
23	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (D=250 mm, L=350 mm - K=5.45)
Coeficient la manoperei=5,4500
Coeficient la pentru materiale=5,4500
Coeficient la utilajului=5,4500
	buc		1,00
	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	4,12	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3240	1,766	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	0,072	
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	0,677	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	2,889	
24	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (D=300 mm, L=350 mm - K=7.85)
Coeficient la manoperei=7,8500
Coeficient la pentru materiale=7,8500
Coeficient la utilajului=7,8500
	buc		1,00
	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	5,935	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3240	2,543	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	0,104	
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	0,976	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	4,161	
						
		Total				
		Total Executarea golurilor in peretii existenti 		
3. Finisare pardosele 
	
25	RCsU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardosele din beton simplu de 10 x 150 cm2, pentru executarea mecanizata
	m		6,20
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6700	4,154	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,6300	3,906	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	2,17	
26	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor
	buc		6,90
	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	1,242	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	0,138	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,07	
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	0,007	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,003	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	0,001	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	0,138	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,007	
27	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Canal tehnologic din Profil U16 si capac din tabla gr. 4.0 mm
	kg		123,74
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	13,611	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	1,237	
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	123,74	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,619	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,99	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	0,619	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,475	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,475	
28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t		0,124
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	0,903	
	2430126108726	Email PF	kg	12,0000	1,488	
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000	0,744	
	2430226109241	Diluant alhidic D-308  	kg	0,8400	0,104	
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,372	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,186	
29	CE17A	Strat pelicola antivapori sd100
Material marunt=1,0300
	m2		37,31
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	7,462	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,866	
	2682132600421	Pelicola anticondensat 	m2	1,1500	44,194	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,373	
30	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, , lamda - 0.037 (W/(m2*K)) cu rezistenta la compresiune de 60kPa, grosime 40 mm, intr-un strat
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150
	m2		37,31
	
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	2,612	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0500	1,866	
	2682162612474	Vata minerala lamda=0.037, cu rezistenta la compresiune de 60kPa ( MW BELTEP ROOF 60) 40 mm	m2	1,0200	38,627	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	0,149	
31	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr.80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite
	m2		37,31
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	0,746	
	2682132601623	Folie de polietilena gr.80mk	m2	1,0800	40,295	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,019	
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		37,31
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	22,386	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,731	
	2664102102037	Mortar ciment M 150	m3	0,0330	1,231	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0000	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,373	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,119	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0000	0,00	
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 se adauga k=2
Coeficient la manoperei=2,0000
Coeficient la pentru materiale=2,0000
Coeficient la utilajului=2,0000
	m2		37,31
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	7,462	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	1,492	
	2664102102037	Mortar ciment M 150	m3	0,0055	0,41	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0000	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,224	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0000	0,00	
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		67,09
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	15,699	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	1 031,609	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	6,068	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,27	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,818	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,671	
35	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5
Coeficient la manoperei=5,0000
Coeficient la pentru materiale=5,0000
Coeficient la utilajului=5,0000
	m2		-67,09
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	-7,715	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	-513,239	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	-0,335	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	-1,342	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	-0,335	
36	CG49A	Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian conductiv, fara ftalati, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) RAL7001, clasa de uzura 34/43, gr. 2.0 mm, cu indicatorul de conductivitate 5x10^4 < R < 10^6 Ohm
Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		37,31
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	74,62	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	44,399	
	2430226101317	Amorsa grund electrocondoctiva	kg	0,1500	5,624	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	13,124	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5,2500	196,857	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	38,246	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,624	
	2521106718988	Profil din tip PJ40	m	1,0000	37,497	
	2523116726353	Pardoseli PVC omogen antibacterian conductiv, fara ftalati, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv), clasa de uzura 34/43, gr. 2.0 mm	m2	1,0500	39,371	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,056	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,373	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,448	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,462	
37	CG49A	Executarea acoperirii din PVC antistatic, RAL7001, clasa de uzura 34/43, gr. 2.5 mm
Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		29,78
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	59,56	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	35,438	
	2430226101317	Amorsa grund electrocondoctiva	kg	0,1500	4,489	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	10,475	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5,2500	157,127	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,527	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,489	
	2521106718988	Profil din tip PJ40	m	1,0000	29,929	
	2523116726453	Pardoseli PVC antistatic, RAL7001, clasa de uzura 34/43, gr. 2.5 mm	m2	1,0500	31,425	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,045	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,298	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,357	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,956	
38	CK26C	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete
	m		65,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	5,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,65	
	2521106718394	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete	m	1,0000	65,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	390,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,65	
						
		Total				
		Total Finisare pardosele 		
4. Finisare tavan 
	
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"
	m2		37,31
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,119	
	2416586105313	Amorsa-grund "Betonokontakt"	kg	0,2700	10,074	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,866	
40	CF18B	Placare tavane cu Placa Safeboard 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala
Material marunt=1,0200
	m2		37,31
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	18,655	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	15,222	
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	76,112	
	2662102701005	Placa Safeboard 12,5 mm	m2	1,0500	39,959	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	5,0000	190,281	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,075	
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2		45,28
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,358	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,792	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,264	
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Rockfon Hygienic Plus" sau similare dupa caracteristici, inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003
	m2		82,59
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	12,389	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	169,31	
	2874136323300	Diblu din metal prindere Armastrong 	buc	4,0000	330,36	
	2732103646155	Panouri Rockfon Hygienic Plus cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor hidrofobe prefabricate	m2	1,0500	86,72	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,239	
43	СF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050
	m2		15,60
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	29,796	
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	16,462	
	2710703520241	Profil de ghidaj UD 27/28	m	0,9190	14,408	
	2710703520242	Profil de suport CD 60/27	m	2,2000	34,492	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	36,843	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	11,876	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,249	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	1,372	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	25,869	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	253,827	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,072	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,741	
44	СF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de Placa Safeboard 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CW50 si UW50, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - retele ingineresti - retele ingineresti
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050
	m2		10,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	39,558	
	2662102701005	Placa Safeboard 12,5 mm	m2	1,0500	11,08	
	2710703520271	Profil de ghidaj UW50	m	2,0750	21,896	
	2710703520272	Profil de suport CW50	m	4,2000	44,321	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	44,321	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	47,275	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	8,759	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	18,995	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0875	0,923	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	47,803	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	564,031	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,065	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	1,446	
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2		10,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	4,725	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,05	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,076	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,011	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,011	
46	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2		10,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2000	2,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,05	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,177	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,011	
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua
	m2		10,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,315	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,575	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,525	
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:
- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;
- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.
	m2		10,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	5,775	
	2430116103809	Vopsea  lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat	kg	0,4000	4,20	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,0600	0,63	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,525	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,021	
						
		Total				
		Total Finisare tavan 		
5. Finisare pereti 
	
49	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umezeala,cu grosimea 125 mm (25+75+25) pe carcasa metalica simpla si ancadrament usa din profil UA75, cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050
	m2		40,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	145,96	
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	4,2000	168,84	
	2710703520273	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	46,029	
	2710703518544	Profil UA h=80 mm	m	0,2650	10,653	
	2710703520274	Profil de suport CW75	m	2,2000	88,44	
	2521302602951	Placi termoizolante din vata minerala gr. 100 mm	m2	1,0300	41,406	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	49,044	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	121,806	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	39,034	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	7,035	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	60,30	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	510,138	
	2874115833876	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	1 183,086	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,643	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	0,616	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	3,748	
50	CK18C	Montarea cornierilor perforate din aluminiu la colturi, glafuri
	m		30,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	7,80	
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	1,0500	31,50	
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" (tip B)
	m2		45,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,35	
	2416586105313	Amorsa-grund "Betonokontakt"	kg	0,2700	12,15	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,25	
52	CF18B	Placare pereti cu Placa Safeboard 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (tip B)
Material marunt=1,0200
	m2		45,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	22,50	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	18,36	
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	91,80	
	2662102701005	Placa Safeboard 12,5 mm	m2	1,0500	48,195	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	5,0000	229,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,09	
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" (tip A+C)
	m2		99,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,97	
	2416586105313	Amorsa-grund "Betonokontakt"	kg	0,2700	26,73	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,95	
54	CF02D	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat (tip C)
	m2		65,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	78,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	9,75	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	269,75	
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	175,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	1,69	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,423	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,30	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,325	
55	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 (tip C)
Coeficient la manoperei=2,0000
Coeficient la pentru materiale=2,0000
Coeficient la utilajului=2,0000
	m2		65,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	13,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	3,90	
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0060	0,78	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,13	
56	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat  (tip A+C)
	m2		99,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	19,80	
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	1,1000	108,90	
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tip A+C)
	m2		99,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	120,78	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	706,86	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,396	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,821	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,584	
58	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din Tapet medical antibacterian gr. 0,92 mm, RAL 7001, la pereti
Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		168,00
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	420,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,5700	263,76	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,326	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	71,757	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,7500	295,47	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	172,217	
	2523116716347	Tapet medical antibacterian	m2	1,0500	177,282	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,253	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	1,344	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	2,52	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	11,76	
						
		Total				
		Total Finisare pereti 		
6. Timplarie 
	
59	CK12A	Usa Medicala batanta, intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, tratat microbiologic, RAL 7001. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu lacat.  (Un1 - 910x2060(h) mm)
	m2		1,87
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,5400	6,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,748	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,355	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	0,505	
	2812106316013	Usa Medicala batanta, intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, tratat microbiologic, RAL 7001. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu lacat.	m2	1,0000	1,87	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,524	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	0,262	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,618	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,009	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,935	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	1,309	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,002	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200	0,037	
60	CK12A	Usa Medicala batanta, intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, tratat microbiologic, RAL 7001. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu lacat.  (Un3 - 860x2060(h) mm)
	m2		3,54
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,5400	12,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	1,416	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,673	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	0,956	
	2812106316013	Usa Medicala batanta, intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, tratat microbiologic, RAL 7001. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu lacat.	m2	1,0000	3,54	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,991	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	0,496	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	4,956	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,018	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,77	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	2,478	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,004	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200	0,071	
61	CK56C	Usa metalica rezistenta la foc EI 30 intr-un canat. Vopsita in camp electrostatic, RAL 5015. Dotata cu lacat.  (U4 - 610x2060(h) mm)
Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030
	m2		5,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	23,25	
	2030112931103	Usa metalica rezistenta la foc EI 30 intr-un canat	m2	1,0000	5,015	
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	2,006	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	0,351	
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-Н	kg	0,0120	0,06	
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	0,03	
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	3,094	
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	3,872	
	2430116104162	Email cu protectia contra  focului	kg	0,1100	0,552	
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra  focului	kg	0,0600	0,301	
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	0,451	
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	15,547	
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	0,95	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	1,05	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	4,40	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	0,45	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	0,10	
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 200 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale
	m		1,80
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	0,576	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,144	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	1,80	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	7,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,018	
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 200 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale
	m		2,90
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	0,232	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,029	
	2521106718399	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi 200 mm	m	1,0000	2,90	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	17,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,029	
						
		Total				
		Total Timplarie 		
7. Canal mascare tevi de ventilare 
	
64	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2		24,00
	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	18,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,007	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,002	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,007	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,003	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,072	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	108,00	
65	CL26A	Rame metalice gata confectionate carcasa din corniere 50x5.0 mm si 45x3.0 mm
	kg		195,51
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	21,506	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	1,955	
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	195,51	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,978	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,564	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	0,978	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,91	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,91	
66	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t		0,196
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	1,427	
	2430126108726	Email PF	kg	12,0000	2,352	
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000	1,176	
	2430226109241	Diluant alhidic D-308  	kg	0,8400	0,165	
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,588	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,294	
67	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri compozite din aluminiu 4 mm grosime, RAL 9003, placi termoizolante din vata minerala gr.100mm 30kg/m3, se modifica Impaslitura fibra sticla in Membrana de difuzie pentru fatade
Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050
	m2		12,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	22,632	
	281123630489967	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) culoare cafeniu cu efect de rugina	m2	1,1000	13,266	
	252130260290067	Placi termoizolante vata minerala gr.50 mm 30kg/m3	m2	1,0300	12,422	
	261412260191367	Membrana de difuzie pentru fatade	m2	1,1000	13,266	
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	90,45	
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	0,24	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	2,748	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	0,48	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	3,30	
	2940520004058	Masina de taiat cu disc 	h-ut	0,0040	0,048	
68	VB27C	Caciula de protectie, din tabla protejata ancoroziv cu acoperire RAL 6004 gr. 0,5 mm, pentru canale cu perimetrul 1600 - 2500 mm
	buc		1,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,8200	2,82	
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,9500	2,95	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0000	1,00	
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,4400	3,44	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	0,15	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	0,06	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7000	0,70	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	16,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	0,40	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,0000	5,00	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	16,0000	16,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,0000	16,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5400	0,54	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	0,05	
						
		Total				
		Total Canal mascare tevi de ventilare 		

		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat 		
                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)