Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

___________________Aprobat

CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:   Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea luctărilor de artă pe drumul G64, R6 - Banesti - Telenesti - Budai - M5, km 13,50.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”. 
LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1660223617490 din 02.09.2022

Documente obligatorii la depunerea ofertei
1) Propunerea tehnică;
2) Propunerea financiară;
3) DUAE;
4) Garanția pentru ofertă;
5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor 
Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.
1)	Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
2)	Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
3)	Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/
       Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
4)	Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
5)	Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
6)	Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;
7)	Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;
8)	Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;
9)	Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;
10)	Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;
11)	Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;
12)	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

1.	Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea luctărilor de artă pe drumul G64, R6 - Banesti - Telenesti - Budai - M5, km 13,50.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Volum	

1	2	3	4	6	7	
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Demolarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic)	100 m3		3,24	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35		
 2	TsC03F1
	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3		3,24	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,25		
 3	TsI51A4
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (la depozit beneficiarului)	t		712,80	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345		
 4	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si amesticat cu moluz	m3		647,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 5	TsC03F1
	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3		6,47	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,25		
 6	TsI51A4
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (la depozit beneficiarului)	t		696,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345		
 7	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( la depozitare, cu refolosire)	t		339,20	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 		1.2. Demolarea indicatoarelor rutiere existente (la balanta beneficiarului.)				
8	DF22A
	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc		10,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,01		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,21		
 9	DF21A
	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc		14,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,11		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,11		
 		1.3. Taierea arborilor si arbustilor				
10	TsG08D
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc		18,00	
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,16		
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,42		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,54		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,119		
 11	TsG17A
	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc		0,18	
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,88		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,88		
 12	TsH92C
	Incarcarea in auto: crengi	t		1,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65		
 13	TsI51A4
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t		1,70	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345		
 14	TsG04B
	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha		0,22	
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut.	3,90		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut.	3,90		
 		2. Capitolul II. 1.Terasamente                                                                                                                                                                                                                                            				
15	TsC19A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3		2,84	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,21		
 16	TsC22C1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2	100 m3		2,84	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,67		
 17	TsC03E1
	Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I, K=0,8	100 m3		2,84	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95		
 18	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		340,80	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 19	TsC03F1
	Excavarea pamintului alunecat PC 136+22 - PC 136+31 partea dreapta, exc. 0,4 m.c., la recultivarea eroziunelor,  Y = 1,92 t/mc.	100 m3		0,36	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
 20	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t		69,12	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345		
 21	TsC03F1
	Excavarea pamintului in debleu PC 136+05 - PC 136+90 partea stinga, exc. 0,4 m.c., pentru pregatire pentru rambleu,  Y = 1,92 t/mc.	100 m3		38,90	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
 22	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km, K= 0,92	t		7 468,80	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 23	TsC03F1
	Excavarea pamintului in debleu PC 135+30 - PC 135+90 partea stinga, exc. 0,4 m.c., pentru pregatire pentru rambleu,  Y = 1,92 t/mc.	100 m3		19,44	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
 24	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km, K= 0,92	t		3 732,48	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 25	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (impigere-amestecare cu buldozerul  la 30 m a pamintului pentru rambleu, sn doua directii), K=6	100 m3		58,34	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,80		
 26	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		58,34	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10		
 27	TsC03F1
	Incarcare pamintului dupa amestecare si  umezeala suplimentara, exc. 0,4 m.c., in lrambleuI,  Y = 1,92 t/mc, K=0,8.	100 m3		58,34	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
 28	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km, K= 0,92	t		11 201,28	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 29	TsC03F1
	Excavarea pamintului in debleu, santuri, taluzul rambleului existent, exc. 0,4 m.c., la depozit. recultivarea eroziunelor,  Y = 1,92 t/mc.	100 m3		53,60	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
 30	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t		10 291,20	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345		
 31	DI104
	Taierea treptelor pe taluzul rambleului  (fara muncitor)	100 m3		3,68	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,25		
 32	DI96
	Compactarea terasamentului PC 132+50 - PC 134+10 si PC 134+70 - PC 136+35 rulou compactor 25 t, grosimea stratului 20-25 cm cu 8-12 treceri (numai compactator)	100 m3		62,02	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
 33	DI96
	Compactarea terasamentului PC 132+20 - PC 137+40 rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 8 treceri (numai compactator)	100 m3		15,83	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
 34	DI97
	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, K=-2	100 m3		-15,83	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,149		
 35	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		173,48	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36		
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5  mm	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40		
 36	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (impigere-finisare cu buldozerul  la 30 m la recultivarea eroziunelor, depozit)	100 m3		53,96	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,80		
 37	TsE05B
	Finisarea taluzurilor rambleurilor si debleurilor, cu autogrederul in teren catg. II	100m2		77,60	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189		
 		3. Capitolul II. 2.Lucrari de consolidare				
		3.1. Consolidare rambleu				
38	DI96
	Compactarea patului strarului drenant in partea de jos a rambleului armat, PC 134+70 - PC 135+40 si  PC 135+80 - PC 136+35 rulou compactor 25 t, grosimea stratului 20-25 cm cu 8-12 treceri (numai compactator)	100 m3		3,03	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
 39	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast cu grosimea de 0,3 m	m3		444,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37		
	1421402200393	Material granulare 0-63 mm GA85.LA40	m3	1,311		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
 40	TsJ05B
	Asternerea Geotextilui Polyfelt TS 60 (20.0/20.0 kN/m, 260g/m2) pe stratul drenant din prundis - nisip PC 134+70 - PC 135+40 si  PC 135+80 - PC 136+35 (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0)	m2		1 074,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,03		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,01		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,177		
	1711217329883	Geotextilui Polyfelt TS 60	м2	1,00		
 41	TsE05B
	Finisarea suprafetelor inaintea asternerii geocompozitului Polyfelt Rock PEC 55/50 cu autogrederul, pamint gr. II	100m2		80,24	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189		
 42	TsJ05B
	Asternerea - armarea rambleului cu  geocompozit Polyfelt Rock PEC 55/50, PC 132+50 - PC 134+10 si PC 134+70 - PC 136+35.  (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0)	m2		8 185,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,03		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,01		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,177		
	1711217329883a	Geocompozit Polyfelt Rock PEC 55/50	м2	1,00		
 43	TsC22C1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 (Deplasarea pamintului vegetal pe taluzurile terasamentelor consolidate impotriva eroziunilor, grosimea 10 cm)	100 m3		6,02	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,67		
 44	TsA02A
	Sapatura manuala , teren catg. I, Pregatirea locului de ancorare a materialului Robulon PE 1000, manual	m3		160,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75		
 45	TsD01A
	Astuparea locului de ancorare a materialului Robulon PE 1000, pamintului vegetal manual	m3		160,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
 46	TsE03A
	Finisarea taluzurilor rambleului si debleului inainte de asternerea materialului Robulon PE 1000, manual.	100m2		60,17	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,06		
 47	TsJ05B
	Asternerea materialului Robulon PE 1000 pe taluz PC 132+60 - PC 134+10, PC 134+70 - PC 136+35 partea dreapta si PC 135+20 - PC 136+90 partea stinga, cu ficsare scoabe din metal AI, diametru 8mm, U (300x80x300mm), interval 1,0mx1,0m - 13 236 buc - 3.574 tone. (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0)	m2		6 137,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,03		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,01		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5824		
	1711217329883b	Robulon	м2	1,00		
 48	TsD01A
	Deplasarea pamintului vegetal pe taluzurile terasamentelor dupa asternerea materialului Robulon PE 1000 pe taluz, manual.	m3		301,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
 		3.2. Consolidarea santurilor cu insamintare. 				
49	TsE02B
	Finisarea fundului manuala	100m2		0,61	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,93		
 50	TsE03B
	Finisarea manuala a taluzurilor	100m2		2,18	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,09		
 51	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2		2,79	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,00		
 52	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		2,79	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		3.3. Constructia santurilor  trapezoidali cu  beton monolit				
53	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,35	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,05		
 54	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3		15,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,51		
 55	TsC03F1
	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,,  V = 1.92 t/mc	100 m3		0,50	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,25		
 56	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t		96,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345		
 57	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36		
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5  mm	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40		
 58	TsE02A
	Finisarea  manuala a platformelor	100m2		0,73	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,42		
 59	TsE03A
	Finisarea manuala a taluzurilor	100m2		2,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,06		
 60	TsC54B
	Amenajarea fundatiei din piatra de calcar de la demolarea sistemului ruite existent, h=0,10 m	m3		27,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752-1	Piatra sparta dupa de la demolare	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,42		
 61	Dl119
	Amenajarea santurilor din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017, h=0.10 m	m3		23,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 62	01
	Material lemnos	m3		0,086	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,00		
 63	02
	Mastic bituminos	t		0,061	
	02140454048481	Mastic bituminos	t	1,00		
 		3.4. Consolidarea rigole rapide trapezoidala din beton monolit (taluz 1:1; b=0,4; h=0,6). 				
64	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		1,89	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
 65	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3		82,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,51		
 66	TsC03F1
	Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3		2,71	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,25		
 67	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t		520,32	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345		
 68	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		2,71	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36		
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5  mm	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40		
 69	TsE02A
	Finisarea  manuala	100m2		12,47	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,42		
 70	TsC54B
	Amenajarea fundatiei din piatra de calcar de la demolarea sistemului ruite existent, h=0,10 m	m3		117,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752-1	Piatra sparta dupa de la demolare	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,42		
 71	Dl119
	Amenajarea santurilor din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017, h=0,15 m	m3		149,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 72	Dl119
	Amenajarea pinteni N2 (0,4x1,2x 2,22 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3		61,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 73	Dl119
	Amenajarea pinteni N3 (1,0x1,2x 2,22 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3		5,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 74	Dl119
	Amenajarea suport (0,5x2,1x 2,22 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3		10,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 75	01
	Material lemnos	m3		0,086	
	01	material lemnos	m3	1,00		
 76	03
	Ruberoid	м2		74,10	
	003	Ruberoid	м2	1,00		
 77	02
	Mastic bituminos	t		0,243	
	02	mastic bituminos	t	1,00		
 78	TsC54B
	Amenajarea fundatiei din piatra de calcar de la demolarea sistemului ruite existent, h=0,10 m	m3		0,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752-1	Piatra sparta dupa de la demolare	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,42		
 79	Dl119
	Beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017, h=0,10 m	m3		3,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 		3.5. Consolidarea acostamentelor cu pietris de calcar de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,15 m.				
80	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu pietris de calcar de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,15 m.	m2		809,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601-1	Piatra sparta dupa de delamolare	m3	0,126		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
 81	DI116
	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115, K=5	m2		809,00	
	14111222016601-1	Piatra sparta dupa de delamolare	m3	0,0126		
 		3.6. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15 m cu insamintare.				
82	TsD01A
	Deplasarea pamintului vegetal pe  acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3		76,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
 83	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2		5,12	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,00		
 84	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		5,12	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		3.7. Consolidarea taluzurilor strat vegetal H=0,15 m 				
85	TsC03E1
	Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I, K=0,8	100 m3		12,41	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95		
 86	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		1 489,20	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 87	TsC22C1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 (Deplasarea pamintului vegetal pe taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm)	100 m3		2,61	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,67		
 88	TsD01A
	Deplasarea pamintului vegetal pe  acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3		76,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
 		4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier.                                                                                                                                                                                         				
89	RpAr3E
	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m		15,00	
	2881116002702	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,006		
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut.	0,034		
 90	DA06B2
	Amenajarea stratului drenat din nisip natural, conform SM SR EN 13242+A1:2010. Hmed.=17,5 cm, (Kcomp=1,1)	m3		1 108,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	1421102200525	Nisip 	m3	1,10		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,048		
 91	DA12C
	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 31,5-63 mm, conform SM SR EN 13043:2010, din pietris concasat LA30. H=19 cm	m3		962,22	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	1411122201672-1	pietris concasat LA30 fr.31,5-63 mm	m3	1,27		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
 92	Dl107
	Amorsarea suprafetei fundatiei din pietris concasat, cu lapte de ciment 2,0 l/mp (цементное молоко).	t		9,868	
	755	Цементное молоко	t	1,03		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,30		
 93	DZ01A
	Prepararea in statii fixe amesticului din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA>40 stabilizate cu 4-5% ciment, CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014 vor fi executate in conformitate cu  SM SR EN 14227-1, in statie.	m3		986,76	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,38		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,40		
	1421402200393	Material granulare 0-63 mm GA85.LA40	m3	1,29		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,077		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,077		
 94	TsI51A8
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t		1 973,52	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 95	DA10B
	Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA>30, stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, in statie. H=20 cm (fara nisip)	m3		986,76	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,72		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,16		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,72		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 96	Dl107
	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591,  0,6 l/mp,	t		2,607	
	23203226000401	Bitum	t	1,03		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30		
 97	DB14B
	Amenajarea stratului de baza anrobat bituminos cu criblura pentru strat de baza AB 31.5, SM SR EN 13108-1:2016, (CP D.02.25:2021), H=8 cm	t		712,50	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,41		
	1111000100013	Mixtura asfaltica AB 31,5	t	1,003		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044		
 98	Dl107
	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591,  0,3 l/mp,	t		1,303	
	23203226000401	Bitum	t	1,03		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30		
 99	DB19G
	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm.	m2		4 344,40	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06		
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg 	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079		
 100	Dl107
	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591,  0,3 l/mp,	t		1,303	
	23203226000401	Bitum	t	1,03		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30		
 101	DB16H
	Amenajarea stratului de rulare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm.	m2		4 344,40	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05		
	111100010001311	Mixtura asfaltica MAS 11,2 rul 	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 102	DI154A
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	100m2		43,444	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,188		
	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399		
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209		
	4100126202818	Apa	m3	0,30		
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,142		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,142		
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131		
	2952230003540	Autostropitoare 	h-ut	0,068		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,02		
 103	DI154B
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	100m2		43,444	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,093		
	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553		
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,18468		
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,131		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,131		
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0099		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,02		
 104	DE16B
	Montarea rigole carosabile (bloc prefabricat B 1-20-50)	buc		502,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19		
	2666122800611-5	bloc prefabricat B 1-20-50	buc	1,00		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06		
 105	CP21B
	Mortar de ciment C16/20	m3		12,55	
	7123010010200	Betonist	h-om	8,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90		
	2651122100402	Ciment 	kg	395,00		
	1421202200525	Nisip 	m3	1,355		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,60		
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,30		
 		5. Capitolul IV.  Constructii pentru evacuarea apelor				
		5.1. Reparatia podetului D-1000 b.a. PC 133+01,50				
106	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,09	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,05		
 107	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint	m3		1,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,51		
 108	TsC03F1
	Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3		0,08	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,25		
 109	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t		15,36	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345		
 110	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,08	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,40		
 111	Dl119
	Beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 la intrare si iesire	m3		0,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 112	CP21B
	Mortar de ciment C16/20	m3		0,20	
	7123010010200	Betonist	h-om	8,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90		
	2651122100402	Ciment 	kg	395,00		
	1421202200525	Nisip 	m3	1,355		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,60		
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,30		
 113	DI130
	Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=15 cm (h=8 cm) pe fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA25, SR EN 12620 h=10 cm	100m2		0,089	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,50		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	15,30		
	23203226000401	Bitum	t	0,26		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15		
	14111222016601a	piatra sparta fr. 8-31,5mm LA25	m3	10,70		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	2,46		
 114	DI131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7	100m2		-0,089	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,10		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	23203226000401	Bitum	t	0,02		
 115	DI130
	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=15 (h=8 cm) cm pe fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA30, SR EN 12620 h=10 cm	100m2		0,193	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,50		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	15,30		
	23203226000401	Bitum	t	0,26		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15		
	14111222016601b	piatra sparta fr. 8-31,5mm LA30	m3	10,70		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	2,46		
 116	DI131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7	100m2		-0,193	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,10		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	23203226000401	Bitum	t	0,02		
 117	PD01A
	Instalarea armaturii clasa A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	kg		133,90	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02		
	271060200100	Otel beton	kg	1,00		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,01		
 118	Dl119
	Pinten din beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m3		1,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 119	TsD02A1
	Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m	100 m3		0,02	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,09		
 120	Dl119
	Crestere portal la intrare din beton monolit C30/37, B=0,40m; H=0,5 m	m3		0,24	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 		5.2. Reparatia rigolei rapide din beton armat L=6,0 m				
121	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,04	
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,05		
 122	TsC54B
	Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA25 SR EN 12620	m3		1,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752-4	Piatra sparta LA25 fr. 8-31,5  mm	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,42		
 123	Dl119
	Beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m3		2,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 124	PD01A
	Instalarea armaturii clasa A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	kg		36,05	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02		
	271060200100	Otel beton	kg	1,00		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,01		
 125	DI129
	Anrocament in aval.	m3		1,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,78		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii LA40	m3	1,01		
 		5.3. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz				
126	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint	m3		45,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,51		
 127	TsC54B
	Fundatie din agregate concasate, piatra sparta dupa de la demolare, H=10 cm	m3		22,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752-3	Piatra sparta dupa de la demolare	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,42		
 128	Dl119
	Beton monolit C30/37, clasa de expunere  XF4 conform SM EN 206+A1:2017, H=10 cm	m3		5,25	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 129	DE16B
	Montarea bloc B-2-20-25	buc		68,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19		
	2666122800611a	Element  prefabricat din beton armat B-2-20-25	buc	1,007		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06		
 130	DE16B
	Montarea bloc B-5	buc		40,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19		
	2666122800611-1	Element  prefabricat din beton armat B-5	buc	1,007		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06		
 131	DE16B
	Montarea bloc B-6	buc		188,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19		
	2666122800611-2	Element  prefabricat din beton armat B-6	buc	1,007		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06		
 132	DE16B
	Montarea bloc B-9	buc		17,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19		
	2666122800611-3	Element  prefabricat din beton armat B-9	buc	1,007		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06		
 133	DE16B
	Montarea bloc B-5	buc		54,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19		
	2666122800611-1	Element  prefabricat din beton armat B-5	buc	1,007		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06		
 134	TsC54B
	Fundatie din agregate concasate, piatra sparta dupa de la demolare, H=10 cm	m3		6,75	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752-1	Piatra sparta dupa de la demolare	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,42		
 135	Dl119
	Beton monolit C30/37, clasa de expunere  XF4 conform SM EN 206+A1:2017, H=10 cm	m3		5,94	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000-1	Beton C30/37	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,428		
 136	DE16A
	Montarea bloc disipare	buc		9,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,30		
	2666122800611-2	Element  prefabricat din beton armat B-6	buc	1,007		
 		6. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera				
		6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
137	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30	buc		1,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76		
	266310210000	Beton C16/20	m3	0,058		
	2811106301794-5	Stilp metalic Marca CKM 1.30	buc	1,00		
 138	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.35	buc		8,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76		
	266310210000	Beton C16/20	m3	0,058		
	2811106301794-1	Stilp metalic Marca CKM 1.35	buc	1,00		
 139	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30	buc		10,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76		
	266310210000	Beton C16/20	m3	0,059		
	2811106301794-3	Stilp metalic Marca CKM 2.30	buc	1,00		
 140	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40	buc		1,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76		
	266310210000	Beton C16/20	m3	0,069		
	2811106301794-4	Stilp metalic Marca CKM 2.40	buc	1,00		
 141	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.45	buc		1,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76		
	266310210000	Beton C16/20	m3	0,069		
	2811106301794-6	Stilp metalic Marca CKM 2.45	buc	1,00		
 142	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc		4,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22		
	2615107326105-1	Indicator  A700	buc	1,00		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,00		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,02		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04		
 143	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc		20,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22		
	26151073261055	Indicator B900	buc	1,00		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,00		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,02		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04		
 144	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc		2,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22		
	2615107326105-8	Indicator D700	buc	1,00		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,00		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,02		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04		
 145	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere BH 2250x500	buc		4,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22		
	2615107326105-6	Indicator BH 2250x500	buc	1,00		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,00		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,02		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04		
 		6.2. Amenajarea parapetelor de protectie  				
146	DF59A
	Montarea parapetului metalic la drum H1-A-W3 (25,7 kg/ml)	m		444,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,22		
	2875277301001	Complect  de parapet metalic  	t	0,0257		
	2952270003722	Instalaia  GAYK TYP 250	h-ut	0,035		
	29123400025101	Motocompresor 	h-ut	0,035		
 		6.3. Amenajarea marcajului rutier 				
147	DF17A
	Amenajarea marcajului rutier	m2		234,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0204		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0006		
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om.	0,0056		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,80		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,056		
	2513206621650	Microbe reflectorizante	kg	0,30		
	2320166200676	White spirit	kg	0,008		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,00707		
148		Restabilirea traseului	km		0,52	
149		Pichetarea axei 	km		0,52	
 
                                          Autoritatea contractantă  ______________              Data "____"__________________