Reparatia capitala a blocurilor locative nr. 1.nr.2  a Internatului  Psihoneurologic. situat in r-nu Edinet. sat. Brinzeni  №004/2017-RAG	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2
Deviz-oferta № 2-2-2
Bloc   №2   Apeduct si canalizare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. A1					
1	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"  (Вентиль запорный муфтовый ф32мм)	buc	2,00			
 2	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".  (Вентиль запорный муфтовый ф15мм)	buc	19,00			
 3	SD17A,f
	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amesticator si furtun  L=20.0m (Поливочный кран)	buc	1,00			
 4	SA16E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm  (Труба полипропиленовая Ф=50мм)	m	10,00			
 5	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Труба полипропиленовая Ф=32мм)	m	20,00			
 6	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Труба полипропиленовая Ф=25мм)	m	14,00			
 7	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая Ф=15мм)	m	66,00			
 8	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,10			
 9	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	110,00			
   		Capitolul 2. Т3					
10	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"  (Вентиль запорный муфтовый ф32мм)	buc	1,00			
 11	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"   (Вентиль запорный муфтовый ф25мм)	buc	4,00			
 12	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Труба полипропиленовая Ф=32мм)	m	20,00			
 13	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Труба полипропиленовая Ф=25мм)	m	14,00			
 14	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая Ф=15мм)	m	60,00			
 15	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	94,00			
 16	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	94,00			
 17	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur  (Теплоизоляция шлангом ПЭП толщю 10мм, Д=32мм )	m	20,00			
 18	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur  (Теплоизоляция шлангом ПЭП толщю 10мм, Д=25мм )	m	14,00			
 19	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur  (Теплоизоляция шлангом ПЭП толщю 10мм, Д=15мм )	m	60,00			
   		Capitolul 3. С1 					
20	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.  (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	18,00			
 21	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник  керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	10,00			
 22	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.           Душевой поддон 	buc	12,00			
 23	SB02A1
	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm   Сифон  для душевого поддона   	buc	12,00			
 24	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Трап  ф50)	buc	4,00			
 25	SC09B
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	4,00			
 26	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ревизия из полипропилена  d100)	buc	2,00			
 27	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Прочистка полипропиленовая  ф100)	buc	4,00			
 28	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.  (Трубы полипропиленовые канализационные   ф100)	m	35,00			
 29	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части  ф100  -30% от длины труб)	buc	10,00			
 30	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные   ф50)	m	30,00			
 31	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Фасонные части ф50-30%от длины труб)	buc	9,00			
   
	Total:					
	Прямые затраты	 лей				
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
	Total	100,00 +				
	Transportarea materialelor	4,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total deviz:					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)