CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sect.Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sect.Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparație utilajului tehnologic ( din spălătoriile) conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate Direcției Educație, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru anul 2020
   №
 crt.	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	
	1. Retele electrice aferente	
1	Revizia PA	buc	1,00	
2	Reparatia curenta a punctului de alimentare  	buc	1,00	
3	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc	1,00	
4	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	1,00	
5	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,00	
6	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,00	
7	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc	0,10	
8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,01	
9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,01	
10	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	1,00	
11	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,01	
12	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,00	
13	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	
14	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,01	
15	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor	buc	1,00	
16	Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2	buc	1,00	
17	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,00	
18	Revizuirea automate de protectie tripolare 0,5 kV de 25-350 A	buc	1,00	
19	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A	buc	1,00	
20	Revizia corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	1,00	
21	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta
Materiale marunte (ipsos, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00	
22	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	1,00	
23	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent	buc	1,00	
24	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03	m	1,00	
25	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	1,00	
26	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. 	buc	1,00	
27	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.
Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05	m	1,00	
28	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp	buc	1,00	
29	Inlocuirea releului termic	buc	1,00	
30	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din aluminiu	buc	1,00	
31	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	
32	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
33	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	
34	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	
35	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
36	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
37	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,00	
38	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,01	
39	Inlocuirea intrerupatorului basculant	buc	1,00	
40	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,00	
41	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,01	
42	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,01	
43	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х600	buc	1,00	
44	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,01	
45	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,00	
46	Inlocuirea bucsei panoului de comanda	buc	1,00	
47	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,00	
48	Inlocuirea rulmentului motorului electric	buc	1,00	
49	Inlocuirea corpului clemei, a blocului de cleme de pe motorul electric 	buc	1,00	
50	Inlocuirea corpului de iluminat PSH-60	buc	1,00	
51	Inlocuirea releului de timp	buc	1,00	
52	Inlocuirea comutatorului regimului de lucru	buc	1,00	
53	Inlocuirea protectiei termice a demarorului magnetic	buc	1,00	
54	Inlocuirea prizei alimentarii actionarii	buc	1,00	
55	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,00	
56	Inlocuirea bucsei lampei de semnalizare	buc	1,00	
57	Inlocuirea a rezistentei blocului de eliminare a parazitilor radio	buc	1,00	
58	Inlocuirea condensatorului blocului de eliminare a parazitilor radio	buc	1,00	
59	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic P-6	buc	1,00	
60	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic 	buc	1,00	
61	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	1,00	
62	Reparatia demarorului magnetic in cazul unei slabe etanseri a indusului de miez	buc	1,00	
63	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,00	
64	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,00	
65	Inlocuirea butonului de comanda	buc	1,00	
66	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,00	
67	Inlocuirea transformatorului de curent a gratarului de aschiere	buc	1,00	
68	Inlocuirea motorului ventilatorului suflant al agregatului frigofiric	buc	1,00	
69	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,01	
70	Inlocuirea motorului electric al pompei de apa	buc	1,00	
71	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A	buc	1,00	
72	Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A  	buc	1,00	
73	Inlocuirea disjunctorului AP-50-3MT	buc	1,00	
74	Inlocuirea sigurantei	buc	1,00	
75	Reparatia usilor la punctul de alimentare	buc	1,00	
76	Inlocuirea sigurantei	buc	1,00	
77	Inlocuirea intrerupatorului automat	buc	1,00	
78	Demontarea contorului in punct de alimentare 	buc	1,00	
79	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00	
80	Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare 	buc	1,00	
81	Montarea transformatorului de curent in PA 	buc	1,00	
82	Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A	buc	1,00	
83	Reparatia usilor la  cutiile cu cleme	buc	1,00	
84	Accesul 	h-om	1,00	
85	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,00	
86	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,01	
87	Dulie: de perete sau de tavan	100 buc	0,01	
88	Dulie: suspendata	100 buc	0,01	
89	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
90	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	
91	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,01	
92	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,00	
93	Scoaterea invelisului de iuta, hirtie sau PVC de pe cabluri cu sectiunea conductorului de faza pina la 35 mmp	m	1,00	
94	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A	buc	1,00	
95	Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 70 A	buc	1,00	
96	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	0,10	
97	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,00	
98	Demontarea contactorului de tip KT	buc	1,00	
99	Montarea contactorului de tip KT	buc	1,00	
	2. Verificari electrice	
100	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00	
101	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	1,00	
102	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	
103	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,00	
104	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc	1,00	
105	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00	
106	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	1,00	
	3. Servicii de reparatie a utilajului de spalat	
	3.1. Masina de spalat automat	
107	Inlocuirea blocului actionare	buc	1,00	
108	Inlocuirea pompei	buc	1,00	
109	Inlocuirea motorului electric 	buc	1,00	
110	Inlocuirea furtunelor	m	1,00	
111	Inlocuire rulmentului	buc	1,00	
	3.2. Masina de spalat de uz casnic	
112	Verificarea utilajului	buc	1,00	
113	Inlocuirea activatorului in complect	buc	1,00	
114	Inlocuirea releului de timp	buc	1,00	
115	Inlocuirea pompei	buc	1,00	
116	Demontarea, montarea motorului electric al activatorului	buc	1,00	
117	Demontarea, montarea motorului electric al centrifugei	buc	1,00	
118	Inlocuirea cosului centrifugei	buc	1,00	
119	Inlocuirea furtunelor	m	1,00	
120	Inlocuirea corpului	buc	1,00	
121	Inlocuirea rezervorului	buc	1,00	
122	Inlocuirea curelei	buc	1,00	
123	Inlocuirea mufei elastice	buc	1,00	
124	Inlocuirea presgarniturii centrifugii	buc	1,00	
125	Gresarea rulmentului activatorului	buc	1,00	
126	Inlocuirea axului centrifugii	buc	1,00	
127	Expres-profilactica	buc	1,00	
	3.3. Masina de spalat industriala	
128	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,00	
129	Inlocuirea rotii de curea a cosului	buc	1,00	
130	Inlocuirea racordului de golire	buc	1,00	
131	Inlocuirea corpului	buc	1,00	
132	Inlocuirea rulmentului motorului	buc	1,00	
133	Inlocuirea greserii din rulment	buc	1,00	
134	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,00	
135	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,00	
136	Inlocuirea contacterol demarorului magnetic	buc	1,00	
137	Curatirea contacterol demarorului magnetic	buc	1,00	
138	Inlocuirea arborelui de reazem	buc	1,00	
139	Inlocuirea rulmentului arborelui de reazem	buc	1,00	
140	Demontarea butucului arborelui de reazem	buc	1,00	
141	Inlocuirea presgarniturii	buc	1,00	
142	Inlocuirea (intrinderea) curelelor	buc	1,00	
143	Expres-profilactica	buc	1,00	
	3.4. Centrifuga pina la10kg.	
144	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,00	
145	Inlocuirea rulmentului din urma motorului	buc	1,00	
146	Inlocuirea greserii din rulmenti	buc	1,00	
147	Inlocuirea rulmentului frontal	buc	1,00	
148	Inlocuirea capacului de protectie	buc	1,00	
149	Inlocuirea amortizatorului	buc	1,00	
150	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,00	
151	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,00	
152	Inlocuirea contacterol demarorului magnetic	buc	1,00	
153	Curatirea contacterol demarorului magnetic	buc	1,00	
154	Inlocuirea bucsei	buc	1,00	
155	Inlocuirea arborelui de reazem 	buc	1,00	
156	Inlocuirea rulmentului arborelui de reazem	buc	1,00	
157	Inlocuirea presgarniturii	buc	1,00	
158	Inlocuirea (intrinderea) curelelor	buc	1,00	
159	Inlocuirea butucului arborelui cosului	buc	1,00	
160	Inlocuirea cosului	buc	1,00	

3.5. Uscator tip(baraban)	
161	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,00	
162	Inlocuirea releului de timp	buc	1,00	
163	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,00	
	3.6. Fierbator electric	
164	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,00	
165	Dezincrustarea	buc	1,00	
166	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,00	
	3.7. Frigider de uz casnic	
167	Demontarea, montarea agregatului frigorific	buc	1,00	
168	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,00	
169	Alimentarea cu agent frigorific (hladon)	buc	1,00	
	4. Reparatia cazane bucatarie KPE-60,KPE-100,KPE-160,KPE-250	
170	Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice	buc	1,00	
171	Reparatia suprafetelor de rezem al melcului	buc	1,00	
172	Confectionarea garniturii	buc	1,00	
173	Dezincrustarea pieselor 	buc	1,00	
174	Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" si a garniturii	buc	1,00	
175	Inlocuirea ITE	buc	1,00	
176	Inlocuirea camasei	buc	1,00	
177	Demontarea, montarea statiei de comanda	buc	1,00	
178	Inlocuirea mansetei arborelui articulatiei	buc	1,00	
179	Inlocuirea robinetului de golire	buc	1,00	
180	Inlocuirea garniturii capacului	buc	1,00	
181	Inlocuirea supapei de siguranta	buc	1,00	
182	Inlocuirea teavelor de umplere	buc	1,00	
183	Expres-profilactica	buc	1,00	
184	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,00	
	5. Utilaj de ventilare si sisteme de ventilatie	
	5.1. Ventilatorului radial (centrifugal) in executia 2; 2,5; 3,0; 4,0	
185	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,00	
186	Demontarea, montarea rotii de lucru	buc	1,00	
187	Inlocuirea corpului	buc	1,00	
188	Inlocuirea panoului posterior al rulmentilor motorului electric	buc	1,00	
189	Inlocuirea izolatorului vibrant	buc	1,00	
190	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,00	
191	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,00	
192	Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem	buc	1,00	
193	Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem	buc	1,00	
194	Expres-profilactica	buc	1,00	
	5.2. Ventilator radial	
195	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,00	
196	Demontarea, montarea rotii de lucru	buc	1,00	
197	Inlocuirea panoului de rulmenti anterior al motorului electric	buc	1,00	
198	Inlocuirea curelelor	buc	1,00	
199	Inlocuirea ingradirii curelelor	buc	1,00	
200	Inlocuirea gresarii din rulmenti	buc	1,00	
201	Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem	buc	1,00	
202	Expres-profilactica	buc	1,00	
	5.3. Ventilator axial. Executia 3; 4; 5	
203	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,00	
204	Demontarea, montarea rotii de lucru	buc	1,00	
205	Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior al motorului electric 	buc	1,00	
206	Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric 	buc	1,00	
207	Inlocuirea plasei de protectie	buc	1,00	
208	Inlocuirea izolatorului vibrant	buc	1,00	
209	Curatirea contactelor demarorului magnetic	buc	1,00	
210	Inlocuirea bucsei	buc	1,00	
211	Inlocuirea igradirii bucsei	buc	1,00	
212	Expres-profilactica	buc	1,00	
	5.4. Instalatia de ventilare	
213	Restabilirea rotorului	buc	1,00	
214	Restabilirea corpului ventilatorului	buc	0,00	
215	Restabilirea capatului burlanului	buc	1,00	
216	Restabilirea sectorului de burlan -1m	buc	1,00	
217	Restabilirea evacuarii locale	buc	1,00	
218	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,00	
	6. Reparatie fierbator electric	
219	Inlocuirea sigurantei	buc	1,00	
220	Inlocuirea transformatorului	buc	1,00	
221	Reparatia demarorului magnetic 	buc	1,00	
222	Reparatia ochetei plutitorului	buc	0,00	
223	Demontarea pentru reparatii	buc	1,00	
224	Montarea	buc	1,00	
225	Inlocuirea comutatiei interne	buc	1,00	
226	Inlocuirea intrerupatorului basculant	buc	1,00	
227	Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" nivelului inferior	buc	1,00	
228	Dezincrustarea	buc	1,00	
229	Sondajul comutatiei electrice	buc	1,00	
230	Inlocuirea plutitorului, fusului, garniturii	buc	1,00	
231	Inlocuirea ITE 	buc	1,00	
232	Reparatia ochetei plutitorului	buc	1,00	
233	Calibrarea filetului la robinetul de golire	buc	1,00	
234	Inlocuirea releului RKM-1	buc	1,00	
235	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,00	
236	Expres-profilactica	buc	1,00	
	7. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	
237	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	km	1,00	
	8. Transport	
238	Camioneta	km	1,00