Lucrări de aprovizionare cu gaze naturale în scopul încălzirii încăperilor IMSP CNAMUP din s. Dragănești, r-l Singerei	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
№
crt.	Simbol norme si cod  resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Retele interioare			
		Capitolul 1.1. Gazificare			
1	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava din otel 25*3,2mm)	m	29,0000	
2	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel 20*2,8mm)	m	2,0000	
3	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel 15*2,8mm)	m	2,0000	
4	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Otvod 90* 25mm) ГОСТ 380-94	buc	8,0000	
5	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Trecere otel 25/20)ГОСТ 380-94	buc	2,0000	
6	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Dop 25mm)ГОСТ 380-94	buc	1,0000	
7	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm  (Кран шаровый с  фланцами 25мм)	buc	1,0000	
8	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm ( фланцы  диам. 25 мм, )	buc	2,0000	
9	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" кран шаровый муфтовый 25мм	buc	1,0000	
10	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"кран шаровый муфтовый 20мм	buc	2,0000	
11	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"   кран шаровый муфтовый 15мм 11В12бк	buc	2,0000	
12	RpGD12H	Executarea  strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26-50 cm grosime  (Выполнение проемов для трубопроводов или стержней, сквозь бетоную стену, шириной 26-50 см) 	buc	1,0000	
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" teava 57*3mm,l=400mm	buc	1,0000	
14	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" racord olandez 25mm	buc	3,0000	
15	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" racord olandez 20mm	buc	1,0000	
16	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (ВВГ 3*0,75mm)	m	2,0000	
17	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (термозапорный клапан 15мм)	buc	1,0000	
18	IA52A	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze	buc	1,0000	
19	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	11,0000	
20	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,0000	
21	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов масляной краской в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	11,8600	
22	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	33,0000	
23	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	33,0000	
		Capitolul 1.2. Incalzire			
24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv	buc	10,0000	
25	pret de piata	Radiatoare  din otel,22 VK-500-1000 tip "KORADO"	buc	2,0000	
26	pret de piata	Radiatoare  din otel ,22VK-500-600 tip"KORADO"	buc	5,0000	
27	pret de piata	Radiatoare  din otel ,22VK-500-800 tip  "KORADO"	buc	3,0000	
28	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставочная консоль)	buc	20,0000	
29	ID04A	Термостатическмй комплект - cran regul  + кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15	buc	10,0000	
30	ID13B	Supapa de echilibrare automata ASV-PV dy=20 - regulator de presiune diferentiala directa, filet interior; mentine o diferenta constanta a presiune in limitele dp=5...25 kPa, este echipata cu o supapa de golire, montata pe conducta de retur	buc	2,0000	
31	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Teava din PPR d32 PN 25	m	8,0000	
32	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava din PPR d25 PN 25	m	40,0000	
33	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.PPR d20 PN 25	m	10,0000	
34	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  TEU PPR 25*20*25mm	buc	20,0000	
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm    COT PPR d25mm	buc	20,0000	
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm    COT PPR d25mm 45*	buc	20,0000	
37	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm    Mufa PPR d25mm	buc	20,0000	
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   Conexiune PPR d20mm	buc	20,0000	
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (PPR cu olandez 1")	buc	2,0000	
40	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Conexiune  PPR d32mm)	buc	2,0000	
41	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu PPR 32/25 мм)	buc	4,0000	
42	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Trecere  PPR d32/25mm)	buc	4,0000	
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   Trecere  PPR d25/20mm	buc	4,0000	
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm bronz	buc	1,0000	
		Capitolul 2. Монтаж оборудования			
45	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	
46	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Clapeta normal inchisa d25mm    Клапан термозапорный КТЗ, Ду25 мм	buc	1,0000	
47	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	1,0000	
48	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire	buc	1,0000	
49	IB10A	Aragaz de uz casnic pentru gaze 	buc	1,0000	
		Capitolul 3. Utilaj			
50	Pret f-ma	CONTOR GAZ   G4 cu citire la distanta	set	1,0000	
51	Pret f-ma	Clapeta normal inchisa d25mm Клапан термозапорный КТЗ, Ду25 мм	buc	1,0000	
52	Pret f-ma	Sensor a concentratiei de metan si CO. Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	1,0000	
53	Pret f-ma	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire 24 КвТ  tip Motan	buc	1,0000	
54	Pret f-ma	Aragaz de uz casnic pentru gaze, cu cuptor ,Aprindere electrica,alba, tip "Bauer" + hota ,tip  "Gefest" culoarea alba	set	1,0000