____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitala la Gimnaziul nr. 102  s. Braila
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Incapere	
		1.1. Lucrari de reparatie 	
		1.1.1. Tavane	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	75,500
	
2	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	75,500
	
3	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,000
	
4	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000
	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	75,500
	
6	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	75,500
	
7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	75,500
	
8	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	75,500
	
9	CK18B
	Montarea baghetelor din polisterol
	m	85,000
	
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	75,500	
11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,500
	
		1.1.2. Pereti	
12	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,000
	
13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	244,000
	
14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	264,000
	
15	CD55A
	Zidarie din blocuri de (Fortan)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,600
	
16	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	264,000
	
17	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	264,000
	
18	CF02D5 k=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	264,000
	
19	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	264,000
	
		1.1.3. Pardoseli	
20	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	75,500
	
21	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	75,500
	
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	75,500
	
23	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	75,000
	
24	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,500
	
25	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2 cm	m2	75,500
	
26	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	75,500
	
27	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  ( gresie portelonat 60 x 60 cm)	m2	75,500
	
28	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	75,000
	
		1.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare	
29	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000
	
30	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000
	
31	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000
	
32	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	32,000
	
33	RpIC29C
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"	buc	3,000
	
34	SC06A1
	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din Inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	4,000
	
35	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	5,000
	
36	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000
	
37	RpSD34A
	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,000
	
38	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	5,000
	
39	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000
	
40	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000
	
41	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,000
	
42	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	2,000
	
43	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc	6,000
	
44	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
	
45	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,000
	
46	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	32,000
	
47	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	6,000
	
48	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,000
	
49	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,000
	
50	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	25,000
	
51	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,000
	
52	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,000
	
53	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	22,000
	
54	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	10,000
	
55	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	12,000
	
56	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	52,000
	
57	RpSD37B
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" Racord olandez 25x3/4	buc	32,000
	
58	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	45,000
	
59	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	21,000
	
60	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	48,000
	
61	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	28,000
	
62	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,000
	
63	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de  - 1/2"	buc	34,000
	
64	SA34B
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	15,000
	
65	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	1,000
	
66	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  - 1"	buc	1,000
	
67	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000
	
68	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	58,000
	
69	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	58,000
	
		1.1.5. Incalzire	
70	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	69,000
	
71	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	9,000
	
72	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	9,000
	
73	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	36,000
	
74	IB05A
	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv	buc	9,000
	
75	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	27,000
	
76	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	0,000
	
77	
	Garnitura din cauciuc
	buc	0,000
	
78	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,000
	
79	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	18,000
	
80	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	36,000
	
81	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	9,000
	
82	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	6,000
	
83	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul   Americanca 32x25mm	buc	5,000
	
84	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,000
	
85	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000
	
86	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000
	
87	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	14,000
	
88	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 50,0 x 6,9 mm.	m	68,000
	
89	IC38E
	Piesa de racordare (Cot PPR - 50mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	15,000
	
90	IC38K
	Piesa de racordare (Teu 50-20-50), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	18,000
	
91	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida  ( colier fixare metal cu diblu - 50mm)	buc	52,000
	
92	IC36F
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR -63,0 mm.	m	32,000
	
93	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	18,000
	
94	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  3/4 mm cu olandez	buc	9,000
	
95	IC53B
	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	10,000
	
96	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,000
	
97	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	6,000
	
98	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	68,000
	
99	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18,000
	
100	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
	
		1.1.6. Timplarie	
101	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	15,000
	
102	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,700
	
103	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv	m2	4,300
	
104	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,000	
105	RpCJ06C k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	52,000
	
106	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	52,000
	
107	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,600
	
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	15,600	
109	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,600
	
110	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	15,600
	
111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	15,600
	
112	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,600
	
		1.2. Electricitatea	
		1.2.1. Lucrari de constructie	
113	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,000
	
114	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	18,000
	
115	RpCU06B1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	390,000
	
116	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	390,000	
		1.2.2. Lucrari de montare	
117	RpEB13B
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m	85,000
	
118	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	6,000	
119	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,000
	
120	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	2,000
	
121		ЩРв-12 panou distributie metal	buc	1,000	
122		ЩРв-24 panou distributie metal	buc	1,000	
123		Bara 5015N incorp. 15*16 albastra	buc	3,000	
124		Bara 5015N incorp. 15*16 verde	buc	3,000	
125	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	27,000
	
126	
	Intrerupator automat BA  47-29M  1P  16A 4,5 kA	buc	15,000
	
127	
	Intrerupator automat BA  47-29M  1P  10A 4,5 kA	buc	6,000
	
128	
	Intrerupator automat BA  47-29M  3P  10A 4,5 kA	buc	2,000
	
129	
	Intrerupator automat BA  47-29M  3P  25A 4,5 kA	buc	2,000
	
130	
	Intrerupator automat BA  47-29M  3P  06A 4,5 kA	buc	2,000
	
131	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	11,000
	
132	
	Intrerupator automat BA  47-29M  1P  32A 4,5 kA
	buc	2,000
	
133	
	Intrerupator automat BA  47-29M  3P  32A 4,5 kA B	buc	3,000
	
134	
	Шина соединит типа  PIN 3P 63A
	buc	2,000
	
135	
	Intrerupator automat BA  47-29M  3P  40A 4,5 kA	buc	3,000
	
136	
	Выключатель нагрузки ВН -32 3Р  32А
	buc	3,000
	
137	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	530,000
	
138	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	6,750
	
139	
	Cablu ВВГ нг LS 5*6
	m	80,000
	
140	
	Cablu ВВГ нг LS 5*4
	m	20,000
	
141	
	Cablu ВВГ нг LS 5*2,5
	m	80,000
	
142	
	Cablu ВВГ нг LS  3 * 4
	m	40,000
	
143	
	Cablu ВВГ нг LS  3 * 2,5
	m	170,000
	
144	
	Cablu ВВГ нг LS  3 * 1,5
	m	285,000
	
145	RpEA07B
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC	buc	6,000
	
146	
	Conector farbox 2*6mm	buc	2,000	
147	
	Conector farbox 2*4mm	buc	3,000	
148	RpEC07C
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale  Resurse - ( Manopera si materialul- cutie montare 6*40 - 25buc, restul materialelor se exclud)	buc	25,000
	
149	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,140
	
150		Priza 2P+E alb	buc	14,000	
151		Rama 2 posturi alb	buc	3,000	
152	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
	
153		Intrerupator 1P Alb	buc	4,000	
154	08-03-591-2
	Intreruptor cu 2 clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	
155	
	Intrerupator 2P Alb
	buc	5,000
	
156	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,130
	
157	
	Fisa mobila 3P +E +N 32A 380V
	buc	5,000
	
158	
	Priza 2P +E IP -20alb
	buc	3,000
	
159	
	Priza aplicat  3P +E +N  32 A 380V
	buc	5,000
	
160	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,190
	
161	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040
	
162	08-02-398-4
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,750
	
163	
	Cablu AВВГ  4 * 50
	m	75,000
	
164	08-02-396-2
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,390
	
165	
	100 *3000 capac canal metalic
	buc	39,000
	
166	
	Кронштейн настенныи
	buc	17,000
	
167	
	Латок метал перфор 50*100*300
	m	39,000
	
168	08-02-158-15
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,000
	
169	
	TYT NG 30/15
	m	20,000
	
170	
	Manusa termoret.50
	buc	4,000
	
171	08-03-574-4
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2	100 fire	0,200
	
172	
	TA 50-12-13 papuc tubular AL
	buc	20,000
	
173	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100
	buc	1,000
	
174		Комплект шин N (РЕ)	buc	1,000	
175		Комплект силовых шин	buc	1,000	
176		Распор дюбель 10/6 *100	buc	20,000	
177	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000
	
178	
	Распор дюбель 10/6 *100
	buc	3,000
	
179	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,050
	
180	
	Металорукав ПВХ покрыт МПГ 26
	m	5,000
	
181	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000
	
		1.3. Utilaj	
182	
	Boiler 80L
	buc	1,000
	
183	
	LED SPO 120 * 2 T8 corp il
	buc	19,000
	
184	
	18 W 6500 K  T8 tub LED
	buc	38,000
	
185	
	Corp LED rotund 24 W IP 20
	buc	4,000
	
186	
	Bec LED A6012W  E 27
	buc	4,000
	
187	
	Корпус металический ПР-3-3 74 У2 IP 54
	buc	1,000
	
188	
	Авт выкл ВА 88-35  3З 250А 35к А
	buc	1,000