____ ____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria Zastînca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Zastînca
3. Obiectul achiziţiilor  Rigola carosabilă  de la intersecția str.Dmitrii Cantemir și str.1Mai din s.Zastînca, r-nul Soroca (Бродлоток)
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Amenajarea drumului cu beton ciment (brodlotoc)
	
1	RCsA08A
	Decaparea mecanica a drumului, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc
	m3	54,7000
	
2	TsI51A5
	Transportarea noroiului cu autobasculanta  de 10t la distanta de: 5 km
	t	95,7200
	
3	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	0,3200
	
4	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM EN 12342+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15cm,
	m3	23,7000
	
5	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Pinteni)
	t	0,0950
	
6	PB02A
	Turnarea manuala a betonului C18/22,5 (B22.5 )in pinteni
	m3	2,5600
	
7	DC05B
	Imbracaminte din beton C18/22,5 (B22.5)  cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm
	m2	158,0000