Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. Bulgara (de la  str. I. Franco pina la drumul de centura) mun. Balti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Etapa 1
					
		1.1. Demolarea parapetului directiona3
					
1	RpCL22E
	Demontarea parapet metalic
	kg				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170			
2	TrI1AF07A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000			
3	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
		1.2. Demolarea trotuarului
					
4	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
5	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton)
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000			
6	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
7	TRI1AA09F1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000			
8	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea fundatiei din beton)
	m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000			
9	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
10	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
11	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
12	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138			
13	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
14	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
15	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea structura rutiera din beton) h=5cm
	m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000			
16	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138			
17	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
18	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
19	DG02B
	Desfacerea de pavaje 
	m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800			
20	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton)
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000			
21	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
22	TRI1AA09F1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000			
23	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138			
24	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
25	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
		1.3. Demolarea bordurei
					
26	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
27	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton)
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000			
28	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
29	TRI1AA09F1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000			
30	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea fundatiei din beton)
	m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000			
31	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
32	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
		1.4. Lucrari de terasament
					
33	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
34	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
35	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
36	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
37	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
38	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
39	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
40	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II
	100m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380			
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420			
41	TsC21A1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal)
	100 m3				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800			
42	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  (incarcarea)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500			
43	TsI51A9
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0534			
44	material
	Pamint vegetal (pret)
	m3				
	12321323476767	Pamint vegetal (pret)	m3	1,0000			
45	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
46	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II
	100m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380			
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420			
47	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600			
48	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860			
49	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat  (platforma drumului)
	100m2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120			
50	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 5538.93m2)
	100 m3				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900			
		1.5. Montarea bordurei
					
51	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-25, LA30
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752-163.1	Piatra sparta fr.16-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
52	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) 
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0060			
	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x18cm	m	1,0050			
53	
	Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)
	m3				
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	1,0000			
		1.6. Constructia trotuarului
					
54	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C12/15 XF2)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200			
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0480			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030			
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 	m	1,0050			
	4100116202818	Apa	m3	0,0030			
55	
	Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A)
	m3				
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	1,0000			
56	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm 
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500			
	1421102200467-22	Nisip-pietris amestec optimal fr.0-45mm	m3	1,2200			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216			
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097			
57	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, la trotuare
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560			
	14211022004-832	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	0,1740			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055			
58	Dl112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057			
	14211022004-832	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	0,0135			
59	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu  amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	266111280065-5512	Pavaj vibropresat  h=6cm  culoare gri cu suprafata de granit	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
60	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare rosie
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	266111280065-552	Pavaj vibropresat tip Caramida  h=6cm  ROSIE	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
61	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj Tactil 20x10, h=6cm)
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	266111280065-565	Pavaj Tactil  h=6cm	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
		1.7. Constructia platformei de asteptare
					
62	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C12/15 XF2)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200			
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0480			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030			
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 	m	1,0050			
	4100116202818	Apa	m3	0,0030			
63	
	Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A)
	m3				
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	1,0000			
64	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea fundatiei din beton)
	m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000			
65	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
66	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458			
67	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm 
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500			
	1421102200467-22	Nisip-pietris amestec optimal fr.0-45mm	m3	1,2200			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216			
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097			
68	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, la trotuare
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560			
	14211022004-832	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	0,1740			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055			
69	Dl112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057			
	14211022004-832	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	0,0135			
70	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	266111280065-551	Pavaj vibropresat tip Caramida  h=6cm  GRI	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
		1.8. Ajustarea capacelor la fintini
					
71	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200			
72	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) 
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900			
	2663102100000-204	Beton C16/20 XF4	m3	1,0200			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280			
73	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B  (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport)
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520			
	4100116202818	Apa	m3	0,0130			
		1.9. Montare parapetelor metalice
					
74	DI135
	Executarea parapetului metalic  Tip Cruce , pe fundatie din beton C12/15 XF4
	m				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3300			
	2663102100001-154	Beton clasa C12/15 XF4	m3	0,0372			
	28111063012001-1	Parapet metalic 11DO-U2	t	0,0248			
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0264			
		1.10. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere
					
75	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600			
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0760			
	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial  CKM1.35	buc	1,0000			
76	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare de diametru 600mm
	buc				
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,2200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200			
	2615107326105-60	Indicatoare diam.600mm	buc	1,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000			
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,0000			
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,0200			
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400			
77	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare dreptunghiulare 500x650mm
	buc				
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,2200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200			
	2615107326105-5065	Indicator 500x650	buc	1,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000			
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,0000			
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,0200			
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400			
78	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0900			
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,7300			
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500			
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480