Anexa nr. 1
                                                                                                                                                                                       la caiet de sarcini                                                                                                                                                                        Specificaюii tehnice 
	
[Acest tabel va fi completat de cгtre ofertant оn coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de cгtre autoritatea contractantг – оn coloanele 1, 5,]	

Numгrul procedurii de achiziție______________din_________	
Obiectul achiziției:____________________	
		
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Юara de origine	Produ-cгtorul	Specificarea tehnicг deplinг solicitatг de cгtre autoritatea contractantг	Specificarea tehnicг deplinг propusг de cгtre ofertant	Standarde de referinюг	
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri							
Lotul I: Acoperгmвnt pentru cap, perioada rece	
Fes tricotat din semilвnг, culoare neagrг				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul II: Acoperгmвnt pentru cap, perioada caldг	
Chipiu de patruloare, culoare neagrг				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul II: Acoperгmвnt pentru cap, perioada caldг	
Bonetг (pentru femeile care оndeplinesc serviciul militar) 
cusut individual.				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Sacou  єi pantaloni din semilоnг (pentru femeile care оndeplinesc serviciul militar)
cusut individual.							
Fustг din semilоnг
cusut individual. 							
Papion, culoare neagrг (militari/femei)							
Lotul IV: Echipament de paradг/galг pentru bгrbați	
Sacou  єi pantaloni din  semilоnг
cusut individual.				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul V: Scurtг tacticг, culoare neagrг	
Scurtг tacticг de primгvarг/toamnг din юesгturг combinatг, culoare neagrг				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul VI: Scurtг tacticг, culoare desen camuflat	
Scurtг tacticг de primгvarг/ toamnг din юesгturг combinatг, culoare desen camuflat				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul VII: Costum tactic, culoare neagrг	
Costum tactic
(tunicг și pantaloni) din юesгturг combinatг, culoare neagrг				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul VIII: Costum tactic, culoare desen camuflat	
Costum tactic
( tunicг și pantaloni) din юesгturг combinatг, culoare desen camuflat				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul IX: Tricou tactic	
Tricou tactic cu mвneca lungг din юesгturг combinatг, culoare desen camuflat 				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul X: Scurtг cгlduroasг	
Scurtг cгlduroasг, culoare neagrг				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul XI: Costum cгlduros de patrulare	
Costum cгlduros de patrulare (scurtг și pantaloni) din юesгturг combinatг, culoare neagrг				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul XII: Оncгlțгminte tacticг	
Bocanci din piele cu carвmb оnalt, culoarea nisipului				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul XIII: Cгmaєг culoare albг (femeilor – militare)	
Cгmaєг cu mоnecг lungг, culoare albг (femeilor - militare) 				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Cгmaєa cu mвnecг scurtг, culoare albг (femeilor - militare) 							
Lotul XIV: Mгnuși din piele naturalг, culoare neagrг	
Mгnuși din piele naturalг, culoare neagrг				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
Lotul XV: Rucsac (sac de merinde), culoare neagrг	
Rucsac (sac de merinde), culoare neagrг				Potrivit descrierii bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг prevгzute оn 
Anexa nr. 18 la Caietul de sarcini			
TOTAL							

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ Оn calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

	

                                                                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 2
                                                                                                                                                                                                          la caiet de sarcini                                                                                                                                                                        Specificaюii  de preț

[Acest tabel va fi completat de cгtre ofertant оn coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de cгtre autoritatea contractantг – оn coloanele 1,2,3,4,9,10]
		
	Numгrul  procedurii de achiziție______________din_________	
	Obiectul de achiziției:______________	
			
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de mгsurг	Canti-tatea	Preю unitar (fгrг TVA)	Preю unitar (cu TVA)	Suma
fгrг
TVA	Suma
cu TVA	Termenul de 
livrare 	Clasificație bugetarг (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Lotul I: Acoperгmвnt pentru cap, perioada rece	
18000000-9	Fes tricotat din semilвnг, culoare neagrг	bucгți	500					pвnг la 31 iulie 2022	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul II: Acoperгmвnt pentru cap, perioada caldг	
18000000-9	Chipiu de patruloare, culoare neagrг	bucгți	1 000					30 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul III: Echipament de paradг/galг pentru femei	
18000000-9	Bonetг (pentru femeile care оndeplinesc serviciul militar) 
cusut individual.	bucгți	20					pвnг la finele anului 2022 (la solicitare)	MD66TRPBAA338110A14338AD	
18000000-9	Sacou  єi pantaloni din semilоnг (pentru femeile care оndeplinesc serviciul militar)
cusut individual.	set.	20					pвnг la finele anului 2022 (la solicitare)		
18000000-9	Fustг din semilоnг
cusut individual. 	bucгți	20					pвnг la finele anului 2022 (la solicitare)		
18000000-9	Papion, culoare neagrг (militari/femei)	bucгți	50
					30 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor		
Total lot					
Lotul IV: Echipament de paradг/galг pentru bгrbați	
18000000-9	Sacou  єi pantaloni din  semilоnг
cusut individual.	set.	70
					pвnг la finele anului 2022 (la solicitare)	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul V: Scurtг tacticг, culoare neagrг	
18000000-9	Scurtг tacticг de primгvarг/toamnг din юesгturг combinatг, culoare neagrг	bucгți	200					pвnг la 
31 iulie 2022	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul VI: Scurtг tacticг, culoare desen camuflat	
18000000-9	Scurtг tacticг de primгvarг/ toamnг din юesгturг combinatг, culoare desen camuflat	bucгți	100					pвnг la 
31 iulie 2022	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul VII: Costum tactic, culoare neagrг	
18000000-9	Costum tactic
(tunicг și pantaloni) din юesгturг combinatг, culoare neagrг	complect	260					pвnг la 
31 iulie 2022	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul VIII: Costum tactic, culoare desen camuflat	
18000000-9	Costum tactic
( tunicг și pantaloni) din юesгturг combinatг, culoare desen camuflat	complect	100					pвnг la 
31 iulie 2022	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul IX: Tricou tactic	
18000000-9	Tricou tactic cu mвneca lungг din юesгturг combinatг, culoare desen camuflat 	bucгți	100					pвnг la 
31 iulie 2022	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul X: Scurtг cгlduroasг	
18000000-9	Scurtг cгlduroasг, culoare neagrг	bucгți	220					pвnг la 
30 iunie 2022	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul XI: Costum cгlduros de patrulare	
18000000-9	Costum cгlduros de patrulare (scurtг și pantaloni) din юesгturг combinatг, culoare neagrг	complect	220					pвnг la 
30 iunie 2022	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul XII: Оncгlțгminte tacticг	
18000000-9	Bocanci din piele cu carвmb оnalt, culoarea nisipului	perechi	100
					pвnг la 
30 aprilie  2022	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul XIII: Cгmaєг culoare albг (femeilor – militare)	
18000000-9	Cгmaєг cu mоnecг lungг, culoare albг (femeilor - militare) 	bucгți	50
					90 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor	MD66TRPBAA338110A14338AD	
18000000-9	Cгmaєa cu mвnecг scurtг, culoare albг (femeilor - militare) 	bucгți	50							
Total lot 					
Lotul XIV: Mгnuși din piele naturalг, culoare neagrг	
18000000-9	Mгnuși din piele naturalг, culoare neagrг	bucгți	1 400					60 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor	MD66TRPBAA338110A14338AD	
Lotul XV: Rucsac (sac de merinde), culoare neagrг	
18000000-9	Rucsac (sac de merinde), culoare neagrг	bucгți	215					45 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor	MD66TRPBAA338110A14338AD	
	TOTAL									

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ Оn calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________				

Anexa nr. 3
la caiet de sarcini

CERERE DE PARTICIPARE

Cгtre____________________________________________________________________                                                    (denumirea autoritгюii contractante єi adresa completг)

Stimaюi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apгrut оn Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publicг),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștințг de condițiile și de cerințele expuse оn documentația de atribuire și exprimгm  prin prezenta interesul de a participa, оn calitate de ofertant/candidat,  neavоnd obiecții la documentația de atribuire. 

Data completгrii . . . . . . . . . . . . .	Cu stimг,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnгtura autorizatг)

Anexa nr. 4
la caietul de sarcini

DECLARAЮIE
privind valabilitatea ofertei

Cгtre____________________________________________________________________                              (denumirea autoritгюii contractante єi adresa completг)

Stimaюi domni,

    Ne angajгm sг menținem oferta valabilг, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indicг obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)
pentru o duratг de _____________ zile, (durata оn litere și cifre), respectiv pвnг la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rгmвne obligatorie pentru noi și poate fi acceptatг oricвnd оnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completгrii . . . . . . . . . . . . .	Cu stimг,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnгtura autorizatг)

Anexa nr. 5
la caietul de sarcini

			BANCA
____________________________________
                        (denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANЮIE  BANCARГ
pentru participare cu ofertг la procedura de atribuire a contractului de achiziюie publicг

Cгtre____________________________________________________________________
(denumirea autoritгюii contractante єi adresa completг)
_________________________________________________________________________
cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,
(denumirea contractului de achiziюie publicг)
subsemnaюii______________________________________________________________, 
 (denumirea bгncii)
Оnregistrat la______________________________________________________________,
(adresa bгncii)
ne  obligгm faюг de _______________________________________________________sг 
                                             (denumirea autoritгюii contractante)
plгtim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisг єi                          (suma оn litere єi оn cifre)
				
fгrг ca acesta sг aibг obligaюia de a-єi motiva cererea respectivг, cu condiюia, ca оn cererea sa autoritatea contractantг sг specifice cг suma cerutг de ea єi datoratг ei este din cauza existenюei uneia sau mai multora dintre situaюiile urmгtoare:
1.	Ofertantul _____________________________________
				(denumirea ofertantului)                                
оєi  retrage sau modificг oferta оn perioada de  valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertг rгmвne valabilг pentru perioada de timp specificatг оn Anexa nr.2 Anunțul de Participare, оncepоnd cu data-limitг pentru depunerea ofertei, оn conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rгmвne obligatorie єi poate fi acceptatг оn orice moment pвnг la expirarea acestei perioade;
2.	Oferta sa fiind stabilitг cвєtigгtoare, ofertantul ___________________________________
                                                                                                           (denumirea ofertantului)
       nu a constituit garanюia de bunг execuție;
3.	Oferta sa fiind stabilitг cвєtigгtoare, ofertantul __________________________________
		                     	                                                      (denumirea ofertantului) 
      a refuzat sг semneze contractul de achiziюie publicг de bunuri/servicii;

Nu se executг vreo condiюie, specificatг оn documenația de atribuire оnainte de semnarea contractului de achiziюie publicг de bunuri/servicii.
Prezenta garanюie este valabilг pвnг la data de __________________________________
Parafatг de Banca_____________________________оn ziua___luna____anul_______  
                                            (semnгtura autorizatг)

Anexa nr. 6
la caietul de sarcini

	
[Banca comercialг, la cererea ofertantului cоєtigгtor, va completa acest formular pe foaie cu antet, оn conformitate cu instrucюiunile de mai jos.]

Data: “___” _____________________ 20__
Procedura de achiziție Nr.: 	_______________________________________

Oficiul Bгncii:	_____________________________________
[introduceюi numele complet al garantului]
Beneficiar: 	________________________________________
[introduceюi numele complet al autoritгюii contractante]

GARANЮIA DE BUNГ EXECUЮIE
Nr. _______________

Noi, [introduceюi numele legal єi adresa bгncii], am fost informaюi cг firmei [introduceюi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit оn continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție  publicг de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziюiei, descrieюi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaюiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numгrul єi data procedurii de achiziție] (numit оn continuare „Contract”). 

Prin urmare, noi оnюelegem cг Furnizorul/Prestatorul trebuie sг depunг o Garanюie de bunг execuюie оn conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

Оn urma solicitгrii Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajгm irevocabil sг vг plгtim orice sumг(e) ce nu depгєeєte [introduceюi suma(ele) оn cifre єi cuvinte] la primirea primei cereri оn scris din partea Dvs., prin care declaraюi cг Furnizorul/Prestatorul nu оndeplineєte una sau mai multe obligaюii conform Contractului, fгrг discuюii sau clarificгri єi fгrг necesitatea de a demonstra sau arгta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicatг оn aceasta.

Aceastг Garanюie va expira nu mai tоrziu de [introduceюi numгrul] de la data de [introduceюi luna][introduceюi anul], єi orice cerere de platг ce юine de aceasta trebuie recepюionatг de cгtre noi la oficiu pоnг la aceastг datг inclusiv. 

[semnгturile reprezentanюilor autorizaюi ai bгncii єi ai Furnizorului/Prestatorului]

	
Anexa nr. 7
la caietul de sarcini

INFORMAЮII PRIVIND ASOCIEREA

1.Pгrюi contractante (agenюi economici)
a)	____________________________________________________________________
b)	____________________________________________________________________
c)	____________________________________________________________________
2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (pгrюi contractante):
a)	____________________________________________________________________
b)	____________________________________________________________________
c)	____________________________________________________________________
3. Informaюii privind modul de asociere:
a) Data оncheierii contractului de asociere ______________________________________
b) Locul єi data оnregistrгrii asociaюiei_________________________________________
c)Activitгюi economice ce se vor realiza оn comun _________________________________________________________________________
d) Contribuюia fiecгrei pгrюi la realizarea activitгюilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Valoarea  și cota procentualг a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat 
f) Condiюii de administrare a asociaюiei_________________________________________
g)Modalitatea de оmpгrюire a rezultatelor activitгюii economice comune desfгєurate _________________________________________________________________________
h)Cauze de оncetare a asociaюiei єi modul de оmpгrюire a rezultatelor   lichidгrii_________________________________________________________________
i) Repartizarea fizicг, valoricг єi procentualг оntre fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaюiei__________________________________________________
j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completгrii __________________________________                           		
Semnat Liderul Asociației: __________________________
Nume: __________________________________________
Funcюia оn cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________
Nume: __________________________________________
Funcюia оn cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei: _________________________________  

Anexa nr. 8
la caietul de sarcini

DECLARAȚIE 
privind lista principalelor livrari/prestгri efectuate оn ultimii 3 ani de activitate

Nr
d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/
Prestatorului*)	Preюul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)	
1	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	
...	 	 	 	 	 	

*) Se precizeazг calitatea оn care a participat la оndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaюie; contractant asociat; subcontractant.
Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcюia оn cadrul firmei: ___________________________
Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 9
la caietul de sarcini

DECLARAЮIE
privind dotгrile specifice, utilajul єi echipamentul necesar pentru оndeplinirea corespunzгtoare a contractului

Nr.
d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producюie (ateliere, depozite, spaюii de cazare) єi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate оn baza tehnologiilor pe care el urmeazг sг le adopte	
Unitatea de mгsurг
(bucгюi єi seturi)	
Asigurate din dotare	
Asigurate de la terюi sau din alte surse	
0	                             1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
.					
					
n					

Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcюia оn cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 10
la caietul de sarcini

DECLARAЮIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.
d/o	
Funcюia	
Studii de specialitate	Vechimea оn  munca de specialitate (ani)	Numгrul єi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate оn calitate de conducгtor	Numгrul certificatului de atestare
și data eliberгrii

	1	2	3	4	5	

						

Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcюia оn cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 11
la caietul de sarcini

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ЄI PARTEA/PГRЮILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ОNDEPLINITE DE ACEЄTIA

Nr. d/o	Numele єi adresa subantreprenorilor	Activitгюi din contract	Valoarea aproximativг	% din valoarea contractului	
1.					
2.					
3.					
4.					

Semnat: ______________________________________
Nume: _______________________________________
Funcюia оn cadrul firmei: _________________________
Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr. 12
la caietul de sarcini
ANGAJAMENT TERЮ SUSЮINГTOR FINANCIAR

Terю susюinгtor financiar
..........................(denumirea)  

ANGAJAMENT
privind susюinerea financiarг a ofertantului/candidatului
Cгtre, ................................................................................
(denumirea autoritгюii contractante єi adresa completг)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziюie publicг), noi .......................(denumirea terюului susюinгtor financiar), avвnd sediul оnregistrat la .................. (adresa terюului susюinгtor financiar), ne obligгm, оn mod ferm, necondiюionat єi irevocabil, sг punem la dispoziюia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru оndeplinirea integralг єi la termen a tuturor obligaюiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate єi contractului de achiziюie publicг ce urmeazг a fi оncheiat оntre ofertant єi autoritatea contractantг.
Acordarea susюinerii financiare nu implicг alte costuri pentru achizitor, cu excepюia celor care au fost incluse оn propunerea financiarг.
Оn acest sens, ne obligгm оn mod ferm, necondiюionat єi irevocabil, sг punem la dispoziюia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totalг/parюialг din propunerea financiarг), necesarг pentru оndeplinirea integralг, reglementarг єi la termen a contractului de achiziюie publicг.
Noi, ............................................ (denumirea terюului susюinгtor financiar), declarгm cг оnюelegem sг rгspundem faюг de autoritatea contractantг pentru neexecutarea oricгrei obligaюii asumate de ..... (denumirea ofertantului), оn baza contractului de achiziюie publicг єi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susюinerea financiarг conform prezentului angajament, renunювnd оn acest sens, definitiv єi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. 
Noi, ..................... (denumirea terюului susюinгtor financiar), declarгm cг оnюelegem sг renunюam definitiv єi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepюie de neexecutare, atвt faюг de autoritatea contractantг, cвt єi faюг de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parюialг sau totalг, sau la executarea cu оntвrziere sau оn mod necorespunzгtor a obligaюiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terюului susюinгtor financiar), declarгm cг оnюelegem sг rгspundem pentru prejudiciile cauzate autoritгюii contractante ca urmare a nerespectгrii obligaюiilor prevгzute оn angajament.
Prezentul reprezintг angajamentul nostru ferm оncheiat оn conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dг dreptul autoritгюii contractante de a solicita, оn mod legitim, оndeplinirea de cгtre noi a anumitor obligaюii care decurg din susюinerea financiarг acordatг .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completгrii,							Terю susюinгtor,
...........................							.....................
                                                                                                       (semnгturг autorizatг)

Anexa nr. 13
la caietul de sarcini

DECLARAЮIE TERЮ SUSЮINГTOR FINANCIAR 

Terю susюinгtor financiar
..........................
(denumirea)

Declaraюie

Subsemnatul, reprezentant оmputernicit al .......................... (denumirea terюului susюinгtor financiar), declar pe propria rгspundere, sub sancюiunile aplicabile faptei de fals оn acte publice, cг toate resursele financiare necesare pentru оndeplinirea integralг єi la termen a tuturor obligaюiilor contractului de achiziюie publicг............................................... sunt reale.
Declar de asemenea cг vom disponibiliza aceste resurse necondiюionat, оn funcюie de necesitгюile care vor apгrea pe parcursul оndeplinirii contractului de achiziюie publicг avвnd ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completгrii,					              Terю susюinгtor,
(semnгturг autorizatг)

Anexa nr. 14
la caietul de sarcini

ANGAJAMENT PRIVIND SUSЮINEREA TEHNICГ ȘI PROFESIONALГ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susюinerea tehnicг și profesionalг
a ofertantului/candidatului
Cгtre, ..............................................
(denumirea autoritгюii contractante єi adresa completг)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziюie publicг), noi ............. (denumirea terюului susюinгtor tehnic єi profesional), avвnd sediul оnregistrat la .......... .............(adresa terюului susюinгtor tehnic єi profesional), ne obligгm, оn mod ferm, necondiюionat єi irevocabil, sг punem la dispoziюia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice єi profesionale necesare pentru оndeplinirea integralг єi la termen a tuturor obligaюiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate єi contractului de achiziюie publicг ce urmeazг a fi оncheiat оntre ofertant єi autoritatea contractantг.
Acordarea susюinerii tehnice єi profesionale nu implicг alte costuri pentru achizitor, cu excepюia celor care au fost incluse оn propunerea financiarг.
Оn acest sens, ne obligгm оn mod ferm, necondiюionat єi irevocabil, sг punem la dispoziюia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice єi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru оndeplinirea integralг, reglementarг єi la termen a contractului de achiziюie publicг.
Noi, ....................... (denumirea terюului susюinгtor tehnic єi profesional), declarгm cг оnюelegem sг rгspundem, оn mod necondiюionat, faюг de autoritatea contractantг pentru neexecutarea oricгrei obligaюii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), оn baza contractului de achiziюie publicг, єi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susюinerea tehnicг єi profesionalг conform prezentului angajament, renunювnd оn acest sens, definitiv єi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.
Noi, .................. (denumirea terюului susюinгtor tehnic єi profesional), declarгm cг оnюelegem sг renunюгm definitiv єi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepюie de neexecutare, atвt faюг de autoritatea contractantг, cвt єi faюг de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parюialг sau totalг, sau la executarea cu оntвrziere sau оn mod necorespunzгtor a obligaюiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terюului susюinгtor tehnic єi profesional), declarгm cг оnюelegem sг rгspundem pentru prejudiciile cauzate autoritгюii contractante ca urmare a nerespectгrii obligaюiilor prevгzute оn angajament.
Prezentul reprezintг angajamentul nostru ferm оncheiat оn conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dг dreptul autoritгюii contractante de a solicita, оn mod legitim, оndeplinirea de cгtre noi a anumitor obligaюii care decurg din susюinerea tehnicг єi profesionalг acordatг .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completгrii,							Terю susюinгtor,
...........................							.....................
                                                                                                       (semnгturг autorizatг)

Anexa nr. 15
la caietul de sarcini

DECLARAЮIE TERЮ SUSЮINГTOR TEHNIC 

Terю susюinгtor tehnic 
..........................
(denumirea)

Declaraюie

Subsemnatul, reprezentant оmputernicit al .......................... (denumirea terюului susюinгtor tehnic), declar pe propria rгspundere, sub sancюiunile aplicabile faptei de fals оn acte publice, cг datele prezentate оn tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaюiile, echipamentele tehnice de care dispun єi care urmeazг a fi folosite efectiv pentru оndeplinirea contractului de achiziюie publicг............................................................. sunt reale.
Declar de asemenea cг vom disponibiliza aceste resurse necondiюionat, оn funcюie de necesitгюile care vor apгrea pe parcursul оndeplinirii contractului de achiziюie publicг avвnd ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA
privind logistica, utilajele, instalaюiile єi echipamentele tehnice aflate оn dotare și care urmeazг a fi efectiv folosite pentru оndeplinirea contractului de achiziюie publicг
Nr. 
crt	Denumire utilaj/echipament/instalaюie	Cantitate U.M.	Forma de deюinere	
			Proprietate 	Оn chirie	

					

	Prezenta declaraюie este anexг la „Angajamentul ferm” privind susюinerea noastrг tehnicг єi profesionalг oferitг...........................................(denumirea ofertantului/candidatului).
Data completгrii,						Terю susюinгtor,
(semnгturг autorizatг)

Anexa nr. 16
la caietul de sarcini
DECLARAЮIE TERЮ SUSЮINГTOR PROFESIONAL

Terю susюinгtor profesional
..........................
(denumirea)

Declaraюie
Subsemnatul, reprezentant оmputernicit al ........(denumirea terюului susюinгtor profesional), declar pe propria rгspundere, sub sancюiunile aplicabile faptei de fals оn acte publice, cг datele prezentate оn tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmeazг a fi efectiv alocat pentru оndeplinirea contractului de achiziюie publicг.................................................... sunt reale.
LISTA
privind personalul de specialitate angajat care urmeazг a fi efectiv
alocat pentru оndeplinirea contractului de achiziюie publicг

	Anul 1	Anul 2	Anul 3	
Personalul de specialitate				
…………				
…………				
………….				

Anexez declaraюiei, CV-urile personalului de specialitate, precum єi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru оndeplinirea contractului de achiziюie publicг.
Subsemnatul declar cг informaюiile furnizate, referitoare la experienюa anterioarг, capacitгюile tehnice єi personalul de specialitate angajat sunt complete єi corecte оn fiecare detaliu єi оnюeleg cг autoritatea contractantг are dreptul de a solicita, оn scopul verificгrii єi confirmгrii declaraюiilor, situaюiilor єi documentelor care оnsoюesc oferta, orice informaюii suplimentare оn scopul verificгrii datelor din prezenta declaraюie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituюie, societate comercialг, bancг, alte persoane juridice sг furnizeze informaюii reprezentanюilor autorizaюi ai ........... (denumirea єi adresa autoritгюii contractante) cu privire la orice aspect tehnic єi financiar оn legгturг cu activitatea noastrг.
Prezenta declaraюie este anexг la „Angajamentul ferm” privind susюinerea noastrг tehnicг єi profesionalг oferitг .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completгrii,					Terю susюinгtor,
(semnгturг autorizatг)
Anexa nr. 17
la caietul de sarcini

CONTRACT – MODEL 

Contract Nr.
privind achiziюia de________________

I PARTEA GENERALГ
(OBLIGATORIU)
Obiectul achiziției Echipament pentru militari
Cod CPV: 18000000-9

“___”_________2021	                                                        __________________________
                                                                                                                           (localitatea)
Furnizorul de bunuri 	
Autoritatea contractantг	

______________________________________,
(denumirea completг a оntreprinderii, asociaюiei, organizaюiei)
reprezentatг prin ________________________,
(funcюia, numele, prenumele)
care acюioneazг оn baza ___________________,
(statut, regulament, hotгrоre etc.)
denumit(a) оn continuare ,,Furnizor”
______________________________________,
(se indicг nr. єi data de оnregistrare оn Registrul de Stat)
pe de o parte,	
Inspectoratul General de Carabinieri reprezentat prin Comandantul general dl Ștefan PAVLOV, ce activeazг оn baza Hotгrвrii Guvernului nr. 332/2019, denumit оn continuare „Cumpгrгtor”, c/f 1006601000473, pe de altг parte	

ambii (denumiюi(te) оn continuare Pгrюi), au оncheiat prezentul Contract referitor la urmгtoarele:

a.	Achiziюionarea echipament pentru militari denumite оn continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație deschisг nr._______ din_________________, оn baza deciziei grupului de lucru al Cumpгrгtorului/Beneficiarului din „___” _____________2021.
b.	Urmгtoarele documente vor fi considerate pгrюi componente ale Contractului:
a)	Specificaюia tehnicг;
b)	Specificația de preț.
c.	Оn cazul unor discrepanюe sau inconsecvenюe оntre documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumeratг mai sus.
d.	Оn calitate de contravaloare a plгюilor care urmeazг a fi efectuate de Cumpгrгtor/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligг prin prezentul contract sг livreze/presteze Cumpгrгtorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile єi sг оnlгture defectele lor оn conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
e.	Cumpгrгtorul/Beneficiarul se obligг prin prezentul contract sг plгteascг Furnizorului/Prestatorului, оn calitate de contravaloare a livrгrii/prestгrii bunurilor/serviciilor, prețul Contractului оn termenele єi modalitatea stabilite de Contract.

1.	Obiectul Contractului
1.1.	Furnizorul оєi asumг obligaюia de a livra Bunurile conform  Specificaюiei, care este parte integrantг a prezentului Contract. 
1.2.	Cumpгrгtorul/Benificiarul se obligг, la rвndul sгu, sг achite єi sг recepюioneze Bunurile livrate  de Furnizor. 
1.3.	Calitatea Bunurilor se atestг prin certificatele de calitate indicate оn Specificaюie. 
1.4	Serviciile prestate оn baza contractului vor respecta standardele indicate оn Specificaюie (dupг caz). 
1.5	Termenele de garanюie [valabilitate] a Bunurilor sunt indicate оn Anexa nr. 22, Specificaюii tehnice.

2.	Termeni єi condiюii de livrare/prestare
2.1.	Livrarea Bunurilor se efectueazг de cгtre Furnizor оn  termenele prevгzute de graficul de livrare.
2.2.	Documentaюia de оnsoюire a Bunurilor include:
a)	factura fiscalг electronicг (e - factura);
b)	certificate de garanție pentru toate bunurile livrate;
c)	certificate de conformitate a bunurilor livrate.
2.3.	Originalele documentelor prevгzute оn punctul 2.2 se vor prezenta Cumpгrгtorului/Benificiarului cel tоrziu la momentul livrгrii bunurilor la destinaюia finalг. Livrarea bunurilor se considerг оncheiatг оn momentul оn care sunt prezentate documentele de mai sus.

3.	Preюul єi condiюii de platг
3.1.	Preюul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit оn lei moldoveneєti, fiind indicat Specificaюia prezentului Contract.
3.2.	Suma totalг a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileєte оn lei moldoveneєti єi constituie: __________________________________lei MD.
                     (suma cu cifre єi litere)
3.3.	Achitarea plгюilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua оn lei moldoveneєti.
3.4.	Metoda єi condiюiile de platг de cгtre Cumpгrгtor/Beneficiar vor fi: achitarea va fi efectuatг оn baza facturilor fiscale electronice (e-facture, ciclul scurt), оn decurs de 30 zile din momentul livrarгrii bunurilor.
3.5.	Plгюile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat оn prezentul Contract.

4.	Condiюii de predare-primire
4.1.	Bunurile se considerг predate de cгtre Furnizor și recepționate de cгtre Cumpгrгtor/Beneficiar dacг:
a)	cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate оn Specificații (Anexa nr. 1 și nr. 2) єi documentelor de оnsoțire conform punctului 2.2. al prezentului Contract;
b)	calitatea Bunurilor corespunde informației indicate оn Specificații (Anexa nr. 1 și nr. 2);
c)	ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate оn Specificații (Anexa nr. 1 și nr. 2).
4.2. Furnizorul este obligat sг prezinte Cumpгrгtorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odatг cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plгюii. Pentru nerespectarea de cгtre Furnizor a prezentei clauze, Cumpгrгtorul/Beneficiarul оєi rezervг dreptul de a majora termenul de achitare prevгzut оn punctul 3.4. corespunzгtor numгrului de zile de оntоrziere єi de a fi exonerat de achitarea penalitгюii stabilite оn punctul 10.3.

5.	Standarde
5.1.	Bunurile furnizate оn baza contractului vor respecta standardele prezentate de cгtre furnizor оn propunerea sa tehnicг.
5.2. Cвnd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilг se vor respecta standardele sau alte reglementгri autorizate оn țara de origine a Bunurilor.

6.	Obligaюiile pгrюilor
6.1.	sг livreze Bunurile оn condiюiile prevгzute de prezentul Contract;
a)	sг anunюe Cumpгrгtorul/Beneficiarul dupг semnarea prezentului Contract, оn decurs de 2 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrгrii Bunurilor;
b)	sг asigure condițiile corespunzгtoare pentru recepționarea Bunurilor de cгtre Cumpгrгtor/Beneficiar, оn termenele stabilite, оn corespundere cu cerințele prezentului Contract;
c)	sг asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toatг perioada de pвnг la recepționarea lor de cгtre Cumpгrгtor/Beneficiar.
6.2. Оn baza prezentului Contract, Cumpгrгtorul/Beneficiarul se obligг:
a)	sг оntreprindг toate mгsurile necesare pentru asigurarea recepționгrii оn termenul stabilit a Bunurilor livrate оn corespundere cu cerințele prezentului Contract;
b)	sг asigure achitarea Bunurilor livrate, respectвnd modalitгțile și termenele indicate оn prezentul Contract.

7.	Circumstanțe care justificг neexecutarea contractului
7.1	Pгrюile sunt exonerate de rгspundere pentru neоndeplinirea parюialг sau integralг a obligaюiilor conform prezentului Contract, dacг aceasta este cauzatг de producerea unor cazuri de circumstanțe care justificг neexecutarea contractului (rгzboaie, calamitгюi naturale: incendii, inundaюii, cutremure de pгmвnt, precum єi alte circumstanюe care nu depind de voinюa Pгrюilor).
7.2	Partea care invocг clauza circumstanțelor care justificг neexecutarea contractului este obligatг sг informeze imediat (dar nu mai tоrziu de 10 zile) cealaltг Parte despre survenirea circumstanюelor care justificг neexecutarea contractului.
7.3	Survenirea circumstanюelor care justificг neexecutarea contractului, momentul declanєгrii єi termenul de acюiune trebuie sг fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat оn mod corespunzгtor de cгtre organul competent din юara Pгrюii care invocг asemenea circumstanюe.
7.4	Оn cazul оn care neexecutarea Contractului este justivicatг, acesta se modificг prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, оn cazul unei executгri ulterioare a contractului. Cвnd se executг pct. 7.1. și pct. 7.3, pгrțile modificг contractul prin acord adițional, privind neоndeplinerea parțialг sau integralг a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor оn cazul suspendгrii și executгrii ulterioare a contractului.

8.	Rezoluțiunea
8.1.	Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pгrюilor.
8.2.	Contractul poate fi rezolvit оn mod unilateral de cгtre:
a)	Cumpгrгtor/Beneficiar оn caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevгzute оn prezentul Contract;         
b)	Cumpгrгtor/Beneficiar оn caz de nerespectare de cгtre Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
c)	Furnizor оn caz de nerespectare de cгtre Cumpгrгtor/Beneficiar a termenelor de platг a Bunurilor;
d)	Furnizor sau Cumpгrгtor/Beneficiar оn caz de nesatisfacere de cгtre una dintre Pгrюi a pretenюiilor оnaintate conform prezentului Contract.
8.3 Cumpгrгtor/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul оn perioada de valabilitate a acestuia оn una dintre urmгtoarele situaюii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, оn una dintre situaюiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a fгcut obiectul unei modificгri substanțiale care necesita o nouг procedurг de achiziție publicг оn conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit sг fie atribuit contractantului respectiv, avоnd оn vedere o оncгlcare gravг a obligaюiilor ce rezultг din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaюionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatг printr-o decizie a unei instanțe judecгtorești naționale sau, dupг caz, internaționale.
8.4.	Partea iniюiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligatг sг comunice оn termen de 5 zile lucrгtoare celeilalte Pгrюi despre intenюiile ei printr-o scrisoare motivatг.
8.5.	Partea оnєtiinюatг este obligatг sг rгspundг оn decurs de 5 zile lucrгtoare de la primirea notificгrii. Оn cazul оn care litigiul nu este soluюionat оn termenele stabilite, partea iniюiatoare va iniția rezoluțiunea.
9.	Reclamaюii 
9.1.	Reclamaюiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt оnaintate Furnizorului la momentul recepюionгrii lor, fiind confirmate printr-un act оntocmit оn comun cu reprezentantul Furnizorului.
9.2.	Pretenюiile privind calitatea bunurilor livrate sunt оnaintate Furnizorului оn termen de 5 zile de la depistarea deficienюelor de calitate єi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaюie independentг neutrг єi autorizatг оn acest sens.
9.3.	Furnizorul este obligat sг examineze pretenюiile оnaintate оn termen de 5 zile de la data primirii acestora єi sг comunice Cumpгrгtorului/Beneficiarului despre decizia luatг.
9.4.	Оn caz de recunoaєtere a pretenюiilor, Furnizorul este obligat, оn termen de 5 zile, sг livreze suplimentar Cumpгrгtorului/Beneficiarului cantitatea nelivratг de bunuri, iar оn caz de constatare a calitгюii necorespunzгtoare – sг le substituie sau sг le corecteze оn conformitate cu cerinюele Contractului. 
9.5.	Furnizorul poartг rгspundere pentru calitatea Bunurilor оn limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.6.	Оn cazul devierii de la calitatea confirmatг prin certificatul de calitate оntocmit de organizaюia independentг neutrг sau autorizatг оn acest sens, cheltuielile pentru staюionare sau оntоrziere sunt suportate de partea vinovatг.

10.	Sancюiuni
10.1.	Forma de garanюie de bunг executare a contractului agreatг de Cumpгrгtor/Beneficiar este transfer bancar la contul Beneficiarului sau scrisoare de garanție bancarг, оn cuantum de 5 % din valoarea contractului. 
10.2.	Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevгzute оn prezentul Contract, se va reține garanюia de bunг executare a contractului, оn cazul оn care ea a fost constituitг оn conformitate cu prevederile punctului 10.1., оn caz contrar Furnizorul suportг o penalitate оn valoare de 5 % din suma totalг a contractului.
10.3.	Pentru livrarea cu оntвrziere a Bunurilor, Furnizorul poartг plata despгgubirei оn valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de оntвrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totalг a prezentului Contract. Оn cazul оn care оntвrzierea depгșește 10 (zece) zile, Furnizorul prezintг Cumpгrгtorului/Beneficiarului o explicație оn formг scrisг. Dacг Cumpгrгtorul/Beneficiarul acceptг, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bunг executare, оn caz contrar se considerг ca fiind refuz de a livra Bunurile prevгzute оn prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanюia de bunг executare a Contractului, оn cazul оn care a fost constituitг оn conformitate cu prevederile pct.10.1.
10.4.	Pentru achitarea cu оntвrziere, Cumpгrгtorul/Beneficiarul poartг plata despгgubirei оn valoare de 0,1 %  din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de оntвrziere, dar nu mai mult de  5 % din suma totalг a prezentului contract.
10.5. Prima zi lucrгtoare ulterioarг datei ce constituie termenul limitг de livrare, precum și, termenul limitг de achitare se considerг zi lucrгtoare de оntвrziere. 
10.6. Suma penalitгюii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusг (reюinutг) de cгtre Cumpгrгtor/Beneficiar din suma plгюii pentru Bunurile livrate.

11.	Drepturi de proprietate intelectualг
11.1.	Furnizorul are obligaюia sг despгgubeascг Cumpгrгtorul/Beneficiarul оmpotriva oricгror:
a)	reclamaюii єi acюiuni оn justiюie, ce rezultг din оncгlcarea unor drepturi de proprietate intelectualг (brevete, nume, mгrci оnregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaюiile sau utilajele folosite pentru sau оn legгturг cu produsele achiziюionate;
b)	daune-interese, costuri, taxe єi cheltuieli de orice naturг, aferente, cu excepюia situaюiei оn care o astfel de оncгlcare rezultг din respectarea Caietului de sarcini оntocmit de cгtre Cumpгrгtorul/Beneficiarul.

12.	Dispoziюii finale
12.1	 Litigiile din prezentul Contract vor fi soluюionate de cгtre Pгrюi pe cale amiabilг. Оn caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare оn instanюa de judecatг competentг conform legislaюiei Republicii Moldova.
12.2	 Pгrțile contractante au dreptul, pe durata оndeplinirii contractului, sг convinг asupra modificгrii clauzelor contractului, prin acord adițional, numai оn cazul apariюiei unor circumstanюe care lezeazг interesele comerciale legitime ale acestora єi care nu au putut fi prevгzute la data оncheierii contractului. Modificгrile єi completгrile la prezentul Contract sunt valabile numai оn cazul оn care au fost perfectate оn scris єi au fost semnate de ambele Pгrюi.   
12.3	 Nici una dintre Pгrюi nu are dreptul sг transmitг obligaюiile єi drepturile sale stipulate оn prezentul Contract unor terюe persoane fгrг acordul оn scris al celeilalte pгrюi.
12.4	 Prezentul Contract оn cazul оn care este semnat electronic, de cгtre ambele pгrți, acesta este remis оn mod automat prin mijloacele electronice, dar оn cazul cвnd contractul este semnat olografic se оntocmește оn trei exemplare оn limba romвnг, cвte un exemplar pentru Furnizor și douг exemplare pentru Cumpгrгtor/Beneficiar.
12.5	 Prezentul Contract se considerг оncheiat la data semnгrii єi intrг оn vigoare la data оnregistrгrii la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, оn cazul оn care sursele financiare se alocг din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnгrii sau la o altг datг ulterioarг indicatг оn acest contract оn cazul оn care gestionarea surselor financiare nu se efectueazг prin intermediul sistemului trezorerial.
12.6	  Prezentul contract este valabil pвnг la 31 decembrie 2021.
12.7	  Prezentul Contract reprezintг acordul de voinюг al pгrюilor єi se considerг semnat la data aplicгrii ultimei semnгturi de cгtre una din pгrți.
12.8	  Pentru confirmarea celor menюionate mai sus, Pгrюile au semnat prezentul Contract оn conformitate cu legislaюia Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
   (LA NECESITATE, se vor negocia оntre pгrți)

RECHIZITELE JURIDICE, POЄTALE ЄI DE PLГЮI ALE PГRЮILOR	
Furnizorul de bunuri	
Cumpгrгtorul/Beneficiarul	

Adresa poєtalг:	
Adresa poєtalг: MD-2028, str. Gh. Asachi 65A, mun. Chișinгu, Republica Moldova	

Telefon:	
Telefon: 022-73-93-68	

Cod fiscal:	
IBAN: MD66TRPBAA338110A14338AD	

Banca:	
Banca:Ministerul-Finanюelor-Trezoreria Chișinгu, buget de stat	

Cod:	
Cod: TREZMD2X	

IBAN	
Cod fiscal: 1006601000473	

SEMNГTURILE PГRЮILOR
Furnizorul de bunuri	
Cumpгrгtorul/Beneficiarul	

                                                                                          Comandant general al Inspectoratului
		            General de Carabinieri

______________ 	             _______________ Ștefan PAVLOV
             L.Ș		                       L.Ș

		          Șef Secția financiarг

		           _______________ Olga CHIRPAT

		          Secția juridicг și practicг contravenționalг
		         ________________

Anexa nr. 18
la caietul de sarcini
Descrierea bunurilor solicitate de cгtre autoritatea contractantг

Nr.	Denumirea bunului	U/M	Canti-tatea	Actul normativ la confecюionare єi/sau descrierea echipamentului	
Lotul I: : Acoperгmвnt pentru cap, perioada rece	
1.	Fes tricotat din semilвnг, culoare neagrг	bucгți	500	Fesul este confecționat dintr-un singur reper tricotat оn formг de emisferг. Fesul are o bandг pe interior cu o membranг din flis care aparг urechile, fruntea si ceafa de vвnturi care pгstreazг cгldura.
Proprietaюile de baza "respira" si foarte bine pastreaza temperatura. 
Оn partea frontalг, pe stвnga, se aplicг cocarda.
Cocarda se realizeazг prin brodare оn formг de insignг aplicatг. 
Cocarda brodatг cu ața metalizatг.  Descrierea cocгrzii o puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020.
 Broderia este aplicatг prin cusuturг.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Țesгtura „Tricotaj” 
Compoziția fibroasг:
Lоnг – 50 % +/- 3 ;
Fibre sintetice – 50  +/- 5. 
 Culoare neagrг;
Rezistenюг excelenta la vвnt.
La fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Garanюie minim 6 luni din momentul eliberгrii оn port.	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la 31 iulie 2022	
Lotul II: : Acoperгmвnt pentru cap, perioada caldг	
1.	Chipiu de patruloare, culoare neagrг	bucгți	1 000	  Chipiul este format din sașe clini de aceiaș forma (doi clini frontali, doi clini spate, doi clini laterali) și cozoroc.
Clinii au formг triungiularг. Оn partea de sus, a fiecarui clin este brodat cоte un orificiu. Pe verso, cusгtura de unire оntre clini este bordesitг cu bieu. Оn punctul de оmbinare a clinilor se fixeazг un nasture, оmbracat cu țesetura de baza.
Оn mijlocul clinilor frontali, este imprimatг cocarda. Descrierea cocгrzii o puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020.
Partea de jos, a clinilor din spate sunt decupați. Nișa decupatг are o formг ovalг, marginea nișei decupate este bordesitг cu bieu. Pentru reglarea cercumferinței chipiului, pe marginea de jos a nișei sunt prevгzute doua curelușe, pe care se aplicг banda Velcro.
Terminația chipiului este prelucratг cu bieu din bumbac. Cozorocul este format din material plastic, acoperit cu țeseturг de baza, matlasat pe o porțiune fixa.Intervalul cusaturelor de matlasare 5mm. Marginea cozorocului este marcatг cu cant roșu.
Model aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Poliester 100%. Юesгtura de culoare neagrг, cu protecюie maximг la decolorare, frecare єi acюiune a razelor solare. 
Garanюie minim 4 luni din momentul eliberгrii оn port.	
Termen de livrare a mгrfii:	30 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor	
Lotul III: Echipament de paradг/galг pentru femei	
1.	Bonetг (pentru femeile care оndeplinesc serviciul militar) 
cusut individual.	bucгți	20	Boneta, obținutг prin coasere, prezintг calotг de formг ovalг alungitг, formatг din douг repere simetrice, borduri laterale și borduri rгsfrвnte. Bordurile laterale au marginile superioare de formг curbг, marginile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile rгsfrвnte au marginile superioare de formг curbг, rotungite оn partea superioarг frontalг. Marginea inferioarг și cea lateralг posterioarг sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile rгsfrвnte se suprapun оn partea frontalг. Marginile exterioare superioare ale bordurilor rгsfrвnte sunt prelucrate cu poaspoal de culoare roșie. Pe bordura rгsfrвntг din partea dreaptг a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontalг a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioarг a boneteti, este aplicatг cocarda. Boneta este prelucratг cu cгptușealг din țesгturг din viscozг și o bordura interioarг cu lгțimea de 20 mm din piele artificialг.
Boneta se realizeazг оn sistemul de confecюii prin mгsuri individuale, probe de ajustare єi proba finalг, pe baza mгsurгtorilor efectuate de furnizor. 
Descrierea cocгrzii o puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și este aplicatг de furnizor.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Юesгtura:74% lвnг єi 24%   
 Poliester, 2% Spandex.
Densitatea nu mai puюin de 260 gr/m2 .
Rezistenюa vopsirii, baluri, min, la acюiunea:
Spгlгrii- nu mai puюin de 4 baluri.
Culoare neagrг.
La fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Garanюie minim 6 luni din momentul eliberгrii оn port.	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la finele anului 2022 (la solicitare)	
2.	Sacou  єi pantaloni din semilоnг (pentru femeile care оndeplinesc serviciul militar)
cusut individual.	set.	20	 Sacoul este format din partea din faюг, spate, mвneci єi guler.  Partea din faюг se оncheie la un rвnd de nasturi plasaюi оn patru niveluri. Colюul reverului este orientat spre cusгtura mвnecii. Mai sus de linia taliei sвnt aplicate douг buzunare cu fundг dublг. Buzunarele cu clapг se оncheie cu nasturi єi butoniere. Deasupra clapei se aplicг cant roєu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sвnt plasate douг buzunare cu refileюi єi clape. Deasupra clapei se aplicг cant roєu.  Partea din spate este constituitг din un reper, avвnd cusгturг pe mijloc, care se finalizeazг cu єliю. Mвneca este montatг єi formatг din partea anterioarг єi posterioarг. Lampasul manєetei mвnecii are lгюimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roєu. Gulerul este rгsfrвnt, cu colюuri sub unghi drept єi este aplicat cant roєu.
Pe mвneca stвngг, la o distanюг de 7 cm, de cusutura mвnecii оn umгr, pe partea lateralг, confecюionerul aplicг ecusonul ce reprezintг Stema de Stat. Pe mвneca dreaptг, la o distanюг de 7 cm, de cusutura mвnecii оn umгr, pe partea lateralг, confecюionerul aplicг ecusonul ce reprezintг Inspectoratul general de carabinieri. 
 Pantalonii sвnt constituiюi din partea din faюг, spate єi betelie. Partea din faюa este formatг din douг pгrюi simetrice. Оn cusгtura de mijloc este prelucrat un єliю, care se оncheie cu fermoar. Оn cusгturile laterale sвnt prevгzute douг buzunare. Cambrarea оn talie se realizeazг cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusгturile laterale. 
    Partea din spate este formatг din douг pгrюi simetrice. Cambrarea оn talie se realizeazг cu ajutorul a douг pense plasate simetric pe ambele pгrюi.  Оn cusгturile laterale este inclusг vipuєca din postav de culoare roєie.  Betelia, montatг оn cusгtura taliei, este prevгzutг cu єapte gгici pentru curea. Betelia se оncheie cu un nasture єi o butonierг, precum єi cu o copcг. Marginile inferioare ale pantalonilor sвnt tivite єi prelucrate cu panglicг.
Sacoul єi pantalonii se realizeazг оn sistemul de confecюii prin mгsuri individuale, probe de ajustare єi proba finalг, pe baza mгsurгtorilor efectuate de furnizor. 
Descrierea epoleților puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și sunt aplicați de cгtre Furnizor.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Юesгtura:74% lвnг єi 24%   
 Poliester, 2% Spandex.
Densitatea nu mai puюin de 260 gr/m2.
 Rezistenюa vopsirii, baluri, min, la acюiunea:
 Spгlгrii- nu mai puюin de 4 baluri.
Culoare neagrг.
La fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la finele anului 2022 (la solicitare)	
3.	Fustг din semilоnг
cusut individual. 	bucгți	20	 Fusta se compune din faюг, spate, betelie єi cгptuєealг. Faюa fustei se croieєte dintr-o singurг bucatг єi este prevгzutг  la partea superioarг cu 2 pense. Spatele fustei este din douг bucгюi, avвnd cusгturг de оncheiere pe mijloc,  la partea inferioarг se terminг cu o cutг dublг, iar la partea superioarг se executг un єliю care se оncheie cu fermoar єi douг pense pentru ajustare. Betelia este latг de 4 cm. єi este croitг din trei pгrюi, avвnd cusгtura de оncheiere pe mijlocul spatelui єi pe cusгtura lateralг. Оn interior, betelia se dubleazг cu cгptuєealг la culoare оntгritг cu  termotex chimizat. Betelia, la spatele  stвng este cu colю pe care se festoneazг o butonierг ce se оncheie cu nasturele corespunzгtor. Fusta este dublatг pвnг la jumгtate cu cгptuєealг care se surfileazг єi se prinde оn cusгturile laterale єi betelie. Pe cusгturile laterale se lasг o rezervг de 2 cm., atвt la faюг cвt єi la spate. Rezerva la terminaюia fustei este de 4 cm. asiguratг cu stafir de maєinг. Toate cusгturile interioare єi rezerva de la terminaюie se surfileazг cu maєina specialг. Pe cusгturile laterale оn interior, sub cгptuєeala beteliei, se fixeazг cвte o bridг din cгptuєealг, sub formг de inel, avвnd lungime pe dublu de cca. 5 - 6 cm. de la cгptuєealг. Fusta este prevгzutг cu fermoar єi cu pense la spate, fermoar plastic spiralat rezistent (min. lгюimea 4mm). 
Fusta se realizeazг оn sistemul de confecюii prin mгsuri individuale, probe de ajustare єi proba finalг, pe baza mгsurгtorilor efectuate de furnizor.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Юesгtura:74% lвnг єi 24%   
 Poliester, 2% Spandex.
Densitatea nu mai puюin de 260 gr/m2.
Rezistenюa vopsirii, baluri, min, la acюiunea:
Spгlгrii- nu mai puюin de 4 baluri.
Culoare neagrг.
Fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la finele anului 2022 (la solicitare)	
4.	Papion, culoare neagrг (militari/femei)	bucгți	50
	   Papionul este construit din douг repere simetrice de formг dreptunghiularг, bendiюг єi elastic.
Reperile dreptunghiulare sunt amplasate  оntre ele sub unghi de 30 de grade, montate оn bendiюг.
Bendiюa  constituie un reper, оn ambele capete ale cгruia este prevгzut elastic. La capetele elasticului sunt poziюionate sisteme de оnchidere, de tip cоrlig.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Юesгtura: 100% poliester.
Culoare neagrг.
Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	30 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor	
Lotul IV: Echipament de paradг/galг pentru bгrbați	
1.	Sacou  єi pantaloni din  semilоnг
cusut individual.	set.	70
	 Sacoul este format din partea din faюг, spate, mвneci єi guler.  Partea din faюг se оncheie la un rвnd de nasturi plasaюi оn patru niveluri. Colюul reverului este orientat spre cusгtura mвnecii. Mai sus de linia taliei sвnt aplicate douг buzunare cu fundг dublг. Buzunarele cu clapг se оncheie cu nasturi єi butoniere. Deasupra clapei se aplicг cant roєu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sвnt plasate douг buzunare cu refileюi єi clape. Deasupra clapei se aplicг cant roєu.  Partea din spate este constituitг din un reper, avвnd cusгturг pe mijloc, care se finalizeazг cu єliю. Mвneca este montatг єi formatг din partea anterioarг єi posterioarг. Lampasul manєetei mвnecii are lгюimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roєu. Gulerul este rгsfrвnt, cu colюuri sub unghi drept єi este aplicat cant roєu.
Pe mвneca stвngг, la o distanюг de 7 cm, de cusutura mвnecii оn umгr, pe partea lateralг, confecюionerul aplicг ecusonul ce reprezintг Stema de Stat. Pe mвneca dreaptг, la o distanюг de 7 cm, de cusutura mвnecii оn umгr, pe partea lateralг, confecюionerul aplicг ecusonul ce reprezintг Inspectoratul general de carabinieri. Epoleюii sunt aplicaюi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.
 Pantalonii sвnt constituiюi din partea din faюг, spate єi betelie. Partea din faюa este formatг din douг pгrюi simetrice. Оn cusгtura de mijloc este prelucrat un єliю, care se оncheie cu fermoar. Оn cusгturile laterale sвnt prevгzute douг buzunare. Cambrarea оn talie se realizeazг cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusгturile laterale. 
    Partea din spate este formatг din douг pгrюi simetrice. Cambrarea оn talie se realizeazг cu ajutorul a douг pense plasate simetric pe ambele pгrюi.  Оn cusгturile laterale este inclusг vipuєca din postav de culoare roєie.  Betelia, montatг оn cusгtura taliei, este prevгzutг cu єapte gгici pentru curea. Betelia se оncheie cu un nasture єi o butonierг, precum єi cu o copcг. Marginile inferioare ale pantalonilor sвnt tivite єi prelucrate cu panglicг.
Sacoul єi pantalonii se realizeazг оn sistemul de confecюii prin mгsuri individuale, probe de ajustare єi proba finalг, pe baza mгsurгtorilor efectuate de furnizor. 
Descrierea epoleților puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și sunt aplicați de cгtre Furnizor.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Юesгtura:74% lвnг єi 24%   
Poliester, 2% Spandex.
Densitatea nu mai puюin de 260 gr/m2.
 Rezistenюa vopsirii, baluri, min, la acюiunea:
 Spгlгrii- nu mai puюin de 4 baluri.
Culoare neagrг.
La fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la finele anului 2022 (la solicitare)	
Lotul V: Scurtг tacticг, culoare neagrг	
1.	Scurtг tacticг de primгvarг/toamnг din юesгturг combinatг, culoare neagrг
	bucгți	200	Scurtг tacticг de primгvarг/toamnг, culoare neagrг, cu lungimea pвnг la linia pliului subfesier cu siluetг dreaptг. Produsul este prelucrat cu douг tipuri de cгptuєealг de tip plasг și din poliester, combinatг cu țesгtura de bazг. Produsul este format din partea faюг, spate, mвneci, guler și glugг. Sistemul de оnchidere a produsului este central, pe guler єi оn continuare pe toatг lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masг plasticг єi cu fentг croitг separat aplicatг pe reperul stвng al feюei, care se fixeazг cu 6 segmente de bandг velcro de culoarea scurtei și un buton metalic invizibil pe fațг la terminația produsului. Оn partea superioarг a fermoarului pe partea dreaptг a feței este оnserat un element de protecție a оnchiderii croit separat și colțuri rotunjite, care bordisește pe exterior marginea superioarг a fermoarului. Partea faюг este formatг din platcг și douг repere de mijloc – central și lateral și un reper inferior. Оn cusгtura de aplicare a plгtcii pe reperele de mijloc ale feței este prevгzutг o suprapunere, оn care este un buzunar ascuns cu laist. Оnchiderea buzunarului este asiguratг printr-un segment de bandг velcro de culoarea scurtei amplasat centrat pe linia de intrare оn buzunar. Оn cusгtura de aplicare a plгtcii, centrat оn raport cu  linia de intrare оn buzunar, este prelucratг o clapг din țesгturг de cгptușealг, pe care este aplicatг centrat o bandг velcro pentru atașarea оnsemnelor distinctive – ecusoanelor de piept. Оn cusгtura de asamblare a  reperelor de mijloc ale feței este amplasat un buzunar vertical cu laist și fermoar ascuns din masг plasticг.  Reperul inferior al feței are lungimea pe linia de simetrie a feței 65 mm și 105 mm pe linia lateralг și este croit dublu din țesгturг de bazг  - un reper pentru partea exterioarг a scurtei și un reper pentru cгptușirea produsului se asambleazг cu reperele din cгptușealг. Partea din spate este formatг trei repere – platcг, reper de mijloc și reper inferior. Оn cusгtura de aplicare a plгtcii pe reperul de mijloc al spatelui este prevгzutг o suprapunere, оn care este un buzunar ascuns cu fermoar din masг plasticг, amplasat simetric de la rгscroiala mвnecii. Оn interiorul buzunarului pe latura superioarг sub fermoar este amplasat un reper dreptunghiular dintr-un strat din țesгturг de bazг, pe care este aplicatг centrat o bandг velcro pentru atașarea оnsemnelor distinctive – ecusoane de spate. Reperul inferior al spatelui este de formг complexг, liniile superioarг și inferioarг ale reperului sunt curbe line. Reperul inferior al spatelui este croit dublu din țesгturг de bazг  - un reper pentru partea exterioarг a scurtei și un reper pentru cгptușirea produsului, care se asambleazг cu reperele din cгptușealг. Оn cusгturile laterale ale produsului sunt prevгzute sisteme de оnchidere pentru acces la armг cu fermoare din masг plasticг. Оnchiderea prezintг element de protecție exterior fixat de partea din fațг a scurtei și un  element de protecție inferior fixat sub fermoar de partea din spate a scurtei. Оn partea de terminație inferioarг fermoarul nu ajunge cu 30 mm panг la terminație și este prevгzut un sistem dublu de оnchidere cu bandг velcro și sistem cu carabine din masг plasticг fixate de partea interioarг a terminației scurtei. Deschiderea se realizeazг cu ajutorul  unor elemente din masг plasticг trase spre reperul fațг printr-un orificiu bordat cu un șiret dublu fixat de carabine. Terminația produsului este o linie curbг linг. Partea de spate a scurtei este mai lungг cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui оn raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația produsului este prelucratг cu șnal format prin aplicarea pe interior a unei benzi din țesгturг de bazг. Terminația produsului prezintг un sistem complex de reglare pe lгțime cu șiret elastic tras prin șnal separat pentru fațг și spate. Pe reperul fațг spre linia de simetrie șiretul este fixat prin cusгtura de aplicare a carabinei, iar spre lateral este tras оn exterior și introdus оn punga buzunarului vertical al feței prin douг orificii bordate cu capse metalice. Pe reperul spate spre lateral dreapta șiretul este fixat prin cusгtura de aplicare a carabinei, iar spre lateral stвnga este tras оn exterior printr-un orificiu bordat cu capsг metalicг și fixat cu element limitativ din masг plasticг de o bridг. Mвneca este de croialг clasicг aplicatг formatг din trei repere cu trei cusгturi: lateralг, anterioarг єi posterioarг. Cusгturile anterioarг și posterioarг corespund ca nivel cusгturilor de aplicare a plгtcii pe fațг și spate. Оn zona cotului оn cusгtura posterioarг se prelucreazг douг pense fixate cu un tighel decorativ. Pe ambele mвneci simetric оn partea superioarг la o distanюг de 7 cm de cusгtura mвnecii оn umгr, se prevede aplicarea prin bandг velco a оnsemnelor distinctive – ecusoane de mвnecг. Terminația mвnecilor este prelucratг cu tighel, cu reglare pe lгțime parțial prin elastic și parțial bandг velcro, aplicatг pe terminație. Оn cusгtura lateralг a mвnecii, spre fațг este fixatг o chingг. Extremitatea liberг a chingii este fixatг de terminația mвnecii prin bandг velcro, segment aplicat pe partea inferioarг a chingii. Gulerul scurtei este de tip єtei vertical, format din guler superior și guler inferior, dublate a cвte douг repere identice. Pe partea exterioarг a gulerului оn regiunea rгscroielii gвtului spate este prelucrat un buzunar pentru pгstrarea glugii, care se оnchide cu segmente de bandг velcro de culoarea scurtei.  Оn partea fațг a gulerului оn regiunea sistemului de оnchidere se preconizeazг elemente suplimentare aplicate pe toatг оnгlțimea gulerului, libere оn partea lateralг, care mascheazг douг copci pentru atașarea glugii la produs. Gluga este formatг dintr-un singur strat de țesгturг de bazг și prezintг un reper superior și reper inferior. Aceasta se aplicг la nivelul rгscroielii gвtului prin bandг velcro pe mijloc de spate și prin introducerea pгrților anterioare sub elementele aplicate pe guler și fixarea prin douг copci metalice. Pe contului anterior al glugii și orizontal pe glugг este prelucrat un єnal оn care este introdus un єnur elastic, extremitгțile cгruia sunt trase spre exteriorul glugii printr-o capsг metalicг și fixate prin element din masг plasticг și o bridг din bandг textilг aplicatг la mai jos de capsa metalicг. Cгptușeala produsului prezintг elementele spate, plastron superior pe spate, fațг, bizeț și mвnecг. Fața cгptușelii este formatг din bizeț, parte superioarг, confecționate din cгptușealг și reper inferior confecționat din țesгturг de bazг. La nivelul liniei taliei la fațг pe cгptușealг este prelucrat un șnal cu lгțimea de 6 mm. Spatele cгptușelii este format din reper superior confecționat din cгptușealг și un reper inferior confecționat din țesгturг de bazг. Оn partea superioarг a spatelui din cгptușealг оn regiunea rгscroielii gвtului este aplicat un plastron de formг pгtratг cu colțuri rotunjite. Divizarea mвnecii din cгptușealг repetг construcția mвnecii din țesгtura de bazг. Produsul prezintг un buzunar interior complex aplicat prin tighel dublu, pe reperul fațг stвnga din cгptușealг. Punga inferioarг a buzunarului prezintг un dreptunghi cu colțurile rotunjite. Intrarea оn buzunar este oblicг, bordisitг, оnchiderea buzunarului este prevгzutг cu un fragment de bandг velcro. Suplimentar pe buzunar este aplicat pe toatг lгțimea un buzunar superior, divizat prin tighel dublu оn douг pгrți egale, cu linia de intrare oblicг. Pe partea interioarг centrat la nivelul cusгturii de aplicare a gulerului оn rгscroialг este prevгzutг o agгțгtoare. 
Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plătcii produsului, terminația liberă a portepoletului se fixează prin  buton de culoarea țesăturii de bază.
Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar.
Toate cusгturile de asamblare a reperelor din țesгturг de bazг pe partea verso sunt prelucrate cu o bandг din material peliculizat aplicatг prin sudare. Cusгturile de asamblare a reperelor feței și spatelui, conturul exterior al gulerului, linia cantului, cusгtura exterioarг a fentei, cusгtura umгrului, rгscroiala mвnecii, cusгturile anterioarг și posterioarг a mвnecii, cusгtura de asamblare a bizețului cu fața din cгptușealг prezintг tighele de garnisire. Fragmentele de bandг velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesгturii de bazг.
Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate оi puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
Epoleții și ecusoanele sunt brodate cu ața metalizatг și sunt aplicaюi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Scurta este  confecționatг din țesгturг din trei straturi care sunt lipite оntre ele care este rezistentг la apг  și vоnt .
Compoziția țesгturii  polister 94%  și 6 % spandex .
 Membranг impermeabilг și permeabilг la vapori TPU 3000/3000.
Densitatea de  200  gr/m2 .
Reperele fațг și spate cгptușealг și pungile buzunarelor exterioare sunt confecționate din țesгturг tip plasг din  polister 100 %. 
Reperele mвnecii din cгptușealг, bizeții, elementele buzunarului interior sunt confecționate din material de cгptușealг din polister 100%. 
Fragmentele de bandг velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesгturii de bazг.
Culoare neagrг.
Fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port.	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la 31 iulie 2022	
Lotul VI: Scurtг tacticг, culoare desen camuflat	
1.	Scurtг tacticг de primгvarг/toamnг din юesгturг combinatг, culoare desen camuflat	bucгți	100	     Descrierea corespunde cu cea a  scurtei tactice de primгvarг/toamnг din юesгturг combinatг, culoare neagrг,  pct. 1, lotul IV.
    Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate оi puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
Epoleții și ecusoanele sunt brodate cu ața metalizatг și sunt aplicaюi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Scurta este  confecționatг din țesгturг din trei straturi care sunt lipite оntre ele care este rezistentг la apг  și vоnt .
Compoziția țesгturii  polister 94%  și 6 % spandex . Membranг impermeabilг și permeabilг la vapori TPU 3000/3000.
 Densitatea de  200  gr/m2 +/- 5 %. 
 Reperele fațг și spate cгptușealг și pungile buzunarelor exterioare sunt confecționate din țesгturг tip plasг din  polister 100 %. 
 Reperele mвnecii din cгptușealг, bizeții, elementele buzunarului interior sunt confecționate din material de cгptușealг din polister 100%. 
Fragmentele de bandг velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesгturii de bazг.
Culoarea camuflat (multicam).
Fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la 31 iulie 2022	
Lotul VII: Costum tactic, culoare neagrг	
1.	Costum tactic
(tunicг și pantaloni) din юesгturг combinatг, culoare neagrг
	comp-lect	260	Tunica tacticг cu mвneca lungг de culoare neagrг, de siluetг dreaptг este constituitг din fațг, spate, mвnecг și guler. Sistemul de оnchidere este central, pвnг la baza gвtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu fața și fentг ascunsг, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, situat la baza rгscroielii gвtului. Partea din fațг este formatг din douг repere simetrice și douг plastroane aplicate оn regiunea pieptului pвnг la nivelul taliei оn fațг ca elemente de оntгrire. Plastroanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bazг, sunt introduse оn cusгtura de aplicare a gulerului, cusгtura de asamblare cu platcг, cusгtura de aplicare a mвnecilor și cusгtura lateralг, sunt aplicate оn partea inferioarг prin tighel triplu, partea plastronului orientatг spre sistemul de оnchidere a cгmгșii este aplicatг parțial printr-un tighel triplu, formвnd pe partea de mijloc rгmasг intrarea unui buzunar ascuns, care se оnchide prin douг elemente velcro aplicate pe fațг și pe partea interioarг a plastronului. Pe partea superioarг a feței simetric sunt prevгzute douг buzunare aplicate prin tighel dublu cu burduf lateral, de formг dreptunghiularг, cu оnchidere cu clapг pe bandг velcro. Оn cusгtura superioarг de aplicare a clapelor din partea de la sistemul de оnchidere a produsului, la distanța lгțimii cusгturii duble de pe clapг se prevгzutг o deschidere, formвnd buzunare pentru pixuri. Partea din spate este formatг din reperul spate, platcг și douг elemente de prelucrare a pliurilor amplasate оn regiunea posterioarг a rгscroielii mвnecii. Platca este formatг din douг repere: superior și inferior, croite din material de bazг. Оn cusгtura de asamblare a plгtcii cu reperul spate sunt prelucrate douг pliuri unidirecționate, orientate spre rгscroiala mвnecii. Pliurile se finalizeazг оn linia lateralг a produsului.  Mвneca este de croialг de tip cгmașг cu o cusгturг, formatг din un reper superior, un reper inferior, un element de оntгrire și manșetг. Оn partea posterioarг la nivelul terminației mвnecii se prelucreazг o tгieturг cu o fentг, cu sistem de оnchidere cu un nasture și butonierг. Terminația mвnecii este prelucratг cu manșetг cu colțurile drepte. Sistemul de оnchidere a manșetei se realizeazг prin butonierг și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lгțimii mвnecii la terminație. Оn regiunea cotului de la linia de divizare pвnг la fenta mвnecii este aplicat un element de оntгrire, care se introduce оn cusгtura de asamblare a mвnecii și оn cusгtura lateralг a mвnecii și se aplicг prin tighel triplu pe partea opusг. Pe mвneca stвngг pe partea anterioarг la nivelul cusгturii de aplicare a manșetei este prevгzut un buzunar aplicat cu douг intrгri pentru pix. Gulerul este de tip rгsfrвnt cu ștei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioarг centrat la nivelul cusгturii de aplicare a gulerului оn rгscroialг este prevгzutг o agгțгtoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintг tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul rгscroielii mвnecii, a plastronului fațг, conturul cusгturii de asamblare a reperelor mвnecii, conturul pliurilor de pe spate, conturul cusгturii de aplicare a plгtcii la fațг și spate sunt aplicate tighele triple, pe conturul manșetelor și al clapelor sunt aplicate tighele duble, linia cantului  prezintг tighel decorativ cu lгțimea de 6 mm. 
Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plătcii produsului, terminația liberă a portepoletului se fixează prin  buton de culoarea țesăturii de bază.
Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar.
În cusătura exterioară a pelerinei gulerului, în cusătura de aplicare a manșetelor, în cusătura superioară de aplicare a clapelor buzunarelor este introdus un cant de culoare roșie cu  lățimea de 2 mm. Deasupra clapei buzunarului, centrat, pe partea dreaptă a feței produsului se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe spate la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui de la linia răscroielii gâtului se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii se prevede aplicarea prin bandă velco a ecusoanelor de mânecă. Cămașa este confecționată din țesătură tip ripstop din fire în amestec  cu finisaj special antimurdărire cu teflon.
    Pantaloni tactici din юesгturг combinatг, culoare neagrг
Pantaloni tactici de culoare neagrг de siluetг semiajustatг, оngustați spre terminație, sunt formați din fațг, spate și betelie. Partea din fațг este realizatг din douг repere simetrice, secționate оn trei pгrți – superioarг, de mijloc оn regiunea genunchiului și inferioarг. Оn partea superioarг a pгrții din fațг sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblicг. Liniile de intrare оn buzunarele laterale spre partea lateralг sunt bordisite dublu pe o porțiune de 60 mm. Оn partea inferioarг lateralг a pungii buzunarelor laterale sunt prevгzute cвte un orificiu. Оn interiorul buzunarului drept lateral este prevгzut un buzunar aplicat din țesгturг de punga buzunarelor. Reperul de mijloc al feței este dublat pe interior cu element de protecție (genunchiere). Оn partea inferioarг a genunchierelor pe mijlocul acestora sunt prelucrate douг intrгri. Partea din spate este realizatг din douг repere simetrice. Cu 65 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate cвte un buzunar tгiat cu laist croit integral cu contrarefiletul și clapг dublг. Buzunarul se оnchide cu elemente de bandг velcro, aplicate pe subclapa inferioarг și reperul spate. Regiunea șezutului simetric pe partea dreaptг și partea stвngг este dublatг cu elemente aplicate de оntгrire din țesгtura de bazг cu formг complexг. Оn zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate simetric cвte douг buzunare aplicate suprapuse. Buzunarul superior este un buzunar aplicat cu clapг și burduf pe partea lateralг orientatг spre spate, este poziționat la nivelul liniei. Punga buzunarului exterior este divizatг vertical оn trei segmente uniforme ca lгțime оn care sunt formate cвte un pliu orientat spre spate. Mai sus de linia de intrare оn buzunar, paralel cu aceasta, este aplicatг o clapг. Pe subclape sunt prevгzute elemente de оnchidere a buzunarului prin bandг velcro, aplicate pe colțurile acestora. Buzunarul interior este format dintr-un reper aplicat din țesгturг pentru pungi de buzunare, divizat printr-un tighel simplu оn douг pгrți egale ca lгțime și este amplasat la distanța de 40 mm de la linia de intrare оn buzunarul aplicat exterior. Sistemul de оnchidere este prevгzut cu fermoar și pe interior cu un nasture și butonierг, fiind amplasat оn partea din fațг a liniei de simetrie. Elementul inferior al sistemului de оnchidere și elementul pentru nasture sunt croite separat. Terminația superioarг a pantalonilor este prelucratг cu betelie autoreglabilг cu elemente din bandг elasticг, betelia se оncheie cu un buton metalic. La nivelul conturului superior sunt fixate cinci gгici. Pe terminația produsului este prelucrat un șnal оn care este introdus șiret de culoarea produsului pentru reglarea lгțimii la acest nivel. Conturul clapelor buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de asamblare a reperelor feței, conturul gгicilor, conturul exterior al elementului de оntгrire оn regiunea șezutului, precum și linia de intrare оn buzunarele laterale a pгrților din fațг sunt prelucrate cu tighele duble. Pe linia de simetrie și pe linia lateralг se aplicг tighele triple.  Pantalonii sunt  confecționați din țesгturг tip ripstop din fire оn amestec  cu finisaj special antimurdгrire cu teflon. Elementele interioare de оntгrire оn regiunea genunchiului sunt confecționate de țesгturг din fire оn amestec, de culoare neagrг
Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate оi puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
    Epoleții și ecusoanele sunt brodate cu ața metalizatг și sunt aplicaюi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC..	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Costumul este confecționatг din țesгturг tip ripstop din fire оn amestec  - 65% polister și 35% bumbac , rezistent la apг  și vоnt.  
Densitatea superficialг  nu mai puюin de 230 gr/m2 +/- 5%.
Culoare neagrг.
Fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la 31 iulie 2022	
Lotul VIII: Costum tactic, culoare desen camuflat	
1.	Costum tactic
( tunicг și pantaloni) din юesгturг combinatг, culoare desen camuflat	comp-lect	100	Descrierea corespunde cu cea al costumului tactic(tunicг și pantaloni) din юesгturг combinatг, culoare neagrг,  pct. 3, lotul IV.
Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate оi puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
Epoleții și ecusoanele sunt brodate cu ața metalizatг și sunt aplicaюi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Costumul este confecționată din țesătură tip ripstop (Mechanical Stretch) din fire în amestec  - 50% poliamid și 48 % bumbac, 2 % elastan, rezistent la apă  și vînt. 
Densitatea superficială  nu mai puţin de 230 gr/m2 +/- 5 %.
Culoarea camuflat (multicam).
Fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la 31 iulie 2022	
Lotul IX: Tricou tactic	
1.	Tricou tactic cu mвneca lungг din юesгturг combinatг, culoare desen camuflat 	bucгți	100	Tricou tactic cu mвneca lungг de culoare desen camuflat are siluetг dreaptг și este format din spate, clin lateral, fațг, mвneci și guler. Fața produsului este format dintr-un reper central din tricot. Spatele produsului este format din douг repere din tricot – un plastron superior de formг complexг оn regiunea rгscroielii gвtului și  parte inferioarг. Clinul lateral din tricot croit integral cu elementul pavг оn regiunea axilarг inferioarг, оncepe din partea inferioarг a rгscroielii mвnecii raglan. Gulerul produsului este de tip ștei, format din douг repere. Sistemul de оnchidere este parțial cu fermoar ascuns amplasat central pe linia de simetrie a feței și guler, este prelucrat cu bandг de protecție оn partea interioarг și superioarг. Mвnecile, de croialг raglan clasic sunt formate dintr-un reper cu o cusгturг inferioarг și douг pense оn regiunea cotului pe partea posterioarг. Terminația mвnecii este prevгzutг cu manșetг croitг integral și o bridг - element de reglare a lгțimii mвnecii la terminație prin bandг velcro, fixat оn cusгtura inferioarг a mвnecii spre partea fațг de produs, pe manșetг оn partea superioarг anterioarг este aplicatг banda velcro. Mвnecile prezintг elemente de оntгrire cu pensг оn partea superioarг aplicate оn regiunea cotului cu o formг complexг. Pe mвneci, оn partea superioarг, pe linia de simetrie a mвnecii oblic este prevгzut un buzunar aplicat cu clapг. Clapa este formatг din douг repere  - superior și inferior, pe reperul superior este aplicat central simetric un element din bandг velcro pentru atașarea оnsemnelor distinctive, pe reperul inferior sunt aplicate douг elemente din bandг velcro pentru оnchiderea buzunarului. Buzunarul aplicat are formг complexг, este de tip burduf spre partea anterioarг și cea inferioarг, pentru atașarea оnsemnelor distinctive pe buzunar central simetric este aplicat un element din bandг velcro. Fața, spatele și clinul lateral sunt asamblate prin tighele plate, terminația produsului este prelucratг prin оndoire simplг cu tighel dublu. Gulerul, mвnecile și buzunarele tricoului sunt confecționate din țesгturг tip ripstop din fire оn amestec, fața și reperul inferior al spatelui tricoului sunt confecționate din tricot cu structurг glat din fire оn amestec, clinul lateral și plastronul spatelui sunt confecționate din tricot cu structurг glat cu ochiuri transferate din fire оn amestec. 
Descrierea ecusoanelor оi puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
      Ecusoanele sunt brodate cu ața metalizatг și sunt aplicaюi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Gulerul, mânecile și buzunarele tricoului sunt confecționate din țesătură tip ripstop (Mechanical Stretch) din fire în amestec - 50% poliamid și 48 % bumbac, 2 % elastan, rezistent la apă  și vînt. 
Densitatea superficialг  nu mai puюin de 230 gr/m2 +/- 5 %.
Culoarea camuflat (multicam).
 Fața, clinul lateral, plastronul spatelui și reperul inferior al spatelui tricoului sunt confecționate din tricot cu structurг din fire оn amestec – 50% bumbac, 44% poliester și 6 % spandex.
Culoarea bej.
Fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la 31 iulie 2022	
Lotul X: Scurtг cгlduroasг	
1.	Scurtг cгlduroasг, culoare neagrг	bucгți	220	scurtг cгlduroasг, culoare neagrг  din țesгturг impermeabilг de siluetг dreaptг  este formatг din partea fațг, spate, mвneci, guler și epoleți. Sistemul de оnchidere a produsului este central, pe toatг lungimea produsului, dublu: cu fermoar bidirecțional din masг plasticг și cu fente: cea de pe reperul drept este оnnгditг оn cusгtura de fixare a fermoarului, iar cea de pe reperul stвng este aplicatг și se fixeazг cu un rвnd de butoni din metal de culoarea produsului, fixate pe 5 nivele. Fața produsului prezintг douг repere simetrice. Оn zona superioarг a pгrților din fațг simetric se aplicг cвte un buzunar aplicat. La terminația superioarг a buzunarului este aplicatг o clapг, care prin intermediul unui buton metalic оnchide buzunarul.  Pe reperele feței mai jos de linia taliei sunt aplicate simetric prin tighel cu lгțimea de 2 mm cвte un buzunar aplicat cu clapг ce оnchide buzunarul cu buton metalic. Partea din spate se constituie din douг repere – platcг și reper inferior spate. Pe reperul spate pornind de la linia plгtcii și pвnг la terminație sunt prelucrate simetric 2 linii de „relief” verticale. Mвneca este de croialг clasicг aplicatг cu douг cusгturi: inferioarг și posterioarг. Terminația mвnecilor este prelucratг cu manșetг cu lгțimea de 55 mm, care se оncheie pe un buton de culoarea produsului. Pe zonele superioare ale mвnecilor, cu 70 mm mai jos de linia de aplicare a mвnecii оn rгscroialг se aplicг simetric оnsemnele – ecusoane de mвnecг. Gulerul este de tip clasic rгsfrвnt cu ștei croit integral. Gulerul detașabil este de tip clasic rгsfrвnt. Fața gulerului este confecționatг din blanг artificialг, dosul de guler – din materialul de bazг. Pe conturul inferior al feței gulerului este prelucrat un element de fixare a gulerului. Pe acesta sunt prelucrate 5 butoniere orizontale. Partea inferioarг a gulerului detașabil se fixeazг de dosul gulerului de bazг prin 5 butoni metalici de culoarea scurtei. Portepoleții sunt fixați оn cusгtura de aplicate a mвnecii, iar terminația liberг, definitivatг оn unghi se fixeazг cu o un buton de culoarea scurtei. Pe portepoleți se оmbracг epoleții care indicг gradul militar. Pe conturul fentelor, pe conturul plгtcii, pe conturul liniilor de „relief”, pe conturul gulerului, pe conturul manșetelor, pe conturul epoleților se aplicг tighele de garnisire. Scurta este prelucratг cu cгptușealг matlasatг de culoare neagrг. Cгptușeala se constituie din fațг, spate și mвneci. Pгrțile din fațг prezintг repere simetrice. Pe reperul stвng al feței se prelucreazг un buzunar tгiat cu doi refileți, croiți din material de bazг. Linia de intrare оn buzunar cu lungimea de 185 mm prevede оnchidere prin fermoar de masг plasticг. Mвneca este de croialг clasicг aplicatг cu douг cusгturi: inferioarг și posterioarг. 
Descrierea epoleților și ecusoanelor оi puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și sunt aplicaюi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Produsul este confecționat din țesгturг Țesгtura: Rip -Stop „stretch”.
Compoziюia fibroasг: 100%  polister, laminat cu membranг.
Densitatea:  160 gr/m2 +/- 10 % .
 Rezistent la razele ultraviolet. 
Юesгtura dosalг din 100% poliester. 
Cгptuєeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m2+- 5% la piesa din spate єi din faюг  a scurtei єi  cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la mвneci.
Cгptuєeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la pantaloni 
Culoare neagrг.
Ecusoanele din PVC.
Furnitura pe epoleții este brodatг cu ațг de aur metalizatг.
Fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Garanюie minim 12 luni din momentul eliberгrii оn port.	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la 30 iunie 2022	
Lotul XI: Costum cгlduros de patrulare	
1.	Costum cгlduros de patrulare (scurtг și pantaloni) din юesгturг combinatг, culoare neagrг
	comp-lect	220	Scurtг de patrulare cгlduroasг de culoare neagrг, cu lungimea pвnг la nivelul pliului subfesier, prezintг siluetг dreaptг, este prelucratг cu cгptușealг de culoare neagrг din material matlasat.
Produsul este format din partea fațг, spate, mвneci, guler, glugг și epoleți. 
Sistemul de оnchidere a produsului este central, pe glugг cu un rвnd de butoni din metal fixați pe 2 nivele și оn continuare pe guler și pe toatг lungimea produsului, dublu: cu fermoar unidirecțional din masг plasticг și fente aplicate pe fața produsului care se suprapun și se fixeazг cu un rвnd de butoni din metal fixați pe 5 nivele. 
Partea fațг este formatг din platcг și un reper inferior. Оn cusгtura de aplicare a plгtcii simetric pe ambele pгrți este amplasat cвte un buzunar cu clapг aplicatг de formг dreptunghiularг cu colțurile exterioare teșite. Clapa este formatг din douг repere identice din țesгturг de bazг, pentru оnchiderea buzunarului sunt fixați spre colțurile teșite doi butoni de culoarea țesгturii de bazг. De asupra clapei pe mijloc centrat pot fi atașate prin fragmente de bandг velcro оnsemnele distinctive.
Оn partea inferioarг a reperelor feței simetric se prelucreazг cвte un buzunar tгiat cu linia de intrare orientatг oblic, cu laist, prevгzute cu оnchidere pe  fermoar ascuns din masг plasticг.
Partea din spate se constituie din douг repere – platcг єi reper inferior spate. Оnгlțimea plгtcii la nivelul liniei de simetrie constituie 170 mm. 
Pe mijlocul spatelui produsului, de la linia de aplicare a plгtcii оn jos, centrat este aplicat prin tighel simplu un element cu formг dreptunghiularг cu unghiuri teșite din material reflectorizant pe care este imprimatг inscripția CARABINIERI. 
Mвneca este de croialг clasicг aplicatг cu douг cusгturi: anterioarг єi posterioarг. Оn cusгtura posterioarг sunt prevгzute douг pense pentru asigurarea formei оn regiune cotului. Оn partea superioarг a mвnecilor la distanța de 70 mm de la cusгtura de aplicare a mвnecii оn rгscroialг sunt aplicate prin bandг velcro ecusoane de mвnecг. 
Terminația mвnecii este prelucratг prin tighel simplu cu оndoire și prezintг o manșetг interioarг tricotatг dublг оnnгditг la partea de cгptușealг. 
Pe mвnecг orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu douг benzi din material reflectorizant (desen șah) cu lгțimea de 50 mm.
Gulerul este de tip ștei vertical format din douг repere identice din țesгturг de bazг cu inserție termoizolantг оn interior. Pe partea exterioarг a gulerului оn rгscroiala gвtului este aplicatг un element de protecție din țesгturг de bazг, care ascunde fermoarul prin care se atașeazг gluga la produs.
Gluga scurtei, cu lungimea pвnг la punctul bгrbiei este cгptușitг și formatг din douг starturi: partea exterioarг și partea inferioarг. Partea exterioarг a glugii este constituitг din trei repere: reper central, douг repere laterale din țesгturг de bazг. Partea inferioarг a glugii este formatг din patru repere: un reper central, douг repere laterale confecționate din cгptușealг matlasatг și un reper din țesгtura de bazг care prelucreazг conturul exterior al glugii. Pe conturul exterior al glugii este format un șnal оn care este introdus un șiret pentru reglare și element de fixare din masг plasticг, care este tras spre exterior printr-o butonierг și apoi introdus оn interior și fixat оn cusгturг inferioarг a glugii. Terminația inferioarг a glugii este prelucratг cu fermoar, prin care gluga se atașeazг la produs оn regiunea rгscroielii gвtului.
Epoleюii sunt formaюi din 2 repere distincte: portepoleюii cu lungimea de 145 mm єi lгюimea de 40  mm sunt fixaюi оn cusгtura de aplicate a mвnecii, iar terminaюia liberг se fixeazг cu un buton metalic de culoare scurtei оn zona umгrului; єi epoleюii de formг tubularг cu lгюimea de 50 mm єi lungimea de 120 mm se оmbracг pe portepoleюi. 
Terminația produsului este o linie curbг linг. Partea de spate a scurtei este mai lungг cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui оn raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația inferioarг a produsului este оndoitг simplu și prelucratг cu tighel simplu. 
Оn cusгturile laterale ale produsului spre terminația inferioarг sunt inserat fermoare din masг plasticг cu lungimea de 280 mm.
Cгptușealг produsului este matlasatг și este formatг din fațг, spate și mвnecг din douг repere. Partea fațг este prelucratг cu bizeț pвnг la linia umeralг. Pe partea stвngг a feței din cгptușealг este prelucrat un buzunar interior tгiat cu laist, care se оnchide cu bandг velcro aplicatг pe mijlocul laistului.  
Produsul poate fi reglat pe lгțime la nivelul linia taliei, pe partea verso a produsului este aplicat un șnal prin care trece un șiret de culoarea materialului de bazг. Șiretul este tras spre partea interioarг a produsului printr-o butonierг prelucratг pe bizet. 
Pantaloni de patrulare cгlduroși de culoare neagrг, de siluetг semiajustatг оngustați spre terminație – se constituie din partea din faюг, partea din spate єi betelie. pantalonii sunt cгptușiți și prelucrați cu material matlasat de cгptușealг de culoare neagrг. 
Sistemul de оnchidere este amplasat pe linia de simetrie a feюei єi se realizeazг prin fermoar și prin nasture și butonierг amplasați pe betelia produsului. 
Faюa pantalonilor este constituitг din douг repere simetrice. Partea din faюг prezintг buzunare laterale cu linia de intrare oblicг.  
Spatele este constituit din douг repere simetrice, fiecare reper spate este format din clin trapezoidal superior și reper inferior. 
Betelia prelucreazг conturul superior al produsului este formatг din douг repere anterioare simetrice amplasate pe partea fațг și un reper matlasat pentru partea spate. Reperele anterioare prezintг un segment lateral prelucrat cu elastic оn interior pentru reglarea dimensiunii pantalonilor pe linia taliei, care se оncepe de la mijlocul reperului. Reperul spate al beteliei este format din douг repere identice din țesгtura de bazг, matlasate. Terminația superioarг a beteliei la spate este o linie curbг linг. 
Betelia este prevгzutг cinci gгici: patru gгici, cвte douг pentru fiecare fațг, sunt amplasate: una la nivelul liniei laterale și una la distanța de 110 mm de la linia de simetrie a feței și o gaicг amplasatг la nivelul linie de simetrie a spatelui. Betelia se оncheie cu un nasture єi o butonierг.
Terminația inferioarг a produsului se prelucreazг cu cusгturг оnchisг. Terminația inferioarг a produsului este prelucratг cu o manșetг dublг din tricot оnseratг pe interior.
Pe pantaloni orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu douг benzi din material reflectorizant (desen șah) cu lгțimea de 50 mm.
Cusгtura de asamblare a clinului și reperului inferior al spatelui, cusгtura medie, cusгtura lateralг a pantalonilor sunt prelucrate cu tighel dublu amplasat la 1 mm de la margine. Cusгtura de pas este prelucratг cu tighel decorativ cu lгțimea de 1 mm. Linia exterioarг a beteliei la spate este prelucratг cu tighel decorativ cu lгțimea de 5 mm.
Cгptușealг produsului prezintг țesгturг din fire оn amestec.
     Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate оi puteți gгsi оn Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
sunt brodate cu ața metalizatг și sunt aplicaюi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Produsul este confecționat din țesгturг Tesгtura:Rip-Stop „stretch”
Compoziюia fibroasг: 100%  polister, laminat cu membranг, MVP 5000 gr/m2  /24h  , WRP 10000 mm, 
Densitatea:  160-gr/m2 +/- 10 % .
 Rezistent la razele ultraviolet. 
Юesгtura dosalг din 100% poliester. 
Cгptuєeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m2+- 5% la piesa din spate єi din faюг a scurtei єi  cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la mоneci.
Cгptuєeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m2 +- 5% la pantaloni .
Culoare neagrг.
Ecusoanele din PVC.
Furnitura pe epoleții este brodatг cu ațг de argint metalizatг.
Fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Garanюie minim 12 luni din momentul eliberгrii оn port.	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la 30 iunie 2022	
Lotul XII: Оncгlțгminte tacticг	
1.	Bocanci din piele cu carвmb оnalt, culoarea nisipului	perechi	100
	  Bocancii de culoare bej (nisip) cu metoda de fixare prin coasere-lipire și reprezintг o construcție a articolului de tip ”plic” cu carвmb оnalt. Pe un articol de оncгlțгminte sunt 10 copci și patru cвrlige, prin care se оmbracг șireturile. Marginile vizibile ale articolului sunt prelucrate prin tгiere și tivire.
    Subansamblul exterior a bocancilor este alcгtuit din piele de șpalt de catifea pentru partea de sus a оncгlțгmintei de culoare bej оn combinație cu materialul pentru partea superioarг a оncгlțгmintei ”Cordura” sau un material similar de culoare bej. Cгptușealг este produsг din material pentru cгptușealг ”Cambrel” sau un material similar de culoare bej. 
      Carвmbul se coase de cгputг cu patru cusгturi paralele. De-a lungul conturului din spate al carвmbului se оntгresc cu o curea exterioarг din spate. Pe carвmb printr-o cusгturг оn douг rвnduri se coase ștaiful. Pe carвmb se monteazг bandг de curea cu lгțimea de la 40 la 50 mm. Pe ștaif sunt aplicate douг cusгturi decorative. Pe marginea superioarг a conturului carвmbului este montatг piesa superioarг a carвmbului (paspoal moale), оn jurul perimetrului piesei este o garniturг moale din spumг poliuretanicг expandatг, cu o grosime (10 ± 1) mm.
      Limba (eticheta surdг) protejeazг piciorul de pгtrunderea оn оncгlțгminte a prafului, murdгriei, apei.    Pentru a spori proprietгțile de exploatare ale оncгlțгmintei de pe carвmb pe conturul interior din spate, se monteazг, cu o cusгturг оn douг rвnduri, un buzunar al piesei semifabricate din piele naturalг.
Оn interiorul bocancilor se introduce оn funcție de mгrimea
оncгlțгmintei, un branț anatomic termoformat. Stratul superior este din material de cгptușealг, stratul inferior este din etilen-acetat  de  vinil  (EVA). 
      Ansamblul branț este alcгtuit din branțul principal din cartonul pentru оncгlțгminte de tip ”CO”. La branțul principal pentru menținerea arcului piciorului se atașeazг un supinator de metal și un semi-branț rigid din carton cu rigiditate sporitг.         
        Bocancii pentru bгrbați sunt realizați prin metoda de fixare coasere-lipire, care asigurг: durabilitate, confort, posibilitatea de reparare. Detaliile inferioare reprezintг o talpг cu un singur strat din TPE (elastomer termoplastic) de culoare bej. Grosimea tгlpii оn partea supinatorului este de la 4 pвnг la 5 mm. Grosimea tгlpii pe porțiune de picior-fascicul cu protector (10 ± 0,2) mm, ținвnd cont de adвncimea protectorului (adвncimea protectorului de la 4 la 5 mm). Ridicarea calapodului оn partea cгlcвiului este de 25 mm. Grosimea tгlpii cu protector оn partea cгlcвiului este de 25 mm. Desenul de pe suprafața de cгlcare a tгlpii asigurг aderența la sol оn timpul mersului pe jos, avвnd efect antiderapant.  Elastomerii termoplastici sunt polimeri sintetici, care la temperaturi normale au proprietгți de cauciuc și combinг оn sine proprietгțile cauciucurilor vulcanizate. Elastomerii termoplastici (TPE) sunt rezistenți la acizi slabi, soluții de alcaline și sгruri, alcooli, apг, intemperii. Tгlpile din elastomeri termoplastici sunt rezistente la variațiile de temperaturi de la minus 25 ̊С pвnг la plus 40 ̊С, nu sunt toxice, sunt rezistente la оncovoieri multiple (poate rezista la o sarcinг de pвnг la 30 de kilocicli) și plastice, au o rezistențг sporitг la abraziune (de pвnг la 7 J/mm3).       
Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 210±5 mm.. 
Model aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Confectionați din piele combinatг cu material textil, care ajutг la respirația piciorului
Culoare: bej (nisip).
Garanюie minim 6 luni din momentul eliberгrii оn port.	
Termen de livrare a mгrfii:	pвnг la 30 aprilie  2022	
Lotul XIII: Cгmaєг culoare albг (femeilor – militare)	
1.	Cгmaєг cu mоnecг lungг, culoare albг (femeilor - militare) 	bucгți	50
	Cгmaєa este constituitг din partea din faюг, spate, mвneci єi guler. Partea din faюг este formatг din douг repere simetrice, care se оncheie la un rвnd de nasturi plasaюi оn єase niveluri. Pe partea superioarг a feюei sunt aplicate douг buzunare cu clape. Buzunarele se оncheie cu ajutorul nasturilor.  Partea din spate este formatг din partea superioarг – platca єi partea inferioarг. Оn cusгtura de montare a plгtcii sunt prelucrate douг pliuri simetrice, orientate spre rгscroiala mвnecilor.
Mвneca este montatг єi formatг din partea anterioarг єi posterioarг. Terminaюia mвnecii este prelucratг cu manєetг. Gulerul este rгsfrвnt, cu єtei secюionat. Pe mвneca stвngг, la o distanюг de 7 cm de cusгtura mвnecii оn umгr, pe partea lateralг, confecюionerul aplicг ecusonul ce reprezintг Stema de Stat.  Pe mвneca dreaptг, la o distanюг de 7 cm de cusгtura mвnecii оn umгr, pe partea lateralг, confecюionerul aplicг ecusonul ce reprezintг Inspectoratul general de carabinieri.
Epoleюii sunt aplicaюi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Țesгtura: 65 % poliester єi 35 % viscozг .
Culoare albг. 
Densitatea:160 gr/m2
    Fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
    Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port.	
Termen de livrare a mгrfii:	90 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor	
2.	Cгmaєa cu mвnecг scurtг, culoare albг (femeilor - militare) 	bucгți	50	Cгmaєa este constituitг din partea din faюг, spate, mвneci єi guler. Partea din faюг este formatг din douг repere simetrice, care se оncheie la un rвnd de nasturi plasaюi оn єase niveluri. Pe partea superioarг a feюei sunt aplicate douг buzunare cu clape. Buzunarele se оncheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formatг din partea superioarг – platca єi partea inferioarг. Оn cusгtura de montare a plгtcii sunt prelucrate douг pliuri simetrice, orientate spre rгscroiala mвnecilor.
  Mвneca este scurtг pвnг la linia cotului. Terminaюia mвnicii este prelucratг cu manєetг croitг integral.  Gulerul este rгsfrвnt, cu єtei secюionat. Pe mвneca stвngг, la o distanюг de 7 cm de cusгtura mвnecii оn umгr, pe partea lateralг, confecюionerul aplicг ecusonul ce reprezintг Stema de Stat. Pe mвneca dreaptг, la o distanюг de 7 cm de cusгtura mвnecii оn umгr, pe partea lateralг, confecюionerul aplicг ecusonul ce reprezintг Inspectoratul general de carabinieri. 
    Epoleюii sunt aplicaюi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Țesгtura: 65 % poliester єi 35 % viscozг .
Culoare albг. 
Densitatea:160 gr/m2
Fiecare produs sг fie prevгzut o emblemг țesutг, cusutг sub ștei și imprimantг cu tuș rezistent la spгlгri repetate, cu urmгtorul conținut: data fabricației, denumirea producгtorului, mгrimea, compoziția fibroasг, maracarea simbolurilor pentru condiții de оntreținere și spгlare (temperatura de spгlare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate оn operațiunile de spгlare, curгțare, uscare și cгlcare).
Termen de garanюie 6 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	90 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor	
Lotul XIV: Mгnuși din piele naturalг, culoare neagrг	
1.	Mгnuși din piele naturalг, culoare neagrг	bucгți	1 400	    Mгnușile sunt formate din reper de bazг cu cinci degete, degetul mare și  patru clini suplimentari. Оn partea lateralг spate mгnușile sunt prevгzute cu tгieturг. Marginea și tгietura mгnușilor sunt prelucrate cu bordurг din piele. Mгnușile sunt cгptușite cu tricot.
Model aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Confectionatг din piele naturalг.
Coptușala mгnuților sг fie din tricotaj.
Termen de garanюie 4 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	60 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor	
Lotul IX: Rucsac (sac de merinde), culoare neagrг	
1.	Rucsac (sac de merinde), culoare neagrг	bucгți	215	Rugzacul (sacul de merinde) este format din:
- Partea din spate este cгptușita cu burete pentru confortul utilizatorului.
- Prevгzut cu mвner de transport.
- Bretele ajustabile cгptușite cu burete, lгюime de 5 cm.
- Centura lombara ajustabila cu catarama trident.
- Pe partea din spate este prevгzut cu un compartiment universal.
- Toate buzunarele sunt prevгzute cu fermoar cu sens dublu.  
- Ajustabil in lгюime datorita cataramelor laterale.
- 2 compartimente mari bine compartimentate.
- Pe partea din fata este prevгzut cu 2 buzunare cu fermoar si sistem de benzi Molle pe care pot fi atașate alte accesorii.
Model aprobat de IGC.	
Actul normativ la юesгturг єi/sau descrierea юesгturii:	Юesгtura: 100 % poliester, 
Captuseala: 100% Polyester
Volum:  36 litri
Dimensiuni: 51 x 29 x 28 cm. 
Culoare neagrг.
Termenul de garanюie 12 luni din momentul eliberгrii оn port	
Termen de livrare a mгrfii:	45 de zile de la оnregistrarea contractului la Ministerul finanюelor