Schimbarea timplariei din cadrul Institutiei de Educatie Timpurie Nr.27 mun.Balti, str. T. Vladimirescu 69		
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-3
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2	39.05	
	7422010060100	Timplar	h-om	8.2005	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	8.2005	
		Total				
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor - glafuri din tabla si pervazuri 
	m	20.72	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.8648	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.0360	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2072	
		Total				
3	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din aluminiu cu bariera termica: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi,  fereastre cu deschidere sunt echipate cu plase antiinsecte	m2	39.05	
	9310060019930	Muncitor	h-om	31.8843	
	2030112931108	Ferestre din alumimiu cu bariera	m2	39.0500	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	253.8250	
	2513736621482	Banda izolanta	m	60.1370	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	62.8705	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	20.3060	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	4.5298	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1.1598	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5.4670	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3.5496	
		Total				
4	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m	10.36	
	7422010060100	Timplar	h-om	2.9008	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8288	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	10.5672	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	42.2688	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1036	
		Total				
5	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
	m	10.36	
	7422010060100	Timplar	h-om	3.3152	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8288	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	10.3600	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	41.4400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1036	
		Total				
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri 
	m2	23.31	
	7122050013400	Zidar	h-om	2.7972	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.4965	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.1655	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2331	
		Total				
7	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	66.60	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33.9660	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21.9780	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85.9140	
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0932	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.5728	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1465	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0999	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0999	
		Total				
8	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	23.31	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28.4382	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	166.4334	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0932	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.8415	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.3730	
		Total				
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	23.31	
	7122050013400	Zidar	h-om	4.6620	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25.6410	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3.4965	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	
		Total				
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	23.31	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6993	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.4965	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.1655	
		Total				
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	23.31	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10.4895	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3310	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24.5897	
	4100126202818	 Apa	m3	0.0233	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0233	
		Total				
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 
	m2	23.31	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6993	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.4965	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.1655	
		Total				
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	23.31	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12.8205	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	9.3240	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.3986	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11.6550	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.1655	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0466	
		Total				
14	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri exterioare de ferestre 
	m2	16.65	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24.7419	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4.9950	
	2653102101834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	243.2565	
	4100126202818	 Apa	m3	0.1865	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.3153	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.4928	
		Total				
15	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza pe baza ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor (glafuri exterioare) 
	m2	16.65	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7.4925	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.6650	
	2653102101833	Chit pe baza de ciment "Fasad Alb"	kg	17.5641	
	4100126202818	 Apa	m3	0.0166	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0166	
		Total				
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor 
	m2	16.65	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.4995	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2.4975	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.8325	
		Total				
17	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate  pe glet existent 
	m2	16.65	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7.4925	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	10.6560	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.8325	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8.3250	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.8325	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0499	
		Total