                                                                          Către grupul de lucru pentru achiziții

                                               CAIET DE SARCINI
pentru executarea lucrărilor de spălare hidropneumatică a sistemelor de încălzire (mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13)
1. Informații generale
Denumirea obiectivului: Institutul de Pneumotologie „Chiril Draganiuc” din str. Constantin Vîrnav, 13.
Obiectul achiziției: Executarea lucrărilor de încercare hidraulică și spălare a sistemelor de încălzire centrală cu apă potabilă .
Locul executării lucrărilor:
Bloc A - 9 etaje;
Bloc B - 4 etaje;
Garaj - 2 etaje;
Bloc gospodăresc - 2 etaje;
Laboratorul Național de Referințe - 3 etaje.
2. Scopul lucrărilor
Lucrările au ca scop curățarea sistemelor de încălzire de depunerile și impuritățile acumulate, asigurarea circulației corespunzătoare a agentului termic, verificarea stării sistemului și pregătirea instalațiilor pentru funcționarea fiabilă în perioada rece.
3. Lista și cantitățile lucrărilor

	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol 
norme, şi 
cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate
 de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei 
(col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Bloc A, 9 etaje.
	
	
	
	

	1
	RpSF50A
	Încercarea hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă potabilă .
	m
	2160
	
	

	
	
	Bloc B, 4 etaje
	
	
	
	

	2
	RpSF50A
	Încercarea hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă potabilă .
	m
	780
	
	

	
	
	Garaj, 2 etaje
	
	
	
	

	3
	RpSF50A
	Încercarea hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă potabilă .
	m
	420
	
	

	
	
	Bloc gospodăresc, 2 etaje
	
	
	
	

	4
	RpSF50A
	Încercarea hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă potabilă .
	m
	390
	
	

	
	
	Laboratorul Național de Referințe
	
	
	
	

	5
	RpSF50A
	Încercarea hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă potabilă .
	m
	430
	
	


 
	
	Total:
	m
	4 180,00
	
	


							

4. Cerințe tehnice pentru executarea lucrărilor
4.1. Lucrările se vor executa de către operatorul economic cu personal calificat și cu experiență corespunzătoare.
4.2. Spălarea sistemelor de încălzire se va efectua prin metoda hidropneumatică, utilizând apă și aer comprimat, cu echipament corespunzător lucrării.
4.3. Înainte de efectuarea spălării, prestatorul va verifica starea generală a instalației și va identifica punctele necesare pentru conectarea echipamentului de spălare și evacuarea apei.
4.4. Spălarea se va efectua astfel încât să fie îndepărtate depunerile, nămolul și impuritățile din conductele sistemului de încălzire.
4.5. Prestatorul va utiliza echipamente tehnice corespunzătoare, inclusiv compresor pentru asigurarea aerului comprimat necesar procesului de spălare.
4.6. Apa utilizată pentru spălare va fi evacuată în condițiile stabilite cu beneficiarul și cu respectarea cerințelor tehnice și de securitate aplicabile.
4.7. Pe durata executării lucrărilor, prestatorul va lua măsuri pentru prevenirea deteriorării conductelor, armăturilor, robinetelor, radiatoarelor și altor elemente ale instalației.
4.8. În cazul depistării unor defecțiuni ale sistemului, acestea vor fi comunicate beneficiarului înainte de efectuarea unor lucrări suplimentare.
5. Verificarea și recepția lucrărilor
5.1. După finalizarea lucrărilor, prestatorul va efectua verificarea sistemului de încălzire.
5.2. Rezultatele verificării și spălării vor fi prezentate beneficiarului pentru recepție.                                                                                                                                  5.3. Recepția lucrărilor se va efectua pe baza cantităților efectiv executate și a conformității acestora cu cerințele prezentului caiet de sarcini.
5.4. Lucrările se consideră finalizate după efectuarea spălării, verificării sistemului și înlăturarea eventualelor neconformități constatate de beneficiar.
6. Echipamente și resurse
Prestatorul va asigura din cont propriu echipamentele, utilajele și personalul necesar executării lucrărilor.
Pentru executarea lucrărilor sunt necesare, după caz:
compresor pentru aer comprimat;
furtunuri și racorduri necesare conectării echipamentului;
echipamente și scule pentru deservirea instalației;
materiale auxiliare necesare executării lucrărilor;
echipament individual de protecție pentru personal.
7. Cerințe privind securitatea muncii
7.1. Prestatorul este responsabil de respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă de către personalul propriu.
7.2. Lucrările se vor executa cu respectarea regulilor de securitate la utilizarea instalațiilor, echipamentelor și utilajelor.
7.3. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și pentru protejarea persoanelor și bunurilor beneficiarului.
8. Termenul de executare
Lucrările vor fi executate în termenul stabilit în contract, coordonat cu beneficiarul, astfel încât să nu fie perturbată activitatea instituției.
Programul concret de intervenție pentru fiecare bloc/sector va fi coordonat în prealabil cu reprezentantul beneficiarului.
9. Obligațiile prestatorului
Prestatorul are obligația:
să execute lucrările conform prezentului caiet de sarcini;
să asigure personal calificat;
să asigure utilajele și echipamentele necesare;
să protejeze instalațiile și bunurile beneficiarului;
să respecte normele de securitate și sănătate în muncă;
să informeze beneficiarul despre eventualele defecțiuni constatate;
să remedieze pe propria cheltuială neconformitățile rezultate din executarea necorespunzătoare a lucrărilor;
să predea lucrările beneficiarului după finalizarea acestora.
10. Recepția lucrărilor
La finalizarea lucrărilor se va întocmi documentul de recepție a lucrărilor executate, semnat de reprezentanții beneficiarului și prestatorului.
Cantitatea totală prevăzută pentru executare este de 4 180 m de conducte/sistem de încălzire, conform repartizării din tabelul de la pct. 3.
11. Cerință privind oferta financiară
Ofertantul va prezenta oferta financiară pentru executarea integrală a lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.
Prețul ofertat va include toate cheltuielile necesare pentru executarea lucrărilor, inclusiv manopera, utilajele, echipamentele, transportul, materialele și consumabilele necesare, precum și alte cheltuieli aferente executării corespunzătoare a lucrărilor.
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