____

Reparatia partiala a unor birouri din incinta Curti de Conturi	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 01-01-2018

Valoarea de deviz  31 780,35 lei	

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Biroul 203
					
		1.1. Desfaceri
					
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (sectoare avariate )
	m2	25,6000
	24,92
——————————
23,22
	637,95
——————————
594,43

		Total	 lei			 637,95
	
		Total Desfaceri
Inclusiv salariu				637,95
594,43	
		1.2. Pereti
					
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	25,6000
	10,68
——————————
2,58
	273,41
——————————
66,05
	
 3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	25,6000
	174,70
——————————
104,92
	4 472,32
——————————
2 685,95
	
 4	CF17C	Diverse lucrari - strat din fibra de sticla aplicat 45 gr /m2  lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	25,6000
	49,25
——————————
17,20
	1260,80
——————————
440,32
	
 5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	25,6000
	56,80
——————————
47,30
	1 454,08
——————————
1 210,88
	
 6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	25,6000
	10,68
——————————
2,58
	273,41
——————————
66,05

		Total	 lei			 7 592,70
	
		Total Pereti
Inclusiv salariu				7 592,70
4 469,25	
							
		Total	 lei			 8 371,97
	
		Total Biroul 203
Inclusiv salariu				8 371,97
5 063,68	
		2. Biroul 207
					
7	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m mutarea mobilierului
	t	0,1500
	103,20
——————————
103,20
	15,48
——————————
15,48
	
 8	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare
	buc	8,0000
	11,18
——————————
11,18
	89,44
——————————
89,44
	
 9	RpCE29A	Pelicula din polimeri  pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase.
	m2	11,0000
	37,62
——————————
12,90
	413,82
——————————
141,90
	
 10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	1,0000
	24,92
——————————
23,22
	24,92
——————————
23,22
	
 11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	1,0000
	174,70
——————————
104,92
	174,70
——————————
104,92
	
 12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	1,0000
	49,25
——————————
17,20
	49,25
——————————
17,20
	
 13	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	1,0000
	68,99
——————————
41,28
	68,99
——————————
41,28
	
 14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	1,0000
	10,68
——————————
2,58
	10,68
——————————
2,58
	
 15	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe
	m	3,0000
	105,79
——————————
89,44
	317,37
——————————
268,32
	
 16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	1,0000
	10,68
——————————
2,58
	10,68
——————————
2,58
	
 17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,0000
	56,80
——————————
47,30
	56,80
——————————
47,30
	
 18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	47,4000
	10,68
——————————
2,58
	506,23
——————————
122,29
	
 19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	47,4000
	128,07
——————————
47,30
	6 070,52
——————————
2 242,02
	
 20	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	8,0000
	26,66
——————————
26,66
	213,28
——————————
213,28
	
 21	IzB05A1	Etansarea ferestrelor cui silicon acrilic
	m	8,10000
	16,50
——————————
12,90
	133,65
——————————
104,49

		Total	 lei			 8 155,81
	
		Total Biroul 207
Inclusiv salariu				8 155,81
3 436,30	
		3. Biroul 210
					
		3.1. Desfaceri
					
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (sectoare avariate )
	m2	11,0000
	24,92
——————————
23,22
	274,12
——————————
255,42

		Total	 lei			 274,12
	
		Total Desfaceri
Inclusiv salariu				274,12
255,42	
		3.2. Pereti
					
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	11,0000
	10,68
——————————
2,58
	117,48
——————————
28,38
	
 24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	11,0000
	174,79
——————————
104,92
	1 922,69
——————————
1 154,12
	
 25	CF17C	Diverse lucrari - strat din fibra de sticla aplicat 45 gr /m2  lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	11,0000
	49,25
——————————
17,20
	541,75
——————————
189,20
	
 26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	11,0000
	56,80
——————————
47,30
	624,80
——————————
520,30
	
 27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	11,0000
	10,68
——————————
2,58
	117,48
——————————
28,38

		Total	 lei			3 598,32
	
		Total Pereti
Inclusiv salariu				3 598,32
1 920,38	
							
		Total	 lei			3 598,32
	
		Total Biroul 210
Inclusiv salariu				3 598,32
2 175,80	

		Total	 lei			20126,10
	
		Asigurari sociale	24 %			2 580,45
	
		Cheltuieli de transport	6 %			537,75
	
		Cheltuieli de regie	10 %			2 315,01
	
		Beneficiu	4 %			1 018,60
	
		TVA	20 %			5 296,72

Total deviz:
Inclusiv salariu				31 780,35
——————
10 751,89

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Reparatia partiala a unor birouri din incinta Curti de Conturi	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 01-01-2018

Valoarea de deviz  31 780,35 lei	

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,0320	86,00	1 034,75	
 2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,9200	86,00	1 455,12	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,4820	86,00	4 169,45	
 4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	86,00	94,60	
 5.	7134050013250	Izolator	h-om	2,1000	86,00	180,60	
 6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5200	86,00	302,72	
 7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,7480	86,00	2 558,33	
 8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	86,00	15,48	
 9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9400	86,00	940,84	
		Total manopera				10 751,89	
			Materiale:
 1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	12,3585	22,00	271,89	
 2.	1	Silicon acrilic	kg	0,8400	60,00	50,40	
 3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0258	400,00	10,32	
 4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4100	25,00	60,25	
 5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,3900	44,00	809,16	
 6.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	18,9600	160,00	3 033,60	
 7.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,6400	23,00	129,72	
 8.	2614122601913	 Fibra de sticla tip 45gr/m2	m2	41,3600	26,00	1 075,36	
 9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8700	3,00	11,61	
 10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	5 000,00	21,00	
 11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8840	8,00	23,07	
 12.	2653102100831	Amestec uscat	kg	271,3240	8,00	2 170,59	
 13.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	39,6642	9,00	356,98	
 14.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,7000	30,00	711,00	
 15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,1451	20,00	42,91	
 16.	4100126202818	Apa	m3	0,0376	20,00	0,75	
 17.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,1300	30,00	183,90	
		Total materiale de construcţii				8 962,51	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,3345	70,00	23,42	
 2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3760	70,00	26,32	
 3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0400	80,00	243,20	
 4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6076	40,00	24,30	
 5.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0045	40,00	0,18	
		Total utilaje de construcţii				317,42	

	Total	 lei			20126,10	
	Asigurari sociale	24 %			2 580,45	
	Cheltuieli de transport	6 %			537,75	
	Cheltuieli de regie	10 %			2 315,01	
	Beneficiu	4 %			1 018,60	
	TVA	20 %			5 296,72	
	Total deviz:				31 780,35	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia partiala a unor birouri din incinta Curti de Conturi	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Biroul 203
					
		1.1. Desfaceri
					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (sectoare avariate )
	m2			24,92
—————
23,22	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,00	12,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500	20,00	1,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70	
		Total	 lei			637,95	
		1.2. Pereti
					
2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2			10,68
—————
2,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	44,00	6,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	30,00	1,50	
		Total	 lei			273,41	
3	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			169,08
—————
104,92	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	86,00	104,92	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	8,00	57,12	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0040	20,00	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64	
		Total	 lei			4 328,44	
4	CF17C
	Diverse lucrari - strat din fibra de sticla aplicat 45 gr /m2  lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			49,26
—————
17,20	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20	
	2614122601913	 Fibra de sticla tip 45gr/m2	m2	1,1000	26,00	28,60	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0003	20,00	0,01	
		Total	 lei			1 260,95	
5	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2			56,89
—————
47,30	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,00	8,60	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08	
		Total	 lei			1 456,49	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2			10,68
—————
2,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	44,00	6,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	30,00	1,50	
		Total	 lei			273,41	
		2. Biroul 207
					
7	TrB05B2-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m mutarea mobilierului
	t			103,20
—————
103,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	86,00	103,20	
		Total	 lei			15,48	
8	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare
	buc			11,18
—————
11,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	86,00	11,18	
		Total	 lei			89,44	
9	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase.
	m2			39,72
—————
12,90	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	86,00	8,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	86,00	4,30	
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,72	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	70,00	2,10	
		Total	 lei			436,89	
10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			24,92
—————
23,22	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,00	12,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500	20,00	1,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70	
		Total	 lei			24,92	
11	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			169,08
—————
104,92	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	86,00	104,92	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	8,00	57,12	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0040	20,00	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64	
		Total	 lei			169,08	
12	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			49,26
—————
17,20	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20	
	2614122601913	 Fibra de sticla tip 45gr/m2	m2	1,1000	26,00	28,60	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0003	20,00	0,01	
		Total	 lei			49,26	
13	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2			67,00
—————
41,28	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	86,00	41,28	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	8,00	22,88	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	20,00	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	80,00	2,56	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,24	
		Total	 lei			67,00	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2			10,68
—————
2,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	44,00	6,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	30,00	1,50	
		Total	 lei			10,68	
15	RpCJ06C1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe
	m			103,96
—————
89,44	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	86,00	61,06	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	86,00	28,38	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 000,00	7,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0022	20,00	0,04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,06	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	70,00	0,11	
		Total	 lei			311,88	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2			10,68
—————
2,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	44,00	6,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	30,00	1,50	
		Total	 lei			10,68	
17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2			56,89
—————
47,30	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,00	8,60	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08	
		Total	 lei			56,89	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2			10,68
—————
2,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	44,00	6,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	30,00	1,50	
		Total	 lei			506,23	
19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			128,07
—————
47,30	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	160,00	64,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,00	0,48	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	30,00	15,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	20,00	0,04	
		Total	 lei			6 070,52	
20	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc			26,82
—————
26,66	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	86,00	26,66	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	8,00	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12	
		Total	 lei			214,60	
21	IzB05A1
	Etansarea ferestrelor cui silicon acrilic
	m			16,50
—————
12,90	
	7134050013250	Izolator	h-om	0,1500	86,00	12,90	
	1	Silicon acrilic	kg	0,0600	60,00	3,60	
		Total	 lei			231,00	
		3. Biroul 210
					
		3.1. Desfaceri
					
22	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (sectoare avariate )
	m2			24,92
—————
23,22	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,00	12,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500	20,00	1,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70	
		Total	 lei			274,12	
		3.2. Pereti
					
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2			10,68
—————
2,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	44,00	6,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	30,00	1,50	
		Total	 lei			117,48	
24	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			169,08
—————
104,92	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	86,00	104,92	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	8,00	57,12	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0040	20,00	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64	
		Total	 lei			1 859,88	
25	CF17C
	Diverse lucrari - strat din fibra de sticla aplicat 45 gr /m2  lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			49,26
—————
17,20	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20	
	2614122601913	 Fibra de sticla tip 45gr/m2	m2	1,1000	26,00	28,60	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0003	20,00	0,01	
		Total	 lei			541,82	
26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2			56,89
—————
47,30	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,00	8,60	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08	
		Total	 lei			625,84	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2			10,68
—————
2,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	44,00	6,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	30,00	1,50	
		Total	 lei			117,48	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.