[bookmark: 2-1-1]Formularul nr. 1
(Desfășurat)

Obiectivul: Reparația acoperișului șarpant, izolarea termică a pereților exteriori - S P 3E și reparația capitală a rețelelor termice interioare, la
I.P. Liceul Teoretic "Andrei Straista" situat în or. Anenii Noi, str. Piața 31 August, nr.5
Obiectul: Încălzire

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-2

	Devizul: Lucrari tehnico-sanitare

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si demolare
	
	

	1.1
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.
	m2
	215,8700

	1.1.1
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	34,5392

	1.2
	RpIB11E
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi.
	buc
	10,0000

	1.2.1
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	15,6000

	1.3
	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".
	m
	600,0000

	1.3.1
	2875274123510
	Dop din fonta
	buc
	180,0000

	1.3.2
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	36,0000

	1.3.3
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	82,2000

	1.3.4
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	13,2000

	1.3.5
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	180,0000

	1.4
	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".
	m
	80,0000

	1.4.1
	2875274123510
	Dop din fonta
	buc
	24,0000

	1.4.2
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	5,6000

	1.4.3
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	12,7200

	1.4.4
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	2,3200

	1.4.5
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	30,4000

	1.5
	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".
	m
	80,0000

	1.5.1
	2875274123510
	Dop din fonta
	buc
	24,0000

	1.5.2
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	8,8000

	1.5.3
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	16,1600

	1.5.4
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	2,6400

	1.5.5
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	33,6000

	1.6
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"
	m
	80,0000

	1.6.1
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	52,8000

	1.6.2
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	10,4000

	1.6.3
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	19,5200

	1.6.4
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	5,2000

	1.6.5
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	42,4000

	1.7
	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.
	t
	9,2000

	1.7.1
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	27,2320

	1.8
	TsH92B
	Incarcarea in auto: deseurilor
	t
	9,2000

	1.8.1
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,2120

	1.9
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.
	t
	9,2000

	1.9.1
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,9752

	
	
	TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si demolare
	
	

	
	
	Capitolul 1.2. Incalzirea
	
	

	1.10
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22/500x500, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog)
	buc
	7,0000

	1.10.1
	2822115700000
	Radiator Tip 22/500x500, cu dop dezaerator și suporturi de perete
	buc
	7,0000

	1.10.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0210

	1.10.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0420

	1.10.4
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,3500

	1.10.5
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	21,0000

	1.10.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,5000

	1.10.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	1,4000

	1.11
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22/500x600, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog)
	buc
	5,0000
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	1.11.1
	2822115700000
	Radiator Tip 22/500x600, cu dop dezaerator și suporturi de perete
	buc
	5,0000

	1.11.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	1.11.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0300

	1.11.4
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2500

	1.11.5
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	15,0000

	1.11.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,5000

	1.11.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	1,0000

	1.12
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22/500x800, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog)
	buc
	5,0000

	1.12.1
	2822115700000
	Radiator Tip 22/500x800, cu dop dezaerator și suporturi de perete
	buc
	5,0000

	1.12.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	1.12.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0300

	1.12.4
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2500

	1.12.5
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	15,0000

	1.12.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,5000

	1.12.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	1,0000

	1.13
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22/500x1000, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog)
	buc
	5,0000

	1.13.1
	2822115700000
	Radiator Tip 22/500x1000, cu dop dezaerator și suporturi de perete
	buc
	5,0000

	1.13.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	1.13.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0300

	1.13.4
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2500

	1.13.5
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	15,0000

	1.13.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,5000

	1.13.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	1,0000

	1.14
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22/500x1200, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog)
	buc
	74,0000

	1.14.1
	2822115700000
	Radiator Tip 22/500x1200, cu dop dezaerator și suporturi de perete
	buc
	74,0000

	1.14.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2960

	1.14.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,5920

	1.14.4
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	3,7000

	1.14.5
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	296,0000

	1.14.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	48,1000

	1.14.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	18,5000

	1.15
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22/500x1400, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog)
	buc
	5,0000

	1.15.1
	2822115700000
	Radiator Tip 22/500x1400, cu dop dezaerator și suporturi de perete
	buc
	5,0000

	1.15.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	1.15.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	1.15.4
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2500

	1.15.5
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	20,0000

	1.15.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2500

	1.15.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	1,2500

	1.16
	IB06D
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm. (Tip 22/500x2000, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog)
	buc
	8,0000

	1.16.1
	2822115700000
	Radiator Tip 22/500x2000, cu dop dezaerator și suporturi de perete
	buc
	8,0000

	1.16.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0480

	1.16.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0960

	1.16.4
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,4000

	1.16.5
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	48,0000

	1.16.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,0000

	1.16.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	2,4000

	1.17
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator cu posibilitate de golire (retur); P=10 bar, d=15mm)
	buc
	109,0000

	1.17.1
	2875274202700
	Robinet colțar de radiator cu posibilitate de golire (retur); P=10 bar, d=15mm
	buc
	109,0000

	1.17.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,3080

	1.17.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	2,6160

	1.17.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	19,6200

	1.18
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colţar de radiator cu posibilitate de reglare (tur) d=15mm, RA-N, Danfoss sau analog)
	buc
	45,0000

	1.18.1
	2875274202700
	Robinet colţar de radiator cu posibilitate de reglare (tur) d=15mm, RA-N, Danfoss
	buc
	45,0000

	1.18.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,5400

	1.18.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,0800

	1.18.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,1000

	1.19
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet de radiator (de colț) cu posibilitate de reglare și clapetă cu cap termostatic (tur); d=15mm, RA-N + RAE, Danfoss sau analog)
	buc
	64,0000

	1.19.1
	2875274202700
	Robinet de radiator (de colț) cu posibilitate de reglare și clapetă cu cap termostatic (tur); d=15mm, RA-N + RAE, Danfos
	buc
	64,0000

	1.19.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,7680

	1.19.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,5360

	1.19.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	11,5200



	1.20
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; P=10 bar, d=15mm)
	buc
	6,0000

	1.20.1
	2913134500000
	Robinet de aerisire; P=10 bar, d=15mm
	buc
	6,0000

	1.20.2
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,6000

	1.20.3
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	1.21
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet de scurgere; P=10 bar, d=15mm)
	buc
	27,0000

	1.21.1
	2875274205100
	Robinet de scurgere; P=10 bar, d=15mm
	buc
	27,0000

	1.21.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,4050

	1.21.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,8640

	1.21.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,0500

	1.22
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet sferic de închidere cu posibilitate de golire; P=10 bar, d=15mm, TDS sau analog)
	buc
	4,0000

	1.22.1
	2875274205100
	Robinet sferic de închidere cu posibilitate de golire; P=10 bar, d=15mm, TDS
	buc
	4,0000

	1.22.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	1.22.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1280

	1.22.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	1.23
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet sferic de închidere cu posibilitate de golire; P=10 bar, d=25mm, TDS sau analog)
	buc
	4,0000

	1.23.1
	2875274205100
	Robinet sferic de închidere cu posibilitate de golire; P=10 bar, d=25mm, TDS
	buc
	4,0000

	1.23.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	1.23.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1280

	1.23.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	1.24
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=20mm)
	buc
	6,0000

	1.24.1
	2875274205100
	Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=20mm
	buc
	6,0000

	1.24.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0900

	1.24.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1920

	1.24.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,9000

	1.25
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=25mm)
	buc
	23,0000

	1.25.1
	2875274205100
	Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=25mm
	buc
	23,0000

	1.25.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3450

	1.25.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,7360

	1.25.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,4500

	1.26
	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". (Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=32mm)
	buc
	6,0000

	1.26.1
	2875274205100
	Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=32mm
	buc
	6,0000

	1.26.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1800

	1.26.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3600

	1.26.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5000

	1.27
	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=40mm).
	buc
	4,0000

	1.27.1
	2875274205100
	Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=40mm
	buc
	4,0000

	1.27.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1520

	1.27.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3040

	1.27.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	1.28
	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=50mm).
	buc
	4,0000

	1.28.1
	2875274205100
	Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=50mm
	buc
	4,0000

	1.28.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1520

	1.28.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3040

	1.28.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	1.29
	IC11C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si
social-culturale, teava avind diametrul de 1". (Ţeavă de oţel apă-gaz ГОСТ 3262-75
dn25)
	m
	5,0000

	1.29.1
	2722103262930
	Ţeavă de oţel apă-gaz ГОСТ 3262-75 dn25
	m
	5,0750

	1.29.2
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3200

	1.29.3
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0850

	1.29.4
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0150

	1.29.5
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500

	1.29.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	1.30
	IC12B
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (Ţeavă de oţel apă-gaz ГОСТ 3262-75 dn65)
	m
	21,0000

	1.30.1
	2722103262930
	Ţeavă de oţel apă-gaz ГОСТ 3262-75 dn65
	m
	21,3150

	1.30.2
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,0920

	1.30.3
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,7720

	1.30.4
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,6930

	1.30.5
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,1050



	1.30.6
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	3,1500

	1.30.7
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,4800

	1.31
	IzA08E
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic, inclusiv grundul, avind diametrul exterior peste 34 mm.
	m2
	6,5700

	1.31.1
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,8541

	1.31.2
	2430226100034
	Grund
	kg
	0,9855

	1.31.3
	2430226109444
	Diluant rasini alchidice
	kg
	0,1314

	1.31.4
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,6792

	1.32
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 20.0 X 3.4 mm)
	m
	831,0000

	1.32.1
	2521216710000
	Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 20.0 X 3.4 mm
	m
	855,9300

	1.32.2
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	290,8500

	1.33
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)
	m
	315,0000

	1.33.1
	2521216710000
	Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm
	m
	324,4500

	1.33.2
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	126,0000

	1.34
	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 32.0 X 5.4 mm) kmateriale=1,4 pentru fitinguri
	m
	220,0000

	1.34.1
	2521216710000
	Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 32.0 X 5.4 mm
	m
	317,2400

	1.34.2
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	88,0000

	1.35
	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 40.0 X 6.7 mm) kmateriale=1,4 pentru fitinguri
	m
	88,0000

	1.35.1
	2521216710000
	Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 40.0 X 6.7 mm
	m
	126,8960

	1.35.2
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	39,6000

	1.36
	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 50.0 X 8.4 mm) kmateriale=1,4 pentru fitinguri
	m
	89,0000

	1.36.1
	2521216710000
	Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 50.0 X 8.4 mm
	m
	128,3380

	1.36.2
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	44,5000

	1.37
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Cot PPR d20xd20mm la 45)
	buc
	109,0000

	1.37.1
	2875274110102
	Cot PPR d20xd20mm la 45
	buc
	109,0000

	1.37.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	2,1800

	1.37.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,6540

	1.37.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	16,3500

	1.37.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	1,6350

	1.38
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Cot PPR d20xd20mm la 90)
	buc
	598,0000

	1.38.1
	2875274110102
	Cot PPR d20xd20mm la 90
	buc
	598,0000

	1.38.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	11,9600

	1.38.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	3,5880

	1.38.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	89,7000

	1.38.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	8,9700

	1.39
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot PPR d25xd25mm la 90)
	buc
	50,0000

	1.39.1
	2875274110102
	Cot PPR d25xd25mm la 90
	buc
	50,0000

	1.39.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,0000

	1.39.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,3500

	1.39.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,0000

	1.39.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,9000

	1.40
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Cot PPR d32xd32mm la 90)
	buc
	23,0000

	1.40.1
	2875274110102
	Cot PPR d32xd32mm la 90
	buc
	23,0000

	1.40.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4600

	1.40.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1840

	1.40.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8300

	1.40.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4830

	1.41
	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Cot PPR d40xd40mm la 90)
	buc
	17,0000

	1.41.1
	2875274110102
	Cot PPR d40xd40mm la 90
	buc
	17,0000



	1.41.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5100

	1.41.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1530

	1.41.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,0800

	1.41.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4080

	1.42
	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Cot PPR d50xd50mm la 90)
	buc
	10,0000

	1.42.1
	2875274110102
	Cot PPR d50xd50mm
	buc
	10,0000

	1.42.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3000

	1.42.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1000

	1.42.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,7000

	1.42.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2700

	1.43
	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teu PPR d20xd20xd20mm)
	buc
	54,0000

	1.43.1
	2875274110102
	Teu PPR d20xd20xd20mm
	buc
	54,0000

	1.43.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,6200

	1.43.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,3240

	1.43.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,4200

	1.43.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	1,2420

	1.44
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teu PPR d25xd25xd20mm)
	buc
	88,0000

	1.44.1
	2875274110102
	Teu PPR d25xd25xd20mm
	buc
	88,0000

	1.44.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	2,6400

	1.44.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,6160

	1.44.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	22,8800

	1.44.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	2,2880

	1.45
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teu PPR d25xd25xd25mm)
	buc
	24,0000

	1.45.1
	2875274110102
	Teu PPR d25xd25xd25mm
	buc
	24,0000

	1.45.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7200

	1.45.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1680

	1.45.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,2400

	1.45.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6240

	1.46
	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teu PPR d32xd25xd25mm)
	buc
	4,0000

	1.46.1
	2875274110102
	Teu PPR d32xd25xd25mm
	buc
	4,0000

	1.46.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	1.46.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0320

	1.46.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2000

	1.46.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1200

	1.47
	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teu PPR d32xd32xd20mm)
	buc
	28,0000

	1.47.1
	2875274110102
	Teu PPR d32xd32xd20mm
	buc
	28,0000

	1.47.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,8400

	1.47.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2240

	1.47.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,4000

	1.47.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,8400

	1.48
	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teu PPR d32xd32xd25mm)
	buc
	12,0000

	1.48.1
	2875274110102
	Teu PPR d32xd32xd25mm
	buc
	12,0000

	1.48.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	1.48.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0960

	1.48.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	1.48.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3600

	1.49
	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teu PPR d32xd32xd32mm)
	buc
	4,0000

	1.49.1
	2875274110102
	Teu PPR d32xd32xd32mm
	buc
	4,0000

	1.49.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	1.49.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0320

	1.49.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2000

	1.49.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1200

	1.50
	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teu PPR d40xd40xd20mm)
	buc
	4,0000

	1.50.1
	2875274110102
	Teu PPR d40xd40xd20mm
	buc
	4,0000

	1.50.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	1.50.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0360

	
	
	
	
	



	1.50.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,3600

	1.50.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1360

	1.51
	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teu PPR d40xd40xd25mm)
	buc
	2,0000

	1.51.1
	2875274110102
	Teu PPR d40xd40xd25mm
	buc
	2,0000

	1.51.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	1.51.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0180

	1.51.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6800

	1.51.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0680

	1.52
	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teu PPR d40xd40xd32mm)
	buc
	3,0000

	1.52.1
	2875274110102
	Teu PPR d40xd40xd32mm
	buc
	3,0000

	1.52.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	1.52.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0270

	1.52.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0200

	1.52.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1020

	1.53
	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teu PPR d40xd40xd40mm)
	buc
	1,0000

	1.53.1
	2875274110102
	Teu PPR d40xd40xd40mm
	buc
	1,0000

	1.53.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	1.53.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0090

	1.53.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3400

	1.53.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0340

	1.54
	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teu PPR d50xd50xd15mm)
	buc
	6,0000

	1.54.1
	2875274110102
	Teu PPR d50xd50xd15mm
	buc
	6,0000

	1.54.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	1.54.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0600

	1.54.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,2800

	1.54.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2280

	1.55
	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teu PPR d50xd50xd20mm)
	buc
	4,0000

	1.55.1
	2875274110102
	Teu PPR d50xd50xd20mm
	buc
	4,0000

	1.55.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	1.55.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0400

	1.55.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5200

	1.55.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1520

	1.56
	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teu PPR d50xd50xd32mm)
	buc
	12,0000

	1.56.1
	2875274110102
	Teu PPR d50xd50xd32mm
	buc
	12,0000

	1.56.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4800

	1.56.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1200

	1.56.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,5600

	1.56.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4560

	1.57
	IC38L
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Teu PPR d63xd63xd50mm)
	buc
	2,0000

	1.57.1
	2875274110102
	Teu PPR d63xd63xd50mm
	buc
	2,0000

	1.57.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	1.57.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0220

	1.57.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8400

	1.57.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0840

	1.58
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Trecere PPR d20xd15mm)
	buc
	84,0000

	1.58.1
	2875274110102
	Trecere PPR d20xd15mm
	buc
	84,0000

	1.58.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,6800

	1.58.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,5040

	1.58.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,6000

	1.58.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	1,2600

	1.59
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Trecere PPR d25xd15mm)
	buc
	4,0000

	1.59.1
	2875274110102
	Trecere PPR d25xd15mm
	buc
	4,0000

	1.59.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	1.59.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	1.59.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	1.59.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720



	1.60
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Trecere PPR d25xd20mm)
	buc
	78,0000

	1.60.1
	2875274110102
	Trecere PPR d25xd20mm
	buc
	78,0000

	1.60.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,5600

	1.60.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,5460

	1.60.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14,0400

	1.60.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	1,4040

	1.61
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Trecere PPR d32xd15mm)
	buc
	2,0000

	1.61.1
	2875274110102
	Trecere PPR d32xd15mm
	buc
	2,0000

	1.61.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	1.61.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0160

	1.61.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4200

	1.61.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0420

	1.62
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Trecere PPR d32xd20mm)
	buc
	18,0000

	1.62.1
	2875274110102
	Trecere PPR d32xd20mm
	buc
	18,0000

	1.62.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	1.62.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1440

	1.62.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,7800

	1.62.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3780

	1.63
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Trecere PPR d32xd25mm)
	buc
	72,0000

	1.63.1
	2875274110102
	Trecere PPR d32xd25mm
	buc
	72,0000

	1.63.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,4400

	1.63.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,5760

	1.63.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,1200

	1.63.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	1,5120

	1.64
	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Trecere PPR d40xd20mm)
	buc
	2,0000

	1.64.1
	2875274110102
	Trecere PPR d40xd20mm
	buc
	2,0000

	1.64.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	1.64.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0180

	1.64.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4800

	1.64.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0480

	1.65
	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Trecere PPR d40xd25mm)
	buc
	2,0000

	1.65.1
	2875274110102
	Trecere PPR d40xd25mm
	buc
	2,0000

	1.65.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	1.65.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0180

	1.65.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4800

	1.65.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0480

	1.66
	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Trecere PPR d40xd32mm)
	buc
	15,0000

	1.66.1
	2875274110102
	Trecere PPR d40xd32mm
	buc
	15,0000

	1.66.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4500

	1.66.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1350

	1.66.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	1.66.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3600

	1.67
	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Trecere PPR d50xd25mm)
	buc
	4,0000

	1.67.1
	2875274110102
	Trecere PPR d50xd25mm
	buc
	4,0000

	1.67.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	1.67.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0400

	1.67.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0800

	1.67.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1080

	1.68
	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Trecere PPR d50xd32mm)
	buc
	22,0000

	1.68.1
	2875274110102
	Trecere PPR d50xd25mm
	buc
	22,0000

	1.68.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6600

	1.68.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2200

	1.68.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,9400

	1.68.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,5940

	1.69
	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Trecere
	buc
	10,0000



	
	
	PPR d50xd40mm)
	
	

	1.69.1
	2875274110102
	Trecere PPR d50xd40mm
	buc
	10,0000

	1.69.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3000

	1.69.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1000

	1.69.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,7000

	1.69.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2700

	1.70
	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Trecere PPR d63xd40mm)
	buc
	2,0000

	1.70.1
	2875274110102
	Trecere PPR d63xd40mm
	buc
	2,0000

	1.70.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	1.70.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0220

	1.70.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	1.70.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0600

	1.71
	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Trecere PPR d63xd50mm)
	buc
	2,0000

	1.71.1
	2875274110102
	Trecere PPR d63xd50mm
	buc
	2,0000

	1.71.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	1.71.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0220

	1.71.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	1.71.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0600

	1.72
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier PPR d20)
	buc
	600,0000

	1.72.1
	2875274204000
	Colier PPR d20
	buc
	600,0000

	1.72.2
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	30,0000

	1.72.3
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	600,0000

	1.72.4
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	600,0000

	1.72.5
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	600,0000

	1.72.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	120,0000

	1.72.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	60,0000

	1.73
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier PPR d25)
	buc
	225,0000

	1.73.1
	2875274204000
	Colier PPR d25
	buc
	225,0000

	1.73.2
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	11,2500

	1.73.3
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	225,0000

	1.73.4
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	225,0000

	1.73.5
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	225,0000

	1.73.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	45,0000

	1.73.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	22,5000

	1.74
	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier PPR d32)
	buc
	190,0000

	1.74.1
	2875274204000
	Colier PPR d32
	buc
	190,0000

	1.74.2
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	9,5000

	1.74.3
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	190,0000

	1.74.4
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	190,0000

	1.74.5
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	190,0000

	1.74.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	53,2000

	1.74.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	19,0000

	1.75
	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier PPR d40)
	buc
	90,0000

	1.75.1
	2875274204000
	Colier PPR d40
	buc
	90,0000

	1.75.2
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	4,5000

	1.75.3
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	90,0000

	1.75.4
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	90,0000

	1.75.5
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	90,0000

	1.75.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	25,2000

	1.75.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	9,0000

	1.76
	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier teava Z cu garnitura PPR d50)
	buc
	100,0000

	1.76.1
	2875274204000
	Colier teava Z cu garnitura PPR d50
	buc
	100,0000

	1.76.2
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	5,0000

	1.76.3
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	100,0000

	1.76.4
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	100,0000

	1.76.5
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	100,0000

	1.76.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	28,0000

	1.76.7
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	10,0000

	1.77
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Mufa PPR cu filet exterior d20x1/2)
	buc
	250,0000



	1.77.1
	2875274110102
	Mufa PPR cu filet exterior d20x1/2
	buc
	250,0000

	1.77.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	5,0000

	1.77.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	1,5000

	1.77.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	37,5000

	1.77.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	3,7500

	1.78
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Mufa PPR cu filet exterior d25x1/2)
	buc
	6,0000

	1.78.1
	2875274110102
	Mufa PPR cu filet exterior d25x1/2
	buc
	6,0000

	1.78.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	1.78.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0420

	1.78.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0800

	1.78.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1080

	1.79
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Mufa PPR cu filet exterior d32x3/4)
	buc
	16,0000

	1.79.1
	2875274110102
	Mufa PPR cu filet exterior d32x3/4
	buc
	16,0000

	1.79.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3200

	1.79.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1280

	1.79.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,3600

	1.79.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3360

	1.80
	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Mufa PPR cu filet exterior d40x3/4)
	buc
	2,0000

	1.80.1
	2875274110102
	Mufa PPR cu filet exterior d40x3/4
	buc
	2,0000

	1.80.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	1.80.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0180

	1.80.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4800

	1.80.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0480

	1.81
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Racord Olandez PPR d20x1/2(M))
	buc
	30,0000

	1.81.1
	2875274110102
	Racord Olandez PPR d20x1/2(M)
	buc
	30,0000

	1.81.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6000

	1.81.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1800

	1.81.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,5000

	1.81.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4500

	1.82
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Racord Olandez PPR d25x1/2(M))
	buc
	8,0000

	1.82.1
	2875274110102
	Racord Olandez PPR d20x1/2(M)
	buc
	8,0000

	1.82.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	1.82.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	1.82.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	1.82.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	1.83
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Racord Olandez PPR d25x3/4(M))
	buc
	6,0000

	1.83.1
	2875274110102
	Racord Olandez PPR d20x3/4(M)
	buc
	6,0000

	1.83.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	1.83.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0420

	1.83.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0800

	1.83.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1080

	1.84
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord Olandez PPR d32x3/4(M)).
	buc
	16,0000

	1.84.1
	2875274110102
	Racord Olandez PPR d32x3/4(M)
	buc
	16,0000

	1.84.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3200

	1.84.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1280

	1.84.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,3600

	1.84.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3360

	1.85
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord Olandez PPR d32x1(M)).
	buc
	14,0000

	1.85.1
	2875274110102
	Racord Olandez PPR d32x1(M)
	buc
	14,0000

	1.85.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2800

	1.85.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1120

	1.85.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,9400

	1.85.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2940

	1.86
	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Racord Olandez PPR d40x3/4(M)).
	buc
	2,0000

	1.86.1
	2875274110102
	Racord Olandez PPR d40x3/4(M)
	buc
	2,0000

	1.86.2
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	
	
	
	



	1.86.3
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0180

	1.86.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4800

	1.86.5
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0480

	1.87
	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm. (Izolatie din polietelena spumata D=20*13mm AlfaFlex sau analog)
	m
	20,0000

	1.87.1
	332051735223
	Izolatie din polietelena spumata D=20*13mm AlfaFlex sau analog
	m
	20,6000

	1.87.2
	20028339
	Materiale mărunte
	%
	5,0000

	1.87.3
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	9,6000

	1.88
	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm. (Izolatie din polietelena spumata D=25*13mm AlfaFlex sau analog)
	m
	65,0000

	1.88.1
	332051735223
	Izolatie din polietelena spumata D=25*13mm AlfaFlex sau analog
	m
	66,9500

	1.88.2
	20028339
	Materiale mărunte
	%
	5,0000

	1.88.3
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	31,2000

	1.89
	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Izolatie din polietelena spumata D=32*20mm AlfaFlex sau analog)
	m
	140,0000

	1.89.1
	332051735223
	Izolatie din polietelena spumata D=32*20mm AlfaFlex sau analog
	m
	144,2000

	1.89.2
	20028339
	Materiale mărunte
	%
	5,0000

	1.89.3
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	71,4000

	1.90
	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Izolatie din polietelena spumata D=40*25mm AlfaFlex sau analog)
	m
	90,0000

	1.90.1
	332051735223
	Izolatie din polietelena spumata D=40*25mm AlfaFlex sau analog
	m
	92,7000

	1.90.2
	20028339
	Materiale mărunte
	%
	5,0000

	1.90.3
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	45,9000

	1.91
	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Izolatie din polietelena spumata D=50*25mm AlfaFlex sau analog)
	m
	95,0000

	1.91.1
	332051735223
	Izolatie din polietelena spumata D=50*25mm AlfaFlex sau analog
	m
	97,8500

	1.91.2
	20028339
	Materiale mărunte
	%
	5,0000

	1.91.3
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	48,4500

	1.92
	IzH04B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolație termică din tuburi de vată minerală cu folie de protecție din aluminiu b=50mm)
	m2
	20,0000

	1.92.1
	2682162611305
	Izolație termică din tuburi de vată minerală cu folie de protecție din aluminiu b=50mm
	m2
	20,3600

	1.92.2
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,8200

	1.92.3
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	8,4600

	1.93
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Metal pentru fixarea tevilor).
	kg
	10,0000

	1.93.1
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,1000

	1.93.2
	2775276309886
	Metal pentru fixarea tevilor
	kg
	10,0000

	1.93.3
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0500

	1.93.4
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0800

	1.93.5
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,1500

	1.93.6
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,9000

	1.93.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	1.93.8
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1000

	1.94
	IE08B
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp.
	m2
	127,3000

	1.94.1
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	38,1900

	1.94.2
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	29,2790

	1.95
	IE01B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp.
	m2
	127,3000

	1.95.1
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	63,6500

	1.95.2
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	19,0950

	1.96
	IE02B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp.
	m2
	127,3000

	1.96.1
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	53,4660

	
	
	TOTAL Capitolul 1.2. Incalzirea
	
	

	
	
	Capitolul 1.3. Forare gauri
	
	

	1.97
	RCsB31H k=1,9
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90
mm. (k=1,9 pentru cumularea operatiunilor)
	buc
	84,0000

	1.97.1
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta d90mm
	buc
	1,7556

	1.97.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	6,1925

	1.97.3
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	80,5980



	1.97.4
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	34,6332

	1.97.5
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	55,8600

	1.98
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.
	buc
	84,0000

	1.98.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	27,7200

	1.98.2
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0840

	1.98.3
	2652102100713
	VAR PASTA
	m3
	0,0084

	1.98.4
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,5040

	1.98.5
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,7200

	1.98.6
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,4000

	1.98.7
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,8400

	1.98.8
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,2600

	
	
	TOTAL Capitolul 1.3. Forare gauri
	
	

	
	
	Capitolul 1.4. Masca pentru tevi si radiatoare
	
	

	1.99
	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata, inclusiv diblurile.
	m2
	10,0000

	1.99.1
	2430226100046
	Grund de ulei
	kg
	0,3000

	1.99.2
	2030127329586
	MASCA PENTRU RADIATOARE
	m2
	10,0000

	1.99.3
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,0000

	1.99.4
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0100

	1.99.5
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	80,0000

	1.99.6
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	18,5000

	1.99.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5000

	1.99.8
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000

	1.100
	CK26C
	Plinta mascare 2 țevi (100x40)
	m
	900,0000

	1.100.1
	2521106718393
	Plinta mascare 2 țevi (100x40)
	m
	900,0000

	1.100.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	5 400,0000

	1.100.3
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	72,0000

	1.100.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,0000

	1.100.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,0000

	
	
	TOTAL Capitolul 1.4. Masca pentru tevi si radiatoare
	
	



	Devizul: Lucrari de montare

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 2.1. Incalzirea
	
	

	2.1
	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=3,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=15, Danfoss sau analog)
	buc
	3,0000

	2.1.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0480

	2.1.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0900

	2.1.3
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7500

	2.2
	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=6,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=20, Danfoss sau analog)
	buc
	9,0000

	2.2.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1440

	2.2.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2700

	2.2.3
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,2500

	2.3
	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Regulator de presiune diferentiala, kvs=2,5m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, d=20, Danfoss sau analog)
	buc
	9,0000

	2.3.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1440

	2.3.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2700

	2.3.3
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,2500

	2.4
	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Regulator automat debit de apă AVQ; kvs=8.0 m³/h, d=25, Danfoss sau analog)
	buc
	3,0000

	2.4.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0480

	2.4.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0900

	2.4.3
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7500

	2.5
	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Regulator de presiune diferentiala, kvs=1,6m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, d=15, Danfoss sau analog)
	buc
	1,0000

	2.5.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	2.5.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0300

	2.5.3
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500

	2.6
	IA23A
	Filtru cu plasă; P=10 bar, dn65
	buc
	1,0000

	2.6.1
	2875274400258
	Flansa plata Dn=15 Pn 6
	buc
	2,0000

	2.6.2
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,1000

	2.6.3
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	8,0000

	2.6.4
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,0000

	2.6.5
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	8,0000

	2.6.6
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5300

	2.6.7
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1400

	2.6.8
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,1500



	2.6.9
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,1000

	2.7
	IA20B
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2". (Supapă de sens; P=10 bar, dn50)
	buc
	2,0000

	2.7.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	2.7.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200

	2.7.3
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8400

	2.8
	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Supapă de siguranță dn15; P=6 bar)
	buc
	1,0000

	2.8.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	2.8.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0300

	2.8.3
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500

	2.9
	ID04D
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2". (Ventil “Butterfly”; P=10 bar; dn 65mm)
	buc
	5,0000

	2.9.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2500

	2.9.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,5000

	2.9.3
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2500

	2.10
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru
	buc
	12,0000

	2.10.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0720

	2.10.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1440

	2.10.3
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8000

	2.11
	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru
	buc
	4,0000

	2.11.1
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0400

	2.11.2
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0240

	2.11.3
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0480

	2.11.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600

	2.12
	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 100 l (Vas de expansiune V=100 l, P=6 bar, dn25, Maxivarem LR Varem sau analog)
	buc
	1,0000

	2.12.1
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000

	2.12.2
	2811236832390
	Burghiu cu cap widia M 16
	buc
	1,0000

	2.12.3
	2874115827726
	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex
	buc
	3,0000

	2.12.4
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0500

	2.12.5
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1000

	2.12.6
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000

	2.12.7
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,1000

	2.12.8
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	0,3000

	2.13
	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet cu 3 căi pentru conectarea manometrului dn 15)
	buc
	12,0000

	2.13.1
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	144,0000

	2.13.2
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	144,0000

	2.13.3
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	144,0000

	2.13.4
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,5400

	2.13.5
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,2160

	2.13.6
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,1440

	2.13.7
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6480

	2.13.8
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,6200

	2.13.9
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,3600

	2.13.10
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,0000

	2.14
	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice (Colector de distribuție din oțel cu 6 contururi (L=1,0 m) dn 100)
	buc
	2,0000

	2.14.1
	2710403615911
	Tabla groasa 10 x 1000
	kg
	0,0600

	2.14.2
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,2500

	2.14.3
	2875274418000
	Flansa oarba
	buc
	0,1000

	2.14.4
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,8000

	
	
	TOTAL Capitolul 2.1. Incalzirea
	
	



	Devizul: Utilaj

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 3.1. Incalzirea
	
	

	3.1
	Pret de piata
	Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=3,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=15mm, (in set cu doua nipluri de masurare, orificiu de conectare a tubului de impuls, supapa de scurgere G 3/4), Danfoss sau analog
	buc
	3,0000

	3.1.1
	Material
	Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=3,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=15mm, (in set cu doua nipluri de masurare, orificiu de conectare a tubului de impuls, supapa de scurgere G 3/4), Danfoss sau analog
	buc
	3,0000

	3.2
	Pret de piata
	Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=6,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=20mm, (in set cu doua nipluri de masurare, orificiu de conectare a tubului de impuls, supapa de scurgere G 3/4), Danfoss sau analog
	buc
	9,0000

	3.2.1
	Material
	Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=6,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=20mm, (in set cu doua nipluri de masurare, orificiu de conectare a tubului de impuls, supapa de scurgere G 3/4), Danfoss sau analog
	buc
	9,0000

	3.3
	Pret de piata
	Regulator de presiune diferentiala, kvs=2,5m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT,
	buc
	9,0000



	
	
	d=20mm, (in set cu tub de impuls de 1,5m G 1/16), Danfoss sau analog
	
	

	3.3.1
	Material
	Regulator de presiune diferentiala, kvs=2,5m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, d=20mm, (in set cu tub de impuls de 1,5m G 1/16), Danfoss sau analog
	buc
	9,0000

	3.4
	Pret de piata
	Regulator de presiune diferentiala, kvs=1,6m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, d=15mm, (in set cu tub de impuls de 1,5m G 1/16), Danfoss sau analog
	buc
	3,0000

	3.4.1
	Material
	Regulator de presiune diferentiala, kvs=1,6m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, d=15mm, (in set cu tub de impuls de 1,5m G 1/16), Danfoss sau analog
	buc
	3,0000

	3.5
	Pret de piata
	Regulator automat debit de apă AVQ; kvs=8.0 m³/h, d=25, Danfoss sau analog
	buc
	1,0000

	3.5.1
	Material
	Regulator automat debit de apă AVQ; kvs=8.0 m³/h, d=25, Danfoss sau analog
	buc
	1,0000

	3.6
	Pret de piata
	Filtru cu plasă; P=10 bar, dn65
	buc
	1,0000

	3.6.1
	Material
	Filtru cu plasă; P=10 bar, dn65
	buc
	1,0000

	3.7
	Pret de piata
	Supapă de sens; P=10 bar, dn50
	buc
	2,0000

	3.7.1
	Material
	Supapă de sens; P=10 bar, dn50
	buc
	2,0000

	3.8
	Pret de piata
	Supapă de siguranță dn15; P=6 bar
	buc
	1,0000

	3.8.1
	Material
	Supapă de siguranță dn15; P=6 bar
	buc
	1,0000

	3.9
	Pret de piata
	Ventil “Butterfly”; P=10 bar; dn 65mm
	buc
	5,0000

	3.9.1
	Material
	Ventil “Butterfly”; P=10 bar; dn 65mm
	buc
	5,0000

	3.10
	Pret de piata
	Manometru P=0…6.0 bar
	buc
	12,0000

	3.10.1
	Material
	Manometru P=0…6.0 bar
	buc
	12,0000

	3.11
	Pret de piata
	Termometru T=0…100°C
	buc
	4,0000

	3.11.1
	Material
	Termometru T=0…100°C
	buc
	4,0000

	3.12
	Pret de piata
	Vas de expansiune V=100 l, P=6 bar, dn25, Maxivarem LR Varem sau analog
	buc
	1,0000

	3.12.1
	Material
	Vas de expansiune V=100 l, P=6 bar, dn25, Maxivarem LR Varem sau analog
	buc
	1,0000

	3.13
	Pret de piata
	Robinet cu 3 căi pentru conectarea manometrului dn 15mm
	buc
	12,0000

	3.13.1
	Material
	Robinet cu 3 căi pentru conectarea manometrului dn 15mm
	buc
	12,0000

	3.14
	Pret de piata
	Colector de distribuție din oțel cu 6 contururi (L=1,0 m) dn 100
	buc
	2,0000

	3.14.1
	Material
	Colector de distribuție din oțel cu 6 contururi (L=1,0 m) dn 100
	buc
	2,0000

	
	
	TOTAL Capitolul 3.1. Incalzirea
	
	





Proiectant:




(functia, semnatura, numele, prenumele)


L.S.






