Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Termocentrala la blocul locativ cu 25 locuri. Sistemul solar de incalzire a apei.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sistemul solar de incalzire a apei.
			
		Capitolul 1.1. Трубопроводы и арматура.
			
1	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Aвтоматический  воздухоотводчик T180* C G1/2'' )(Саleffi)
	buc	2,00	
 2	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Задвижка G1/2") (Bianchi)
	buc	12,00	
 3	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран шаровой G1/2"  T200С -''Solar'')-''Саleffi''
	buc	2,00	
 4	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран шаровой G1/2"  cливной)-''Саleffi''
	buc	4,00	
 5	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Кран шаровой G3/4)-''Саleffi''
	buc	10,00	
 6	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Обратный клапан  G3/4)-''Саleffi''
	buc	1,00	
 7	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Предохранительный клапан  G1''  P6бар)-''Саleffi''
	buc	1,00	
 8	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Bентиль   G1'')-''Саleffi''
	buc	3,00	
 9	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Aвтоматический  воздухоотводчик T-110C G1/2 ''Solar'' )(Саleffi)
	buc	2,00	
 10	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Ручной воздухоотводчикT-110C G1/2 '' )(Саleffi)
	buc	2,00	
 11	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый G3/4'')-''Emmeti''
	buc	1,00	
 12	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Обратный клапан Ду 32мм) -''Emmeti''
	buc	1,00	
 13	Pret de piata
	Разъемы для нержавеющей гофры ф20x0,3 (''Cofusca'')
	buc	16,00	
 14	Pret de piata
	Разъемы для солнечных коллектор-''Emmeti''
	buc	12,00	
 15	IC05B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4") (Трубы cтальные водогазопроводные ф20x2,8)
	m	60,00	
 16	IC05A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2"  (Трубы cтальные водогазопроводные ф15x2,8)
	m	18,00	
 17	IC05D
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" (Трубы cтальные водогазопроводные ф32x2,8)
	m	6,00	
 18	IC05C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1"(Трубы cтальные водогазопроводные ф25x2,8)
	m	4,00	
 19	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m	82,00	
 20	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	6,00	
 21	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	88,00	
 22	IC05B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4") (Труба нержавеющая гофрированная  ф20x0,3)
	m	12,00	
 		Capitolul 1.2. Теплоизоляция для солнечного контура.
			
23	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (К-flex   HT-S 28x18  )(на крыше)
	m	30,00	
 24	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (К-flex   HT-S 28x18  )(внутри)
	m	30,00	
 25	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (К-flex   HT-S 24x12  )(на крыше)
	m	30,00	
 26	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare
	m2	8,90	
 27	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare
	m2	8,90	
 		Capitolul 1.3. Настилы.
			
28	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Усановка стального решетчатого настила 400x900 c перилами)(готового)
	buc	1,00	
 29	Pret de piata
	Cтоимость стального решетчатого настила 400x900 cперилами- (готового)
	buc	1,00	
 30	
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Усановка стального решетчатого настила 400x650 cперилами)(готового)
	buc	1,00	
 31	Pret de piata
	Cтоимость стального решетчатого настила 400x650 cперилами- (готового)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari montarea.
			
32	IC46C
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 200 mm (Cолнечный коллектор  Fобщ.=2,7м2 F раб.-2,41м2,горизонтальный ''SELECT PK2.7'' c креплениями)
	buc	6,00	
 33	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 40 l (Бак расширительный LT40,  V=40л Pуcт-2,8 бар Pmax-8.0 бар)(Solarvarem LT R80402415000)
	buc	1,00	
 34	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" ( inclusiv)(Монтаж насоcной группы для солнечных систем G=2,0-12.01l/mun: насос  Wilo ST 25/6-3P, N=0,097 кW однофазный ( BRV-SI Solar 1)
	buc	1,00	
 35	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 100 l (Бак  из нержавейки для хранения пропиленгликоля V=100л ф400мм, H=800мм)
	buc	1,00	
 36	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" ( inclusiv)(Насоc подпитки  G-0,-3,0м3/час H=9,54м)(КP 38/18М)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj.
			
37	Pret de piata
	Cолнечный коллектор  Fобщ.=2,7м2 F раб.-2,41м2,горизонтальный ''SELECT PK2.7'' c креплениями
	buc	6,00	
 38	Pret de piata
	Бак расширительный LT40,  V=40л Pуcт-2,8 бар Pmax-8.0 бар-(Solarvarem LT R80402415000)
	buc	1,00	
 39	Pret de piata
	Стоимость  насоcной группы для солнечных систем G=2,0-12.01l/mun: насос  Wilo ST 25/6-3P, N=0,097 кW -однофазный)( ( BRV-SI Solar 1)
	buc	8,00	
 40	Pret de piata
	Бак  из нержавейки для хранения пропиленгликоля V=100л ф400мм, H=800мм(''Metancor'' SRL )
	buc	1,00	
 41	Pret de piata
	Насоc подпитки  G-0,-3,0мз/час H=9,54м-(КP 38/18М)
	buc	1,00	
 42	Pret de piata
	Раствор пропилен-гликоль ''Zitrec LC''
	t	0,20	
 43	Pret de piata
	Лестница приставная  L=3м
	buc	2,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.