WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Proiectarea retelelor de aprovizionare cu apa si a sondei arteziene s.Buciumeni r-nul Ungheni.	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 Statia de dezinfectare a apei
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Valoarea utilajului					
1	Pret de achizitie
	STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU
	шт.				
	4199652sd	STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU	шт.	1,0000			
		2. Lucrari de montare					
2	PEATA
	STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU  Montarea
	шт.				
	654654654546	Montator STATII DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU	h-om	302,4500			
		3. Lucrari de constructii					
		3.1. Fundatii					
3	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,6000			
4	TsC03B1
	(Umpluturi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500			
5	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice 
	100 m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000			
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut.	10,9000			
6	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	шт.	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	шт.	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300			
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	0,1100			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200			
7	CC01C3
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602400000	Armatura AI	kg	1,0150			
	2010237318750	Distantieri 	шт.	0,1500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut.	0,0020			
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut.	0,0083			
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut.	0,0013			
	2952270006600	Troliu cu act. electrica 	h-ut.	0,0006			
8	CC01C3
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602400000	Armatura AI	kg	1,0150			
	2010237318750	Distantieri 	шт.	0,1500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut.	0,0020			
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut.	0,0083			
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut.	0,0013			
	2952270006600	Troliu cu act. electrica 	h-ut.	0,0006			
9	CA03L
	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa...
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	165252	Beton M C20/25	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,1400			
	2410520006800	Autopompa	h-ut.	0,0800			
10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Manson Тэ325х6 GOST10704-91 L = 150.0   3 buc
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886m	Manson Тэ325х6 GOST10704-91 L = 150.0   3 buc	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
		3.2. Conducte si accesorii					
11	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.  Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 d50
	шт.				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	2523156713811c50	Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 d50	шт.	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut.	0,6000			
12	AcA52D
	Teava din polietilena,Tub de protectie teava PE gofrata d160
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950			
	25212167100011160	Tub de protectie teava PE gofrata d160	m	1,0050			
	25132066215001	Banda de semnalizare "APA" cu fir inox	m	1,0800			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,1000			
13	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	2521216710001150	Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de semnalizare "APA" cu fir inox	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400			
14	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50
	шт.				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	2523156713811m50	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50	шт.	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut.	0,6000			

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)