WinСмета2000     
Constructia sistemei de apeduct in s. Andrusul de Sus, r - l Cahul	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 21/10/2020
 constructie
Valoarea de deviz  2 515 137,391 lei	
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu
	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrarii de constructie.					
		1.1. Lucrarii de terasament.					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	49,700	717,500
—————
0,000
	35 659,750
—————
0,000
	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	149,000	118,780
—————
118,780
	17 698,160
—————
17 698,160
	
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,640	787,500
—————
0,000
	1 291,500
—————
0,000
	
4	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 	t	278,800	19,200
—————
0,000
	5 352,900
—————
0,000
	
5	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,640	20,743
—————
20,743	34,019
—————
34,019	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 285,000	17,875
—————
17,875
	22 968,861
—————
22 968,861
	
7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 285,000	43,245
—————
43,245
	55 569,825
—————
55 569,825
	
8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	36,700	381,500
—————
0,000
	14 001,050
—————
0,000
	
9	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	36,700	980,061
—————
508,561
	35 968,246
—————
18 664,196
	
 			Total Lucrarii de terasament.	            			188 544,311	
			Incluziv salariu				114 935,061	
 		1.2. Conducte si accesorii.					
10	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR 11 d 110 mm. 	m	4 426,000	139,504
—————
16,029
	617 443,730
—————
70 946,478
	
11	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR 11 d90 mm. 	m	1 499,000	78,782
—————
10,494
	118 093,648
—————
15 730,686
	
12	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR11 d75 mm.	m	684,000	57,533
—————
6,227
	39 352,832
—————
4 259,460
	
13	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	684,000	12,306
—————
2,306
	8 417,578
—————
1 577,578
	
14	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5 925,000	20,536
—————
4,036
	121 676,985
—————
23 914,485
	
15	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 	m	6 609,000	0,536
—————
0,236
	3 545,113
—————
1 562,413
	
16	1221
	Banda de avertizare
	m	6 609,000	0,200
—————
0,000	1 321,800
—————
0,000	
17	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (suport pentru tevi B15)	m3	8,090	1 637,968
—————
491,842
	13 251,163
—————
3 979,001
	
18	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vana CE fluture cu flanse d100 mm	buc	12,000	1 487,713
—————
31,713
	17 852,556
—————
380,556
	
19	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vana CE fluture cu flanse d80 mm	buc	2,000	1 435,713
—————
31,713
	2 871,426
—————
63,426
	
20	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vana CE fluture cu flanse d165 mm	buc	2,000	1 035,313
—————
31,713
	2 070,626
—————
63,426
	
21	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vana CE fluture cu flanse d50 mm	buc	6,000	1 071,713
—————
31,713
	6 430,278
—————
190,278
	
22	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, clapeta cu sens inuc d100 mm	buc	2,000	655,713
—————
31,713
	1 311,426
—————
63,426
	
23	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	24,000	261,917
—————
51,317
	6 286,018
—————
1 231,618
	
24	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	261,918
—————
51,318
	523,835
—————
102,635
	
25	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, teu cu flansa d100x100 mm 	buc	5,000	977,487
—————
51,317
	4 887,437
—————
256,587
	
26	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, teu cu flansa d100x100 mm 	buc	6,000	977,487
—————
51,317
	5 864,924
—————
307,904
	
27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, cruce fonta cu flansa d100x100 mm 	buc	2,000	2 079,887
—————
51,318
	4 159,775
—————
102,635
	
28	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, teu cu flansa d100x100 mm 	buc	4,000	977,487
—————
51,318
	3 909,950
—————
205,270
	
29	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE/Ct d110/110 mm. 	buc	30,000	509,715
—————
33,443
	15 291,444
—————
1 003,284
	
30	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE/Ct d90/80 mm. 	buc	12,000	384,158
—————
33,443
	4 609,894
—————
401,314
	
31	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE/Ct d75/65 mm. 	buc	3,000	329,722
—————
33,443
	989,166
—————
100,328
	
32	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE/Ct d65/50 mm. 	buc	1,000	203,393
—————
33,443
	203,393
—————
33,443
	
33	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, capat flansa d110 mm. 	buc	33,000	134,383
—————
33,443
	4 434,632
—————
1 103,612
	
34	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, capat flansa d90 mm. 	buc	6,000	113,783
—————
33,443
	682,697
—————
200,657
	
35	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, capat flansa d75 mm. 	buc	2,000	104,153
—————
33,443
	208,305
—————
66,886
	
36	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE d110/90 mm. 	buc	3,000	564,923
—————
33,443
	1 694,768
—————
100,328
	
37	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE d110/75 mm. 	buc	1,000	595,823
—————
33,443
	595,823
—————
33,443
	
38	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE d110/63 mm. 	buc	1,000	460,893
—————
33,443
	460,893
—————
33,443
	
39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE d110/90 mm. 	buc	1,000	564,923
—————
33,443
	564,923
—————
33,443
	
40	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm  (L=0,5 42 buc).	m	21,000	252,333
—————
119,933
	5 298,989
—————
2 518,589
	
41	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 x 3 mm  (L=0,5 4 buc).	m	2,000	252,333
—————
119,933
	504,665
—————
239,865
	
42	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3	20,100	1 340,643
—————
555,842
	26 946,933
—————
11 172,433
	
43	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	15,000	835,000
—————
0,000
	12 525,000
—————
0,000
	
44	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	15,000	835,000
—————
0,000
	12 525,000
—————
0,000
	
45	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	15,000	450,000
—————
0,000
	6 750,000
—————
0,000
	
46	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	15,000	835,000
—————
0,000
	12 525,000
—————
0,000
	
47	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	15,000	100,000
—————
0,000
	1 500,000
—————
0,000
	
48	121121
	Capac din fonta (tip T) EN
	buc	15,000	1 600,000
—————
0,000	24 000,000
—————
0,000	
49	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,450	2 264,363
—————
311,363
	3 283,327
—————
451,477
	
50	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,165	780,927
—————
371,473
	128,853
—————
61,293
	
51	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	34,000	207,104
—————
19,604
	7 041,550
—————
666,550
	
 			Total Conducte si accesorii.	            			1 122 036,355	
			Incluziv salariu				143 158,250	
 		1.3. demolarea si reconditionarea.					
		1.3.1. Drumul din asfalt.					
52	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 878,000	40,771
—————
16,721
	76 568,689
—————
31 402,789
	
53	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	72,300	119,381
—————
92,256	8 631,229
—————
6 670,109	
54	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,640	822,500
—————
0,000
	1 348,900
—————
0,000
	
55	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	98,550	210,394
—————
51,894	20 734,329
—————
5 114,154	
56	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	65,700	595,583
—————
57,083	39 129,829
—————
3 750,379	
57	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	657,000	273,585
—————
9,226
	179 745,619
—————
6 061,219
	
58	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	657,000	178,859
—————
6,919
	117 510,614
—————
4 545,914
	
 			Total Drumul din asfalt.	            			443 669,209	
			Incluziv salariu				57 544,564	
 			Total demolarea si reconditionarea.	            			443 669,209	
			Incluziv salariu				57 544,564	

					
 		Total	 lei			1 754 249,875	
		CASm	22,50 %			71 018,522	
		Total	100,00 +			1 825 268,397	
		Transportarea materialelor	2,00 %			21 544,012	
		Total	100,00 +			1 846 812,409	
		Cheltuieli regie	6,00 %			110 808,744	
		Total	100,00 +			1 957 621,153	
		Beneficiul	3,00 %			58 728,634	
			Total Lucrarii de constructie.	            			2 016 349,787	
			Incluziv salariu				386 656,397	
 		2. Lucrarii de montare.					
59	AcB06A
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm 
	buc	11,000	2 450,254
—————
153,376
	26 952,797
—————
1 687,132

					
 		Total	 lei			26 952,797	
		CASM	22,50 %			379,605	
		Total	100,00 +			27 332,402	
		Transportarea materialelor	2,00 %			505,313	
		Total	100,00 +			27 837,715	
		Cheltuieli regie	6,00 %			1 670,263	
		Total	100,00 +			29 507,978	
		Beneficiul	3,00 %			885,239	
			Total Lucrarii de montare.	            			30 393,217	
			Incluziv salariu				2 066,737	
 		3. Utilaj.					
60	pret piata
	Hidrant de incendiu D=1000 mm H - 750 mm.	buc	11,000	4 428,000
—————
0,000	48 708,000
—————
0,000	
 		Total	 lei			48 708,000	
		Cheltuieli de depozitare	1,02 %			496,822	
			Total Utilaj.	            			49 204,822	
			Incluziv salariu				0,000	
 	Total	 lei			2 095 947,826	
	TVA	20,00 %			419 189,565	
	Total deviz:				2 515 137,391	
	Incluziv salariu				388 723,134	

Intocmit 	(Ghetivu Gh.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)