[bookmark: _GoBack]CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  lucrări  de reparație a OMF Voroteț
Amplasarea obiectului:  mun. Orhei, satul Voroteț . 
Cod CPV: 45453000-7
Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127


	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materiale prime, materiale, ,resurse energetice
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	1.1. Lucrari de reparatie interioare

	
	

	
	
	1.1.1. Demolari

	
	

	1
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din linoleum

	m2
	69,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,23

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,23

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,03

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,03

	2
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	69,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,11

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,11

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,03

	3
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	78,75

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,003

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015

	4
	RpCU10B

	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor

	buc
	2,00

	
	7122010013050
	Sobar
	h-om
	6,36

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,25

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,05

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,10

	5
	RpCR42A Aplicativ

	Curatarea manuala a suprafetelor  peretilor de vopsea pe interior (K=0.5 pentru manopera)

	m2
	117,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,23

	6
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)

	buc
	12,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,22

	7
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,95

	8
	RpCU05D

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58

	9
	RpCU07C

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,43

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,35

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015

	10
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	6,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,25

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,00

	11
	TrI1AA02F1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	6,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,50

	12
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	6,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258

	
	
	1.1.2. Pardoseli

	
	

	13
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	6,90

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,15

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,10

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42

	14
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*3mm, 0,77 kg/m2)

	kg
	53,13

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,01

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,30

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006

	15
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Beton C8/10)

	m3
	6,90

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,65

	
	2663102100000-2
	Beton C 8/10
	m3
	1,025

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,25

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,40

	16
	IzF04B K=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum

	m2
	69,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,08

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,50

	
	2682132601626-1
	Carton bitumat linocrom
	m2
	1,10

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,30

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,011

	17
	IzF53A

	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat

	m2
	69,00

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,07

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,05

	
	2670112204002-1
	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm
	m2
	1,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004

	18
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	69

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012

	19
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,35kg/m2)

	kg
	93,15

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,01

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,30

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006

	20
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga (K=4 pentru material si utilaj, pentru grosimea totala 5cm)

	m2
	69,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,15

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015

	21
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	41,90

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,909

	
	2670112202052-1
	Placi de gresie portelanat minim 8mm, 
	m2
	1,015

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	4,30

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,20

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,02

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,004

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0116

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0053

	22
	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum Force gress 3mm grosime sau analogi)

	m2
	27,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,00

	
	2523116716345-1
	Linoleum Force gress 3mm grosime sau analogi
	m2
	1,05

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,03

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,60

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,08

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,20

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,024

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	
	1.1.3. Pereti

	
	

	23
	CD72B

	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm hidrofug cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m

	m2
	6,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,6832

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug
	m2
	2,10

	
	2710703520284-1
	Profil de ghidaj UW100
	m
	1,145

	
	2710703520285-1
	Profil de suport CW
	m
	2,20

	
	2521302602906-1
	Materiale izolante vata minerala 100mm, 40kg/m3
	m2
	1,03

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,22

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1,515

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,542

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,175

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,50

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	29,43

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0648

	24
	СF59B

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie

	m2
	93,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,835

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug
	m2
	1,05

	
	2710703520284-2
	Profil de ghidaj UD
	m
	0,919

	
	2710703520285-2
	Profil de suport CD
	m
	2,20

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,35

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,271

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,65

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475

	25
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact

	m2
	38,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03

	
	2416586105303-1
	betonogrund
	kg
	0,15

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05

	26
	CI21B

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	38,5

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,20

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie portelanat minim 8mm
	m2
	1,02

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,39

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,003

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456

	27
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,

	m2
	157,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001

	28
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	157,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05

	29
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	157,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,55

	
	2430116103800-1
	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog
	kg
	0,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,06

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002

	30
	CI14B

	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv

	m
	34,30

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	1,02

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,35

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,00

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,10

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,30

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,05

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,001

	
	
	1.1.4. Tavane

	
	

	31
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	69,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05

	32
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	69,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001

	33
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	69,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05

	34
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)

	m2
	69,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,55

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,06

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002

	
	
	1.1.5. Retele de apa si canalizare

	
	

	35
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,90

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,01

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,00

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,00

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,30

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,01

	36
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,65

	
	2913124201370-1
	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"
	buc
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	37
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,75

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,01

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,00

	38
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,35

	
	2924127356800-1
	Dozator de sapun
	buc
	1,00

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,00

	39
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)

	m
	30,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,31

	
	2521216717050-3
	Teava PPR D20, PN20
	m
	1,02

	
	2523156719430-3
	Cot ppr d 20
	buc
	0,20

	
	2523156719450-3
	Teu ppr d 20
	buc
	0,21

	
	2523156719460-3
	Reductie PPR D 20
	buc
	0,04

	
	2523156719400-3
	Mufa PPR D 20
	buc
	0,04

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206

	40
	IC53B

	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")

	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20

	
	2875274119000-5
	Racord olandez PPR 20 x 1/2"
	buc
	1,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,01

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,04

	41
	IC53B

	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .3/4" (Racord Olandez PPR 20 x 3/4")

	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20

	
	2875274119000-6
	Racord Olandez PPR 20 x 3/4"
	buc
	1,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,01

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,04

	42
	SA37B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)

	buc
	30,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,29

	
	2875274204040-3
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20
	buc
	1,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,005

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001

	43
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,08

	44
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	30,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,15

	45
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)

	buc
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,18

	
	2913124202100-12
	Robinet sub lavoar D 15
	buc
	1,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00

	46
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,13

	
	2913124202100-1
	Robinet bila de serviciu 1/2
	buc
	1,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00

	47
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"

	buc
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,18

	
	2913124202100-2
	Robinet bila 3/4
	buc
	1,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00

	48
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)

	m
	20,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	2521216720160-2
	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50
	m
	1,03

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012

	49
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-2
	Revizie din polipropilena D50
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012

	50
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-11
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012

	51
	SA37F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)

	buc
	15,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,43

	
	2875274204040-5
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50
	buc
	1,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001

	
	
	1.1.6. Incalzire

	
	

	52
	IB06B

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33
500х1200 в комплекте с креплениями  FKO33  KERMI sau analog

	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,65

	
	282211570000010
	Стальной панельный радиатор Profil K тип 33
500х1200 в комплекте с креплениями  FKO33  KERMI sau analog
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,25

	53
	IB06A

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Стальной панельный радиатор Profil K тип 33
500х700 в комплекте с креплениями FKO33  KERMI sau analog

	buc
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,50

	
	28221157000005
	 Стальной панельный радиатор Profil K тип 33
500х700 в комплекте с креплениями FKO33  KERMI sau analog
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20

	54
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан радиаторный угловой Ду 15)

	buc
	11,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18

	
	287527420270111
	Клапан радиаторный угловой Ду 15
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024

	55
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан запорный угловой Ду 15)

	buc
	11,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18

	
	28752742022
	Клапан запорный угловой Ду 15
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024

	56
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздухоотводчик для радиаторов Dn15 PN 10

	buc
	11,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,10

	
	29131345000001
	Воздухоотводчик для радиаторов Dn15 PN 10
	buc
	1,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,10

	57
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ручной балансировочный клапан Ду 25 Ру 16 бар,

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,15

	
	28752742051002
	Ручной балансировочный клапан Ду 25 Ру 16 бар, 
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032

	58
	ID04B

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Шаровой кран Д 1 1/4)

	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,25

	
	2875274205100-2
	Шаровой кран Д 1 1/4
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	59
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран дренажный шаровый для слива

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,15

	
	287527420510011
	Кран дренажный шаровый для слива
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032

	60
	IC35D

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Труба металлополимерная из молекулярно
сшитого полиэтилена  (PE-Xa/Al/PE) д32 х 4,7 RAUTITAN stabil (Фитинги, гильзы и элементы крепления для   труб K=1,4 )

	m
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,45

	
	252121671000032
	 Труба металлополимерная из молекулярно
сшитого полиэтилена  (PE-Xa/Al/PE) д32 х 4,7 RAUTITAN stabil
	m
	1,03

	61
	IC35C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба из молекулярно сшитого полиэтилена
(RAU-PE-Xa)  д25x3,5 RAUTITAN pink (Фитинги, гильзы и элементы крепления для  
 труб K=1,4 )

	m
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,40

	
	252121671000025
	Труба из молекулярно сшитого полиэтилена
(RAU-PE-Xa)  д25x3,5 RAUTITAN pink
	m
	1,03

	62
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa)  д20x2,8 RAUTITAN pink (Фитинги, гильзы и элементы крепления для  
 труб K=1,4 )

	m
	11,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,35

	
	252121671000020
	Труба из молекулярно сшитого полиэтилена
(RAU-PE-Xa)  д20x2,8 RAUTITAN pink
	m
	1,03

	63
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	51,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,09

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,04

	64
	IE04A

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	51,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,08

	65
	IE03B

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,11

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,05

	66
	IE04B

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,10

	67
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  Трубная изоляция из каучуковой пены  д 9 мм для
поэтажной разводки труб д 9 х 22

	m
	11,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,35

	
	3320517352231
	Трубная изоляция из каучуковой пены  д 9 мм для поэтажной разводки труб д 9 х 22 
	m
	1,03

	68
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  Трубная изоляция из каучуковой пены  д 9 мм для
поэтажной разводки труб д 9 х 28

	m
	40,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,35

	
	3320517352232
	Трубная изоляция из каучуковой пены  д 9 мм для
поэтажной разводки труб д 9 х 28 
	m
	1,03

	69
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  Трубная изоляция из каучуковой пены  д 19 мм для
поэтажной разводки труб д 19 х 35

	m
	40,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,35

	
	3320517352234
	Трубная изоляция из каучуковой пены  д 19 мм для поэтажной разводки труб д 19 х 35
	m
	1,03

	70
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida

	buc
	50,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20

	
	2875274204000-1
	Опора неподвижная для труб  д25 по типу ОСТ 36-17-85
	buc
	1,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,10

	71
	IC40B

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора неподвижная для труб  д32 по типу ОСТ 36-17-85)

	buc
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,28

	
	2875274204000-2
	Опора неподвижная для труб  д32 по типу ОСТ 36-17-85
	buc
	1,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,10

	72
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata

	kg
	12,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,23

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,00

	
	
	1.2. Lucrari de reparatie exterioare

	
	

	
	
	1.2.1. Demolari

	
	

	73
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	136,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01

	74
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (prag)

	m3
	4,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,29

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,29

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,15

	75
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (pereu si trotuare))

	m3
	4,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,29

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,29

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,15

	76
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (fundatie gard)

	m3
	6,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,29

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,29

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,15

	77
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	0,18

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77

	78
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	36,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383

	
	
	1.2.2. Fatada

	
	

	79
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact

	m2
	103,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03

	
	2416586105303-1
	betonogrund
	kg
	0,15

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05

	80
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2)

	kg
	206,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,01

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,30

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006

	81
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	30,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,22

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,98

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,001

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001

	82
	CF11A

	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu

	m2
	103,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,20

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,039

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,009

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003

	83
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4)

	m2
	103,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001

	
	
	1.2.3. Soclu

	
	

	84
	TsA03C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren tare

	m3
	30,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	2,39

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,30

	85
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact

	m2
	61,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03

	
	2416586105303-1
	betonogrund
	kg
	0,15

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05

	86
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2)

	kg
	122,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,01

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,30

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006

	87
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	61,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008

	88
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4)

	m2
	61,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001

	89
	IzF04B

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum

	m2
	61,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,08

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,50

	
	2682132601626-1
	Carton bitumat linocrom
	m2
	1,10

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,30

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,011

	90
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 50mm

	m2
	61,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,42

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,298

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,00

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,00

	
	2521302602907-1
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm
	m2
	1,07

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,10

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,023

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,018

	91
	IzF04J1

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana de protectie cu crampoane)

	m2
	28,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,02

	
	2682132601626-2
	Membrana de protectie cu crampoane
	m2
	1,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005

	92
	TsD01C

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare

	m3
	30,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,43

	93
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,39

	94
	CI21B

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	35,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,20

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie portelanat minim 8mm
	m2
	1,02

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,39

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,003

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456

	95
	CE23A

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Profil din tabla zincata la soclu)

	m
	40,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,45

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	0,73

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	0,09

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	0,18

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,025

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,004

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	
	1.2.4. Prag

	
	

	96
	TsA03C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren tare

	m3
	4,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	2,39

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,30

	97
	TsD01C

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare

	m3
	4,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,43

	98
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,70

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,15

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,10

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42

	99
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	23,45

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,095

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,28

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001

	100
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	84,75

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,066

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,28

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001

	101
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	12,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,95

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,05

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,08

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,09

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,12

	102
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C20/25

	m3
	8,70

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,40

	
	2663102100000-1
	Beton C20/25
	m3
	1,025

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,25

	103
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	6,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,855

	
	2670112202052-1
	Placi de gresie portelanat minim 8mm, 
	m2
	1,02

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,80

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,15

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,20

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,02

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,005

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,343

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,036

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072

	104
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	9,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,909

	
	2670112202052-1
	Placi de gresie portelanat minim 8mm, 
	m2
	1,015

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	4,30

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,20

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,02

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,004

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0116

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0053

	105
	CI21B

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat minim 8mm, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	5,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,20

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie portelanat minim 8mm
	m2
	1,02

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,39

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,003

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456

	106
	CK26D aplicativ

	Profil din aluminiu antiderapant

	m
	24,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,01

	
	2743123549027-1
	Profil din aluminiu antiderapant
	m
	1,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	107
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox acces pentru pesoane cu dizabilitati h=900mm )

	m
	6,50

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,90

	
	2812106305714-3
	Balustrada din inox acces pentru pesoane cu dizabilitati h=900mm
	m
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,10

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,06

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,70

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,025

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,20

	108
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox acces pentru pesoane cu dizabilitati h=250mm fixata de perete )

	m
	3,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,90

	
	2812106305714-4
	Balustrada din inox acces pentru pesoane cu dizabilitati h=250mm fixata de perete
	m
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,10

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,06

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,70

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,025

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,20

	
	
	1.3. Amenajarea teritoriului

	
	

	
	
	1.3.1. Betonarea cailor de acces

	
	

	109
	TsA01C1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare

	m3
	12,75

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,45

	110
	TsD01C

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare

	m3
	12,75

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,43

	111
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,17

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,39

	112
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	8,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,15

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,10

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42

	113
	CC03C1

	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi  (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2)

	kg
	170,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,01

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,01

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,30

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0007

	114
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	16,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,95

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,05

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,08

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,09

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,12

	115
	DI119

	Amenajarea pereului din beton monolit periat (C20/25), H=10 cm

	m3
	16,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19

	
	266310210000016-1
	Beton C20/25
	m3
	1,02

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428

	116
	AcE07A

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I

	buc
	1,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,70

	
	2875274200000
	Capac cu rama din fonta 
	buc
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,47

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,025

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007

	
	
	1.3.2. Constructia ingradirii

	
	

	117
	RpCS20D

	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor

	m
	120,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,05

	118
	TsA01C1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare

	m3
	42,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,45

	119
	TsD01C

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare

	m3
	42

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,43

	120
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	4,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,15

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,10

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42

	121
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	199,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,075

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,15

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01

	122
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura AIII D 14mm)

	kg
	595,32

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,059

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,15

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01

	123
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	240,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,95

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,05

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,08

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,09

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,12

	124
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C20/25

	m3
	36,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,40

	
	2663102100000-1
	Beton C20/25
	m3
	1,025

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,25

	125
	CO07A

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Stilpi teava patrata 60x60x3mm; Barele verticale din teava patrata 15x15x2mm; Barele orizontale di teava profilata 50x30x2mm, innaltimea gardului 1.8m)

	kg
	1188,20

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2710703518270
	Otel profilat 
	kg
	1,05

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,006

	
	2874125884800
	Nit cu cap semirotund 
	kg
	0,008

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	0,01

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	0,15

	126
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta batanta dubla (h)1800x1500mm, inclusiv furnitura necesara)

	m2
	2,70

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,19

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,96

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,38

	
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	1,00

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,00

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,00

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,00

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,10

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,115

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,23

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,25

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,02

	127
	CN21A

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi

	m2
	2,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,12

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,12

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,10

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,015

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05

	
	2430226101337
	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2
	kg
	0,03

	128
	CO06B3

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,65 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santierб (Panou din plasa Euro Gard 2500/1800/4.8mm coeficient K=1.8 m2; Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.3h- 27buc; Elemente de fixare zincate -81 buc; Capace pentru stilpi -27 buc, Se exclude: Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm; Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)

	m
	65,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,25

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,18

	
	2732103646250-1
	Panou din plasa Euro Gard 2500/1800/4,8mm
	m2
	1,65

	
	354345345
	Capace pentru stilpi
	buc
	0,415385

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	0,48

	
	2811106302005
	Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.3h
	buc
	0,415385

	
	3543544354
	Elemente de fixare zincate
	buc
	1,24615

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,03

	
	
	2. Montare utilaj

	
	

	
	
	2.1. Retele de apa si canalizare

	
	

	129
	SE44A

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,08

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,70

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,30

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001

	
	
	2.2. Incalzire

	
	

	130
	IA12A

	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,50

	
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	5,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,10

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,70

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20

	
	
	2.3. Retele electrice

	
	

	131
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,71

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,22

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,07

	132
	08-03-525-2

	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	133
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare

	buc
	14,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	134
	08-02-412-4

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,20

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00116

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,31

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,05

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,32

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,08

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,08

	135
	

	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 10 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х6 mm2

	m
	20,00

	
	8885
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=10 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х6 mm2 
	m
	1,00

	136
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	1,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,86

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,31

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,05

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,32

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,04

	137
	

	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х2,5 mm2

	m
	150,00

	
	23233422
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=2,5 mm2 ВВГнг-FRLSTx3х2,5 mm2 
	m
	1,00

	138
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	0,70

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,74

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,31

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,05

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,02

	139
	

	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-LSx3х1,5 mm2

	m
	70,00

	
	432323523422
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S=1,5 mm2 ВВГнг-LSx3х1,5 mm2 
	m
	1,00

	140
	08-02-410-1 k=0.5sal

	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)

	100 m
	2,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,70

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,20

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,20

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,20

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,021

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	32,00

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,50

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,11

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,81

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,11

	141
	

	Teava PVC  D 20mm

	m
	220,00

	
	6655537645441
	Teava PVC  D 20mm 
	m
	1,00

	142
	08-02-410-2 k=0.5sal

	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (K=0.5 pentru manopera)

	100 m
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,10

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,20

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,20

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,40

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,021

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	32,00

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,50

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,14

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,14

	143
	

	Teava PVC  D 40mm

	m
	20,0

	
	66553754864454
	Teava PVC  D 40mm 
	m
	1,00

	144
	08-02-472-2

	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  (Banda galvanizata 40x4mm)

	100 m
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,60

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0037

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,22

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,13

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,22

	145
	

	Banda galvanizata 40x4mm

	m
	20,00

	
	651615
	Banda galvanizata 40x4mm
	m
	1,00

	146
	08-03-591-9

	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,

	100 buc
	0,25

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,10

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,04

	147
	

	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V

	buc
	24,00

	
	321353544354
	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V
	buc
	1,00

	148
	

	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V

	
	1

	
	321353554
	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V
	buc
	1,00

	149
	08-03-591-5

	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,80

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,04

	150
	

	Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.

	buc
	5,00

	
	35454355453554
	Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.
	buc
	1,00

	151
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,20

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,04

	152
	

	Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.

	buc
	2,00

	
	35353
	Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, Unom 250V.
	buc
	1,00

	153
	08-03-593-6

	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	0,07

	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,30

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,08

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,04

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,31

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	25,60

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,36

	154
	

	Corp de iluminat LED 600x600mm, 40 W

	
	7,00

	
	3156489465
	Corp de iluminat LED 600x600mm, 40 W
	buc
	1,00

	155
	08-03-593-10

	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,20

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,08

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,00153

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,21

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,12

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	25,60

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,12

	156
	

	Indicatoare Exit 1.5 W

	
	2,00

	
	6543634654
	Indicatoare Exit 1.5 W
	buc
	1,00

	
	
	3. Utilaj

	
	

	
	
	3.1. Retele de apa si canalizare

	
	

	157
	

	Boiler electric 100l. 220V

	buc
	1,00

	
	5165151
	Boiler electric 100l. 220V
	buc
	1,00

	
	
	3.2. Incalzire

	
	

	158
	

	Microcentrala electrica 9kw, 1x230V, cu sistem antiinghet, vas de expansiune, schimbator de caldura si pompa de circulatie incorporata

	buc
	1,00

	
	351315
	Microcentrala electrica 9kw, 1x230V, cu sistem antiinghet, vas de expansiune, schimbator de caldura si pompa de circulatie incorporata
	buc
	1,00

	
	
	3.3. Retele electrice

	
	

	159
	

	Tablou de distributie cu 24 module, grad
de protectie IP54 ЩРн-24м-1

	buc
	1,00

	
	124
	Tablou de distributie cu 24 module, grad
de protectie IP54 ЩРн-24м-1
	buc
	1,00

	160
	

	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 3P. BH-32

	buc
	1,00

	
	4525424544
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -40A, 3P. BH-32 
	buc
	1,00

	161
	

	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29

	buc
	2,00

	
	5424544
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29
	buc
	1,00

	162
	

	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29

	buc
	4,00

	
	96754545
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29
	buc
	1,00

	163
	

	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29

	buc
	4,00

	
	8754545
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29
	buc
	1,00

	164
	

	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C  АВДТ-32

	buc
	4,00

	
	4354515
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C  АВДТ-32
	buc
	1,00

	165
	

	Sina PE si N

	buc
	2,00

	
	353543535
	Sina PE si N
	buc
	1,00



                        Documente obligatorii la depunerea ofertei
Conform pct. 16 în anunțul de participare 
Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Conform pct. 16 în anunțul de participare


Autoritatea contractantă  ___________              Data "20" iulie 2026	

