Lucrari de reparatie capitala a blocurilor sanitare pentru  Liceul Teoretic  Alexandr Puskin, str. Bulgara, 122, mun. Balti.	Formular Nr.1A	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-1
Solutii arhitecturale nr.10/2022-SA
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. LUCRARI  DE REPARATIE CAPITALA A BLOCURILOR SANITARE
					
		1.1. Bloc 01/2A/7  (Etaj 1)
					
		1.1.1. Demolare
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	3,7800
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7938			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,7938			
		Total					
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 
	m2	4,3200
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9072			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,9072			
		Total					
3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	1,3400
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6030			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6900			
	4100126202818	Apa	m3	0,1608			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1072			
		Total					
4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2	23,6600
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,5490			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5490			
	4100126202818	Apa	m3	1,1830			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9464			
		Total					
5	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	23,6600
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,2274			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2274			
	4100126202818	Apa	m3	1,1830			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1830			
		Total					
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane 
	m2	23,6600
			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8392			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5490			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,1830			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2366			
		Total					
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	43,9400
			
	7122050013400	Zidar	h-om	5,2728			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5910			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,1970			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4394			
		Total					
8	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2	51,5000
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	41,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,2000			
	4100126202818	Apa	m3	0,1545			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7725			
		Total					
9	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m 
	t	12,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4800			
		Total					
10	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	12,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000			
		Total					
11	TsI50A10
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	12,0000
			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,1840			
		Total					

					
 		Total					
			Total Demolare	            				
 		1.1.2. Pereti despartitori
					
12	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m 
	100m2	0,0600
			
	7122050013400	Zidar	h-om	8,8608			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7358			
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	302,4000			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	30,6360			
	2652102100737	Var hidratat	kg	7,6176			
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1380			
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	5,4000			
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1668			
	4100126202818	Apa	m3	0,0608			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2466			
		Total					
13	CK27B
	Ecran despartitor E-1 (4 buc)    (Nota (pentru o bucata):   Placi DSP laminat 1000*1600(h),  - 1,6 m2,  Profil de ancadrament - 5,2 ml, piesa de fixare - 2  buc,  diblu surub - 4buc) 
	m2	6,4000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,8640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560			
	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	6,4000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	25,6000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0240			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3584			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8400			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1280			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti despartitori	            				
 		1.1.3. Timpalria
					
14	CM07D
	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri  240 x 240 x 80 mm 
	m2	4,3200
			
	7135010011440	Geamgiu	h-om	16,4160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2960			
	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	73,4400			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,8800			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,3200			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,0432			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0086			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0648			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	2,1600			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0043			
	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,3586			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,7344			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0173			
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	10,8000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1296			
		Total					
15	CK26A
	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) 
	m	3,9000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0920			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120			
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	3,9780			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,9120			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0390			
		Total					
16	CK26B
	Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer  montate la ferestre (b=200 mm) 
	m	3,9000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2480			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120			
	274312354902652200	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre (b=200 mm)	m	3,9000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,6000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0390			
		Total					
17	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC cu grilaj de ventilare in partea de jos a usii) 
	m2	6,8000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,9640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5440			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,8000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27,2000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,4000			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1900			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0800			
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1360			
		Total					

					
 		Total					
			Total Timpalria	            				
 		1.1.4. Tavan
					
18	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la tavane interioare 
	m2	23,3800
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,2732			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	9,7027			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1690			
		Total					
19	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	23,3800
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,7714			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	166,9332			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0935			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8470			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4559			
		Total					
20	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	23,3800
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,2390			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	167,1670			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1169			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4676			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8704			
		Total					
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	23,3800
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7014			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	3,5070			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1690			
		Total					
22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	23,3800
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,5210			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3380			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,6636			
	4100126202818	Apa	m3	0,0234			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0234			
		Total					
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	23,3800
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7014			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	3,5070			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1690			
		Total					
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	23,3800
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,8590			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	9,3520			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,4028			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,6900			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1690			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0468			
		Total					

					
 		Total					
			Total Tavan	            				
 		1.1.5. Pereti
					
25	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare 
	m2	106,7400
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,9436			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	44,2971			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,3370			
		Total					
26	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm) 
	m2	106,7400
			
	7122050013400	Zidar	h-om	149,4360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,0220			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,5618			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,7472			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4270			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8539			
		Total					
27	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 
	m2	106,7400
			
	7122050013400	Zidar	h-om	10,6740			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2022			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6404			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1067			
		Total					
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	106,7400
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2022			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	16,0110			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,3370			
		Total					
29	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	106,7400
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	240,1650			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,3480			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	112,0770			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,6960			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	2 134,8000			
	24302261000001	Fuga	kg	35,2242			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,8539			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	426,9600			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1348			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2809			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti	            				
 		1.1.6. Pardoseli
					
30	IzF11B
	Izolatie termica si acustica  (polistirenciment expandat monolit -80 mm  y=250 kg/m3) 
	m3	1,8700
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,0107			
	28731220054001	Polistirenciment	m3	1,9448			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5236			
		Total					
31	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	23,3800
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,0280			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3380			
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,7715			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2338			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7014			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2806			
		Total					
32	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp 150x150) 
	kg	30,2000
			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7550			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1510			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	30,5020			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1510			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3020			
	2010237318750	Distantieri 	buc	9,0600			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0181			
		Total					
33	IzF05A2 k=2
	Strat hidroizolant executat cu tesatura din fibre de sticla bitumata 
	m2	23,3800
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,6760			
	2682132602070	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126	m2	53,7740			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,0280			
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	70,1400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0234			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	46,7600			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6079			
		Total					
34	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	23,3800
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,6050			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8450			
	26611128007001	Placi gresie portelonata 600*600	m2	24,0814			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	94,6890			
	24302261000001	Fuga	kg	7,0140			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	467,6000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0521			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2806			
		Total					
35	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) 
	m	21,1000
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,3300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1100			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	2,2155			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,7542			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	132,9300			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,2155			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	6,3300			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0550			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0211			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pardoseli	            				
 		1.1.7. Sect a-a
					
36	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm (hidrofug), montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (pentru comunicatiile ingineresti verticale) 
	m2	4,0000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	9,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000			
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,2000			
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (hidrofug)	buc	1,4000			
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,6000			
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,6000			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	192,0000			
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	112,0000			
	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,8000			
		Total					
37	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	4,0000
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,8800			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,5600			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0160			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3160			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0640			
		Total					
38	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	4,0000
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,8000			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,6000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3200			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0600			
		Total					
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	4,0000
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	0,6000			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000			
		Total					
40	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,0000
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,2196			
	4100126202818	Apa	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040			
		Total					
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	4,0000
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	0,6000			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000			
		Total					
42	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	4,0000
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2000			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	1,6000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0080			
		Total					
43	
	Usita 500*300 
	buc	1,0000
			
	465465465464	Usita 500*300 	buc	1,0100			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sect a-a	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/7  (Etaj 1)	            				
 		1.2. Bloc 01/2A/4  (Etaj 1)
					
		1.2.1. Demolare
					
44	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	3,7800
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7938			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,7938			
		Total					
45	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 
	m2	4,3200
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9072			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,9072			
		Total					
46	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	0,8100
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3645			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8350			
	4100126202818	Apa	m3	0,0972			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0648			
		Total					
47	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2	23,4400
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,5160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5160			
	4100126202818	Apa	m3	1,1720			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9376			
		Total					
48	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	23,4400
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,1416			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1416			
	4100126202818	Apa	m3	1,1720			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1720			
		Total					
49	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane 
	m2	23,4400
			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8128			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5160			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,1720			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2344			
		Total					
50	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	55,3100
			
	7122050013400	Zidar	h-om	6,6372			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2965			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,7655			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5531			
		Total					
51	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2	54,7700
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	43,8160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,8160			
	4100126202818	Apa	m3	0,1643			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8216			
		Total					
52	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m 
	t	11,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6900			
		Total					
53	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	11,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9500			
		Total					
54	TsI50A10
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	11,0000
			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0020			
		Total					

					
 		Total					
			Total Demolare	            				
 		1.2.2. Pereti despartitori
					
55	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m 
	100m2	0,0600
			
	7122050013400	Zidar	h-om	8,8608			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7358			
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	302,4000			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	30,6360			
	2652102100737	Var hidratat	kg	7,6176			
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1380			
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	5,4000			
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1668			
	4100126202818	Apa	m3	0,0608			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2466			
		Total					
56	CK27B
	Ecran despartitor E-1 (4 buc)    (Nota (pentru o bucata):   Placi DSP laminat 1000*1600(h),  - 1,6 m2,  Profil de ancadrament - 5,2 ml, piesa de fixare - 2  buc,  diblu surub - 4buc) 
	m2	6,4000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,8640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560			
	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	6,4000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	25,6000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0240			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3584			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8400			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1280			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti despartitori	            				
 		1.2.3. Timpalria
					
57	CM07D
	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri  240 x 240 x 80 mm 
	m2	4,3200
			
	7135010011440	Geamgiu	h-om	16,4160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2960			
	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	73,4400			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,8800			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,3200			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,0432			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0086			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0648			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	2,1600			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0043			
	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,3586			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,7344			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0173			
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	10,8000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1296			
		Total					
58	CK26A
	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) 
	m	3,9000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0920			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120			
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	3,9780			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,9120			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0390			
		Total					
59	CK26B
	Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer  montate la ferestre (b=200 mm) 
	m	3,9000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2480			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120			
	274312354902652200	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre (b=200 mm)	m	3,9000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,6000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0390			
		Total					
60	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC cu grilaj de ventilare in partea de jos a usii) 
	m2	6,8000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,9640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5440			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,8000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27,2000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,4000			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1900			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0800			
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1360			
		Total					

					
 		Total					
			Total Timpalria	            				
 		1.2.4. Tavan
					
61	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la tavane interioare 
	m2	23,3600
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,2704			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	9,6944			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1680			
		Total					
62	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	23,3600
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,7408			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	166,7904			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0934			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8454			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4555			
		Total					
63	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	23,3600
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,2080			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	167,0240			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1168			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4672			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8688			
		Total					
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	23,3600
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7008			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	3,5040			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1680			
		Total					
65	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	23,3600
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,5120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3360			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,6425			
	4100126202818	Apa	m3	0,0234			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0234			
		Total					
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	23,3600
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7008			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	3,5040			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1680			
		Total					
67	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	23,3600
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,8480			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	9,3440			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,4016			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,6800			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1680			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0467			
		Total					

					
 		Total					
			Total Tavan	            				
 		1.2.5. Pereti
					
68	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare 
	m2	106,7400
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,9436			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	44,2971			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,3370			
		Total					
69	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm) 
	m2	106,7400
			
	7122050013400	Zidar	h-om	149,4360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,0220			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,5618			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,7472			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4270			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8539			
		Total					
70	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 
	m2	106,7400
			
	7122050013400	Zidar	h-om	10,6740			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2022			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6404			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1067			
		Total					
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	106,7400
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2022			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	16,0110			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,3370			
		Total					
72	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	106,7400
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	240,1650			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,3480			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	112,0770			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,6960			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	2 134,8000			
	24302261000001	Fuga	kg	35,2242			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,8539			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	426,9600			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1348			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2809			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti	            				
 		1.2.6. Pardoseli
					
73	IzF11B
	Izolatie termica si acustica  (polistirenciment expandat monolit - 80 mm  y=250 kg/m3) 
	m3	1,8700
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,0107			
	28731220054001	Polistirenciment	m3	1,9448			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5236			
		Total					
74	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	23,3600
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,0160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3360			
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,7709			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2336			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7008			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2803			
		Total					
75	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp 150x150) 
	kg	30,2000
			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7550			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1510			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	30,5020			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1510			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3020			
	2010237318750	Distantieri 	buc	9,0600			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0181			
		Total					
76	IzF05A2 k=2
	Strat hidroizolant executat cu tesatura din fibre de sticla bitumata 
	m2	23,3600
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,6720			
	2682132602070	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126	m2	53,7280			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,0160			
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	70,0800			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0234			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	46,7200			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6074			
		Total					
77	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	23,3600
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,5600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8400			
	26611128007001	Placi gresie portelonata 600*600	m2	24,0608			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	94,6080			
	24302261000001	Fuga	kg	7,0080			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	467,2000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,0240			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0512			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2803			
		Total					
78	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) 
	m	21,1000
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,3300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1100			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	2,2155			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,7542			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	132,9300			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,2155			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	6,3300			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0550			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0211			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pardoseli	            				
 		1.2.7. Sect a-a
					
79	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm (hidrofug), montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (pentru comunicatiile ingineresti verticale) 
	m2	4,0000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	9,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000			
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,2000			
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (hidrofug)	buc	1,4000			
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,6000			
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,6000			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	192,0000			
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	112,0000			
	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,8000			
		Total					
80	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	4,0000
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,8800			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,5600			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0160			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3160			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0640			
		Total					
81	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	4,0000
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,8000			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,6000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3200			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0600			
		Total					
82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare 
	m2	4,0000
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	0,6000			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000			
		Total					
83	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,0000
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,2196			
	4100126202818	Apa	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040			
		Total					
84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare 
	m2	4,0000
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	0,6000			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000			
		Total					
85	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	4,0000
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2000			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	1,6000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0080			
		Total					
86	
	Usita 500*300 
	buc	1,0000
			
	465465465464	Usita 500*300 	buc	1,0100			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sect a-a	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/4  (Etaj 1)	            				
 		1.3. Bloc 01/2A/4  (Etaj 2)
					
		1.3.1. Demolare
					
87	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	3,7800
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7938			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,7938			
		Total					
88	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 
	m2	4,3200
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9072			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,9072			
		Total					
89	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	0,8100
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3645			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8350			
	4100126202818	Apa	m3	0,0972			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0648			
		Total					
90	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2	23,4600
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,5190			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5190			
	4100126202818	Apa	m3	1,1730			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9384			
		Total					
91	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	23,4600
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,1494			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1494			
	4100126202818	Apa	m3	1,1730			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1730			
		Total					
92	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane 
	m2	23,4600
			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8152			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5190			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,1730			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2346			
		Total					
93	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	55,3200
			
	7122050013400	Zidar	h-om	6,6384			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2980			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,7660			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5532			
		Total					
94	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2	54,7800
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	43,8240			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,8240			
	4100126202818	Apa	m3	0,1643			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8217			
		Total					
95	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 
	t	11,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8800			
		Total					
96	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	11,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9500			
		Total					
97	TsI50A10
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	11,0000
			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0020			
		Total					

					
 		Total					
			Total Demolare	            				
 		1.3.2. Pereti despartitori
					
98	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m 
	100m2	0,0600
			
	7122050013400	Zidar	h-om	8,8608			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7358			
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	302,4000			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	30,6360			
	2652102100737	Var hidratat	kg	7,6176			
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1380			
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	5,4000			
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1668			
	4100126202818	Apa	m3	0,0608			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2466			
		Total					
99	CK27B
	Ecran despartitor E-1 (4 buc)    (Nota (pentru o bucata):   Placi DSP laminat 1000*1600(h),  - 1,6 m2,  Profil de ancadrament - 5,2 ml, piesa de fixare - 2  buc,  diblu surub - 4buc) 
	m2	6,4000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,8640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560			
	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	6,4000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	25,6000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0240			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3584			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8400			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1280			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti despartitori	            				
 		1.3.3. Timpalria
					
100	CM07D
	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri  240 x 240 x 80 mm 
	m2	4,3200
			
	7135010011440	Geamgiu	h-om	16,4160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2960			
	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	73,4400			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,8800			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,3200			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,0432			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0086			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0648			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	2,1600			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0043			
	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,3586			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,7344			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0173			
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	10,8000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1296			
		Total					
101	CK26A
	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) 
	m	3,9000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0920			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120			
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	3,9780			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,9120			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0390			
		Total					
102	CK26B
	Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer  montate la ferestre (b=200 mm) 
	m	3,9000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2480			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120			
	274312354902652200	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre (b=200 mm)	m	3,9000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,6000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0390			
		Total					
103	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC cu grilaj de ventilare in partea de jos a usii) 
	m2	6,8000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,9640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5440			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,8000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27,2000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,4000			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1900			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0800			
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1360			
		Total					

					
 		Total					
			Total Timpalria	            				
 		1.3.4. Tavan
					
104	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la tavane interioare 
	m2	23,1700
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,2438			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	9,6156			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1585			
		Total					
105	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	23,1700
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,4501			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	165,4338			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0927			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8304			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4518			
		Total					
106	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	23,1700
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,9135			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	165,6655			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1158			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4634			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8536			
		Total					
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	23,1700
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6951			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	3,4755			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1585			
		Total					
108	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	23,1700
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,4265			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3170			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,4420			
	4100126202818	Apa	m3	0,0232			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0232			
		Total					
109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	23,1700
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6951			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	3,4755			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1585			
		Total					
110	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	23,1700
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,7435			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	9,2680			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3902			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,5850			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1585			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0463			
		Total					

					
 		Total					
			Total Tavan	            				
 		1.3.5. Pereti
					
111	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare 
	m2	106,7700
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,9478			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	44,3096			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,3385			
		Total					
112	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm) 
	m2	106,7700
			
	7122050013400	Zidar	h-om	149,4780			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,0310			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,5625			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,7474			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4271			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8542			
		Total					
113	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 
	m2	106,7700
			
	7122050013400	Zidar	h-om	10,6770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2031			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6406			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1068			
		Total					
114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	106,7700
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2031			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	16,0155			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,3385			
		Total					
115	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	106,7700
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	240,2325			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,3540			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	112,1085			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,7080			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	2 135,4000			
	24302261000001	Fuga	kg	35,2341			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,8542			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	427,0800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1354			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2812			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti	            				
 		1.3.6. Pardoseli
					
116	IzF11B
	Izolatie termica si acustica  (polistirenciment expandat monolit -40 mm  y=250 kg/m3) 
	m3	0,9300
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4973			
	28731220054001	Polistirenciment	m3	0,9672			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2604			
		Total					
117	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	23,1700
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,9020			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3170			
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,7646			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2317			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6951			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2780			
		Total					
118	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp 150x150) 
	kg	29,9000
			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7475			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1495			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	30,1990			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1495			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2990			
	2010237318750	Distantieri 	buc	8,9700			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0179			
		Total					
119	IzF05A2 k=2
	Strat hidroizolant executat cu tesatura din fibre de sticla bitumata 
	m2	23,1700
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,6340			
	2682132602070	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126	m2	53,2910			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,9020			
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	69,5100			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0232			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	46,3400			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6024			
		Total					
120	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	23,1700
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,1325			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7925			
	26611128007001	Placi gresie portelonata 600*600	m2	23,8651			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	93,8385			
	24302261000001	Fuga	kg	6,9510			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	463,4000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,8530			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0427			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2780			
		Total					
121	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) 
	m	20,9000
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,2700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0900			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	2,1945			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,6807			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	131,6700			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,1945			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	6,2700			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0209			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pardoseli	            				
 		1.3.7. Nod 1
					
122	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm (hidrofug), montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 
	m2	8,0000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	18,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000			
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,4000			
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (hidrofug)	buc	2,8000			
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,2000			
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,2000			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	384,0000			
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	224,0000			
	2822115708000	Element de sustinere	buc	21,6000			
		Total					
123	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	8,0000
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	8,4000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	160,0000			
	24302261000001	Fuga	kg	2,6400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0640			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	32,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0960			
		Total					

					
 		Total					
			Total Nod 1	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/4  (Etaj 2)	            				
 		1.4. Bloc 01/2A/2  (axele C- D)   (Etaj 1)
					
		1.4.1. Demolare 
					
124	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	1,8900
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3969			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3969			
		Total					
125	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 
	m2	1,4400
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3024			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3024			
		Total					
126	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	3,7800
			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7010			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2300			
	4100126202818	Apa	m3	0,4536			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,3024			
		Total					
127	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2	14,8300
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,2245			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2245			
	4100126202818	Apa	m3	0,7415			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5932			
		Total					
128	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	14,8300
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,7837			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7837			
	4100126202818	Apa	m3	0,7415			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7415			
		Total					
129	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane 
	m2	14,8300
			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7796			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2245			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,7415			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1483			
		Total					
130	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	18,2600
			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1912			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7390			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,9130			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1826			
		Total					
131	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2	19,6900
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	15,7520			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,7520			
	4100126202818	Apa	m3	0,0591			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2954			
		Total					
132	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m 
	t	12,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4800			
		Total					
133	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	12,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000			
		Total					
134	TsI50A10
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	12,0000
			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,1840			
		Total					

					
 		Total					
			Total Demolare 	            				
 		1.4.2. Pereti despartitori
					
135	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m 
	100m2	0,2500
			
	7122050013400	Zidar	h-om	36,9200			
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2325			
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 260,0000			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0040			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	127,6500			
	2652102100737	Var hidratat	kg	31,7400			
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,5750			
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	22,5000			
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,6950			
	4100126202818	Apa	m3	0,2533			
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,0275			
		Total					
136	CK27B
	Ecran despartitor E-1 (2 buc)    (Nota (pentru o bucata):   Placi DSP laminat 1000*1600(h),  - 1,6 m2,  Profil de ancadrament - 5,2 ml, piesa de fixare - 2  buc,  diblu surub - 4buc) 
	m2	3,2000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1280			
	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	3,2000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,8000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5120			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1792			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2800			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti despartitori	            				
 		1.4.3. Timpalria
					
137	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat  (F2, 1200*1200) 
	m2	1,4400
			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3573			
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,4400			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	9,3600			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,8016			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	3,9456			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,9216			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,2779			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0415			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2497			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1621			
		Total					
138	CK26A
	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) 
	m	1,3000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040			
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,3260			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,3040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130			
		Total					
139	CK26B
	Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer  montate la ferestre (b=200 mm) 
	m	1,3000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040			
	274312354902652200	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre (b=200 mm)	m	1,3000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,2000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130			
		Total					
140	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC cu grilaj de ventilare in partea de jos a usii) 
	m2	4,8000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,5040			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3840			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,8000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	19,2000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4000			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8400			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,8800			
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,8000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0960			
		Total					

					
 		Total					
			Total Timpalria	            				
 		1.4.4. Tavan
					
141	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la tavane interioare 
	m2	11,3600
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,5904			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	4,7144			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5680			
		Total					
142	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,3600
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,3808			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	81,1104			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0454			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8974			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2215			
		Total					
143	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	11,3600
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,6080			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	81,2240			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0568			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2272			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9088			
		Total					
144	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	11,3600
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3408			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	1,7040			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5680			
		Total					
145	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,3600
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,1120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1360			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,9837			
	4100126202818	Apa	m3	0,0114			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0114			
		Total					
146	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	11,3600
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3408			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	1,7040			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5680			
		Total					
147	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	11,3600
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2480			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	4,5440			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6816			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,6800			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5680			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0227			
		Total					

					
 		Total					
			Total Tavan	            				
 		1.4.5. Pereti
					
148	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare 
	m2	62,8200
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,7948			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	26,0703			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1410			
		Total					
149	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm) 
	m2	62,8200
			
	7122050013400	Zidar	h-om	87,9480			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,8460			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5077			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,4397			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2513			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5026			
		Total					
150	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 
	m2	62,8200
			
	7122050013400	Zidar	h-om	6,2820			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8846			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3769			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0628			
		Total					
151	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	62,8200
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8846			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	9,4230			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1410			
		Total					
152	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	62,8200
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	141,3450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5640			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	65,9610			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	251,2800			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,1280			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	1 256,4000			
	24302261000001	Fuga	kg	20,7306			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5026			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2564			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7538			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti	            				
 		1.4.6. Pardoseli
					
153	IzF11B
	Izolatie termica si acustica (polistirenciment expandat monolit - 80 mm,  y=250 kg/m3) 
	m3	0,9100
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4651			
	28731220054001	Polistirenciment	m3	0,9464			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2548			
		Total					
154	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	11,3600
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,8160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1360			
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,3749			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1136			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3408			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1363			
		Total					
155	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp 150x150) 
	kg	14,7000
			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3675			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0735			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	14,8470			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0735			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1470			
	2010237318750	Distantieri 	buc	4,4100			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0088			
		Total					
156	IzF05A2 k=2
	Strat hidroizolant executat cu tesatura din fibre de sticla bitumata 
	m2	11,3600
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2720			
	2682132602070	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126	m2	26,1280			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,8160			
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	34,0800			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0114			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,7200			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2954			
		Total					
157	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	11,3600
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,5600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8400			
	26611128007001	Placi gresie portelonata 600*600	m2	11,7008			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	46,0080			
	24302261000001	Fuga	kg	3,4080			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	227,2000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,2240			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5112			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1363			
		Total					
158	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) 
	m	10,3000
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0300			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	1,0815			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,7852			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	64,8900			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0815			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	3,0900			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,5150			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0103			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pardoseli	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2  (axele C- D)   (Etaj 1)	            				
 		1.5. Bloc 01/2A/2  (axele C- D)   (Etaj 3)
					
		1.5.1. Demolare
					
159	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	1,8900
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3969			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3969			
		Total					
160	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 
	m2	1,4400
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3024			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3024			
		Total					
161	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	0,9400
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4230			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2900			
	4100126202818	Apa	m3	0,1128			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0752			
		Total					
162	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2	14,4700
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,1705			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1705			
	4100126202818	Apa	m3	0,7235			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5788			
		Total					
163	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	14,4700
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,6433			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6433			
	4100126202818	Apa	m3	0,7235			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7235			
		Total					
164	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane 
	m2	14,4700
			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7364			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1705			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,7235			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1447			
		Total					
165	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	33,8600
			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0632			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0790			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,6930			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3386			
		Total					
166	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2	38,0500
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	30,4400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,4400			
	4100126202818	Apa	m3	0,1142			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5707			
		Total					
167	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 
	t	8,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6400			
		Total					
168	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	8,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6000			
		Total					
169	TsI50A10
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	8,0000
			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,4560			
		Total					

					
 		Total					
			Total Demolare	            				
 		1.5.2. Pereti despartitori
					
170	CK27B
	Ecran despartitor E-1 (2 buc)    (Nota (pentru o bucata):   Placi DSP laminat 1000*1600(h),  - 1,6 m2,  Profil de ancadrament - 5,2 ml, piesa de fixare - 2  buc,  diblu surub - 4buc) 
	m2	6,4000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,8640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560			
	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	6,4000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	25,6000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0240			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3584			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8400			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1280			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti despartitori	            				
 		1.5.3. Timpalria
					
171	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat  (F2, 1200*1200) 
	m2	1,4400
			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3573			
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,4400			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	9,3600			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,8016			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	3,9456			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,9216			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,2779			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0415			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2497			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1621			
		Total					
172	CK26A
	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) 
	m	1,3000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040			
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,3260			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,3040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130			
		Total					
173	CK26B
	Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer  montate la ferestre (b=200 mm) 
	m	1,3000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040			
	274312354902652200	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre (b=200 mm)	m	1,3000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,2000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130			
		Total					
174	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC cu grilaj de ventilare in partea de jos a usii) 
	m2	3,6000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,6280			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,6000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	14,4000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8000			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6300			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720			
		Total					

					
 		Total					
			Total Timpalria	            				
 		1.5.4. Tavan
					
175	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la tavane interioare 
	m2	14,4100
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0174			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	5,9802			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7205			
		Total					
176	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	14,4100
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,0473			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	102,8874			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0576			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1384			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2810			
		Total					
177	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	14,4100
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,3355			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	103,0315			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0720			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2882			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1528			
		Total					
178	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	14,4100
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4323			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	2,1615			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7205			
		Total					
179	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	14,4100
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,4845			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4410			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,2011			
	4100126202818	Apa	m3	0,0144			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0144			
		Total					
180	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	14,4100
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4323			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	2,1615			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7205			
		Total					
181	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	14,4100
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9255			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	5,7640			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8646			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,2050			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7205			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0288			
		Total					

					
 		Total					
			Total Tavan	            				
 		1.5.5. Pereti
					
182	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare 
	m2	71,4900
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,0086			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	29,6683			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5745			
		Total					
183	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm) 
	m2	71,4900
			
	7122050013400	Zidar	h-om	100,0860			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,4470			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7158			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2860			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5719			
		Total					
184	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 
	m2	71,4900
			
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1490			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1447			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4289			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0715			
		Total					
185	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	71,4900
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1447			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	10,7235			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5745			
		Total					
186	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	71,4900
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	160,8525			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,2980			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	75,0645			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	285,9600			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,5960			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	1 429,8000			
	24302261000001	Fuga	kg	23,5917			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5719			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4298			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8579			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti	            				
 		1.5.6. Pardoseli
					
187	IzF11B
	Izolatie termica si acustica (polistirenciment expandat monolit - 40 mm,  y=250 kg/m3) 
	m3	0,6000
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9660			
	28731220054001	Polistirenciment	m3	0,6240			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1680			
		Total					
188	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,4100
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,6460			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4410			
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,4755			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1441			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4323			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1729			
		Total					
189	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp 150x150) 
	kg	18,6000
			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4650			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0930			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	18,7860			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0930			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1860			
	2010237318750	Distantieri 	buc	5,5800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0112			
		Total					
190	IzF05A2 k=2
	Strat hidroizolant executat cu tesatura din fibre de sticla bitumata 
	m2	14,4100
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,8820			
	2682132602070	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126	m2	33,1430			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,6460			
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	43,2300			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0144			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,8200			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3747			
		Total					
191	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	14,4100
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,4225			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6025			
	26611128007001	Placi gresie portelonata 600*600	m2	14,8423			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	58,3605			
	24302261000001	Fuga	kg	4,3230			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	288,2000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,9690			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6485			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1729			
		Total					
192	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) 
	m	13,0000
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	1,3650			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,7775			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	81,9000			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,3650			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	3,9000			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6500			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0130			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pardoseli	            				
 		1.5.7. Nod 1
					
193	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm (hidrofug), montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 
	m2	8,0000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	18,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000			
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,4000			
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (hidrofug)	buc	2,8000			
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,2000			
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,2000			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	384,0000			
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	224,0000			
	2822115708000	Element de sustinere	buc	21,6000			
		Total					
194	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	8,0000
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	8,4000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	160,0000			
	24302261000001	Fuga	kg	2,6400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0640			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	32,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0960			
		Total					

					
 		Total					
			Total Nod 1	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2  (axele C- D)   (Etaj 3)	            				
 		1.6. Bloc 01/2A/2  (axele K- L)   (Etaj 2)
					
		1.6.1. Demolare
					
195	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	1,8900
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3969			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3969			
		Total					
196	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 
	m2	1,4400
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3024			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3024			
		Total					
197	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	0,3900
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1755			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3650			
	4100126202818	Apa	m3	0,0468			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0312			
		Total					
198	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2	11,2800
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6920			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6920			
	4100126202818	Apa	m3	0,5640			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4512			
		Total					
199	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	11,2800
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,3992			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3992			
	4100126202818	Apa	m3	0,5640			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5640			
		Total					
200	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane 
	m2	11,2800
			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3536			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6920			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5640			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1128			
		Total					
201	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	18,2600
			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1912			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7390			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,9130			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1826			
		Total					
202	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2	26,3100
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	21,0480			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0480			
	4100126202818	Apa	m3	0,0789			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3946			
		Total					
203	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 
	t	5,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000			
		Total					
204	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	5,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2500			
		Total					
205	TsI50A10
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	5,0000
			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9100			
		Total					

					
 		Total					
			Total Demolare	            				
 		1.6.2. Pereti despartitori
					
206	CK27B
	Ecran despartitor E-1 (2 buc)    (Nota (pentru o bucata):   Placi DSP laminat 1000*1600(h),  - 1,6 m2,  Profil de ancadrament - 5,2 ml, piesa de fixare - 2  buc,  diblu surub - 4buc) 
	m2	3,2000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1280			
	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	3,2000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,8000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5120			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1792			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2800			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti despartitori	            				
 		1.6.3. Timpalria
					
207	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat  (F2, 1200*1200) 
	m2	1,4400
			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3573			
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,4400			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	9,3600			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,8016			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	3,9456			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,9216			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,2779			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0415			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2497			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1621			
		Total					
208	CK26A
	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) 
	m	1,3000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040			
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,3260			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,3040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130			
		Total					
209	CK26B
	Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer  montate la ferestre (b=200 mm) 
	m	1,3000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040			
	274312354902652200	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre (b=200 mm)	m	1,3000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,2000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130			
		Total					
210	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC cu grilaj de ventilare in partea de jos a usii) 
	m2	3,6000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,6280			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,6000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	14,4000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8000			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6300			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720			
		Total					

					
 		Total					
			Total Timpalria	            				
 		1.6.4. Tavan
					
211	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la tavane interioare 
	m2	11,2800
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,5792			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	4,6812			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5640			
		Total					
212	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,2800
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,2584			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	80,5392			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0451			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8911			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2200			
		Total					
213	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	11,2800
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,4840			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	80,6520			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0564			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2256			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9024			
		Total					
214	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	11,2800
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3384			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	1,6920			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5640			
		Total					
215	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,2800
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,0760			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1280			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,8993			
	4100126202818	Apa	m3	0,0113			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0113			
		Total					
216	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	11,2800
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3384			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	1,6920			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5640			
		Total					
217	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	11,2800
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2040			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	4,5120			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6768			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,6400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5640			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0226			
		Total					

					
 		Total					
			Total Tavan	            				
 		1.6.5. Pereti
					
218	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare 
	m2	66,6300
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,3282			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	27,6514			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3315			
		Total					
219	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm) 
	m2	66,6300
			
	7122050013400	Zidar	h-om	93,2820			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9890			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5991			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,4664			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2665			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5330			
		Total					
220	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 
	m2	66,6300
			
	7122050013400	Zidar	h-om	6,6630			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9989			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3998			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0666			
		Total					
221	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	66,6300
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9989			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	9,9945			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3315			
		Total					
222	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	66,6300
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	149,9175			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,3260			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	69,9615			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	266,5200			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,6520			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	1 332,6000			
	24302261000001	Fuga	kg	21,9879			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5330			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3326			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7996			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti	            				
 		1.6.6. Pardoseli
					
223	IzF11B
	Izolatie termica si acustica (polistirenciment expandat monolit - 40 mm,  y=250 kg/m3) 
	m3	0,4500
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7245			
	28731220054001	Polistirenciment	m3	0,4680			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1260			
		Total					
224	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	11,2800
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,7680			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1280			
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,3722			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1128			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3384			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1354			
		Total					
225	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp 150x150) 
	kg	14,6000
			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3650			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0730			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	14,7460			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0730			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1460			
	2010237318750	Distantieri 	buc	4,3800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0088			
		Total					
226	IzF05A2 k=2
	Strat hidroizolant executat cu tesatura din fibre de sticla bitumata 
	m2	11,2800
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2560			
	2682132602070	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126	m2	25,9440			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,7680			
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	33,8400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0113			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,5600			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2933			
		Total					
227	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	11,2800
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,3800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8200			
	26611128007001	Placi gresie portelonata 600*600	m2	11,6184			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	45,6840			
	24302261000001	Fuga	kg	3,3840			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	225,6000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,1520			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5076			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1354			
		Total					
228	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) 
	m	10,2000
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	1,0710			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,7485			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	64,2600			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0710			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	3,0600			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,5100			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0102			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pardoseli	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2  (axele K- L)   (Etaj 2)	            				
 		1.7. Bloc 01/2A/2  (axele K- L)   (Etaj 3)
					
		1.7.1. Demolare
					
229	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	1,8900
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3969			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3969			
		Total					
230	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 
	m2	1,4400
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3024			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3024			
		Total					
231	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	0,3900
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1755			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3650			
	4100126202818	Apa	m3	0,0468			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0312			
		Total					
232	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2	11,2800
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6920			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6920			
	4100126202818	Apa	m3	0,5640			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4512			
		Total					
233	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	11,2800
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,3992			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3992			
	4100126202818	Apa	m3	0,5640			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5640			
		Total					
234	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane 
	m2	11,2800
			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3536			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6920			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5640			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1128			
		Total					
235	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	18,2600
			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1912			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7390			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,9130			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1826			
		Total					
236	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2	26,3100
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	21,0480			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0480			
	4100126202818	Apa	m3	0,0789			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3946			
		Total					
237	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 
	t	5,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000			
		Total					
238	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	5,0000
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2500			
		Total					
239	TsI50A10
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	5,0000
			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9100			
		Total					

					
 		Total					
			Total Demolare	            				
 		1.7.2. Pereti despartitori
					
240	CK27B
	Ecran despartitor E-1 (2 buc)    (Nota (pentru o bucata):   Placi DSP laminat 1000*1600(h),  - 1,6 m2,  Profil de ancadrament - 5,2 ml, piesa de fixare - 2  buc,  diblu surub - 4buc) 
	m2	2,3000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,7480			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0920			
	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	2,3000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,2000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3680			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1288			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9200			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0460			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti despartitori	            				
 		1.7.3. Timpalria
					
241	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat  (F2, 1200*1200) 
	m2	1,4400
			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3573			
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,4400			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	9,3600			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,8016			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	3,9456			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,9216			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,2779			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0415			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2497			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1621			
		Total					
242	CK26A
	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) 
	m	1,3000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3640			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040			
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,3260			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,3040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130			
		Total					
243	CK26B
	Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer  montate la ferestre (b=200 mm) 
	m	1,3000
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4160			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040			
	274312354902652200	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre (b=200 mm)	m	1,3000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,2000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0130			
		Total					
244	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC cu grilaj de ventilare in partea de jos a usii) 
	m2	3,6000
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,6280			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,6000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	14,4000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8000			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6300			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720			
		Total					

					
 		Total					
			Total Timpalria	            				
 		1.7.4. Tavan
					
245	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la tavane interioare 
	m2	11,2800
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,5792			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	4,6812			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5640			
		Total					
246	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,2800
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,2584			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	80,5392			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0451			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8911			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2200			
		Total					
247	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	11,2800
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,4840			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	80,6520			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0564			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2256			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9024			
		Total					
248	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	11,2800
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3384			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	1,6920			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5640			
		Total					
249	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,2800
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,0760			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1280			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,8993			
	4100126202818	Apa	m3	0,0113			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0113			
		Total					
250	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	11,2800
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3384			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	1,6920			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5640			
		Total					
251	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	11,2800
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2040			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	4,5120			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6768			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,6400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5640			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0226			
		Total					

					
 		Total					
			Total Tavan	            				
 		1.7.5. Pereti
					
252	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare 
	m2	66,6300
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,3282			
	24302261010101	Grund ''Betongrund''	kg	27,6514			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3315			
		Total					
253	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm) 
	m2	66,6300
			
	7122050013400	Zidar	h-om	93,2820			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9890			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5991			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,4664			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2665			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5330			
		Total					
254	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 
	m2	66,6300
			
	7122050013400	Zidar	h-om	6,6630			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9989			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3998			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0666			
		Total					
255	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	66,6300
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9989			
	24165861053032	Amorsa-grund  	kg	9,9945			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3315			
		Total					
256	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	66,6300
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	149,9175			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,3260			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	69,9615			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	266,5200			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,6520			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	1 332,6000			
	24302261000001	Fuga	kg	21,9879			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5330			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3326			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7996			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti	            				
 		1.7.6. Pardoseli
					
257	IzF11B
	Izolatie termica si acustica (polistirenciment expandat monolit - 40 mm,  y=250 kg/m3) 
	m3	0,4500
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7245			
	28731220054001	Polistirenciment	m3	0,4680			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1260			
		Total					
258	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	11,2800
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,7680			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1280			
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,3722			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1128			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3384			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1354			
		Total					
259	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp 150x150) 
	kg	14,6000
			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3650			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0730			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	14,7460			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0730			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1460			
	2010237318750	Distantieri 	buc	4,3800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0088			
		Total					
260	IzF05A2 k=2
	Strat hidroizolant executat cu tesatura din fibre de sticla bitumata 
	m2	11,2800
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2560			
	2682132602070	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126	m2	25,9440			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,7680			
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	33,8400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0113			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,5600			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2933			
		Total					
261	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	11,2800
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,3800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8200			
	26611128007001	Placi gresie portelonata 600*600	m2	11,6184			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	45,6840			
	24302261000001	Fuga	kg	3,3840			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	225,6000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,1520			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5076			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1354			
		Total					
262	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) 
	m	10,2000
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	1,0710			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,7485			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	64,2600			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0710			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	3,0600			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,5100			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0102			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pardoseli	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2  (axele K- L)   (Etaj 3)	            				

					
 		Total					
		Asigurari sociale					
		Transportarea materiale					
		Depozitarea materiale					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
			Total LUCRARI  DE REPARATIE CAPITALA A BLOCURILOR SANITARE	            				
 
	Total					
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

APROBAT:

Investitor 	Ofertant  	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

L.Ş.	
L.Ş.	

Lucrari de reparatie capitala a blocurilor sanitare pentru Liceul Teoretic Alexandr Puskin, str. Bulgara, 122, mun. Balti	Formular Nr.1A	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-2
Lucrari de reparatie a sistemelor interioare  de incalzire si ventilatie nr. 10/2022-IV
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari tehnico sanitare
					
		1.1. Bloc 01/2A/7. Incalzire.
					
1	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 11 sectii  
	buc	1,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50			
	2822115700000.11	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 11 sectii	buc	1,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25			
		Total					
2	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 6 sectii  	buc	3,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,00			
	2822115700000.6	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 6 sectii  	buc	3,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,18			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60			
		Total					
3	RpID13A
	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"-3/4" (Robinet radiator unghular D=15mm) 
	buc	4,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,68			
	291312450319312	Robinet radiator unghular D=15mm	buc	4,20			
		Total					
4	RpID02B
	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (Robinet radiator de reglare unghular D=15mm) 
	buc	4,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,36			
	287527420270034	Robinet radiator de reglare unghular D=15mm	buc	4,00			
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,12			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,10			
		Total					
5	RpIC02A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" (Teava din otel electrosudata d=18x1.8mm) 
	m	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	3,50			
	2722103300018	Teava din otel electrosudata d=18x1.8mm	m	2,07			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,56			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,07			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,09			
	2875274123500	Dop din fonta maleabila 	buc	2,03			
		Total					
6	RpIC02C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2" (Teava din otel electrosudata d=38x2.0mm) 
	m	13,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	21,19			
	272210330000038	Teava din otel electrosudata d=38x2.0mm	m	13,39			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,09			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,30			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,02			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,33			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,87			
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	4,20			
	287527402100040	Curba pentru sudura d=38mm	buc	0,39			
		Total					
7	pret furnizor
	Cot din otel pentru sudura  90* ф38x2.0 
	buc	7,00
			
	004038538	Cot din otel pentru sudura  90* ф38x2.0    DN32	buc	7,00			
		Total					
8	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"( Montarea  Cot din otel pentru sudura  90* ф38x2.0 ) 
	buc	14,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	10,36			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,55			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,42			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,32			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,18			
		Total					
9	pret furnizor
	Teu de otel reductor ф 38x2.0--18x1.8 
	buc	8,00
			
	004038-	Teu de otel reductor ф 38x2.0--18x1.8	buc	8,00			
		Total					
10	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"( Montarea  Teu de otel reductor ф 38x2.0--18x1.8) 
	buc	24,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	17,76			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,66			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,72			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,55			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,88			
		Total					
11	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Tub de protectie DN50) 
	buc	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80			
	2722103310050	Teava instalatie . Tub de protectie DN50	m	0,40			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,64			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,00			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00			
		Total					
12	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,00			
		Total					
13	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 
	m2	1,70
			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,19			
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,51			
		Total					
14	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (GF-021-1 strat. PF-115- 2 straturi) 
	m	15,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,25			
	2430226101260	Grund minium GF-021	kg	0,22			
	2430116103218	Vopsea de ulei PF-115	kg	0,45			
	2320116200573	Benzina auto	l	0,15			
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,22			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,75			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,75			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,75			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03			
		Total					
15	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 18mm, 
	m	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18			
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,08			
		Total					
16	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  38mm, 
	m	13,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,43			
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,65			
		Total					
17	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 18mm 
	m	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16			
		Total					
18	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 38mm 
	m	13,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30			
		Total					
19	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 38x2.00mm 
	buc	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,84			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,36			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,10			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,80			
		Total					

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/7. Incalzire.	            				
 		1.2. Bloc 01/2A/4. Incalzire.
					
20	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 11 sectii  	buc	1,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50			
	2822115700000.11	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 11 sectii	buc	1,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25			
		Total					
21	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 6 sectii  	buc	3,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,00			
	2822115700000.6	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 6 sectii  	buc	3,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,18			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60			
		Total					
22	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 12 sectii  	buc	1,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50			
	2822115700000.12	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 12 sectii	buc	1,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25			
		Total					
23	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 7 sectii  	buc	3,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,00			
	2822115700000.7	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 7 sectii  	buc	3,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,18			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60			
		Total					
24	RpID13A
	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"-3/4" (Robinet radiator unghular D=15mm) 
	buc	8,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	3,36			
	291312450319312	Robinet radiator unghular D=15mm	buc	8,40			
		Total					
25	RpID02B
	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (Robinet radiator de reglare unghular D=15mm) 
	buc	8,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,72			
	287527420270034	Robinet radiator de reglare unghular D=15mm	buc	8,00			
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,24			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,10			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,21			
		Total					
26	RpIC02A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" (Teava din otel electrosudata d=18x1.8mm) 
	m	4,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	7,00			
	2722103300018	Teava din otel electrosudata d=18x1.8mm	m	4,14			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,11			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,14			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,18			
	2875274123500	Dop din fonta maleabila 	buc	4,06			
		Total					
27	RpIC02C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2" (Teava din otel electrosudata d=38x2.0mm) 
	m	26,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	42,38			
	272210330000038	Teava din otel electrosudata d=38x2.0mm	m	26,79			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,18			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,61			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,05			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,67			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,73			
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	8,40			
	287527402100040	Curba pentru sudura d=38mm	buc	0,79			
		Total					
28	pret furnizor
	Cot din otel pentru sudura  90* ф38x2.0 
	buc	14,00
			
	004038538	Cot din otel pentru sudura  90* ф38x2.0    DN32	buc	14,00			
		Total					
29	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"( Montarea  Cot din otel pentru sudura  90* ф38x2.0 ) 
	buc	28,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	20,72			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,11			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,84			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,64			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,36			
		Total					
30	pret furnizor
	Teu de otel reductor ф 38x2.0--18x1.8 
	buc	16,00
			
	004038-1	Teu de otel reductor ф 38x2.0--18x1.8	buc	16,00			
		Total					
31	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"( Montarea  Teu de otel reductor ф 38x2.0--18x1.8) 
	buc	48,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	35,52			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,33			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,44			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,10			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	17,76			
		Total					
32	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Tub de protectie DN50) 
	buc	4,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60			
	2722103310050	Teava instalatie . Tub de protectie DN50	m	0,80			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,28			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,01			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00			
		Total					
33	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg	3,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,69			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	3,00			
		Total					
34	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 
	m2	3,40
			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,37			
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1,02			
		Total					
35	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei 
	m	30,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	4,50			
	2430226101260	Grund minium GF-021	kg	0,45			
	2430116103218	Vopsea de ulei PF-115	kg	0,90			
	2320116200573	Benzina auto	l	0,30			
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,45			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,50			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,50			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06			
		Total					
36	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 18mm, 
	m	4,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36			
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,16			
		Total					
37	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  38mm, 
	m	26,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,86			
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,30			
		Total					
38	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 18mm 
	m	4,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,32			
		Total					
39	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 38mm 
	m	26,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60			
		Total					
40	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 38x2.00mm 
	buc	4,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	3,68			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,32			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,72			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,20			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,60			
		Total					

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/4. Incalzire.	            				
 		1.3. Bloc 01/2A/2 in axa D-C. Incalzire.
					
41	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 12 sectii  	buc	1,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50			
	2822115700000.12	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 12 sectii	buc	1,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25			
		Total					
42	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusivRadiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 9 sectii  (cost 1 sectie 306.67x9=2760.30) 
	buc	1,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00			
	2822115700000.9	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 9 sectii 	buc	1,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20			
		Total					
43	RpID03A
	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"  (Robinet radiator dreapta D=15mm) 
	buc	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,36			
	28752742027015	Robinet radiator dreapta D=15mm	buc	2,06			
		Total					
44	RpID02B
	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (Robinet radiator de reglare dreapta D=15mm) 
	buc	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,68			
	287527420270035	Robinet radiator de reglare dreapta D=15mm	buc	2,00			
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,06			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,05			
		Total					
45	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Deaerator automat d=1/2") 
	buc	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,52			
	29131373430012	 (Deaerator automat d=1/2")	buc	2,00			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,03			
		Total					
46	RpID03A
	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"  (Robinet sferic D=15mm) 
	buc	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,36			
	287527420270152	Robinet sferic D=15mm	buc	2,06			
		Total					
47	RpIC02A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" (Teava din otel electrosudata d=18x1.8mm) 
	m	5,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	8,75			
	2722103300018	Teava din otel electrosudata d=18x1.8mm	m	5,18			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,56			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,39			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,17			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,22			
	2875274123500	Dop din fonta maleabila 	buc	5,07			
		Total					
48	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" (Teava din otel electrosudata d=25x2.0mm) 
	m	15,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	21,60			
	272210330000025	Teava din otel electrosudata d=25x2.0mm	m	15,53			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,93			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,84			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,67			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,44			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,90			
	2875274123500	Dop din fonta maleabila 	buc	15,22			
		Total					
49	pret furnizor
	Teu de otel reductor ф 25x2.0--18x1.8 
	buc	4,00
			
	004025	Teu de otel reductor ф 25x2.0--18x1.8	buc	4,00			
		Total					
50	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Montarea  Teu de otel reductor ф 25x2.0--18x1.8) 
	buc	12,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	7,32			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,91			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,28			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,22			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,36			
		Total					
51	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Tub de protectie DN40) 
	buc	6,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40			
	2722103310040	Teava instalatie . Tub de protectie DN40	m	1,20			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,04			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,93			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,01			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00			
		Total					
52	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,00			
		Total					
53	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 
	m2	1,50
			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16			
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,45			
		Total					
54	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (GF-021-1 strat. PF-115- 2 straturi) 
	m	20,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	3,00			
	2430226101260	Grund minium GF-021	kg	0,30			
	2430116103218	Vopsea de ulei PF-115	kg	0,60			
	2320116200573	Benzina auto	l	0,20			
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,30			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,00			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,00			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04			
		Total					
55	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 18mm, 25mm 
	m	20,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80			
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,80			
		Total					
56	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 18mm. 25mm 
	m	20,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60			
		Total					
57	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 25x2.00mm 
	buc	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,84			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,36			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,10			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,80			
		Total					

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2 in axa D-C. Incalzire.	            				
 		1.4. Bloc 01/2A/2 in axa K-L. Incalzire.
					
58	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusivRadiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 10 sectii  
	buc	1,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00			
	2822115700000.10	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 10 sectii 	buc	1,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20			
		Total					
59	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusivRadiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 9 sectii  	buc	1,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00			
	2822115700000.9	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 9 sectii 	buc	1,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20			
		Total					
60	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusivRadiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 7 sectii  	buc	1,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00			
	2822115700000.7	Radiator sectional de aluminiu, livrat in set cu robinet tip Maevski, dopuri si elemente de fixare pe perete 350/100 7 sectii  	buc	1,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20			
		Total					
61	RpID03A
	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"  (Robinet radiator dreapta D=15mm) 
	buc	3,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,54			
	28752742027015	Robinet radiator dreapta D=15mm	buc	3,09			
		Total					
62	RpID02B
	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (Robinet radiator de reglare dreapta D=15mm) 
	buc	3,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,02			
	287527420270035	Robinet radiator de reglare dreapta D=15mm	buc	3,00			
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,09			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,08			
		Total					
63	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Deaerator automat d=1/2") 
	buc	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,52			
	29131373430012	 (Deaerator automat d=1/2")	buc	2,00			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,03			
		Total					
64	RpID03A
	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"  (Robinet sferic D=15mm) 
	buc	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,36			
	287527420270152	Robinet sferic D=15mm	buc	2,06			
		Total					
65	RpIC02A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" (Teava din otel electrosudata d=18x1.8mm) 
	m	5,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	8,75			
	2722103300018	Teava din otel electrosudata d=18x1.8mm	m	5,18			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,56			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,39			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,17			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,22			
	2875274123500	Dop din fonta maleabila 	buc	5,07			
		Total					
66	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" (Teava din otel electrosudata d=25x2.0mm) 
	m	15,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	21,60			
	272210330000025	Teava din otel electrosudata d=25x2.0mm	m	15,53			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,93			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,84			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,67			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,44			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,90			
	2875274123500	Dop din fonta maleabila 	buc	15,22			
		Total					
67	pret furnizor
	Teu de otel reductor ф 25x2.0--18x1.8 
	buc	6,00
			
	004038	Teu de otel reductor ф 25x2.0--18x1.8	buc	6,00			
		Total					
68	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Montarea  Teu de otel reductor ф 25x2.0--18x1.8) 
	buc	18,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	10,98			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,37			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,41			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,32			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,04			
		Total					
69	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Tub de protectie DN40) 
	buc	6,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40			
	2722103310040	Teava instalatie . Tub de protectie DN40	m	1,20			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,04			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,93			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,01			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00			
		Total					
70	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,00			
		Total					
71	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 
	m2	1,50
			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16			
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,45			
		Total					
72	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (GF-021-1 strat. PF-115- 2 straturi) 
	m	20,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	3,00			
	2430226101260	Grund minium GF-021	kg	0,30			
	2430116103218	Vopsea de ulei PF-115	kg	0,60			
	2320116200573	Benzina auto	l	0,20			
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,30			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,00			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,00			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04			
		Total					
73	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 18mm, 25mm 
	m	20,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80			
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,80			
		Total					
74	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 18mm. 25mm 
	m	20,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60			
		Total					
75	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 25x2.00mm 
	buc	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,84			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,36			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,10			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,80			
		Total					

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2 in axa K-L. Incalzire.	            				
 		1.5. Bloc 01/2A/7. Ventilare.
					
		1.5.1. Sistema A1
					
76	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm) 
	m2	3,30
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,54			
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm	m2	3,33			
	2874115837749	Fixari	kg	1,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	50,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	50,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	50,00			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	2,10			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,18			
		Total					
77	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de diversare MB 450/2) 
	buc	2,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30			
	450.2	Grile de diversare MB 450/2	buc	2,00			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00			
		Total					
78	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Hota rotunda 3К.00.000 d=150 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,58			
	150	Hota rotunda 3К.00000  d=150	buc	1,05			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,94			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,10			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,52			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,30			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,21			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	6,30			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,30			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
79	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Vata minerala gr.50mm caserata protejata la exterior cu folie de aluminiu 
	m2	3,30
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,56			
	11110001000311	 Vata minerala gr.50mm caserata protejata la exterior cu folie de aluminiu	m2	3,40			
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,15			
		Total					
80	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare 
	m2	5,50
			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,29			
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 	kg	25,04			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27			
		Total					
81	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare 
	m2	5,50
			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,24			
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	44,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A1	            				
 		1.5.2. Sistema A2
					
82	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de diversare MB 450/2) 
	buc	2,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30			
	450.2	Grile de diversare MB 450/2	buc	2,00			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A2	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/7. Ventilare.	            				
 		1.6. Bloc 01/2A/4. Ventilare.
					
		1.6.1. Sistema A3
					
83	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm) 
	m2	0,24
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,40			
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm	m2	0,24			
	2874115837749	Fixari	kg	0,50			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,64			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	3,64			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,64			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	0,15			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,01			
		Total					
84	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de diversare MB 450/2) 
	buc	2,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30			
	450.2	Grile de diversare MB 450/2	buc	2,00			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A3	            				
 		1.6.2. Sistema A4
					
85	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de diversare MB 450/2) 
	buc	2,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30			
	450.2	Grile de diversare MB 450/2	buc	2,00			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A4	            				
 		1.6.3. Sistema A5
					
86	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm) 
	m2	1,41
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,37			
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm	m2	1,42			
	2874115837749	Fixari	kg	1,50			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,36			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	21,36			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,36			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	0,90			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,08			
		Total					
87	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Hota rotunda 3К.00.000 d=150 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,58			
	150	Hota rotunda 3К.00000  d=150	buc	1,05			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,94			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,10			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,52			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,30			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,21			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	6,30			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,30			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
88	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de diversare MB 450/2) 
	buc	2,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30			
	450.2	Grile de diversare MB 450/2	buc	2,00			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00			
		Total					
89	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Vata minerala gr.50mm caserata protejata la exterior cu folie de aluminiu 
	m2	3,30
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,56			
	11110001000311	 Vata minerala gr.50mm caserata protejata la exterior cu folie de aluminiu	m2	3,40			
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,15			
		Total					
90	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare 
	m2	2,36
			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55			
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 	kg	10,75			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,12			
		Total					
91	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare 
	m2	2,36
			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,39			
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	18,88			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A5	            				
 		1.6.4. Sistema A5/1
					
92	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm) 
	m2	7,70
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,93			
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm	m2	7,78			
	2874115837749	Fixari	kg	1,50			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	116,65			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	116,65			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	116,65			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	4,90			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,42			
		Total					
93	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Vata minerala gr.50mm caserata protejata la exterior cu folie de aluminiu 
	m2	5,50
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,61			
	11110001000311	 Vata minerala gr.50mm caserata protejata la exterior cu folie de aluminiu	m2	5,66			
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,25			
		Total					
94	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare 
	m2	5,50
			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,29			
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 	kg	25,04			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27			
		Total					
95	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare 
	m2	5,50
			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,24			
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	44,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A5/1	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/4. Ventilare.	            				
 		1.7. Bloc 01/2A/2. Ventilare.
					
		1.7.1. Sistema A6
					
96	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm sectiunea 200x150) 
	m2	2,80
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,70			
	262614737000912	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm sectiunea 200x150	m2	2,83			
	2874115837749	Fixari	kg	1,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,42			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	42,42			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	42,42			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	1,70			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,15			
		Total					
97	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm) 
	m2	1,41
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,37			
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm	m2	1,42			
	2874115837749	Fixari	kg	1,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,36			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	21,36			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,36			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	0,90			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,08			
		Total					
98	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Supapa  de unic sens KOM-150) 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,10			
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,50			
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,02			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,11			
	271040364150	Supapa  de unic sens KOM-150	buc	1,00			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,10			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	12,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
99	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de diversare MB 450/2) 
	buc	2,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30			
	450.2	Grile de diversare MB 450/2	buc	2,00			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A6	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2. Ventilare.	            				
 		1.8. Bloc 01/2A/2. in ava C-D Ventilare.
					
		1.8.1. Sistema A7
					
100	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm sectiunea 150x150) 
	m2	2,40
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,03			
	262614737000915	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm sectiunea 150x150	m2	2,42			
	2874115837749	Fixari	kg	1,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,36			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	36,36			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,36			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	1,45			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,13			
		Total					
101	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm) 
	m2	5,65
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,49			
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm diametrul 150mm	m2	5,71			
	2874115837749	Fixari	kg	1,50			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	85,60			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	85,60			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	85,60			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	3,60			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,31			
		Total					
102	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Supapa  de unic sens KOM-150) 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,10			
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,50			
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,02			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,11			
	271040364150	Supapa  de unic sens KOM-150	buc	1,00			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,10			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	12,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
103	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Hota rotunda 3К.00.000 d=150 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,58			
	150	Hota rotunda 3К.00000  d=150	buc	1,05			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,94			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,10			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,52			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,30			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,21			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	6,30			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,30			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
104	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de diversare MB 450/2) 
	buc	3,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,41			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,45			
	450.2	Grile de diversare MB 450/2	buc	3,00			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,50			
		Total					
105	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de diversare ОРГ 150х100 ) 
	buc	4,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,88			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60			
	150.100	Grile de diversare Grile de diversare ОРГ 150х100	buc	4,00			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00			
		Total					
106	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Vata minerala gr.50mm caserata protejata la exterior cu folie de aluminiu 
	m2	5,65
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,68			
	11110001000311	 Vata minerala gr.50mm caserata protejata la exterior cu folie de aluminiu	m2	5,82			
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,25			
		Total					
107	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare 
	m2	9,42
			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,21			
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 	kg	42,89			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,46			
		Total					
108	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare 
	m2	9,42
			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,55			
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	75,36			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A7	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2. in ava C-D Ventilare.	            				
 		1.9. Bloc 01/2A/2 in axa K-L. Ventilare.
					
		1.9.1. Sistema A8
					
109	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de diversare MB 450/2) 
	buc	6,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,82			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,90			
	450.2	Grile de diversare MB 450/2	buc	6,00			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A8	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2 in axa K-L. Ventilare.	            				
 		1.10. Lucrari de demontare
					
110	RpIB12A
	Demontari convectoare cu masca (Demontarea convector tip Accord) 
	buc	13,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,34			
		Total					
111	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Demontarea radiator de aluminiu) 
	buc	4,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,48			
		Total					
112	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc	2,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,20			
		Total					
113	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm  (Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata gr.5, perimetrul 800 мм) 
	m2	8,00
			
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	5,12			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,24			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,24			
		Total					
114	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Demontarea Tevi din otel DN32) 
	m	15,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	5,70			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,05			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,38			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,44			
		Total					
115	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm 
	m	20,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20			
		Total					
116	TsH92B
	Incarcarea in auto:gunoi 
	t	0,09
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,10			
		Total					
117	TsI50B5
	Transportarea deseunilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 
	t	0,09
			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,02			
		Total					

					
 		Total					
			Total Lucrari de demontare	            				

					
 		Total					
		Asigurari sociale si medicale					
		Total					
		Cheltuieli pentru transportarea materialelor					
		Total					
		Cheltuieli de semifabricat si depozitare					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari tehnico sanitare	            				
 		2. Lucrari de montare utilaj tehnico-sanitar
					
		2.1. Bloc 01/2A/7. Ventilare.
					
		2.1.1. Sistema A1
					
118	07-03-001-01
	Ventilator radial de destinatie comuna, cu motor electric pe o singura axa, masa, t, pina la: 0,05 c (Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa) 
	buc	1,00
			
	1	Muncitor	h-om	8,94			
	2019180	Placi metalice	kg	5,00			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,68			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,02			
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,19			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A1	            				
 		2.1.2. Sistema A2
					
119	07-03-001-01
	Ventilator radial de destinatie comuna, cu motor electric pe o singura axa, masa, t, pina la: 0,05 c (Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa) 
	buc	1,00
			
	1	Muncitor	h-om	8,94			
	2019180	Placi metalice	kg	5,00			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,68			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,02			
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,19			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A2	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/7. Ventilare.	            				
 		2.2. Bloc 01/2A/4. Ventilare.
					
		2.2.1. Sistema A3
					
120	07-03-001-01
	Ventilator radial de destinatie comuna, cu motor electric pe o singura axa, masa, t, pina la: 0,05 c (Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa) 
	buc	2,00
			
	1	Muncitor	h-om	17,88			
	2019180	Placi metalice	kg	10,00			
	4110041	Energie electrica	kw-h	1,36			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,04			
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,38			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,04			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A3	            				
 		2.2.2. Sistema A4
					
121	07-03-001-01
	Ventilator radial de destinatie comuna, cu motor electric pe o singura axa, masa, t, pina la: 0,05 c (Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa) 
	buc	1,00
			
	1	Muncitor	h-om	8,94			
	2019180	Placi metalice	kg	5,00			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,68			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,02			
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,19			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A4	            				
 		2.2.3. Sistema A5
					
122	07-03-001-01
	Ventilator radial de destinatie comuna, cu motor electric pe o singura axa, masa, t, pina la: 0,05 c (Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa) 
	buc	1,00
			
	1	Muncitor	h-om	8,94			
	2019180	Placi metalice	kg	5,00			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,68			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,02			
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,19			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A5	            				
 		2.2.4. Sistema A5/1
					
123	07-03-001-01
	Ventilator radial de destinatie comuna, cu motor electric pe o singura axa, masa, t, pina la: 0,05 c (Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa) 
	buc	1,00
			
	1	Muncitor	h-om	8,94			
	2019180	Placi metalice	kg	5,00			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,68			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,02			
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,19			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A5/1	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/4. Ventilare.	            				
 		2.3. Bloc 01/2A/2. Ventilare.
					
		2.3.1. Sistema A6
					
124	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw  (Ventilator pentru canale rotunde KV 160M Selio  . L=250m3/h. N=54W. 230V) 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,68			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,16			
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,05			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,26			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	27,30			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,13			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,21			
	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,05			
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,30			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,85			
		Total					
125	RpVC36A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ((Atenuator de vibratie ВВГФ 150) 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,28			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,06			
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,32			
	2874115807855	Surub M20x180	buc	16,32			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06			
		Total					
126	RpVB17A
	Montarea atenuatorului de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm ( Reductor de zgomol СР150/600) 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,04			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,04			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,04			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A6	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2. Ventilare.	            				
 		2.4. Bloc 01/2A/2. in ava C-D Ventilare.
					
		2.4.1. Sistema A7
					
127	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw  (Ventilator pentru canale rotunde KV 160M Selio  . L=250m3/h. N=54W. 230V) 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,68			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,16			
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,05			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,26			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	27,30			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,13			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,21			
	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,05			
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,30			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,85			
		Total					
128	RpVC36A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ((Atenuator de vibratie ВВГФ 150) 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,28			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,06			
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,32			
	2874115807855	Surub M20x180	buc	16,32			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06			
		Total					
129	RpVB17A
	Montarea atenuatorului de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm ( Reductor de zgomol СР150/600) 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,04			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,04			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,04			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A7	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2. in ava C-D Ventilare.	            				
 		2.5. Bloc 01/2A/2 in axa K-L. Ventilare.
					
		2.5.1. Sistema A8
					
130	07-03-001-01
	Ventilator radial de destinatie comuna, cu motor electric pe o singura axa, masa, t, pina la: 0,05 c (Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa) 
	buc	3,00
			
	1	Muncitor	h-om	26,82			
	2019180	Placi metalice	kg	15,00			
	4110041	Energie electrica	kw-h	2,04			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,06			
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,57			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,06			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A8	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2 in axa K-L. Ventilare.	            				

					
 		Total					
		Asigurari sociale					
		Total					
		Transportarea materiale					
		Total					
		Cheltuieli de semifabricat si depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare utilaj tehnico-sanitar	            				
 		3. Utilaj tehnico sanitar
					
		3.1. Bloc 01/2A/7. Ventilare.
					
		3.1.1. Sistema A1
					
131	Pret furnizor.
	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa 
	set	1,00
			
	16V	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa	set	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A1	            				
 		3.1.2. Sistema A2
					
132	Pret furnizor.
	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa 
	set	1,00
			
	16V	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa	set	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A2	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/7. Ventilare.	            				
 		3.2. Bloc 01/2A/4. Ventilare.
					
		3.2.1. Sistema A3
					
133	Pret furnizor.
	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa 
	set	1,00
			
	16V	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa	set	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A3	            				
 		3.2.2. Sistema A4
					
134	Pret furnizor.
	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa 
	set	1,00
			
	16V	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa	set	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A4	            				
 		3.2.3. Sistema A5
					
135	Pret furnizor.
	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa 
	set	1,00
			
	16V	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa	set	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A5	            				
 		3.2.4. Sistema A5/1
					
136	Pret furnizor.
	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa 
	set	1,00
			
	16V	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa	set	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A5/1	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/4. Ventilare.	            				
 		3.3. Bloc 01/2A/2. Ventilare.
					
		3.3.1. Sistema A6
					
137	Pret furnizor.
	Ventilator pentru canale rotunde KV 160M Selio  . L=250m3/h. N=54W. 230V 
	set	1,00
			
	15V	Ventilator pentru canale rotunde KV 160M Selio  . L=250m3/h. N=54W. 230V	set	1,00			
		Total					
138	Sistemair
	Reductor de zgomol СР150/600 
	buc	1,00
			
	150.600	 Reductor de zgomol СР150/600	buc	1,00			
		Total					
139	Sistemair
	Atenuator de vibratie ВВГФ 150 
	buc	2,00
			
	150ГВ	Atenuator de vibratie ВВГФ 150	buc	2,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A6	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2. Ventilare.	            				
 		3.4. Bloc 01/2A/2. in ava C-D Ventilare.
					
		3.4.1. Sistema A7
					
140	Pret furnizor.
	Ventilator pentru canale rotunde KV 160M Selio  . L=200m3/h. N=54W. 230V 
	set	1,00
			
	17V	Ventilator pentru canale rotunde KV 160M Selio  . L=200m3/h. N=54W. 230V	set	1,00			
		Total					
141	Sistemair
	Atenuator de vibratie ВВГФ 150 
	buc	2,00
			
	150ГВ	Atenuator de vibratie ВВГФ 150	buc	2,00			
		Total					
142	Sistemair
	Reductor de zgomol СР150/600 
	buc	1,00
			
	150.600	 Reductor de zgomol СР150/600	buc	1,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A7	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2. in ava C-D Ventilare.	            				
 		3.5. Bloc 01/2A/2 in axa K-L. Ventilare.
					
		3.5.1. Sistema A8
					
143	Pret furnizor.
	Ventilator de canal axial Silent-200 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa 
	set	3,00
			
	18V	Ventilator de canal axial Silent-200 cu supapa de retinere . 230V. N=20W. P=30Pa	set	3,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A8	            				

					
 		Total					
			Total Bloc 01/2A/2 in axa K-L. Ventilare.	            				

					
 		Total					
		Cheltuieli de semifabricat si depozitare					
			Total Utilaj tehnico sanitar	            				
 
	Total					
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

APROBAT:

Investitor 	Ofertant  	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

L.Ş.	
L.Ş.	

Lucrari de reparatie capitala a blocurilor sanitare pentru  Liceul Teoretic Alexandr Puskin, str. Bulgara, 122, mun. Balti.	Formular Nr.1A	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-3
Lucrari electrotehnice.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii
					
1	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	50,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,5000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,5000			
		Total					
2	RpEJ09B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var 
	buc	50,00
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3000			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7500			
		Total					
3	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 
	m	110,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,0000			
		Total					
4	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 
	m	110,00
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	187,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,1000			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2000			
		Total					

					
 		Total					
		Asigurari sociale					
		Transportarea materiale					
		Depozitarea materiale					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de constructii	            				
 		2. Lurari electrotehnice
					
5	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Montarea Intrerupator diferential, In=16A, analogic ABДТ IC60 RCBO /2p/С16-10mA 
	buc	10,00
			
	1	Muncitor	h-om	11,2000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2000			
		Total					
6	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  Montarea Intrerupator automat, In=6A, analogic BA47-29/1p/B6 
	buc	8,00
			
	1	Muncitor	h-om	8,9600			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1600			
		Total					
7	Pretul furnizorului
	Priza cu 220VAC cu capac si contact de protectie In=16A, IP44 
analogic LEGRAND 2P+PE Inspiria 
	buc	20,00
			
	540-q4w1	Priza cu 220VAC cu capac si contact de protectie In=16A, IP44 
analogic LEGRAND 2P+PE Inspiria
analogic LEGRAND 2P+PE
analogic LEGRAND 2P+PE	buc	20,0000			
		Total					
8	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Montare priza LEGRAND 2P+PE, 16A 220V, IP 44 
	100 buc	0,20
			
	1	Muncitor	h-om	8,6400			
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,0001			
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,2040			
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,2060			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0220			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,2800			
		Total					
9	Pretul furnizorului
	Intrerupator cu o clapeta 10A/250 V, IP20 
	buc	12,00
			
	540-q1w1	Intrerupator cu o clapeta 10A/250 V, IP20	buc	12,0000			
		Total					
10	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa MontareIntrerupator cu o clapeta 10A/250 V, IP20 
	100 buc	0,12
			
	1	Muncitor	h-om	3,8640			
		Total					
11	Pretul furnizorului
	Intrerupator cu doua clape 10A/250 V, IP20 
	buc	10,00
			
	540-q1w12	Intrerupator cu doua clape 10A/250 V, IP20	buc	10,0000			
		Total					
12	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Montare Intrerupator cu doua clape 10A/250 V, IP20 
	100 buc	0,10
			
	1	Muncitor	h-om	3,2800			
		Total					
13	Pretul furnizorului
	Corp de iluminat ДПО 4003 15 W IP 54 
	buc	36,00
			
	540-q1w12q	Corp de iluminat ДПО 4003 15 W IP 54	buc	36,0000			
		Total					
14	08-03-593-6
	Corp de iluminat de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa 
	100 buc	0,36
			
	1	Muncitor	h-om	31,7880			
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,4688			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,7344			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1116			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,2640			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	9,2160			
		Total					
15	Pretul furnizorului
	Bec LED cu soclu e27 15W 3000K 1200lm 
	buc	36,00
			
	540-q1w12q11	Bec LED cu soclu e27 15W 3000K 1200lm	buc	36,0000			
		Total					
16	RpEF12A
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta 
	buc	36,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,6000			
		Total					
17	Pretul furnizorului
	Cablu cu fire din Cu ВВГнг(А)-LS 3x1,5 
	m	420,00
			
	540-q8	Cablu cu fire din Cu ВВГнг(А)-LS 3x1,5
	m	420,0000			
		Total					
18	Pretul furnizorului
	Cablu cu fire din Cu ВВГнг(А)-LS 3x2,5 
	m	160,00
			
	540-q9	Cablu cu fire din Cu ВВГнг(А)-LS 3x2,5
	m	160,0000			
		Total					
19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m	5,80
			
	1	Muncitor	h-om	71,9200			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0238			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0557			
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	2,9000			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	17,4000			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	17,4000			
		Total					
20	Pretul furnizorului
	Canal cablu 40x40mm Plastic alb 
	m	295,00
			
	540-q1w12q13	Canal cablu 40x40mm Plastic alb	m	295,0000			
		Total					
21	Pretul furnizorului
	Capac pentru canal cablu 40x40mm Plastic alb 
	m	295,00
			
	540-q1w12q13.1	Capac pentru canal cablu 40x40mm Plastic alb	m	295,0000			
		Total					
22	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 
	100 m	2,95
			
	1	Muncitor	h-om	48,0555			
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	2,9500			
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	590,0000			
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	17,9360			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17,9360			
		Total					
23	Pretul furnizorului
	Tub gofrat PVC, D=25mm 
	m	490,00
			
	540-q14a	Tub gofrat PVC, D=25mm
	m	490,0000			
		Total					
24	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Montare Tub gofrat PVC, D=25mm 
	100 m	4,90
			
	1	Muncitor	h-om	116,6200			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0103			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,7040			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	65,6600			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	65,6600			
	5009031	Scoabe	10 buc	32,8300			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	77,4200			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,2300			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23,7160			
		Total					
25	Pretul furnizorului
	Cutie de plastic ordinara pentru montare prizelor si  intrerupatoarelor pe perete 
	buc	43,00
			
	KM40022	Cutie de plastic ordinara pentru montare prizelor si  intrerupatoarelor pe perete	buc	43,0000			
		Total					
26	Pretul furnizorului
	Cutie de distributie 92*92*45 
	buc	18,00
			
	KM41021	Cutie de distributie 92*92*45	buc	18,0000			
		Total					
27	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala 
	100 buc	0,18
			
	1	Muncitor	h-om	4,4496			
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0011			
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,3600			
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0036			
		Total					

					
 		Total					
		Asigurari sociale					
		Transportarea materialelor					
		Depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lurari electrotehnice	            				
 		3. Utilaj electrotehnic
					
28	Pretul furnizorului
	Intrerupator diferential, In=16A, 
analogic ABДТ IC60 RCBO /2p/С16-10mA 
	buc	10,00
			
	540-q31w1	Intrerupator diferential, In=16A, 
analogic ABДТ IC60 RCBO /2p/С16-10mA	buc	10,0000			
		Total					
29	Pretul furnizorului
	Intrerupator automat, In=6A, analogic BA47-29/1p/B6 
	buc	8,00
			
	540-q29w1	Intrerupator automat, In=6A, 
analogic BA47-29/1p/B6	buc	8,0000			
		Total					

					
 		Total					
		Cheltuieli de depozitare					
			Total Utilaj electrotehnic	            				
 
	Total					
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

APROBAT:

Investitor 	Ofertant  	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

L.Ş.	
L.Ş.	

"Lucrari de reparatie capitala a blocurilor sanitare pentru Liceul Teoretic Alexandr Puskin, str. Bulgara, 122, mun. Balti	Formular Nr.1A	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-4
Lucrari de reparatie interioare sistemul  de apa si canalizare nr.10/2022-RAC
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari tehnico-sanitare. 
					
		1.1. Sistemul interior de apa A1.
					
1	SA16D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava din polipropilen PP-R PN 16 ф 40x5,5 (ф 32)) 
	m	25,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,75			
	2521216717040	Teava din polipropilen PP-R PN 16 ф 40x5,5 (ф 32)	m	25,50			
	252315671941	Cot PP-R 40	buc	2,00			
	252315671942	Teu PP-R 40	buc	17,75			
	252315671943	Mufa PP-R 40	buc	1,75			
	252315671945	Reductie PP-R 40	buc	2,75			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,50			
	3220137315778	Decapant	kg	0,20			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,72			
		Total					
2	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava din polipropilen PP-R PN 16 ф 32x4,4 (ф 25)) 
	m	16,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,56			
	2521216717032	Teava din polipropilen PP-R PN 16 ф 32x4,4 (ф 25)	m	16,32			
	252315671932	Cot PP-R 32	buc	2,88			
	252315671933	Teu PP-R 32	buc	1,14			
	252315671934	Mufa PP-R 32	buc	1,12			
	252315671935	Reductie PP-R 32	buc	1,76			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,32			
	3220137315778	Decapant	kg	0,11			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,44			
		Total					
3	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava din polipropilen PP-R PN 16 ф 25x3,5 (ф 20)) 
	m	55,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,25			
	25212167170525	Teava din polipropilen PP-R PN 16 ф 25x3,5 (ф 20)	m	56,10			
	252315671925	Cot PP-R 25	buc	15,40			
	252315671926	Teu PP-R 25	buc	39,05			
	252315671927	Mufa PP-R 25	buc	9,90			
	252315671928	Reductie PP-R 25	buc	6,05			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,10			
	3220137315778	Decapant	kg	0,33			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,28			
		Total					
4	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava din polipropilen PP-R PN 16 ф 20x2,0 (ф 15)) 
	m	115,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,95			
	25212167170520	Teava din polipropilen PP-R PN 16 ф 20x2,8 (ф 15)	m	117,30			
	252315671920	Cot PP-R 20	buc	46,00			
	252315671921	Teu PP-R 20	buc	8,16			
	252315671922	Mufa PP-R 20	buc	71,30			
	252315671923	Reductie PP-R 20	buc	12,65			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,30			
	3220137315778	Decapant	kg	0,69			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,52			
		Total					
5	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	m	211,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,65			
		Total					
6	SF03A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	21,10
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,11			
		Total					
7	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm 
	10 m	21,10
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,32			
		Total					
8	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 
	m	211,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,55			
		Total					
9	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(Montare Robinet sferic cu mufa  DN 15) 
	buc	38,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,84			
	28006015	 Robinet sferic cu mufa  DN 15	buc	38,76			
		Total					
10	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  (Montare Robinet sferic cu mufa  DN 20) 
	buc	8,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,92			
	28006020	Robinet sferic cu mufa  DN 20	buc	8,16			
		Total					
11	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ( Montare Robinet sferic cu mufa  DN 25) 
	buc	10,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,90			
	2875274201025	 Robinet sferic cu mufa  DN 25	buc	10,20			
		Total					
12	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"  (Montare Robinet sferic cu mufa  DN 32) 
	buc	3,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20			
	2875274201032	 Robinet sferic cu mufa  DN 32	buc	3,06			
		Total					
13	SD09B
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25-40 mm (Robinet de stropire, livrat in set cu furtun d=32 мм) 
	buc	10,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,00			
	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	10,45			
		Total					
14	pret furnizor
	Furtun din cauciuc ф32м 
	m	5,00
			
	200101132	Furtun din cauciuc ф32м	m	5,00			
		Total					
15	SA37A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 
	buc	115,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,75			
	2875274204015	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa d=15	buc	115,00			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,58			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	35,65			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,14			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,11			
		Total					
16	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" 
	buc	55,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,95			
	2875274204020	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa d=20	buc	55,00			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,28			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17,05			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,05			
		Total					
17	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 
	buc	18,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,94			
	2875274204025	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa d=25	buc	18,00			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,09			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,58			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02			
		Total					
18	SA37D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" 
	buc	28,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,36			
	2875274204032	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa d=32	buc	28,00			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,14			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,68			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,03			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03			
		Total					
19	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32x15 mm 
	piesa	1,00
			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,24			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00			
	2521216701032	Teava din otel d=32mm	m	0,42			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08			
	2411115904520	Acetilena	m3	0,02			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07			
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,12			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,47			
		Total					
20	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25x25 mm 
	piesa	2,00
			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,48			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,00			
	2521216701025	Teava din otel d=25mm	m	0,83			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15			
	2411115904520	Acetilena	m3	0,04			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,13			
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,24			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,94			
		Total					
21	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32x32 mm 
	piesa	3,00
			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,72			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,00			
	2521216701032	Teava din otel d=32mm	m	1,25			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23			
	2411115904520	Acetilena	m3	0,06			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20			
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,36			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,41			
		Total					
22	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tub izolatie 22x6mm) 
	m	115,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	48,30			
	33205173522.6	Termoizolatie conducte Tub izolatie 22x6mm	m	124,37			
		Total					
23	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tub izolatie 28x6mm) 
	m	55,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	23,10			
	33205173528.6	Termoizolatie conducte Tub izolatie 28x6mm	m	59,48			
		Total					
24	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tub izolatie  d-32х6mm) 
	m	16,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	6,72			
	3320517352232	Termoizolatie conducte Tub izolatie d-32х6mm	m	17,30			
		Total					
25	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tub izolatie  d-38х6mm) 
	m	25,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	10,50			
	3320517352236	Termoizolatie conducte Tub izolatie  d-38х6mm	m	27,04			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistemul interior de apa A1.	            				
 		1.2. Sistemul interior de canalizare С1.
					
26	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm,  PP ( K=1.4 на фитинги) 
	m	140,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	62,72			
	25212167201605011	Teava din material plastic pentru canalizare Ф110 mm  PP	m	201,88			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,94			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,94			
		Total					
27	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ,PP  ( K=1.4 на фитинги) 
	m	95,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,25			
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm, PP	m	136,99			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,53			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,60			
		Total					
28	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufa antiincendiar  PP-R    d= 110 mm) 
	buc	18,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,00			
	28752773305221	Manson antiincendiar  PP-R    d= 110 mm	buc	18,00			
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	54,00			
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,54			
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,18			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,68			
		Total					
29	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufa antiincendiar  PP-R    d= 50 mm) 
	buc	7,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,50			
	28752773305225	Mufa antiincendiar  PP-R    d= 50 mm	buc	7,00			
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	21,00			
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,21			
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,07			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,82			
		Total					
30	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de ventilatie d= 110 мм) 
	buc	1,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32			
	252315672	Clapeta de ventilatie d= 110 мм  pentru canalizare	buc	1,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03			
		Total					
31	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Clapeta de ventilatie d= 50 мм  pentru canalizare) 
	buc	2,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50			
	25231567210155	Clapeta de ventilatie d= 50 мм  pentru canalizare	buc	2,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05			
		Total					
32	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110mm 
	buc	77,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	46,20			
	287523742040402	Bratara pt. tevi de instalatii  de canalizare 100mm	buc	77,00			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,46			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	23,87			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,09			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,08			
		Total					
33	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50mm 
	buc	76,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,24			
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii  de canalizare 50mm	buc	76,00			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,46			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	23,56			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,09			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,08			
		Total					
34	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Suport de beton В7,5 
	m3	0,10
			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,85			
	2663102100026	Suport de beton В7,5	m3	0,10			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,01			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,04			
	2952270003706	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,03			
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,06			
		Total					
35	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racordarea tevii proiectate la cea existenta) 
	buc	1,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25			
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare	buc	1,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02			
		Total					
36	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racordarea tevii proiectate la cea existenta) 
	buc	2,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64			
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare	buc	2,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,14			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06			
		Total					
37	SB10G
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Racordarea tevii proiectate la cea existenta) 
	buc	4,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,64			
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare	buc	4,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,48			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18			
		Total					
38	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm 
	buc	8,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,64			
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	8,40			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,92			
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,34			
		Total					
39	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoar din ceramica , livrat in set cu sifon si robinet apa d=15mm  .) 
	buc	21,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	38,85			
	2622102438002	Lavoar din ceramica , livrat in set cu sifon si robinet apa d=15mm	buc	21,63			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	21,42			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	21,42			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	12,85			
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	42,84			
		Total					
40	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc	21,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,65			
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	21,00			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	42,00			
		Total					
41	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P 
	buc	31,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	130,20			
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior cu rezervor	buc	32,25			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	31,93			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	31,93			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	31,93			
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	31,93			
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	31,93			
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	15,96			
		Total					
42	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Pisoar cu iesire laterala , rezervor, mecanism de actionare si capac) 
	buc	12,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,60			
	26221024513001	Pisoar din portelan sanitar	buc	12,36			
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	12,24			
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	12,24			
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,34			
		Total					
43	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm,  PP-R  ( Toc d=110) 
	m	6,17
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,76			
	25212167201605011	Teava din material plastic pentru canalizare Ф110 mm  PP	m	8,90			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,13			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,13			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistemul interior de canalizare С1.	            				
 		1.3. Lucrari de demontarea.
					
44	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 32 mm 
	m	220,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,20			
		Total					
45	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm - 110 mm 
	m	230,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,40			
		Total					
46	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 
	buc	20,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,00			
		Total					
47	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	20,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,00			
		Total					
48	RpSC09A
	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat 
	buc	36,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,52			
		Total					
49	TsH92B
	Incarcarea in auto:gunoi 
	t	1,50
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,66			
		Total					
50	TsI50B5
	Transportarea deseunilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 
	t	1,50
			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,39			
		Total					

					
 		Total					
			Total Lucrari de demontarea.	            				

					
 		Total					
		Asigurari sociale					
		Total					
		Transportarea materiale					
		Cheltuieli pentru transportarea materialelor					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari tehnico-sanitare. 	            				
 		2.  Lucrari de montare
					
		2.1. Sistemul interior de apa A1.
					
51	SE59A
	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a. 
	buc	6,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,10			
	2051142950700	Dibluri	buc	12,24			
		Total					
52	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a(Dozator sapun lichid cu senzor 
	buc	12,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20			
	2051142950700	Dibluri	buc	24,48			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistemul interior de apa A1.	            				

					
 		Total					
		Asigurari sociale					
		Total					
		Transportarea materiale					
		Total					
		Cheltuieli de semifabricat si depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total  Lucrari de montare	            				
 		3. Valoarea utilajului
					
		3.1. Sistemul interior de apa A1.
					
53	Pret furnizor.
	Uscator de miini 
	buc	6,00
			
	192U	Uscator de miini	buc	6,00			
		Total					
54	Pret furnizor.
	Dozator supun lichid cu senzor 
	buc	12,00
			
	193d	Dozator supun lichid cu senzor	buc	12,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistemul interior de apa A1.	            				

					
 		Total					
		Cheltuieli de semifabricat si depozitare					
			Total Valoarea utilajului	            				
 
	Total					
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

APROBAT:

Investitor 	Ofertant  	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

L.Ş.	
L.Ş.