|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr. 23la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_Specificații de preț  |  |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Obiectul achiziției: **Achiziționarea robinetelor și dispozitivelor similare** |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Suma****cu TVA** | **Termenul de** **livrare/prestare**  | **Termen de achitare** | **Discount****%**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **42130000-9** | **Lotul 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Regulator de presiune „în aval” DN20 Kvs=4,0 (diapason de setare 1…6 bar)  | buc | 3 |  |  |  |  | Robinete și dispozitive similare vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”Termoelectrica” S.A.-Termenul de garanție a bunurilor – minim 2 ani din data livrăriiLivrarea la condiții DDP Incoterm 2013 la depozitul ”Termoelectrica” S.A., str. Meșterul Manole, 3. | de până la 90 de zile din data facturării |  |
| 1.2 | Supapă de siguranță DN50(diapason de setare 2…10 bar) | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Apometru DN 20 cu ieșire de impuls qnom=2,5m3/oră | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| **42130000-9** | **Lotul 2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Robinet sferic sudabil DN 150 | buc | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Robinet sferic sudabil DN 125 | buc | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Robinet sferic sudabil DN 100 | buc | 14 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Robinet sferic sudabil DN 80 | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Robinet sferic sudabil DN 50 | buc | 22 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Robinet sferic sudabil DN 40 | buc | 17 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Robinet sferic sudabil DN 25 | buc | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Robinet sferic sudabil DN 20 | buc | 5 |  |  |  |  |  |
| **42130000-9** | **Lotul 3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 150  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 125  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 100  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Filtru tip Y cu plasa inox cu filet DN 40  | buc | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Filtru tip Y cu plasa inox cu filet DN 25  | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Supapă de sens DN 150 cu flanșe în complet | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Supapă de sens DN 125 cu flanșe în complet | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Supapă de sens DN 100 cu flanșe în complet | buc | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Supapă de sens cu filet DN 25  | buc | 13 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Supapă de sens cu filet DN 40  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| **42130000-9** | **Lotul 4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Manometru PN16  | buc | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Evacuator de aer automat DN 20 | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| **42130000-9** | **Lotul 5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Reducție 159x4,5 / 133x4,5 | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Reducție 159x4,5 / 108x4,0 | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Reducție 159x4,5 / 76x4,0  | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Reducție 133x4,5 / 57x3,5  | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Reducție 108x4,0 / 89x3,5 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Reducție 108x4,0 / 57x3,5 | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Reducție 33,7x3,2 / 26,9x3,2 | buc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ***TOTAL GENERAL*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |