Canalizarea satului Mateuti, 
raionul Rezina	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 4-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de constructie			
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior СВ95	buc	4,00	
 2	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	4,00	
 3	33-04-003-3
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc	1,00	
 4	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	15,00	
 5	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	15,00	
 6	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc	15,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
7	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-100	buc	1,00	
 8	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-24(3)	buc	1,00	
 9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/20A	buc	1,00	
 10	08-02-367-8
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3x50+1x70 mm2	1000 m	0,80	
 11	507-970	Conductor СИП-2А -3x50+1x70 mm2	m	850,00	
 12	136	Banda F2007	m	88,00	
 13	137	Screpa A200	buc	88,00	
 14	1681	Clema ES 1500	buc	16,00	
 15	110-0303	Clema P2x95	buc	22,00	
 16	162	Сurau CSB	buc	75,00	
 17	163	Consola CA 1500	buc	7,00	
 18	161	Clema PA 1500	buc	7,00	
 19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-280-CS	set	7,00	
 20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,25	
 21	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,25	
 22	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-4х16mm2	m	25,00	
 23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,00	
 24	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,09	
 		Capitolul 3. Utilaj			
25	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-100	buc	1,00	
 26	Pretul firmei	Dulap ЩРН-24(3)	buc	1,00	
 27	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1Р 20А С	buc	1,00	

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.