CAIET DE SARCINI
BUNURI
privind achiziționarea
MOBILIERULUI ȘCOLAR ȘI A MOBILIERULUI PENTRU CANTINĂ
Procedura de achiziție: LICITAȚIE DESCHISĂ
	Autoritatea contractantă
	Ministerul Educației și Cercetării

	IDNO
	1006601000107

	Adresa
	MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale nr. 1

	Cod CPV
	39160000-1 – Mobilier școlar

	Valoarea estimată totală
	1 224 253,00 lei, fără TVA

	Nr. procedurii
	Conform informațiilor publicate în SIA RSAP



1. Obiectul și scopul caietului de sarcini
Prezentul Caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice și condițiile minime pentru furnizarea mobilierului școlar și a mobilierului pentru cantină, necesare elaborării, evaluării și executării ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitație deschisă.
Achiziția include furnizarea bunurilor noi, transportul, descărcarea, manipularea, asamblarea, instalarea la locul indicat de beneficiar, materialele de fixare și evacuarea ambalajelor. Toate aceste costuri vor fi incluse în prețul ofertat.
Oferta poate fi depusă pentru unul, mai multe sau toate loturile. Evaluarea și atribuirea se efectuează separat pentru fiecare lot; nu se admit oferte alternative.
2. Datele contractului
	Termen de livrare
	70 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat

	Conținutul livrării
	Transport, descărcare, manipulare, asamblare, instalare, materiale de fixare și evacuarea ambalajelor

	Garanția bunurilor
	Minimum 24 de luni de la data recepției bunurilor

	Termen de plată
	15 zile calendaristice de la recepționarea bunurilor și prezentarea facturii fiscale electronice; fără avans

	Valuta ofertei
	Lei moldovenești (MDL)

	Valabilitatea ofertei
	60 de zile calendaristice

	Valabilitatea contractului
	Până la 31 decembrie 2026

	Criteriul de atribuire
	Prețul cel mai scăzut, fără TVA, pentru fiecare lot, cu respectarea tuturor cerințelor



3. Structurarea achiziției pe loturi
Structurarea urmărește gruparea bunurilor după destinație și utilizare, astfel încât livrarea, evaluarea tehnică și atribuirea să poată fi gestionate coerent pentru fiecare lot.
	Lot
	Poz.
	Denumirea bunurilor
	U.M.
	Cant.
	Valoarea fără TVA, lei



	1
	1.1
	Set individual bancă și scaun cu înălțime ajustabilă
	buc.
	450
	832 500,00

	
	
	TOTAL LOT 1 – Mobilier pentru elevi
	
	
	832 500,00

	2
	2.1
	Masă pentru profesor
	buc.
	5
	14 500,00

	
	2.2
	Scaun pentru profesor
	buc.
	5
	4 500,00

	
	2.3
	Dulap pentru clasă
	buc.
	10
	64 000,00

	
	2.4
	Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerașe
	buc.
	9
	20 925,00

	
	
	TOTAL LOT 2 – Mobilier pentru cadre didactice și săli de clasă
	
	
	103 925,00

	3
	3.1
	Cuier de perete
	buc.
	5
	12 675,00

	
	3.2
	Dulap cu trei uși
	buc.
	35
	62 125,00

	
	
	TOTAL LOT 3 – Mobilier pentru vestiar
	
	
	74 800,00

	4
	4.1
	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 6 scaune ISO)
	set
	10
	64 000,00

	
	4.2
	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 2 bănci triple)
	set
	46
	147 568,00

	
	4.3
	Bancă fără spătar pentru 3 persoane
	buc.
	2
	1 460,00

	
	
	TOTAL LOT 4 – Mobilier pentru cantină
	
	
	213 028,00

	
	
	VALOAREA ESTIMATĂ TOTALĂ, FĂRĂ TVA
	
	
	1 224 253,00



4. Cerințe tehnice generale
	Starea bunurilor
	Toate bunurile vor fi noi, neutilizate, fără defecte de fabricație, deteriorări sau urme de reparație.

	Prețul ofertat
	Va include transportul, descărcarea, manipularea, asamblarea, instalarea la locul indicat de beneficiar, materialele de fixare și evacuarea ambalajelor.

	Siguranță și finisare
	Mobilierul va avea muchiile finisate, colțurile prevăzute conform specificațiilor, îmbinări și accesorii sigure, fără elemente tăioase ori proeminente care pot provoca accidentări.

	Coordonarea culorilor
	Culorile și decorurile vor fi coordonate cu beneficiarul înainte de lansarea în producție/livrare, fără costuri suplimentare.

	Garanție
	Minimum 24 de luni de la data recepției bunurilor.

	Documentație
	La livrare se vor prezenta documentele de calitate/conformitate disponibile pentru bunurile și materialele utilizate, precum și instrucțiunile de întreținere și, după caz, de asamblare.

	Toleranțe și soluții echivalente
	Dimensiuni de gabarit: pentru lungime și lățime se acceptă o abatere de maximum ±2%, iar pentru înălțimile fixe – maximum ±10 mm, dacă abaterea nu afectează funcționalitatea, ergonomia, stabilitatea, siguranța sau amplasarea mobilierului.
Înălțimi reglabile: produsul va acoperi intervalul solicitat și numărul minim de niveluri; pentru nivelurile intermediare se acceptă o abatere de maximum ±10 mm.
Excluderi: toleranțele nu se aplică valorilor indicate ca minime sau maxime, grosimilor minime ale materialelor și profilelor, cantităților, numărului de locuri/rafturi/compartimente și cerințelor de siguranță.
Echivalență tehnică: se acceptă profile, sisteme de îmbinare, fixare și alte soluții constructive echivalente, dacă ofertantul demonstrează că acestea asigură performanțe, stabilitate, rigiditate, durabilitate și siguranță cel puțin egale cu cele solicitate. Parametrii exacți ai bunurilor ofertate se vor indica în Anexa nr. 22.



5. Specificații tehnice detaliate
Parametrii de mai jos sunt cerințe minime obligatorii. În Anexa nr. 22, ofertantul va indica producătorul, modelul/articolul, țara de origine și parametrii exacți propuși; simpla reproducere a cerințelor autorității contractante nu este suficientă.
Lotul nr. 1 – Mobilier pentru elevi
1.1. Set individual bancă și scaun cu înălțime ajustabilă
	Cod CPV
	39160000-1

	Unitatea de măsură / cantitatea
	buc. / 450

	Valoarea estimată fără TVA
	832 500,00 lei

	Specificația tehnică
	Bancă – dimensiuni: 700 × 500 mm; înălțime reglabilă în minimum 4 niveluri, de la minimum 580 mm până la maximum 750 mm.
Bancă – structură: Profil din oțel de formă ovală, cu grosimea peretelui de minimum 1,5 mm, îmbinat prin sudură și vopsit electrostatic.
Bancă – tălpi: Tălpile picioarelor din țeavă cu profil oval, cu capetele căptușite cu garnituri din PVC montate rigid. Una dintre garniturile fiecărei tălpi va fi prevăzută cu picioruș filetat pentru compensarea denivelărilor pardoselii.
Bancă – blat: MDF cu grosimea de minimum 18 mm, prevăzut cu nișă pentru rechizite școlare și colțuri rotunjite. Bordura blatului va fi formată prin injectare de poliuretan (PU), prin metoda de vacuumare în matriță; cantul ABS nu se acceptă.
Bancă – dotări: Poliță din plasă metalică amplasată sub blat, fixată rigid de picioarele băncii și formând o nișă cu înălțimea de 130–160 mm. Părțile laterale vor fi prevăzute cu câte un cuier rezistent.
Bancă – culori: Blat cu textură de lemn, nuanță bej; structură metalică gri.
Scaun – dimensiuni: L 410 × l 420 × H 510–820 mm. Înălțime totală reglabilă în minimum 4 trepte; înălțimea șezutului: minimum 340 mm – maximum 470 mm.
Scaun – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea scaunului. Grosimea peretelui profilului: minimum 1,5 mm. Îmbinările vor fi realizate prin sudură sau prin altă soluție tehnică echivalentă; finisaj prin vopsire în câmp electrostatic. Picioarele vor avea tălpi de protecție din PVC sau plastic rezistent.
Scaun – șezut: 410 × 370 mm, realizat din polipropilenă, cu margini rotunjite și curbură ergonomică.
Scaun – spătar: 390 × 270 mm, realizat din polipropilenă, cu margini rotunjite. Șezutul și spătarul vor fi prevăzute cu orificii pentru aerisire.
Scaun – culori: Structură metalică gri-deschis; șezut, spătar și protecții din PVC gri-închis.


Lotul nr. 2 – Mobilier pentru cadre didactice și săli de clasă
2.1. Masă pentru profesor
	Cod CPV
	39160000-1

	Unitatea de măsură / cantitatea
	buc. / 5

	Valoarea estimată fără TVA
	14 500,00 lei

	Specificația tehnică
	Dimensiuni: L 1200 × l 600 × H 750 mm.
Structură: Profile metalice ovale, oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, cu grosimea peretelui de minimum 2 mm, îmbinate prin sudură sau prin altă soluție tehnică echivalentă și vopsite electrostatic.
Tălpi: Picioare din țeavă cu profil oval, cu capetele căptușite cu garnituri din PVC montate rigid. Una dintre garniturile fiecărei tălpi va fi prevăzută cu picioruș filetat pentru compensarea denivelărilor pardoselii.
Blat: MDF cu grosimea de minimum 25 mm, rotunjit în partea frontală, prevăzut cu suport pentru tastatură, protejat cu folie de cant; colțuri rotunjite.
Corp suplimentar: Tumbă pe role, cu 3 sertare și încuietoare.
Culori: Suprafețe nelaminate cu textură de lemn, nuanță bej sau gri; structură metalică gri.


2.2. Scaun pentru profesor
	Cod CPV
	39160000-1

	Unitatea de măsură / cantitatea
	buc. / 5

	Valoarea estimată fără TVA
	4 500,00 lei

	Specificația tehnică
	Componență: Corp realizat din metal, placaj și spumă poliuretanică, tapițat cu stofă moale și plăcută la atingere.
Dimensiuni: Înălțimea de la pardoseală până la șezut – 500 mm; înălțime totală – 860 mm; lățimea utilă a șezutului – 430 mm; adâncimea șezutului – 480 mm.


2.3. Dulap pentru clasă
	Cod CPV
	39160000-1

	Unitatea de măsură / cantitatea
	buc. / 10

	Valoarea estimată fără TVA
	64 000,00 lei

	Specificația tehnică
	Dimensiuni: L 800 × H 1800 × Ad. 400 mm.
Compartimentare: 5 secțiuni/rafturi: 2 compartimente inferioare cu uși și 3 compartimente superioare. Balamale cu amortizare.
Material și culoare: PAL cu grosimea de minimum 18 mm, cu textură de lemn, nuanță bej sau gri.


2.4. Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerașe
	Cod CPV
	39160000-1

	Unitatea de măsură / cantitatea
	buc. / 9

	Valoarea estimată fără TVA
	20 925,00 lei

	Specificația tehnică
	Dimensiuni (L × A × Î): 800 × 500 × 2000 mm.
Material carcasă și uși: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm.
Culoare PAL: stejar Sonoma, fag sau alt decor lemnos, coordonat cu beneficiarul.
Canturi: ABS de minimum 0,5 mm pe toate marginile vizibile; pentru uși, ABS de minimum 2 mm aplicat pe perimetru.
Spate: HDF alb sau melaminat, fixat în nut ori prin alt sistem echivalent care asigură rigiditatea corpului.
Compartimentare – partea stângă: 5 rafturi închise (6 compartimente), distanțate uniform.
Compartimentare – partea dreaptă: 1 bară metalică pentru umerașe, 1 raft superior pentru depozitare și 2 compartimente inferioare.
Uși: 2 uși pline, cu deschidere în exterior.
Sistem de închidere: opțional, mecanic, cu cheie.
Balamale: metalice, cu deschidere de minimum 110°; amortizare (soft-close) – opțional.
Mânere: verticale, din metal cromat, inox satinat sau material metalic echivalent.
Picioare: metalice, cilindrice, cu înălțimea de 100 mm, reglabile pe înălțime (± 10 mm) și prevăzute cu terminații din plastic rezistent pentru protecția pardoselii.
Fixare și asamblare: conectori excentrici, șuruburi ascunse sau alt sistem echivalent de asamblare; elemente suplimentare de rigidizare; posibilitate de ancorare în perete pentru siguranță.


Lotul nr. 3 – Mobilier pentru vestiar
3.1. Cuier de perete
	Cod CPV
	39160000-1

	Unitatea de măsură / cantitatea
	buc. / 5

	Valoarea estimată fără TVA
	12 675,00 lei

	Specificația tehnică
	Capacitate: 30 de agățători.
Dimensiuni: 3000 × 450 × 180 mm.
Materiale și culoare: Bază din PAL, agățători metalice; PAL cu textură de lemn, nuanță bej sau gri.



3.2. Dulap cu trei uși
	Cod CPV
	39160000-1

	Unitatea de măsură / cantitatea
	buc. / 35

	Valoarea estimată fără TVA
	62 125,00 lei

	Specificația tehnică
	Dimensiuni de gabarit: 1100 × 900 × 400 mm.
Material: PAL laminat cu grosimea de minimum 18 mm.
Compartimentare: 3 secțiuni. Fiecare secțiune va fi prevăzută cu două cuiere și un raft pentru încălțăminte.
Asamblare și siguranță: Piesele vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi prevăzut pentru fixare pe perete.
Cant: Fațada dulapului va fi încleiată cu cant ABS de minimum 2 mm, iar piesele interioare – cu cant de minimum 0,5 mm.
Uși: Fiecare ușă va fi fixată cu minimum 3 balamale, cu unghi de deschidere de minimum 110° sau cu feronerie echivalentă, și va fi prevăzută cu mâner din inox, crom ori material metalic echivalent și încuietoare tip Yale sau echivalentă.
Perete posterior: PFL sau HDF laminat alb, cu grosimea de minimum 3 mm.
Picioare: 6 picioare solide din inox sau crom, cu înălțimea de 100 mm.
Culoare: Stejar Sonoma sau alt decor cu textură lemnoasă, coordonat cu beneficiarul.


Lotul nr. 4 – Mobilier pentru cantină
4.1. Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 6 scaune ISO)
	Cod CPV
	39160000-1

	Unitatea de măsură / cantitatea
	set / 10

	Valoarea estimată fără TVA
	64 000,00 lei

	Specificația tehnică
	Componența setului: 1 masă pentru cantină și 6 scaune ISO cu acoperire HPL.
Masă – dimensiuni: 1500 × 800 × 760 mm.
Masă – blat: Formă dreptunghiulară; PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm. Suprafață netedă, colțuri rotunjite; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent.
Masă – cadru: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm.
Masă – picioare: Țeavă sau profile metalice circulare, ovale, dreptunghiulare ori echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm.
Masă – finisaj: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate, prevăzute la capete cu garnituri din plastic rezistent pentru protecția pardoselii.
Masă – culori: PAL: stejar deschis, fag sau gri; cadru: gri.
Scaun – dimensiuni: Înălțime totală 840 mm; înălțimea șezutului 470 mm; șezut 380 × 350 mm; spătar 380 × 200 mm.
Scaun – șezut și spătar: Placaj cu grosimea de 8–9 mm, acoperit cu HPL de 0,4–0,5 mm, rezistent la zgâriere, apă și agenți de curățare agresivi. Fixare sigură de profilele metalice.
Scaun – cadru: Profile metalice circulare, ovale, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea scaunului, cu grosimea peretelui de minimum 1,5 mm; vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la capete, pentru protecția pardoselii.
Scaun – culori: HPL: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, iasomie sau verde; culoarea se coordonează cu beneficiarul. Cadru: gri.


4.2. Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 2 bănci triple)
	Cod CPV
	39160000-1

	Unitatea de măsură / cantitatea
	set / 46

	Valoarea estimată fără TVA
	147 568,00 lei

	Specificația tehnică
	Componența setului: 1 masă dreptunghiulară și 2 bănci fără spătar, fiecare pentru câte 3 persoane.
Masă – dimensiuni (L × l): 1500 × 700 mm.
Masă – înălțime reglabilă: 640 / 700 / 760 mm.
Masă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent.
Masă – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. În partea mediană, pe ambele laturi ale mesei, structura metalică va servi drept suport pentru bănci.
Masă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii.
Masă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.
Fiecare bancă triplă – dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm.
Fiecare bancă triplă – înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm.
Fiecare bancă triplă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent.
Fiecare bancă triplă – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure.
Fiecare bancă triplă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii.
Fiecare bancă triplă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.


4.3. Bancă fără spătar pentru 3 persoane
	Cod CPV
	39160000-1

	Unitatea de măsură / cantitatea
	buc. / 2

	Valoarea estimată fără TVA
	1 460,00 lei

	Specificația tehnică
	Destinație: bancă fără spătar pentru 3 persoane.
Dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm.
Înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm.
Blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent.
Structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure.
Finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii.
Culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.



6. Livrarea, instalarea și recepția
Livrarea se va efectua în termen de 70 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, la locurile indicate de beneficiar. Furnizorul va coordona în prealabil graficul de livrare și instalare cu reprezentantul autorității contractante.
La recepție se vor verifica, după caz:
cantitatea și integritatea bunurilor livrate;
corespunderea dimensiunilor, materialelor, grosimilor, accesoriilor, finisajelor și culorilor cu oferta acceptată;
calitatea asamblării, stabilitatea, funcționalitatea și siguranța mobilierului;
existența documentelor de calitate/conformitate disponibile și a instrucțiunilor de întreținere sau asamblare;
înlăturarea ambalajelor și predarea spațiilor în stare curată.
Bunurile care nu corespund cerințelor tehnice ori prezintă defecte nu vor fi acceptate până la remedierea neconformităților. Recepția se confirmă prin documentele prevăzute de contract.
7. Garanție și obligații post-livrare
Garanția pentru toate bunurile este de minimum 24 de luni de la data recepției. În perioada de garanție, furnizorul va remedia defecțiunile imputabile produselor, materialelor, asamblării sau instalării, în condițiile stabilite prin contract.
Culorile și decorurile se vor coordona cu beneficiarul înainte de lansarea în producție sau livrare, fără costuri suplimentare. Coordonarea nu poate modifica parametrii minimi și nu poate fi utilizată pentru schimbarea ofertei acceptate.
8. Mostre și documentație tehnică
La solicitarea autorității contractante, ofertantul evaluat va prezenta, în termen de 5 zile lucrătoare, următoarele mostre:
	Lotul 1
	Un set complet bancă și scaun

	Lotul 2
	Un scaun pentru profesor și mostre ale materialelor/accesoriilor

	Lotul 3
	Mostre de PAL, cant și feronerie

	Lotul 4
	Un scaun ISO și mostre de PAL, cant ABS, HPL și profil metalic utilizate la masa și băncile ofertate.



Mostrele vor confirma oferta depusă și nu vor putea fi utilizate pentru modificarea acesteia. La depunere se prezintă fișe tehnice, cataloage și/sau schițe cotate din care să rezulte dimensiunile, materialele, grosimile, sistemele de reglare, accesoriile și culorile disponibile.
9. Cerințe de calificare și documentele ofertei
Documentele se prezintă în limba română, prin SIA RSAP, și se semnează electronic. Cerințele de mai jos se aplică în modul și la etapa indicate.
	Nr.
	Criteriul/cerința
	Modul de demonstrare
	Obligativitatea

	1
	DUAE
	Formularul DUAE completat integral și semnat electronic de către ofertant; se prezintă odată cu oferta prin SIA RSAP.
	Da – la depunere

	2
	Cerere de participare
	Anexa nr. 7 la Documentația standard, completată și semnată electronic.
	Da – la depunere

	3
	Declarația privind valabilitatea ofertei
	Anexa nr. 8 la Documentația standard, completată și semnată electronic.
	Da – la depunere

	4
	Specificații tehnice
	Anexa nr. 22, completată pentru fiecare poziție ofertată. Se vor indica producătorul, modelul/articolul, țara de origine și parametrii exacți propuși; nu este suficientă reproducerea cerințelor autorității contractante.
	Da – la depunere

	5
	Specificații de preț
	Anexa nr. 23, completată pentru fiecare lot ofertat și semnată electronic.
	Da – la depunere

	6
	Garanția pentru ofertă – 1%
	Scrisoare de garanție bancară, conform Anexei nr. 9, sau transfer la contul autorității contractante. Dovada se semnează electronic și se depune în SIA RSAP.
	Da – la depunere

	7
	Dovada înregistrării persoanei juridice
	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice sau document echivalent pentru ofertantul nerezident, semnat electronic.
	Da – la depunere

	8
	Experiență similară
	Ofertantul va demonstra: a) executarea, în ultimii 5 ani, a cel puțin unui contract de furnizare a mobilierului cu o valoare de minimum 60% din valoarea lotului/loturilor ofertate, confirmat prin contract și recomandare/proces-verbal de recepție; sau b) executarea, în anul 2024 ori 2025, a unor contracte similare cu valoare cumulată cel puțin egală cu valoarea lotului/loturilor ofertate. Se prezintă Anexa nr. 12 și/sau Anexa nr. 13, după caz; documentele confirmative se prezintă la solicitare.
	Da – la depunere

	9
	Capacitate economică și financiară
	Situațiile financiare pentru ultimul an de gestiune încheiat (2025), semnate electronic.
	Da – la depunere

	10
	Îndeplinirea obligațiilor fiscale
	Informația privind lipsa restanțelor față de bugetul public național va fi verificată de autoritatea contractantă; ofertantul nerezident va prezenta documentul echivalent din țara de rezidență.
	Da – la depunere

	11
	Documentația tehnică a bunurilor
	Fișe tehnice, cataloage și/sau schițe cotate pentru bunurile ofertate, din care să rezulte dimensiunile, materialele, grosimile, sistemele de reglare, accesoriile și culorile disponibile. Documentele vor fi semnate electronic.
	Da – la depunere

	12
	Garanția bunurilor
	Declarație pe propria răspundere privind acordarea unei garanții de minimum 24 de luni de la recepția bunurilor și remedierea defecțiunilor în perioada de garanție.
	Da – la depunere

	13
	Mostre
	La solicitarea autorității contractante, ofertantul evaluat va prezenta, în termen de 5 zile lucrătoare: pentru lotul 1 – un set complet bancă și scaun; pentru lotul 2 – un scaun pentru profesor și mostre ale materialelor/accesoriilor; pentru lotul 3 – mostre de PAL, cant și feronerie; pentru lotul 4 – un scaun ISO și mostre de PAL, cant ABS, HPL și profil metalic utilizate la masa și băncile ofertate. Mostrele vor confirma oferta depusă și nu vor putea fi utilizate pentru modificarea acesteia.
	Da – la solicitare

	14
	Declarația privind beneficiarii efectivi
	Declarația aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020, prezentată de ofertantul desemnat câștigător în termenul solicitat de autoritatea contractantă.
	Da – câștigător


10. Garanții și condiții financiare
10.1. Garanția pentru ofertă
Garanția pentru ofertă reprezintă 1% din valoarea ofertei fără TVA și se constituie prin scrisoare de garanție bancară conform Anexei nr. 9 sau prin transfer la contul autorității contractante. Valabilitatea garanției va fi egală cu valabilitatea ofertei: 60 de zile.
	Beneficiar
	Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

	Trezorerie
	MF – TR Chișinău, bugetul de stat

	Cod fiscal
	1006601000107

	Cont bancar
	2264011001

	IBAN
	MD96TRPCAA518410A00436AA

	Banca
	MF – Trezoreria de Stat

	Mențiune
	„Garanția pentru ofertă”



10.2. Garanția de bună execuție
Garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea contractului fără TVA și se constituie prin scrisoare de garanție bancară conform Anexei nr. 10 sau prin transfer la contul autorității contractante.
	Beneficiar
	Ministerul Educației și Cercetării

	Adresa
	mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale nr. 1

	Cod fiscal
	1006601000107

	Banca
	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

	Cod bancar
	TREZMD2X

	IBAN
	MD23TRPCAA518440A00436AA



10.3. Prețul și plata
Prețul se exprimă în MDL și include toate costurile aferente furnizării. Suma fără TVA introdusă în SIA RSAP trebuie să coincidă cu Anexa nr. 23. Plata se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la recepționarea bunurilor și prezentarea facturii fiscale electronice. Nu se acordă avans.
11. Reguli de evaluare și conformitate
Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, fără TVA, pentru fiecare lot în parte, cu condiția corespunderii tuturor cerințelor de calificare și specificațiilor tehnice.
Operatorul economic poate depune ofertă pentru unul, mai multe sau toate loturile; fiecare lot se evaluează și se atribuie separat.
Nu se admit oferte alternative.
Documentele ofertei se prezintă în limba română și se semnează electronic.
Toate caracteristicile tehnice propuse trebuie să poată fi verificate în fișe tehnice, cataloage, schițe cotate și/sau mostre.
Bunurile livrate trebuie să corespundă ofertei acceptate; mostrele și documentația tehnică nu pot fi folosite pentru modificarea ulterioară a acesteia.
12. Dispoziții finale
Prezentul Caiet de sarcini se interpretează împreună cu Anunțul de participare și Documentația standard aferentă procedurii. Formularele Anexelor nr. 7, 8, 9, 10, 12 și 13 se vor utiliza în forma prevăzută de documentația de atribuire. Anexele nr. 22 și 23 sunt incluse la finalul prezentului Caiet de sarcini și sunt precompletate în partea care revine autorității contractante; operatorul economic va completa și va semna partea aferentă ofertei sale.
În oferta tehnică, operatorul economic va descrie concret bunurile propuse și va evidenția orice informație necesară pentru verificarea conformității cu fiecare cerință.

	Conducătorul grupului de lucru
	Valentina OLARU  ____________________




Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
SPECIFICAȚII TEHNICE
Numărul procedurii de achiziție: __________________________ din __________ (se completează de autoritatea contractantă după publicarea în SIA RSAP)
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului școlar și a mobilierului pentru cantină
[Autoritatea contractantă completează denumirea bunurilor/serviciilor și specificarea tehnică deplină solicitată, iar ofertantul completează denumirea modelului, țara de origine, producătorul și specificarea tehnică deplină propusă.]
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Specificarea tehnică deplină solicitată
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	LOTUL 1 – Mobilier pentru elevi

	1.1
	Set individual bancă și scaun cu înălțime ajustabilă
	Bancă – dimensiuni: 700 × 500 mm; înălțime reglabilă în minimum 4 niveluri, de la minimum 580 mm până la maximum 750 mm.
Bancă – structură: Profil din oțel de formă ovală, cu grosimea peretelui de minimum 1,5 mm, îmbinat prin sudură și vopsit electrostatic.
Bancă – tălpi: Tălpile picioarelor din țeavă cu profil oval, cu capetele căptușite cu garnituri din PVC montate rigid. Una dintre garniturile fiecărei tălpi va fi prevăzută cu picioruș filetat pentru compensarea denivelărilor pardoselii.
Bancă – blat: MDF cu grosimea de minimum 18 mm, prevăzut cu nișă pentru rechizite școlare și colțuri rotunjite. Bordura blatului va fi formată prin injectare de poliuretan (PU), prin metoda de vacuumare în matriță; cantul ABS nu se acceptă.
Bancă – dotări: Poliță din plasă metalică amplasată sub blat, fixată rigid de picioarele băncii și formând o nișă cu înălțimea de 130–160 mm. Părțile laterale vor fi prevăzute cu câte un cuier rezistent.
Bancă – culori: Blat cu textură de lemn, nuanță bej; structură metalică gri.
Scaun – dimensiuni: L 410 × l 420 × H 510–820 mm. Înălțime totală reglabilă în minimum 4 trepte; înălțimea șezutului: minimum 340 mm – maximum 470 mm.
Scaun – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea scaunului. Grosimea peretelui profilului: minimum 1,5 mm. Îmbinările vor fi realizate prin sudură sau prin altă soluție tehnică echivalentă; finisaj prin vopsire în câmp electrostatic. Picioarele vor avea tălpi de protecție din PVC sau plastic rezistent.
Scaun – șezut: 410 × 370 mm, realizat din polipropilenă, cu margini rotunjite și curbură ergonomică.
Scaun – spătar: 390 × 270 mm, realizat din polipropilenă, cu margini rotunjite. Șezutul și spătarul vor fi prevăzute cu orificii pentru aerisire.
Scaun – culori: Structură metalică gri-deschis; șezut, spătar și protecții din PVC gri-închis.
	
	
	
	

	LOTUL 2 – Mobilier pentru cadre didactice și săli de clasă

	2.1
	Masă pentru profesor
	Dimensiuni: L 1200 × l 600 × H 750 mm.
Structură: Profile metalice ovale, oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, cu grosimea peretelui de minimum 2 mm, îmbinate prin sudură sau prin altă soluție tehnică echivalentă și vopsite electrostatic.
Tălpi: Picioare din țeavă cu profil oval, cu capetele căptușite cu garnituri din PVC montate rigid. Una dintre garniturile fiecărei tălpi va fi prevăzută cu picioruș filetat pentru compensarea denivelărilor pardoselii.
Blat: MDF cu grosimea de minimum 25 mm, rotunjit în partea frontală, prevăzut cu suport pentru tastatură, protejat cu folie de cant; colțuri rotunjite.
Corp suplimentar: Tumbă pe role, cu 3 sertare și încuietoare.
Culori: Suprafețe nelaminate cu textură de lemn, nuanță bej sau gri; structură metalică gri.
	
	
	
	

	2.2
	Scaun pentru profesor
	Componență: Corp realizat din metal, placaj și spumă poliuretanică, tapițat cu stofă moale și plăcută la atingere.
Dimensiuni: Înălțimea de la pardoseală până la șezut – 500 mm; înălțime totală – 860 mm; lățimea utilă a șezutului – 430 mm; adâncimea șezutului – 480 mm.
	
	
	
	

	2.3
	Dulap pentru clasă
	Dimensiuni: L 800 × H 1800 × Ad. 400 mm.
Compartimentare: 5 secțiuni/rafturi: 2 compartimente inferioare cu uși și 3 compartimente superioare. Balamale cu amortizare.
Material și culoare: PAL cu grosimea de minimum 18 mm, cu textură de lemn, nuanță bej sau gri.
	
	
	
	

	2.4
	Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerașe
	Dimensiuni (L × A × Î): 800 × 500 × 2000 mm.
Material carcasă și uși: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm.
Culoare PAL: stejar Sonoma, fag sau alt decor lemnos, coordonat cu beneficiarul.
Canturi: ABS de minimum 0,5 mm pe toate marginile vizibile; pentru uși, ABS de minimum 2 mm aplicat pe perimetru.
Spate: HDF alb sau melaminat, fixat în nut ori prin alt sistem echivalent care asigură rigiditatea corpului.
Compartimentare – partea stângă: 5 rafturi închise (6 compartimente), distanțate uniform.
Compartimentare – partea dreaptă: 1 bară metalică pentru umerașe, 1 raft superior pentru depozitare și 2 compartimente inferioare.
Uși: 2 uși pline, cu deschidere în exterior.
Sistem de închidere: opțional, mecanic, cu cheie.
Balamale: metalice, cu deschidere de minimum 110°; amortizare (soft-close) – opțional.
Mânere: verticale, din metal cromat, inox satinat sau material metalic echivalent.
Picioare: metalice, cilindrice, cu înălțimea de 100 mm, reglabile pe înălțime (± 10 mm) și prevăzute cu terminații din plastic rezistent pentru protecția pardoselii.
Fixare și asamblare: conectori excentrici, șuruburi ascunse sau alt sistem echivalent de asamblare; elemente suplimentare de rigidizare; posibilitate de ancorare în perete pentru siguranță.
	
	
	
	

	LOTUL 3 – Mobilier pentru vestiar

	3.1
	Cuier de perete
	Capacitate: 30 de agățători.
Dimensiuni: 3000 × 450 × 180 mm.
Materiale și culoare: Bază din PAL, agățători metalice; PAL cu textură de lemn, nuanță bej sau gri.
	
	
	
	

	3.2
	Dulap cu trei uși
	Dimensiuni de gabarit: 1100 × 900 × 400 mm.
Material: PAL laminat cu grosimea de minimum 18 mm.
Compartimentare: 3 secțiuni. Fiecare secțiune va fi prevăzută cu două cuiere și un raft pentru încălțăminte.
Asamblare și siguranță: Piesele vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi prevăzut pentru fixare pe perete.
Cant: Fațada dulapului va fi încleiată cu cant ABS de minimum 2 mm, iar piesele interioare – cu cant de minimum 0,5 mm.
Uși: Fiecare ușă va fi fixată cu minimum 3 balamale, cu unghi de deschidere de minimum 110° sau cu feronerie echivalentă, și va fi prevăzută cu mâner din inox, crom ori material metalic echivalent și încuietoare tip Yale sau echivalentă.
Perete posterior: PFL sau HDF laminat alb, cu grosimea de minimum 3 mm.
Picioare: 6 picioare solide din inox sau crom, cu înălțimea de 100 mm.
Culoare: Stejar Sonoma sau alt decor cu textură lemnoasă, coordonat cu beneficiarul.
	
	
	
	

	LOTUL 4 – Mobilier pentru cantină

	4.1
	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 6 scaune ISO)
	Componența setului: 1 masă pentru cantină și 6 scaune ISO cu acoperire HPL.
Masă – dimensiuni: 1500 × 800 × 760 mm.
Masă – blat: Formă dreptunghiulară; PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm. Suprafață netedă, colțuri rotunjite; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent.
Masă – cadru: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm.
Masă – picioare: Țeavă sau profile metalice circulare, ovale, dreptunghiulare ori echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm.
Masă – finisaj: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate, prevăzute la capete cu garnituri din plastic rezistent pentru protecția pardoselii.
Masă – culori: PAL: stejar deschis, fag sau gri; cadru: gri.
Scaun – dimensiuni: Înălțime totală 840 mm; înălțimea șezutului 470 mm; șezut 380 × 350 mm; spătar 380 × 200 mm.
Scaun – șezut și spătar: Placaj cu grosimea de 8–9 mm, acoperit cu HPL de 0,4–0,5 mm, rezistent la zgâriere, apă și agenți de curățare agresivi. Fixare sigură de profilele metalice.
Scaun – cadru: Profile metalice circulare, ovale, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea scaunului, cu grosimea peretelui de minimum 1,5 mm; vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la capete, pentru protecția pardoselii.
Scaun – culori: HPL: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, iasomie sau verde; culoarea se coordonează cu beneficiarul. Cadru: gri.
	
	
	
	

	4.2
	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 2 bănci triple)
	Componența setului: 1 masă dreptunghiulară și 2 bănci fără spătar, fiecare pentru câte 3 persoane.
Masă – dimensiuni (L × l): 1500 × 700 mm.
Masă – înălțime reglabilă: 640 / 700 / 760 mm.
Masă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent.
Masă – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. În partea mediană, pe ambele laturi ale mesei, structura metalică va servi drept suport pentru bănci.
Masă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii.
Masă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.
Fiecare bancă triplă – dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm.
Fiecare bancă triplă – înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm.
Fiecare bancă triplă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent.
Fiecare bancă triplă – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure.
Fiecare bancă triplă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii.
Fiecare bancă triplă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.
	
	
	
	

	4.3
	Bancă fără spătar pentru 3 persoane
	Destinație: bancă fără spătar pentru 3 persoane.
Dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm.
Înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm.
Blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent.
Structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure.
Finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii.
Culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.
	
	
	
	


Semnat: ____________________   Numele, prenumele: ______________________________   În calitate de: ____________________
Ofertantul: ______________________________   Adresa: ______________________________


Anexa nr. 23
la Documentația standard aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
SPECIFICAȚII DE PREȚ
Numărul procedurii de achiziție: __________________________ din __________ (se completează de autoritatea contractantă după publicarea în SIA RSAP)
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului școlar și a mobilierului pentru cantină
[Autoritatea contractantă completează coloanele 1, 2, 3 și 4, precum și numărul poziției; ofertantul completează coloanele 5, 6, 7 și 8.]
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Cod CPV
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Suma fără TVA
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma cu TVA

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	LOTUL 1 – Mobilier pentru elevi

	1.1
	Set individual bancă și scaun cu înălțime ajustabilă
	39160000-1
	buc.
	450
	
	
	
	

	LOTUL 2 – Mobilier pentru cadre didactice și săli de clasă

	2.1
	Masă pentru profesor
	39160000-1
	buc.
	5
	
	
	
	

	2.2
	Scaun pentru profesor
	39160000-1
	buc.
	5
	
	
	
	

	2.3
	Dulap pentru clasă
	39160000-1
	buc.
	10
	
	
	
	

	2.4
	Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerașe
	39160000-1
	buc.
	9
	
	
	
	

	LOTUL 3 – Mobilier pentru vestiar

	3.1
	Cuier de perete
	39160000-1
	buc.
	5
	
	
	
	

	3.2
	Dulap cu trei uși
	39160000-1
	buc.
	35
	
	
	
	

	LOTUL 4 – Mobilier pentru cantină

	4.1
	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 6 scaune ISO)
	39160000-1
	set
	10
	
	
	
	

	4.2
	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 2 bănci triple)
	39160000-1
	set
	46
	
	
	
	

	4.3
	Bancă fără spătar pentru 3 persoane
	39160000-1
	buc.
	2
	
	
	
	

	TOTAL LOTUL 1
	
	
	

	TOTAL LOTUL 2
	
	
	

	TOTAL LOTUL 3
	
	
	

	TOTAL LOTUL 4
	
	
	

	TOTAL OFERTĂ
	
	
	


Termenul de livrare: 70 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.
Semnat: ____________________   Numele, prenumele: ______________________________   În calitate de: ____________________
Ofertantul: ______________________________   Adresa: ______________________________
