____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria sat. Domuljeni, r-nul Floresti
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria sat. Domuljeni, r-nul Floresti
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii a strazilor prin sat. Domuljeni, r-nul Floresti
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
	
		1.1. Partea carocabila
	
1	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)
	m2	40,0000
	
2	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	5,9300
	
3	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv
	100 m3	0,8900
	
4	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 8-16 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire
K(conditii restrinse)=1,2000
	m3	71,1600
	
5	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,3600
	
6	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic  BADPC  22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica
	m2	593,0000
	
7	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1800
	
8	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 rul. 50/70 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	593,0000
	
		1.2. Instalarea bordurilor mari
	
9	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor
	m3	18,9600
	
10	TsC54B
	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 8-16 mm)
	m3	9,4800
	
11	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	237,0000

		1. Lucrari de constructii
			
		1.1. Partea carocabila
			
1	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)
 	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
		Total	 lei		
2	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
 	100m2		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
		Total	 lei		
3	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv
 	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	
		Total	 lei		
4	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 8-16 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire
 K(conditii restrinse)=1,2000
	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 8-16 mm	m3	0,2030	
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
5	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t		
	232032260004004921	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
		Total	 lei		
6	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic  BADPC  22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica
 	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC 22,4 leg. 50/70	t	0,0940	
	14211022000001	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC 22,4 leg. 50/70	t	0,0030	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		Total	 lei		
7	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t		
	232032260004004921	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
		Total	 lei		
8	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 rul. 50/70 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
 	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000002	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		Total	 lei		
		1.2. Instalarea bordurilor mari
			
9	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor
 	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	
		Total	 lei		
10	TsC54B
	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 8-16 mm)
 	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 8-16 mm)	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
		Total	 lei		
11	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
 	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	
	2663102100001	Beton clasa C12/15 (B15/M200)	m3	0,0550	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	14211022005131	Agregate naturale   clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 (75 x 30x 15) 	m	1,0050	
		Total	 lei