CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
3. Obiectul achiziţiilor  Alimentarea cu apa a sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Cabina de distribuire a energiei electrice
	
1	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu
	m3	0,90	
2	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	1,16	
3	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	0,90	
4	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	2,04	
5	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	2,25	
6	AcD51EA
	Casuta din elemente prefabricate din beton armat pentru instalarea aparatajului electronic de administrare a statia de pompare ( применительно-ККЗ-кабина катодной защиты с гидроизоляцией крыши и металлической дверью -SA"INCONARM")
	buc	1,00	
7	RpAcA11C
	Montarea in pamint a tevilor  destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de  sudare manuala, cu manson de polietilena
	m	1,80	
8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	0,90