[bookmark: _Hlk70343526]Anexa nr. 21
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

[bookmark: _Toc449692118]
[bookmark: _Hlk77771358]CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii

[bookmark: _GoBack]Obiectul___ Amenajarea unui teren de joacă pentru copii, inclusiv livrarea, montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor de joacă în satul Ghidighici, mun. Chișinău.
                                                                            (denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă__________ Primăria satului Ghidighici _________
                                                                              (denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii
[bookmark: _Hlk63345649]Achiziția vizează furnizarea, transportul, montarea și punerea în funcțiune a unui teren de joacă pentru copii, compus din complex multifuncțional, balansoar pe arc, leagăn dublu, carusel cu 4 locuri, nisipieră, două bănci, două coșuri de gunoi, împrejmuire din lemn și pietriș pentru zona de impact.
[bookmark: _Hlk65747910][bookmark: _Hlk63425519]2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor
Livrarea și montarea se vor efectua la amplasamentul indicat de beneficiar. Produsele vor fi noi, fără defecte, iar furnizorul va asigura transportul, montajul, betonarea, testarea și punerea în funcțiune.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Materiale: oțel protejat anticoroziv, HDPE rezistent la UV, elemente de fixare zincate. Respectarea standardelor EN 1176 și EN 1177 sau echivalent.
4. Cerinţe privind calculul costului/prețului
Prețul va include toate costurile: furnizare, transport, manipulare, montaj, fundații, punere în funcțiune, evacuarea deșeurilor și garanția.
5. Mostre
La solicitarea autorității contractante se vor prezenta fișe tehnice, cataloage și mostre ale materialelor.
6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor
Toate utilajele și sculele necesare executării contractului vor fi asigurate de operatorul economic.
7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Toate componentele și piesele necesare montajului sunt incluse în ofertă.
8. Definiţii
«Echivalent» reprezintă produs cu caracteristici tehnice și funcționale cel puțin egale cu cele solicitate.
9. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Oferta financiară, specificația tehnică, specificația de preț, fișe tehnice, declarația privind respectarea standardelor.
10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Certificat de conformitate, certificat de garanție (minimum 36 luni), documente privind calitatea materialelor și graficul de executare.


1. Componența achiziției
	Denumire
	Cantitate

	Complex multifuncțional de joacă
	1

	Balansoar pe arc
	1

	Leagăn dublu cu două locuri
	1

	Carusel cu 4 locuri
	1

	Nisipieră
	1

	Bancă cu spetează
	2

	Coș de gunoi
	2

	Îngrădire din lemn
	9 m x 9 m

	Pietriș pentru zona de impact
	conform suprafeței

	Livrare, montare, betonare și punere în funcțiune
	1


2. Cerințe tehnice generale
Toate echipamentele vor fi noi.
Produsele trebuie să respecte standardele EN 1176 și EN 1177 sau echivalent.
Elementele metalice vor fi sablate și vopsite electrostatic.
Elementele din HDPE vor fi rezistente la UV și fără componente toxice.
Toate elementele de fixare vor fi protejate cu capace antivandal.
Montajul va include fundații din beton, transport, curățarea amplasamentului și punerea în funcțiune.
Se acceptă produse echivalente care respectă cerințele tehnice minime.
3. Complex multifuncțional de joacă
Va include minimum două platforme, tobogan drept, tobogan spiralat, pod de legătură, perete de cățărare, scară, panouri de protecție și elemente decorative. 
4. Balansoar pe arc
Structură metalică galvanizată, arc din oțel, panouri HDPE, destinat unui copil, montaj prin betonare.
5. Leagăn dublu
Cadru metalic, două scaune suspendate, lanțuri protejate anticoroziv, fundații din beton.
6. Carusel cu 4 locuri
Platformă antiderapantă, patru locuri, rulmenți protejați, structură metalică și panouri HDPE.
7. Nisipieră
Executată din materiale rezistente la intemperii, fără muchii tăioase.
8. Bancă
Cadru metalic și șezut/spătar din lemn sau WPC rezistent la exterior.
9. Coș de gunoi
Coș metalic exterior cu recipient interior.
10. Îngrădire din lemn
Îngrădire perimetrală aproximativ 9x9 m, finisată și tratată pentru exterior.
11. Pietriș
Strat uniform de pietriș de râu spălat pentru zona de protecție.
12. Livrare și montaj
Include transport, trasare, săpături, betonare, montare, verificare și recepție.
Condiții de garanție
Garanție minimă 36 luni. Furnizorul va prezenta declarații de conformitate, fișe tehnice și certificat de garanție.


Autoritatea contractantă 
Primăria satului Ghidighici                                                                   Data „12” August 2026

[bookmark: _Hlk63071406]Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.
