Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI"                             
amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir	             Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitățile de lucrări se modifică, după cum urmează (evidențiat cu culoarea galbenă):

Bloc administrativ.  Lucrari de constructie generale 

№
 crt.	Simbol norme 
și Cod 
 resurse  	
Lucrări și cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		Bloc administrativ.  Lucrari de constructie generale (mаrcа SA) deviz nr.2			
97.1	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se introduce lucrare nouă)	m2	470,000	
102.1	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен толщ.20мм) (Se introduce lucrare nouă)
	m2	30,000	
102.2	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se introduce lucrare nouă)	m2	30,000	
112.1	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен толщ.20мм) (Se introduce lucrare nouă)
	m2	25,000	
112.2	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se introduce lucrare nouă)	m2	25,000	
		Bloc administrativ. Telecomunicatii (mаrcа ТS) deviz nr.9			
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)
	buc	1,000	
		Bloc administrativ. Utilag tehnologic (TP)  deviz nr. 11			
2	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт  )	buc	5,000	
					
		Amenajare teritoriului (marca PG) deviz nr. 27			
1	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)
	m2	320,000	
		Ingraditura (marca PG) deviz nr. 28			
2	CO06B3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей Ø5, со столбами  H *L -2.2 m*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию
	m	578,000	
		Bloc administrativ.  Apeduct și canalizare (mаrcа RAС) 
deviz nr. 3			
16	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	12,000	
17	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena  d20x25	buc	4,000	
18	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena  d25x32	buc	8,000	
19	Pret firmei	Teu din fonta maleabila   d32x25	buc	2,000	
20	Pret firmei	Teu din fonta maleabila  d25x15	buc	2,000	
21	Pret firmei	Teu din fonta maleabila  d25x20	buc	1,000	
22	Pret firmei	Cot din fonta maleabila  d20	buc	4,000	
23	Pret firmei	Cot din fonta maleabila  d25	buc	6,000	
25	Pret firmei	Cot din polipropilena   d20	buc	40,000	
26	Pret firmei	Cot din polipropilena d25	buc	6,000	
27	Pret firmei	Cot din polipropilena d40	buc	4,000	
28	Pret firmei	Cot din polipropilena d32	buc	8,000	
29	Pret firmei	Teu din polipropilena  d25	buc	4,000	
30	Pret firmei	Teu din polipropilena  d25x20	buc	8,000	
31	Pret firmei	Teu din polipropilena  d20	buc	18,000	
32	Pret firmei	Teu din polipropilena  d32х20	buc	8,000	
33	Pret firmei	Mufa de trecere  din polipropilena  d20x25	buc	4,000	
43*	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi  din polipropilena   ф32x3) (Se introduce lucrare nouă)	m	45,000	
43**	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi  din polipropilena   ф40x4,7) (Se introduce lucrare nouă)	m	12,000	
		Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare deviz nr. 20
			
40	Pret firmei	Mufa de trecere  din polipropilena  d32x25	buc	1,00	
41	Pret firmei	Mufa de trecere  din polipropilena  d40x20	buc	1,00	
42	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena  d15x20	buc	1,00	
		Statie de epurare a apelor uzate  Utilaj. deviz nr.22
			
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (de înlocuit din devizul precedent cu această lucrare)	buc	1,00	
		Statia de epurare circulatie. deviz nr.23 
			
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (de înlocuit din devizul precedent cu această lucrare)	buc	1,00	

Intocmit		
                                      (funcюia, semnгtura)	

Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)