APROBAT_____________________
Director al Serviciului de Informații și 
Securitate al Republicii Moldova
general-maior al SIS Alexandr ESAULENCO

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Reparatia capitala a registraturii edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat in mun. Chisinau (IV - Ventilarea) 
Notă*
La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini. 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila exterioara Alu 125)
	buc	1,0000
	
 2	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata gr=0,55 mm D125)
	m2	0,4000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
3	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator Soler&Palau Silent 200 CZ)
	buc	1,0000
	
 4	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Clapeta antiretur)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 3. Utilaj			
5	Pretul furnizorului
	Ventilator de tip perete Soler&Palau Silent 200 CZ
	buc	1,0000
	
 6	Pretul furnizorului
	Clapeta antiretur D100
	buc	1,0000

						

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.